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Изменение № 1 ГОСТ 13556–2016 Краны грузоподъемные. Краны башенные.  Общие технические требования
Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №          от                   )
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дата введения __________

 Предисловие. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»;
сведения о стандарте. Абзац после пункта 4 изложить в новой редакции:
«Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»;
Раздел «Введение» исключить.
Раздел 1. Четвертый абзац изложить в новой редакции:
«Действие стандарта распространяется на вновь проектируемые краны, а также на краны, впервые ввозимые на территорию государств, принявших настоящий стандарт.».
Раздел 2 изложить в новой редакции;
«В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 9.104 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации
ГОСТ 12.2.058 Система стандартов безопасности труда. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации
ГОСТ 12.3.033 Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации
ГОСТ 1451 Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и метод определения
ГОСТ 12969 Таблички для машин и приборов. Технические требования 
ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 17516 Изделия электротехнические. Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды
ГОСТ 17516.1 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам
ГОСТ 30321 Краны грузоподъемные. Требования безопасности к гидравлическому оборудованию
ГОСТ 30546.1 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости 
ГОСТ 32575.3 Краны грузоподъемные. Ограничители и указатели. Часть 3. Краны башенные
ГОСТ 32576.3 Краны грузоподъемные. Средства доступа, ограждения и защиты. Часть 3. Краны башенные
ГОСТ 32578 Краны грузоподъемные. Металлические конструкции. Требования к материалам
ГОСТ 32579.3 Краны грузоподъемные. Принципы формирования расчетных нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 3. Краны башенные
ГОСТ 33166.1 Краны грузоподъемные. Требования к механизмам. Часть 1. Общие требования
ГОСТ 33166.3 Краны грузоподъемные. Требования к механизмам. Часть 3. Краны башенные
ГОСТ 33169 Краны грузоподъемные. Металлические конструкции. Подтверждение несущей способности
ГОСТ 33170 Краны грузоподъемные. Краны башенные. Устройства для установки. Общие требования
ГОСТ 33173.3 Краны грузоподъемные. Кабины. Часть 3. Краны башенные
ГОСТ 33709.1 Краны грузоподъемные. Термины и определения. Часть 1. Общие положения
ГОСТ 33709.3 Краны грузоподъемные. Термины и определения. Часть 3. Краны башенные
ГОСТ 33710 Краны грузоподъемные. Выбор канатов, барабанов и блоков
ГОСТ 34017 Краны грузоподъемные. Классификация режимов работы
ГОСТ 34018.1 Краны грузоподъемные. Крепежные устройства для рабочего и нерабочего состояния. Часть 1. Основные принципы
ГОСТ 34022 Документы эксплуатационные на грузоподъемные краны, тали электрические и съемные грузозахватные приспособления. Номенклатура и содержание. Общие требования
ГОСТ 34465.1 Краны грузоподъемные. Органы управления. Расположение и характеристики. Часть 1. Общие положения
ГОСТ 34465.3 Краны грузоподъемные. Органы управления. Расположение и характеристики. Часть 3. Краны башенные
ГОСТ 34511 Землетрясения. Макросейсмическая шкала интенсивности 
ГОСТ 34587–2019 Краны грузоподъемные. Металлические конструкции. Требования к изготовлению
ГОСТ 35094 Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
ГОСТ ISO 12100-2013 Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска»;
примечание изложить в новой редакции:
«Примечание –  При пользовании  настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»;
Раздел 3. Исключить ссылки: «ГОСТ 33710, ГОСТ 32578, ГОСТ 33166.3, ГОСТ 32575.3, ГОСТ 32576.3, ГОСТ 33170».
Пункт 4.4 изложить в новой редакции:
«4.4 Башенные краны, предназначенные для установки в сейсмически активных районах (более шести баллов по ГОСТ 34511), должны быть рассчитаны на сейсмостойкость в соответствии с ГОСТ 30546.1. Сейсмичность района установки устанавливается согласно техническому заданию или картам сейсмического районирования государств, принявших настоящий стандарт». 
Пункт 6.1 дополнить абзацем:
«Общие требования к изготовлению металлических конструкций – по ГОСТ 34587».
Пункт 6.5 изложить в новой редакции:
«6.5 Требования к устройствам опорных креплений и анкерных оснований приставных башенных кранов – по ГОСТ 33170».
Пункт 7.12. Заменить ссылку: «ГОСТ 9.032» на «ГОСТ 35094».
Пункт 8.3. Заменить слова: «с соблюдением требований ГОСТ 12.1.013» на «с соблюдением требований охраны труда, действующих в государствах, принявших настоящий стандарт».
Пункт 8.14. Заменить слова: «по ГОСТ 12.1.030» на «в соответствии с нормативными документами, действующими в государствах, принявших настоящий стандарт».
Раздел 10 дополнить пунктом:
«10.4 Расположение органов управления должно соответствовать требованиям ГОСТ 34465.1 и ГОСТ 34465.3». 
Пункт 13.1. Ссылку «ГОСТ 12.2.058» исключить.
Подраздел 19 изложить в новой редакции:
«Контроль качества сварных соединений проводят в соответствии с требованиями 6.3 ГОСТ 34587–2019».
Пункт 15.1 изложить в новой редакции:
«15.1. Ресурс крана и его основных механизмов до капитального ремонта при условии соблюдения требований эксплуатационных документов должен быть не менее указанного в таблице 4».
Пункт 15.2 изложить в новой редакции:
«15.2 Учет работы и проверку ресурса крана и его механизмов следует проводить по значениям наработки, определяемым по регистратору параметров. Для кранов с грузоподъемностью менее 5 т допускается проводить учет работы и проверку ресурса крана по устройствам для учета наработки в моточасах».
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