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Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия







Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации
202
Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
[bookmark: _Hlk199158624]1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации (ФГБУ «РЭА» Минэнерго России), Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации «Нефтяные топлива и смазочные материалы» (МТК 031)
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                  № ноября 2013 )
За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004–97
	Код страны
по МК (ИСО 3166) 004–97
	Сокращенное наименование национального органа
по стандартизации

	Азербайджан
	AZ
	Азстандарт

	Армения
	AM
	ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения

	Беларусь
	BY
	Госстандарт Республики Беларусь

	Грузия
	GE
	Грузстандарт

	Казахстан
	KZ
	Госстандарт Республики Казахстан

	Киргизия
	KG
	Кыргызстандарт

	Молдова
	MD
	Институт стандартизации Молдовы

	Россия
	RU
	Росстандарт

	Таджикистан
	TJ
	Таджикстандарт

	Туркмения
	TM
	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

	Узбекистан
	UZ
	Узстандарт



5 ВЗАМЕН ГОСТ 8489—85
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»




















Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств
II
III
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ТОПЛИВО МОТОРНОЕ
Метод определения фактических смол по Бударову
Motor fuels. Budarov's method for determining actual resins


Дата введения — 2027 —    —   
[bookmark: _Toc414871958]1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания фактических смол (концентрация фактических смол) в моторных топливах (далее — топлива).
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты: 
ГОСТ 1770 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 2517 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб
ГОСТ 2603 Реактивы. Ацетон. Технические условия
ГОСТ 2768 Ацетон технический. Технические условия
ГОСТ 4166 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия
ГОСТ 5962 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия
ГОСТ 9880 Толуол каменноугольный и сланцевый. Технические условия
ГОСТ 12026 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
ГОСТ 14710 Толуол нефтяной. Технические условия
ГОСТ 17299 Спирт этиловый технический. Технические условия
ГОСТ 18300 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 29227 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования
ГОСТ 31873 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб
ГОСТ ISO 3170 Нефтепродукты жидкие. Ручные методы отбора проб
ГОСТ ISO 3696 Вода для лабораторного анализа. Технические требования 
и методы контроля
ГОСТ ИСО 5725-1 Точность (правильность и прецизионность) методов 
и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения
ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
[bookmark: _Hlk212629567]Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Сущность метода
Сущность метода заключается в выпаривании образца испытуемого топлива 
под струей водяного пара в условиях испытания. 


4 Назначение и применение 
Метод предназначен для условной оценки склонности топлива 
к смолообразованию при его применении в двигателе.
5 Аппаратура и средства измерения
5.1 Аппарат любого типа для определения содержания фактических смол 
в топливе, обеспечивающий определение по настоящему стандарту.
5.2 Весы специального класса (I) точности по ГОСТ OIML R 76-1 с действительной ценой деления, не превышающей 0,0001 г.
Примечание — Для подтверждения указанных характеристик весов 
и обеспечения процедуры взвешивания с погрешностью не более 0,0002 г может потребоваться проведение калибровки весов в условиях эксплуатации.
5.3 Термометры TЛ-2 № 4.
5.4 Секундомер любого типа.
5.4 Воронка В-3680 ХС, В-56—80 ХС по ГОСТ 25336.
5.5 Эксикатор 2 по ГОСТ 25336.
5.6 Пипетки 1—1—10, 1—1—20, 2—1—10, 2—1—20, 1—1—25, 2—1—25 
по ГОСТ 29227.
5.7 Цилиндры 1—25, 1—50, 1—100, 2—25, 2—50, 2—100 по ГОСТ 1770.
5.8 Щипцы.
5.9 Допускается использовать средства измерения (СИ) и стеклянную лабораторную посуду, отличные от указанных, с характеристиками не хуже установленных настоящим стандартом и обеспечивающие получение достоверных результатов определения.
6 Реактивы и материалы
6.1 Толуол по ГОСТ 9880 марки А или ГОСТ 14710, высший сорт.
6.2 Ацетон по ГОСТ 2603, ч. д. а. или ГОСТ 2768, высший сорт.
6.3 Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300, высший сорт, или спирт этиловый технический по ГОСТ 17299 марки А, или спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья по ГОСТ 5962, высшей отчистки.
6.4 Натрий сернокислый по ГОСТ 4166, ч. д. а., свежепрокаленный.
6.5 Вода дистиллированная по ГОСТ ISO 3696.
6.6 Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.
6.7 Допускается использовать реактивы и материалы, отличные от указанных, с характеристиками не хуже установленных настоящим стандартом и обеспечивающие получение достоверных результатов определения. 
7 Отбор проб
Отбор проб — по ГОСТ 2517 или ГОСТ 31873, или ГОСТ ISO 3170. 
8 Подготовка к проведению испытания
8.1 Собирают и готовят аппарат для определения содержания фактических смол в топливе в соответствии с инструкцией изготовителя.
8.2 В зависимости от фракционного состава испытуемого топлива устанавливают следующую температуру испытания:
- (180 ± 3) °С — при испытании топлив с температурой конца перегонки 
до 310 °С (например, топлива для реактивных двигателей);
- (225 ± 3) °С — при испытании топлив, выкипающих при температуре выше 300 °С (например, дизельное топливо).
8.3 Тщательно промывают растворителем (толуолом, ацетоном или спирто-толуольной смесью 1:4) внутренние и наружные поверхности стаканов для определения содержания фактических смол, нижние концы трубок, расположенных 
на крышках и подающих в стаканы пар.
8.4 Устанавливают подготовленные стаканы в карманы прибора, нагретого 
до температуры испытания, плотно закрывают крышками и выдерживают 20 мин, после чего снимают крышки и через 2 мин удаляют стаканы из карманов щипцами, охлаждают 40 мин в эксикаторе и взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г. Повторяют процедуру до получения расхождения между двумя последовательными взвешиваниями не более 0,0004 г.
8.5 Фильтруют испытуемый образец через бумажный фильтр. При наличии явных следов воды взбалтывают образец со свежепрокаленным сернокислым натрием в течение интервала времени от 10 до 15 мин и фильтруют.
9 Проведение испытания
9.1 Помещают в стаканы для воды с помощью цилиндра дистиллированную воду: 35 см3 при испытании топлив с температурой конца перегонки до 310 °С (например, топлива для реактивных двигателей); 60 см3 — при испытании топлив, выкипающих при температуре выше 300 °С (например, дизельное топливо).
9.2 Цилиндром или пипеткой отмеряют в два стакана по 20 см3 образца для топлив с температурой конца перегонки до 310 °С (например, топлива для реактивных двигателей) или по 10 см3— для топлив, выкипающих при температуре выше 300 °С (например, дизельное топливо).
9.3 Помещают стаканы с испытуемым образцом в гнезда прибора, нагретого до заданной температуры. Осторожно и плотно закрывают гнезда крышками таким образом, чтобы ниппели вошли в каналы на крышке, а пришлифованные плоскости крышек и карманов соприкасались, не пропуская паров и топлива.
9.4 Сразу же устанавливают два стакана с водой в гнезда и также плотно закрывают крышками. Спустя 60 мин после размещения стаканов с водой, открывают крышки гнезд и через 2 мин щипцами вынимают стаканы из гнезд.
9.5 Помещают стаканы со смолами в эксикатор, охлаждают в течение 40 мин 
и взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г.
10 Обработка результатов испытания
10.1 Вычисляют концентрацию фактических смол , миллиграмм на 100 см3 топлива, в каждом стакане по формуле.
	
	(1)


где  — масса чистого сухого стакана, мг;
— масса стакана со смолами, мг;
 — объем испытуемого образца, помещенного в стакан для испытания, см3.
10.2 За результат определения принимают среднее арифметическое значение концентраций фактических смол в двух стаканах, округленное до целого числа.
10.3 За результат испытания принимают среднее арифметическое значение результатов двух определений, полученных в условиях повторяемости, округленное до целого числа.
10.4 Концентрацию фактических смол до 2 мг/100 см3 топлива оценивают 
как отсутствие.
11 Прецизионность
11.1 Значения показателей прецизионности были получены путем статистической обработки результатов испытаний и представлены с учетом положений ГОСТ ИСО 5725-1.


11.2 Повторяемость
Расхождение между результатами двух определений, полученными одним 
и тем же оператором на одной и той же аппаратуре в постоянных рабочих условиях на идентичном испытуемом материале при нормальном и правильном выполнении метода, может превышать значения, установленные в таблице 1 не более, чем 
в одном случае из 20.
Таблица 1 — Повторяемость
	Концентрация фактических смол, мг/100 см3 топлива
	Повторяемость

	До 15 включ.
	2 мг/100 см3 топлива

	Св. 15 до 40 включ.
	3 мг/100 см3 топлива

	Св. 40 до 100 включ.
	8 % от меньшего результата 

	Св. 100
	15 % от меньшего результата


11.3 Воспроизводимость
Воспроизводимость метода не установлена.
12 Отчет об испытании
12.1 Отчет об испытании содержит следующую основную информацию:
- обозначение настоящего стандарта;
- идентификацию образца — наименование, тип и марку (при наличии) испытуемого нефтепродукта;
- дату проведения испытания;
- результат испытания;
- информацию о любых отклонениях от процедуры проведения испытания.
12.2 Допускается в отчете об испытании указывать дополнительную информацию.
12.3 Содержание отчета об испытании — в соответствии с документами, действующими на территории страны, принявшей настоящий стандарт.
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	Ответственный секретарь МТК 031
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