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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Инновационный экологический фонд» (ООО «ИНЭКО»)
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом МТК 527 «Химия»
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                 202    г. №                  )
За принятие проголосовали: 
	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны 
по МК (ИСО 3166) 004—97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



4 ВЗАМЕН ГОСТ 9-92 


Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. 
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»






































Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств 
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Введение
[bookmark: _Hlk222654172]В соответствии с требованиями Модельного закона [1] методика выполнения измерений – это совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с известной погрешностью.
[bookmark: _Hlk215330958]Раздел 7 настоящего стандарта содержит положения аттестованных методик измерений [2] – [4], разработанные с участием правообладателя указанных аттестованных методик - Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Эксорб».
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	М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т

	
АММИАК ВОДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Технические условия

	

	Aqueous ammonia for industrial use. Specifications

	

	Дата введения — 202_ –      –


1 Область применения
[bookmark: _Hlk218880624][bookmark: _Hlk225265192]Настоящий стандарт распространяется на аммиак водный технический (NH3·H2O), используемый в различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве. 
Настоящий стандарт устанавливает технические требования к аммиаку водному техническому.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 
[bookmark: _Hlk219319508]ГОСТ 12.0.004 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения
ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования
ГОСТ 12.4.026 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний
ГОСТ 12.4.121 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия
ГОСТ 12.4.253 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие технические требования
ГОСТ 12.4.296 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия
ГОСТ 17.2.3.02 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями
ГОСТ 1625 Формалин технический. Технические условия
ГОСТ 1770 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия
ГОСТ 3885 Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота серная. Технические условия
ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия
ГОСТ 4919.1 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов
ГОСТ 6221-90 Аммиак безводный сжиженный. Технические условия
ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 9147 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
ГОСТ 14192 Маркировка грузов
ГОСТ 18300 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия 
ГОСТ 18481 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия
ГОСТ 20010 Система стандартов безопасности труда. Перчатки резиновые технические. Технические условия 
ГОСТ 23932 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия
ГОСТ 24104 Весы лабораторные. Общие технические требования 
ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования
ГОСТ 26319 Грузы опасные. Упаковка
ГОСТ 27025 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний
ГОСТ 27651 Система стандартов безопасности труда. Костюмы женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей. Технические условия
ГОСТ 27653 Система стандартов безопасности труда. Костюмы мужские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей. Технические условия
ГОСТ 29227 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования
ГОСТ 29228 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания
ГОСТ 29251 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования
ГОСТ 31340 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
ГОСТ 33756 Упаковка потребительская полимерная. Общие технические условия
ГОСТ 34264 Упаковка транспортная полимерная. Общие технические условия
ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ OIML R 111-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Гири классов E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 и M3. Часть 1. Метрологические и технические требования
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
[bookmark: _Hlk193993315]3 Классификация и технические требования
3.1 Аммиак водный технический должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
3.2 Требования к сырью и материалам
[bookmark: _Hlk218864108]Сырье и материалы, применяемые при производстве аммиака водного технического, должны соответствовать требованиям нормативной или технической документации, указанной в технологическом регламенте на производство аммиака водного технического, утвержденному в установленном порядке.
[bookmark: _Hlk201311046]3.3 Аммиак водный технический выпускается двух марок:
А – для различных отраслей промышленности;
Б – для сельского хозяйства в качестве азотного удобрения.
[bookmark: _Hlk201311340]3.4 По физико-химическим показателям аммиак водный технический должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
[bookmark: _Hlk194052920][bookmark: _Hlk220754553]Таблица 1 – Технические требования к аммиаку водному техническомуГОСТ              —202Х 
(проект, RU, окончательная редакция) 
(проект, RU, первая редакция)

	Наименование показателя
	Норма для марки
	Метод анализа

	
	А
	Б
	

	1 Внешний вид
	Прозрачная бесцветная жидкость
	Прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость
	По 7.8

	2 Массовая доля аммиака, %, не менее
	
25
	
25
	
По 7.9

	3 Массовая доля аммиака в пересчете на азот, %, не менее
	Не нормируется
	
20,5
	
По 7.10


Окончание таблицы 1
	Наименование показателя
	Норма для марки
	Метод анализа

	
	А
	Б
	

	4 Массовая концентрация нелетучего остатка, г/дм3, не более
	
0,07
	Не нормируется
	
По 7.11

	5 Массовая концентрация диоксида углерода, г/дм3, не более
	Не нормируется
	
8
	
По 7.12

	Примечания
1 Для марки Б требования пунктов 1 и 4 являются рекомендуемыми.
2 При транспортировании аммиака водного технического в цистернах допускается незначительная опалесценция.
3 Допускается изготовлять продукцию марки Б в летнее время (май – август, а для Средней Азии май – сентябрь) с массовой долей аммиака не менее 22 % и в пересчете на азот не менее 18 %.
4 Допускается по согласованию с потребителем использовать продукцию марки Б в промышленности.



3.5 Требования к качеству аммиака водного технического, предназначенного для экспорта, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и договора (контракта) с иностранным покупателем.
3.6 Маркировка
3.6.1 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением на цистерны манипуляционных знаков «Герметичная упаковка», «Беречь от влаги», для бочек – дополнительные манипуляционные знаки «Верх», «Штабелирование ограничено».
3.6.2 Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза, должна соответствовать правилам перевозок опасных грузов, действующим на соответствующих видах транспорта [5] – [9], при поставке на экспорт – международным правилам и соглашениям о перевозках опасных грузов, действующим между государствами –участниками этих соглашений, и включать следующие позиции:
- класс опасности: 8;  
- подкласс: 8.2;
- классификационный шифр: 8213; 
- аварийная карточка при железнодорожных перевозках: № 809;
- аварийная карточка при морских перевозках: F-A, S-B; 
- серийный номер ООН: 2672. 
3.6.3 Каждая грузовая единица должна иметь маркировку, характеризующую вид и степень опасности груза в соответствии с правилами перевозок опасных грузов автомобильным транспортом [5], правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам [6], [7], [9], правилами морских перевозок опасных грузов [8], правилами речных перевозок опасных грузов по нормативным документам государства, принявшего стандарт.
3.6.4 На железнодорожных цистернах и автоцистернах должны быть нанесены знаки и трафареты в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на железнодорожном транспорте.
3.6.5 Маркировка, характеризующая аммиак водный технический, должна содержать:
- наименование продукции; 
- номер партии;
- дату изготовления;
- наименование предприятия-изготовителя;
- массу нетто;
- гарантийный срок хранения.
3.6.6 Маркировочные данные наносят печатью или трафаретом непосредственно на транспортную тару или с помощью этикетки или ярлыка, защищенных кислотостойкой и влагонепроницаемой оболочкой.
[bookmark: _Hlk219319155]3.6.7 Предупредительная маркировка – в соответствии с ГОСТ 31340.
3.6.8 Маркировка продукции, предназначенной для экспорта, должна соответствовать требованиям договора (контракта), ГОСТ 14192 и пунктам 3.6.1 – 3.6.7 настоящего стандарта.
3.6.9 Допускается по согласованию с потребителем не наносить транспортную маркировку (кроме массы брутто и нетто) на упаковку при отгрузке грузов автомобильным транспортом и в универсальных контейнерах, кроме автомобилей и контейнеров, загружаемых мелкими отправками.
3.7 Упаковка
3.7.1 Аммиак водный технический должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность продукции во время транспортирования и хранения. Упаковка должна быть маркирована в соответствии с 3.6.
3.7.2 Аммиак водный технический заливают в железнодорожные цистерны и автоцистерны.
Объем заполнения не должен превышать 95 % от общей вместимости тары.
Люки железнодорожных цистерн, автоцистерн должны быть опломбированы. 
[bookmark: _Hlk218883429]3.7.3 Железнодорожные цистерны, автоцистерны должны соответствовать требованиям соглашений о международных дорожных перевозках грузов [5], международном железнодорожном грузовом сообщении [6], правил перевозок опасных грузов по железным дорогам [7], [9], правил морских перевозок опасных грузов [8], правил речных перевозок опасных грузов по нормативным документам государства, принявшего стандарт, и иметь сертификат соответствия требованиям нормативных документов и международных и национальных технических регламентов по перевозкам опасных грузов, выданные компетентным органом. Используемая тара должна соответствовать группе упаковки не ниже II согласно ГОСТ 26319. 
[bookmark: _Hlk193998671]4 Требования безопасности
[bookmark: _Hlk193998717]4.1 Аммиак водный технический относится к трудногорючим веществам и невзрывоопасным жидкостям. При дегазации пары аммиака способны создать в помещении взрывоопасные концентрации.
4.2 Аммиак водный технический по токсичности относится к малоопасным веществам (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007). 
4.3 Газообразный аммиак, выделяющийся из аммиака водного технического, при нормальных условиях – газ с резким запахом, взрывоопасен, токсичен и горюч.
Действие газообразного аммиака на организм человека характеризуется показателями, указанными в ГОСТ 6221-90 (пункт 1.3.5).
Газообразный аммиак вызывает острое раздражение слизистых оболочек, слезотечение, удушье.
Жидкий аммиак или струя газа, попадая на кожу человека, вызывают сильные ожоги. 
[bookmark: _Hlk218867463]4.4 Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны, контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны и его периодичность, требования к методикам и средствам измерения должны соответствовать требованиям, установленным законодательства государства, принявшего стандарт. 
[bookmark: _Hlk218868253]4.5 Работающие с аммиаком водным техническим должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и индивидуальными средствами защиты по действующим нормам, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда в соответствии с санитарными правилами государства, принявшего стандарт. 
При работе с аммиаком водным техническим следует использовать индивидуальные средства защиты: фильтрующие респираторы ГОСТ 12.4.296, специальную одежду по ГОСТ 27651 и ГОСТ 27653; резиновые перчатки по ГОСТ 20010; защитные очки по ГОСТ 12.4.253. Для защиты рук от обморожения следует использовать перчатки, защищающие от температур до минус 40 °C.
В аварийных ситуациях следует использовать фильтрующие противогазы по ГОСТ 12.4.121. 
4.6 Все работы, связанные с производством, применением и хранением аммиака водного технического, должны проводиться в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.
[bookmark: _Hlk218883731]4.7 В производственных помещениях должны быть плакаты с сигнальными знаками безопасности, выполненные в соответствии с ГОСТ 12.4.026.
4.8 При производстве и хранении аммиака водного технического необходимо соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004.
При загорании аммиака водного технического в зоне пожара для тушения применяют стационарные установки автоматического пожаротушения, воду, пену, инертные газы. 
4.9 К работе с аммиаком водным техническим допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, инструктаж, обучение по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний и умений, полученных в рамках обучения требованиям по охране труда.
4.10 При работе с аммиаком водным техническим соблюдают правила личной гигиены. По окончании работ необходимо вымыть руки с мылом, принять душ.
5 Требования охраны окружающей среды
5.1 Основным средством охраны окружающей среды от вредных воздействий аммиака водного технического является использование герметичного оборудования в технологических процессах и операциях, связанных с производством, транспортированием и хранением аммиака водного технического, применение вентиляционных отсосов в местах возможных выделений аммиака, а также строгое соблюдение технологического режима.
5.2 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами аммиака от стационарных источников (на месте производства и налива в железнодорожные цистерны и автоцистерны) должен быть организован контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ, утвержденных в установленном порядке в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.
Во всех изотермических хранилищах следует предусмотреть автоматический сброс газообразного аммиака на факел при достижении давления в резервуаре 7,845 кПа. Пропускная способность факела должна составить не менее 2000 м3/ч.
На действующих складах максимальный эксплуатационный уровень заполнения изотермических резервуаров аммиаком водным техническим не должен превышать 80 %.
5.3 С целью охраны окружающей среды от загрязнений сточными водами должен быть организован контроль за качеством сточных вод при сбросе в водные объекты. При этом должно обеспечиваться соблюдение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, установленных в государстве, принявшем стандарт.
При проливе аммиака водного технического удаление его должно проводиться через контрольно-накопительные емкости. Нормативы допустимых сбросов аммиака из контрольно-накопительных емкостей должен быть установлен на каждом предприятии, исходя из конкретных требований охраны водоемов в государстве, принявшем стандарт.
5.4 В случае утечки аммиака водного технического из трубопроводов и хранилищ следует предусмотреть поглощение паров аммиака распыленной водой или паровым конденсатом.
5.5 На предприятии по производству аммиака водного технического должна быть разработана и утверждена в установленном порядке программа производственного экологического контроля.
[bookmark: _Hlk193995515]6 Правила приемки
6.1 Аммиак водный технический должен предъявляться к приемке партиями. Партией считают любое количество продукции, однородной по своим качественным показателям, оформленное одним документом о качестве.
При отгрузке аммиака водного технического в железнодорожных цистернах и автоцистернах за партию принимают каждую цистерну.
Размер партии при отгрузке продукции в канистрах – не более 20 т. 
При транспортировании аммиака водного технического по магистральному аммиакопроводу партией считают количество аммиака водного технического, отгруженное или принятое за сутки, оформленное одним документом о качестве.
6.2 Документ о качестве должен содержать:
- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес и его товарный знак;
- наименование продукции и ее марку;
- обозначение настоящего стандарта;
- номер партии;
- дату изготовления;
- массу нетто, массу брутто;
- результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукции требованиям настоящего стандарта;
- количество отгруженных мест в партии;
- гарантийный срок хранения;
- подпись или штамп технического контроля (при наличии).
Допускается при необходимости приводить другие сведения, данные или информацию.
При формировании документа о качестве в автоматизированных информационных системах не требуется подпись и штамп производителя.
[bookmark: _Hlk225350533]6.3 Для контроля качества аммиака водного технического при отгрузке в железнодорожные цистерны и автоцистерны отбирают пробу из каждой тары.
6.4 Допускается отбирать пробы на предприятиях-изготовителях из хранилища, в котором находится аммиак водный технический, для наполнения железнодорожных цистерн и автоцистерн.
6.5 Изготовители, использующие для очистки от оксида углерода отмывку жидким азотом, массовую концентрацию диоксида углерода должны определять не реже одного раза в месяц.
Допускается определять массовую концентрацию нелетучего остатка в каждой 50-ой партии.
6.6 При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по одному из показателей проводят повторный анализ на удвоенной выборке или удвоенном количестве проб той же партии.
Результаты повторных измерений распространяют на всю партию.
7 Методы измерений
[bookmark: _Hlk193993575]7.1 Общие требования к методам измерений и показателям точности
7.1.1 Испытательное оборудование, стенды и устройства, используемые при проведении измерений, должны быть аттестованы. Применяемые средства измерений должны быть поверены в соответствии с установленным порядком проведения поверки средств измерений. 
[bookmark: _Hlk224914157]7.1.2 Выполнение измерений по нижеприведенным методикам измерений обеспечивает получение результатов измерений массовой доли аммиака, массовых концентраций нелетучего остатка и диоксида углерода в диапазоне измерений и с погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 2. 
Таблица 2 – Диапазон измерений массовой доли аммиака, массовых концентраций нелетучего остатка и диоксида углерода, значения показателей повторяемости, воспроизводимости и точности измерений при доверительной вероятности Р = 0,95
	Определяемый показатель
	Диапазон измерений
	Показатель            повторяемости (абсолютное среднее                квадратическое         отклонение                повторяемости),  r,  %
	Показатель                           воспроизводимости (абсолютное среднее квадратическое                отклонение                   воспроизводимости),   R,  %
	Показатель            точности
(границы, в которых находится абсолютная погрешность                методики измерений), 
±, %

	Массовая доля аммиака, %
	15,0 до 30,0 включ.
	
0,0028 [image: ]
	
0,0045[image: ]
	
0,009 [image: ]

	Массовая доля аммиака в пересчете на азот, %
	от 12,3 до 24,6 включ.
	
0,0028 
	
0,0045
	
0,009 

	Массовая концентрация нелетучего остатка, г/дм3
	от 0,005 до 0,020 включ.
	
0,16 [image: ]
	
0,22 [image: ]
	0,44 [image: ]

	Массовая концентрация нелетучего остатка, г/дм3
	св. 0,020 до 0,200 включ.
	
0,07 [image: ]
	
0,14 [image: ]
	0,28 [image: ]


Окончание таблицы 2
	Определяемый показатель
	Диапазон измерений
	Показатель            повторяемости (абсолютное среднее                квадратическое         отклонение                повторяемости),  r,  %
	Показатель                           воспроизводимости (абсолютное среднее квадратическое                отклонение                   воспроизводимости),   R,  %
	Показатель            точности
(границы, в которых находится абсолютная погрешность                методики измерений), 
±, %

	Массовая концентрация нелетучего остатка, г/дм3
	св. 0,20 до 2,00 включ.
	
0,02 [image: ]
	
0,03 [image: ]
	
0,06 [image: ]

	Массовая концентрация диоксида углерода, г/дм3
	от 0,8 до 10,0 включ.
	
0,09 + 0,01.[image: ]
	
0,08 + 0,03.[image: ]
	
0,16 + 0,05.[image: ]

	Примечания

1 – среднее арифметическое значение двух результатов измерений, полученных в условиях повторяемости.

2– среднее арифметическое значение двух результатов измерений аммиака в пересчете на азот, полученных в условиях повторяемости.
[bookmark: _Hlk222660322]3 [image: ] – среднее арифметическое значение двух результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости.

3  – среднее арифметическое значение двух результатов измерений аммиака в пересчете на азот, полученных в условиях воспроизводимости



7.1.3 Для контроля качества аммиака водного технического допускается применять другие метрологические аттестованные методики при условии, что суммарная погрешность результатов измерений и допускаемое расхождение между результатами параллельных определений не будет превышать соответствующие параметры методик, указанных в настоящем стандарте.
7.2 Требования к безопасности измерений
7.2.1 При выполнении измерений соблюдают следующие требования:
[bookmark: _Hlk218883830]- электробезопасности при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019;
- изложенные в эксплуатационной документации на средства измерений и вспомогательное оборудование.
7.2.2 Помещение, в котором проводятся работы, должно быть оборудовано общей приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021; содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать нормативов, установленных государством, принявшим стандарт.
7.2.3 Помещение лаборатории должно соответствовать установленным требованиям пожаробезопасности и иметь установленные требованиям законодательства государства, принявшего стандарт, средства пожаротушения.
[bookmark: _Hlk203498268][bookmark: _Hlk218883937]7.2.4 Работающие должны быть обучены правилам безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004.
7.2.5 Требования к квалификации персонала устанавливаются в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих [10], профессиональных стандартах, производственных инструкциях.
7.3 Условия выполнения измерений
При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:
- температура окружающего воздуха (22 ± 5) °C;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
- относительная влажность воздуха не более 80 %;
- частота переменного тока в сети питания (50,0 ± 0,4) Гц;
- напряжение в сети (220 ± 22) В.
[bookmark: _Hlk222770918]7.4 Средства измерений и вспомогательное оборудование
7.4.1 При выполнении измерений используются:
- средства измерений температуры окружающей среды, атмосферного давления и относительной влажности утвержденного типа;
- весы лабораторные не ниже высокого (II) класса точности по                                                    ГОСТ OIML R 76-1; наибольший предел взвешивания (НПВ) 200 г, действительная цена деления – не более 1 мг;
- набор гирь Г-2-210 по ГОСТ OIML R 111-1;
- бюретка 1-3-2-25-0,1 по ГОСТ 29251 или цифровая бюретка аналогичной или большей вместимости с погрешностью дозирования объёма не более 0,01 см3; 
- бюретка 1-3-2-10(25,50)-0,1 по ГОСТ 29251 или цифровая бюретка аналогичной или большей вместимости с погрешностью дозирования объёма                                         не более 0,01 см3;
- колба Кн-1-100 -29/32 ТХС по ГОСТ 25336;
- колба мерная 1(2)-50(100,1000)-2 по ГОСТ 1770; 
- колба Кн-1-50(100)-29/32 ТХС по ГОСТ 25336;
- капельница 2-50 ХС по ГОСТ 25336;
- пипетки 2-1-1(2)-2(5)  по ГОСТ 29228;
- пипетки 2-2-2(25) по ГОСТ 29169;
- цилиндр 1-50-2 по ГОСТ 1770;
- цилиндр 1-50(1000)-2 по ГОСТ 1770;
- цилиндр типа Ш-265 по ГОСТ 18481;
- пробирка из бесцветного стекла (П-50) по ГОСТ 23932;
- плитка электрическая любого типа с закрытой спиралью и регулятором температуры;
- печь электрическая с терморегулятором, обеспечивающая температуру нагрева (400 ± 10) °С;
- шкаф сушильный с терморегулятором, обеспечивающий температуру нагрева (100 ± 5) °С;
- баня водяная;
- часы или таймер времени любого типа;
- емкости для проб, стеклянные или фторпластовые, вместимостью от 300 до 500 см3 с герметичными крышками;
- чашка выпарительная 3 по ГОСТ 9147;
- эксикатор 2-180 по ГОСТ 25336;
- ступка фарфоровая № 5 с пестиком по ГОСТ 9147.
7.4.2 Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения.
7.4.3 Подготовку средств измерений и вспомогательных устройств осуществляют в соответствии с эксплуатационной документацией.
[bookmark: _Hlk222770939]7.5 Реактивы и материалы
7.5.1 При выполнении измерений используются:
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;
- кислота соляная, х.ч. по ГОСТ 3118;
- кислота серная, х.ч. по ГОСТ 4204;
- спирт этиловый технический высшего сорта по ГОСТ 18300;
- натрия гидроокись (гидроксид), х.ч. по ГОСТ 4328;
- барий хлорид двухводный, х.ч., по ГОСТ 4108;
- натрий углекислый, ч.д.а или х.ч по ГОСТ 83-79;
- формалин технический по ГОСТ 1625;
- фенолфталеин, ч.д.а. по нормативным документам государства, принявшего стандарт.
- индикатор метиленовый голубой (синий), ч.д.а. по нормативным документам государства, принявшего стандарт.;
- индикатор метиловый красный, ч.д.а. по нормативным документам государства, принявшего стандарт.;
- осушающий агент (любого типа) для эксикатора.
7.5.2 Допускается применение реактивов и материалов по качеству не хуже вышеуказанных.
[bookmark: _Hlk193993883]7.6 Отбор проб
[bookmark: _Hlk225348021]7.6.1 Для контроля качества аммиака водного технического пробы отбирают от каждой цистерны при помощи коррозионностойкого пробоотборника, схема которого представлена в приложении А (рисунок А.1), или пробоотборника другого типа (стеклянного или стального), закрепленного на металлической цепи. Пробоотборник опускают на всю глубину цистерны.
Пробы отбирают дважды: первым отбором ополаскивают пробоотборник и емкость для пробы. Пробу, отобранную вторично, объёмом не меньше 250 см3 берут на анализ.
7.6.2 Отбор точечных проб из хранилища, в котором находится аммиак водный технический, проводится пробоотборником в пробоотборных точках. Объем точечной пробы должен быть не менее 200 см3.
Точечные пробы соединяют, тщательно перемешивают и отбирают для анализа среднюю пробу объемом не менее 250 см3.
7.6.3 Отобранные для анализа пробы помещают в чистую, сухую стеклянную или фторопластовую банку вместимостью до 0,5 дм3 с герметично закрывающейся крышкой. На банку наклеивают этикетку и прикрепляют бирку с обозначениями наименования продукции, номера партии и даты отбора пробы.
7.6.4 Пробы хранят не более трех дней.
[bookmark: _Hlk222770956]7.7 Подготовка к выполнению измерений 
[bookmark: _Hlk227852112]7.7.1 Подготовка к выполнению измерений массовой доли аммиака
7.7.1.1 Приготовление раствора гидроокиси (гидроксида) натрия молярной концентрации С(NaOH) = 1 моль/дм3 
Раствор гидроокиси (гидроксида) натрия молярной концентрации С(NaOH) = 1 моль/дм3 готовят и устанавливают его коэффициент поправки (КNaOH) по ГОСТ 25794.1-83 (пункт 2.2).
Хранят в полиэтиленовой посуде с плотно закрывающейся крышкой не более трех месяцев. Коэффициент поправки проверяют ежемесячно.
7.7.1.2 Приготовление раствора серной кислоты молярной концентрации 1 моль/дм3
Раствор серной кислоты молярной концентрации С(1/2 H2SO4) = 1 моль/дм3 или соляной кислоты С(HCl) = 1 моль/дм3 готовят и устанавливают точную концентрацию по ГОСТ 25794.1-83 (пункт 2.1).
Хранят в стеклянной посуде с плотно закрывающейся крышкой не более шести месяцев. Коэффициент поправки проверяют ежемесячно.
7.7.1.3  Приготовление раствора индикатора метилового красного 
Навеску (0,20 ± 0,01) г метилового красного растворяют при нагревании в 100 см3 этилового спирта. 
Хранят в конической колбе с притертой пробкой в защищенном от света месте не более шести месяцев.
7.7.1.4 Приготовление раствора смешанного индикатора
Навеску (0,10 ± 0,01) г метиленового голубого (синего) растворяют при слабом нагревании в 100 см3 этилового спирта.
Смешивают равные объемы спиртового раствора метилового красного (7.6.4.3) и спиртового раствора метиленового голубого. 
Хранят в конической колбе с притертой пробкой в защищенном от света месте не более шести месяцев. 
7.7.2 Подготовка к выполнению измерений массовой концентрации нелетучего остатка
Подготовка выпарительных чашек 
Новые чашки перед началом использования помещают в электрическую печь и прокаливают в течение 1 ч при температуре (400 ± 10) °С, охлаждают в эксикаторе.
Перед началом измерений новые или очищенные от остатков, вымытые и подсушенные   на   воздухе чашки выдерживают в сушильном шкафу при температуре (100 ± 5) °С до достижения постоянной массы, охлаждают в эксикаторе. Условия достижения постоянной массы – по ГОСТ 27025. Записывают результат взвешивания чашки (mч, г) до четвертого десятичного знака.
Подготовленные и взвешенные чашки хранят в эксикаторе.
7.7.3 Подготовка к выполнению измерений массовой концентрации диоксида углерода
[bookmark: _Hlk227853923]7.7.3.1 Приготовление раствора гидроксида (гидроокиси) натрия молярной концентрации С(NaOH) = 0,5 моль/дм3 
Раствор гидроксида натрия молярной концентрации С(NaOH) = 0,5 моль/дм3 готовят и устанавливают коэффициент его поправки (КNaOH) по ГОСТ 25794.1. 
Хранят в полимерной посуде с плотно закрывающейся крышкой не более трех месяцев. Величину коэффициента поправки проверяют (устанавливают) один раз в месяц.
7.7.3.2 Приготовление раствора соляной кислоты молярной концентрации С(HCl) = 0,5 моль/дм3
Раствор соляной кислоты молярной концентрации С(HCl) = 0,5 моль/дм3 готовят и устанавливают коэффициент его поправки КHCl по ГОСТ 25794.1.
Хранят в стеклянной посуде с плотно закрывающейся крышкой не более шести месяцев. Величину коэффициента поправки проверяют (устанавливают) один раз в месяц.
7.7.3.3 Приготовление раствора индикатора фенолфталеина с массовой долей 1 %
Навеску массой 1,0 г тщательно растертого в фарфоровой ступке фенолфталеина помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, добавляют 80 см3 этилового спирта, перемешивают до растворения индикатора, доводят объем раствора до метки дистиллированной водой.
Раствор хранят в емкости с притертой пробкой в защищенном от света месте не более шести месяцев.
7.7.3.4 Приготовление раствора хлорида бария с массовой долей 5 %
Навеску хлорида бария двуводного массой 58 г растворяют в 940 см3 дистиллированной воды, тщательно перемешивают.
Хранят в плотно закрытой емкости не более шести месяцев.
7.7.3.5 Приготовление раствора формалина с массовой долей 20 %, нейтрального по фенолфталеину
В коническую колбу вместимостью 100 см3 мерным цилиндром помещают             50 см3 формалина и 42 см3 дистиллированной воды, закрывают пришлифованной пробкой, аккуратно перемешивают.
Хранят в тёмном месте при температуре от плюс 10 оС до плюс 25 оС не более трех месяцев.
7.7.3.6 Подготовка углекислого натрия
10 – 15 г углекислого натрия высушивают до постоянной массы в сушильном шкафу при температуре (100 ±  5) оС.
7.8 Определение внешнего вида
В пробирку или цилиндр наливают до половины объема аммиак водный и просматривают его окраску в проходящем или отраженном свете.
При разногласиях в оценке внешнего вида определение проводят при естественном освещении, используя подложку белого цвета.
7.9 Определение массовой доли аммиака
7.9.1 Сущность метода
Определение массовой доли аммиака выполняют методом кислотно-основного титрования, основанном на связывании аммиака серной кислотой с последующим титрованием избытка кислоты щелочью.
7.9.2 Выполнение измерений
Проводят два параллельных определения массовой доли аммиака в условиях повторяемости, каждое параллельное определение выполняют из отдельной навески анализируемой пробы.
В коническую колбу с притертой пробкой вместимостью 100 см3 помещают из бюретки 40 см3 раствора серной кислоты[footnoteRef:1]), приготовленной по 7.7.1.2, и взвешивают. Фиксируют результат взвешивания (m1, г) с тремя десятичными знаками. Добавляют 2 см3 пробу раствора водного аммиака, отобранного пипеткой, следя за тем, чтобы аммиачный раствор не попадал на стенки колбы, и снова взвешивают. Записывают результат взвешивания (m2, г) до третьего десятичного знака. Затем к раствору добавляют три капли метилового красного (7.7.1.3) или смешанного индикатора (7.7.1.4) и титруют избыток серной кислоты раствором гидроокиси (гидроксида) натрия (7.7.1.1) из бюретки вместимостью 25 см3 до перехода красной окраски раствора в желтую или розово-красной в зелёную. [1: ) Допускается вносить объём серной кислоты 35 см3 с использованием для титрования бюретки вместимостью 10 см3.] 

7.9.3 Обработка результатов
Массовую долю аммиака (Х1,2) для каждого параллельного определения (1, 2), в %, вычисляют по формуле (1).
	
	(1)


где 	VК1,2 – объем раствора кислоты молярной концентрации 1 моль/дм3, взятый для анализа, равный 40 (35) см3;
Kк – коэффициент поправки раствора кислоты;
[bookmark: _Hlk222659349]V(NaOH)1,2 – объем раствора гидроокиси (гидроксида) натрия молярной концентрации 1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;
KNaOH – коэффициент поправки раствора гидроокиси (гидроксида) натрия молярной концентрации 1 моль/дм3;
0,01703 – эквивалентная масса аммиака, соответствующая 1 см3 раствора кислоты молярной концентрации 1 моль/дм3, г/см3;
= (m2 – m1) – масса навески раствора аммиака (7.6.5), г. 
7.10 Определение массовой доли аммиака в пересчете на азот
Массовую долю аммиака в пересчете на азот (ХN) в % вычисляют по формуле (2).
	ХN= 0,82 [image: ]
	(2)


где 	0,82 – коэффициент пересчета молекулярной массы аммиака на молекулярную массу азота;
[image: ] – среднее арифметическое значение массовой доли аммиака (7.6.7), %. 
Результат вычислений массовой доли аммиака в пересчете на азот округляют с одним десятичным знаком.
7.11 Определение массовой концентрации нелетучего остатка
7.11.1 Сущность метода
Определение массовой концентрации нелетучего остатка выполняют гравиметрическим методом, основанном на высушивании пробы аммиака водного до постоянной массы с последующим взвешиванием нелетучего остатка.
7.11.2 Выполнение измерений
Проводят два параллельных определения массовой концентрации нелетучего остатка в условиях повторяемости.
Пробу аммиака водного в закрытой емкости для проб взбалтывают, отбирают цилиндром 25 см3 пробы (V, см3), наливают в выпарительную чашку, предварительно подготовленную по 7.7.2. Содержимое чашки выпаривают досуха на водяной бане, заполненной дистиллированной водой. Остаток сушат в сушильном шкафу при температуре (100 ± 5) °C, затем чашку охлаждают в эксикаторе, заполненном осушителем, и взвешивают. Эту процедуру повторяют до получения расхождения между результатами двух последовательных взвешиваний чашки не более 0,0002 г. Результат измерения массы чашки с остатком (m , г) записывают до четвертого десятичного знака. 
Если масса остатка (m - mч), г оказывается менее 0,0010 г измерения проводят заново, используя увеличенную аликвоту аммиака водного (V, см3) равную 50 см3.
7.11.3 Обработка результатов
Массовую концентрацию нелетучего остатка в аммиаке водном (Х1,2) для каждого параллельного определения (1,2), в г/дм3, вычисляют по формуле (3).
	                                                 
	(3)


где 	 – масса чашки с остатком, г;
 – масса пустой чашки, г;
[bookmark: _Hlk217068056]V – объём аммиака, взятый для анализа, см3;
1000 – переводной коэффициент см3 в дм3.
7.12 Определение массовой концентрации диоксида углерода
7.12.1 Сущность метода
Определение массовой концентрации диоксида углерода выполняют титриметрическим методом, основанном на взаимодействии диоксида углерода со щелочью в присутствии хлористого бария, связывании аммиака с формальдегидом с образованием гексаметилентетрамина, с последующим оттитровыванием избытка щелочи кислотой.
7.12.2 Проведение испытаний
Выполняют два параллельных определения массовой концентрации диоксида углерода.
В каждом определении  в коническую колбу вместимостью 250 см3 помещают цилиндром 20 см3 раствора хлорида бария (7.7.3.4), добавляют из бюретки 20 см3 раствора гидроксида натрия (7.7.3.1),  5 см3  анализируемого раствора аммиака, отобранного пипеткой,  1 – 2 капли  фенолфталеина (7.7.3.3),  20 см3 раствора формалина (7.7.3.5) и тщательно перемешивают. Содержимое колбы быстро титруют раствором соляной   кислоты (7.7.3.2) до обесцвечивания раствора. Фиксируют объём раствора соляной кислоты (VHCl, см3).
[bookmark: _Hlk224932013]Затем из бюретки вместимостью 10 см3   титруют раствором гидроокиси (гидроксида) натрия (7.7.3.1) до появления относительно устойчивой розовой окраски. Колбу закрывают пробкой и выдерживают пять минут, после чего окончательно дотитровывают раствором гидроокиси (гидроксида) натрия до розовой окраски. Фиксируют суммарный объем использованного гидроксида натрия (VNaOH, см3).
7.12.3 Обработка результатов
Массовую концентрацию диоксида углерода (Х) в г/дм3, вычисляют по формуле (4).
	              
	    (4)


где 	 VNaOH – суммарный объем раствора гидроокиси натрия молярной концентрации 0,5 моль/дм3, использованный для анализа, см3;
KNaOH – коэффициент поправки раствора гидроокиси натрия;
VHCl – объем раствора кислоты молярной концентрации 0,5 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;
KHCl – коэффициент поправки раствора гидроокиси натрия;
22 – молярная масса эквивалента диоксида углерода , г/моль;
[bookmark: _Hlk224932440]0,5 – номинальная молярная концентрация раствора гидроокиси (гидроксида) натрия, моль/дм3;
 – объём аликвоты раствора аммиака, равный 5 см3. 
7.13 Прецизионность методов измерений
[bookmark: _Hlk224918620][bookmark: _Hlk224918201][bookmark: _Hlk223877979]7.13.1 За окончательный результат измерений (), проведенных по 7.9 – 7.12, принимают среднее арифметическое значение двух параллельных измерений массовой доли аммиака, массовой концентрации нелетучего остатка, полученных в условиях повторяемости, если абсолютное значение расхождения между ними не превышает значения предела повторяемости r, указанного в таблице 3.
Таблица 3 – Диапазон измерений массовой доли аммиака, массовых концентраций нелетучего остатка и диоксида углерода, значения пределов повторяемости и воспроизводимости измерений при доверительной вероятности Р = 0,95, значения критического диапазона для проверки приемлемости результатов четырех определений
	Определяемый показатель
	Диапазон измерений
	Пределы (абсолютные значения) воспроизводимости, R, %
	Пределы (абсолютные значения) повторяемости,
r, n = 2, %
	Значения критического диапазона для проверки приемлемости результатов четырех определений, CR0.95(4), n = 4, %

	Массовая доля аммиака, %
	от 15,0 до 30,0 включ.
	
0,013[image: ]
	
0,008[image: ]
	
0,010[image: ]

	Массовая доля аммиака в пересчете на азот, %
	

от 12,3 до 24,6 включ.
	


0,013
	


0,008
	


0,010

	Массовая концентрация нелетучего остатка, г/дм3
	От 0,005 до 0,020 включ.
	
0,62 [image: ]
	
0,45 [image: ]
	
0,58 [image: ]

	Массовая концентрация нелетучего остатка, г/дм3
	Св. 0,020 до 0,20 включ.
	
0,40 [image: ]
	
0,20 [image: ]
	
0,25 [image: ]

	Массовая концентрация нелетучего остатка, г/дм3
	Св. 0,20 до 2,00 включ.
	
0,08 [image: ] 
	
0,06 [image: ]
	
0,07 [image: ]

	Массовая концентрация диоксида углерода, г/дм3
	От 0,8 до 10,0 включ.
	
0,22 + 0,08[image: ]
	
0,25 + 0,03[image: ]
	
0,35 + 0,04[image: ]

	Примечания 


1 , – среднее арифметическое значение двух результатов измерений аммиака и аммиака в пересчете на азот соответственно, полученных в условиях повторяемости.

2 [image: ], – среднее арифметическое значение двух результатов измерений аммиака и аммиака в пересчете на азот соответственно, полученных в условиях воспроизводимости.
3 n – количество параллельных определений.



Если расхождение результатов двух измерений в условиях повторяемости больше величины предела повторяемости r, то процедуру измерений повторяют. Если при повторном измерении расхождение результатов снова превышает величину предела повторяемости, то проводят проверку приемлемости результата четырех измерений. 
За окончательный результат измерений () принимают среднее арифметическое значение четырёх измерений, если абсолютное значение расхождения между максимальным и минимальным значениями из четырех измерений не превышает величины критического диапазона CR0,95(4), приведенного в таблице 3.
Если величина критического диапазона превышена, выясняют и устраняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, после этого измерения повторяют.
Результат вычислений массовой доли аммиака округляют с одним десятичным знаком.
Результат вычислений массовой доли аммиака в пересчете на азот округляют с одним десятичным знаком.
Результат вычислений массовой концентрации нелетучего остатка менее 0,1 г/дм3 округляют с тремя десятичными знаками, в остальных случаях с двумя десятичными знаками. 
Результат вычислений массовой концентрации диоксида углерода округляют с одним десятичным знаком.
7.13.2 Для оценки воспроизводимости выполняют основное и повторное контрольное измерение одной и той же рабочей пробы в условиях воспроизводимости. 
Рассчитывают значение  по формуле (5).
	,
	(5)


где	 и  – результаты измерений массовой определяемого соединения в рабочей пробе, полученные в условиях воспроизводимости и удовлетворяющие требованиям контроля повторяемости, %.
Воспроизводимость результатов измерений признается удовлетворительной, если выполняется условие
                                                [image: ]                                                                  (6)
где 	R – предел воспроизводимости для среднего значения [image: ]результатов контрольных измерений, %.
Значение предела воспроизводимости приведена в таблице 3.
При превышении предела воспроизводимости контрольные измерения повторяют.
При повторном невыполнении условия выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.
7.13.3 Контроль точности измерений проводят с применением метода варьирования массы навески путем сравнения результата измерений отдельно взятой контрольной процедуры (Кк) с нормативом контроля (К). 
Средствами контроля являются рабочие пробы кислоты азотной.
При выполнении контрольной процедуры проводят измерения определяемого соединения, используя навеску mо, и в той же самой пробе с измененной (увеличенной 1,4 раза) навеской m’о.   
Контроль исполнителем процедуры измерений проводят путем сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры Кк с нормативом контроля К.
Результат контрольной процедуры Кк рассчитывают по формуле (7):
,	(7)
где 	 – результат контрольного измерения массовой доли определяемого соединения с измененной массой навески m’о, %;
 – результат контрольного измерения массовой доли определяемого соединения с массой навески (7.6.5 или 7.8.5) mо, %.
Норматив контроля К рассчитывают по формуле (8):
	(8)
где 	 и  – значения абсолютной погрешности результатов измерений, установленные при реализации методики, в рабочей пробе с измененной массой навески и в рабочей пробе соответственно, %.
Качество контрольной процедуры и процедуры измерений признают удовлетворительным при выполнении условия:
Кк  К ,	(9)
При невыполнении условия (9) контрольное измерение повторяют. При повторном невыполнении условия выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их.
7.14 Оформление результатов измерений
Результат измерений массовой доли аммиака и массовой концентрации нелетучего остатка в аммиаке водном ([image: ])  в документах, предусматривающих его использование, может быть представлен в виде 
	([image: ] ± Δ) г/дм3 , Р = 0,95,
	    (10)


где 	[image: ] – средний арифметический результат измерений массовой концентрации нелетучего остатка в аммиаке водном, полученный в соответствии с требованиями прописи методики, г/дм3;
Δ – значение абсолютной погрешности измерений массовой концентрации нелетучего остатка в аммиаке водном (показатель точности), приведенное в таблице 2, г/дм3.
Показатель точности выражают числом, содержащим не более двух значащих цифр. Численные значения результата измерений и характеристики погрешности должны оканчиваться цифрой одного и того же разряда.
[bookmark: _Hlk193998565][bookmark: _Hlk193995530]8 Хранение
[bookmark: _Hlk193998628]8.1 Аммиак водный технический хранят на крытых складах:
- в резервуарах под избыточным давлением до 2,0 МПа включительно без отвода аммиака. Рабочее давление в резервуаре принимается исходя из максимальной температуры окружающего воздуха с учетом солнечной радиации, наличия тепловой изоляции и защитных конструкций;
- в резервуарах под избыточным давлением до 1,0 МПа включительно с отводом аммиака, испаряющегося от теплопритока, с выдачей его потребителям или компримированием испарившегося аммиака с последующей конденсацией и возвратом его в резервуар;
- в изотермических резервуарах под давлением, близким к атмосферному, с отводом испаряющегося аммиака, компримированием, конденсацией и подачей его обратно в резервуар или потребителю (изотермический способ хранения).
Не допускается совместное хранение аммиака водного технического с кислотами, щелочами и горючими материалами.
[bookmark: _Hlk201332700]8.2 Хранение аммиака водного технического и грузовые операции с ним в порту должны производиться в соответствии с правилами безопасности труда в морских портах.
8.3 При хранении аммиака водного технического необходимо соблюдать требования, исключающие причинение вреда объектам окружающей среды.
9 Транспортирование 
[bookmark: _Hlk193999034]9.1 Транспортирование аммиака водного технического осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов на продукцию и правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта, а также правилами, установленными нормативными документами с обязательным соблюдением мер по охране окружающей среды, в том числе при возникновении дорожно-транспортных происшествий, стихийных бедствий и иных экстремальных ситуаций, в соответствии с правилами перевозок грузов автомобильным транспортом [5], правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам [7], правилами морских перевозок опасных грузов [8]. Размещение и крепление грузов осуществляют в соответствии с условиями погрузки и крепления грузов.
9.2 Аммиак водный технический транспортируют в герметичных транспортных средствах:
- железнодорожным транспортом: в железнодорожных цистернах;
[bookmark: _Hlk231916822][bookmark: _Hlk231916707]- автомобильным транспортом в автоцистернах, переоборудованных бензовозах, герметичных канистрах по ГОСТ 34264, ГОСТ 33756; 
[bookmark: _Hlk231916781]- водным транспортом: в специализированных контейнерах-цистернах, герметичных канистрах по ГОСТ 34264, ГОСТ 33756; 
- по трубопроводу, изготовленному из качественной углеродистой вязкой стали.
Аммиак водный технический марки А транспортируют в железнодорожных цистернах. 
Аммиак водный технический марки Б транспортируют в цистернах с нижним сливом. 
9.3 Не допускается транспортирование аммиака водного технического совместно с кислотами, щелочами и горючими материалами. 
9.4 При возникновении аварийных ситуаций при транспортировании аммиака водного технического следует принимать все необходимые меры по предотвращению и минимизации негативного воздействия на окружающую среду, в том числе оперативное реагирование на аварийные ситуации, предотвращение разлива продукции, обеспечение безопасного управления утечками.
10 Гарантии изготовителя
10.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие аммиака водного технического требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
10.2 Гарантийный срок хранения аммиака водного технического – три месяца со дня изготовления.


Приложение А
(рекомендуемое)
[bookmark: _Hlk225348153]Схема пробоотборника для контроля качества аммиака водного технического
[image: ]
Рисунок А.1 – Схема пробоотборника для контроля качества аммиака водного технического
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