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Предисловие
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4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60335-2-65:2023 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-65. Частные требования к приборам для очистки воздуха» («Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances», IDT).
Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации TC 61 «Безопасность бытовых и аналогичных электроприборов» Международной электротехнической комиссии (IEC).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
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Введение

Международный стандарт IEC 60335-2-65 разработан Техническим комитетом по стандартизации TC 61 «Безопасность бытовых и аналогичных электроприборов» Международной электротехнической комиссии (IEC).
Третье издание отменяет и заменяет второе издание, опубликованное в 2002 г., включая изменения Amd.1:2008 и Amd.2:2015. Настоящее издание представляет собой техническую редакцию.
Основные изменения в настоящем стандарте по сравнению с предыдущей редакцией заключаются в следующем:
a) текст стандарта приведен в соответствие с содержанием IEC 60335-1:2020;
b) текст некоторых примечаний переведен в основной текст стандарта (раздел 1);
c) включены требования к пределам повышения температуры для доступных поверхностей (раздел 11);
d) применен испытательный щуп 19 (8.1.1, 20.2, B.22.3, B.22.4);
e) внесены изменения к определению прибора для очистки воздуха с целью включения в него автономного устройства, имеющего систему очистки, отличную от фильтра (3.5.101);
f) внесены изменения в маркировке обозначения вещества, добавлены требования по применению символа по IEC 60417-6040 для устройств очистки воздуха от ультрафиолетового излучения (7.1, 7.6, 7.12);
g) уточнены требования к дистанционной работе приборов для очистки воздуха (22.40, 22.49, 22.51);
h) исключены требования к стойким к ультрафиолетовому излучению материалам и воздействию ультрафиолета, данные требования установлены Частью 1 (22.106, 23.101, 32.102, Приложение АА).
Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ IEC 60335-1–2024, разработанным на основе шестого издания IEC 60335-1:2020.

Примечание 1 – В настоящем стандарте при упоминании «Часть 1» подразумевается IEC 60335-1.

Настоящий стандарт дополняет или изменяет соответствующие положения ГОСТ IEC 60335-1–2024.
Если конкретный пункт части 1 не упоминается в настоящем стандарте, этот пункт применяют в зависимости от возможности. Если в настоящем стандарте указано «дополнение», «изменение» или «замена», соответствующий текст в части 1 следует адаптировать соответствующим образом.

Примечание 2 – Используется следующая система нумерации:
- подразделы, таблицы и рисунки, пронумерованные начиная со 101, являются дополнительными к тем, что приведены в части 1;
- если примечания не включены в новый пункт или не включают примечания в части 1, они нумеруются, начиная с 101, включая примечания в замененном пункте или подпункте;
- дополнительные приложения обозначены буквами AA, BB и т.д.
Примечание 3 – В настоящем стандарте использованы следующие шрифтовые выделения:
- текст требований – светлый;
- методы испытаний – курсив;
- примечания – светлый петит.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, выделены полужирным шрифтом.

Выполнение требований настоящего стандарта допустимо проводить лицам, имеющим соответствующую квалификацию и опыт.
Настоящий стандарт устанавливает признанный международным сообществом уровень защиты от опасностей, создаваемых прибором при его нормальном применении, с учетом инструкций изготовителя, включая электрические, механические, термические, пожарные и радиационные опасности. В стандарте рассмотрены возможные нештатные ситуации, которые могут возникать на практике, а также вопросы влияния электромагнитных воздействий на безопасную работу приборов.
Настоящий стандарт, насколько это возможно, учитывает требования серии стандартов IEC 60364, с целью обеспечения совместимости с правилами подключения прибора к электросети.
Если устройство, входящее в область применения настоящего стандарта, также включает в себя функции, которые входят в область применения другого стандарта серии стандартов IEC 60335-2, соответствующий стандарт из серии IEC 60335-2, применяют к каждой функции отдельно, в зависимости от целесообразности. Если применимо, учитывают влияние одной функции на другую.
Если стандарт части 2 не содержит дополнительных требований для охвата опасностей, рассматриваемых в части 1, применяют часть 1.

Примечание 4 – Это означает, что технические комитеты, ответственные за стандарты, входящие в серию IEC 60335-2, определили, что нет необходимости указывать особые требования к рассматриваемому прибору сверх общих требований.

Настоящий стандарт относится к серии стандартов, рассматривающих безопасность приборов, и имеет приоритет над горизонтальными и общими стандартами, в область применения которых входят указанные аспекты стандартизации.

Примечание 5 – Горизонтальные и общие стандарты, рассматривающие аспекты безопасности, неприменимы, поскольку они учитывались при разработке общих и частных требований для серии стандартов IEC 60335.

Если при осмотре и испытании обнаружено, что прибор, соответствующий настоящему стандарту, имеет другие характеристики, которые снижают установленный уровень безопасности, то такой прибор не считают соответствующим требованиям безопасности, установленным настоящим стандартом.
Прибор, в котором используют материалы или формы конструкции, отличающиеся от указанных, допускается признавать соответствующим требованиям настоящего стандарта, если он выдержал испытания и установлено, что он эквивалентен приборам, указанным в настоящем стандарте.

Примечание 6 – Стандартами, касающимися аспектов, не связанных с безопасностью бытовой техники, являются:
- стандарты МЭК, опубликованные Техническим комитетом 59, касающиеся методов измерения производительности;
- CISPR 11, CISPR 14-1 и соответствующие стандарты серии IEC 61000-3, касающиеся электромагнитных излучений;
- CISPR 14-2, касающийся электромагнитной помехоустойчивости;
- стандарты IEC, опубликованные Техническим комитетом 111, касающиеся вопросов охраны окружающей среды.
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	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

	БЫТОВЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Часть 2-65
Частные требования к приборам для очистки воздуха


	Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-65. 
Particular requirements for air-cleaning appliances
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1 Область применения
Данный раздел части 1 заменен следующим.

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности к электрическим приборам для очистки воздуха бытового и аналогичного назначения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов, включая приборы питаемые постоянным током (DC) и приборы с батарейным питанием. 
Приборы, не предназначенные для бытового использования, но которые, тем не менее, могут быть источником опасности для людей, например приборы, используемые неспециалистами в магазинах, в легкой промышленности и в фермерских хозяйствах, входят в область распространения настоящего стандарта.
Настоящий стандарт устанавливает основные виды опасностей при использовании приборов, с которыми пользователи сталкиваются внутри и вне дома. Настоящий стандарт не учитывает опасности, возникающие: 
- при использовании приборов без надзора и инструкций пользователями (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, препятствующие безопасной эксплуатации прибора без надзора и инструкций;
- при использовании приборов детьми для игр.
Следует учитывать, что:
- для приборов, предназначенных для использования в транспортных средствах, на борту судов и самолетов, могут быть необходимы дополнительные требования;
- во многих странах национальные органы здравоохранения, охраны труда и другие предъявляют к приборам дополнительные требования.
Настоящий стандарт не распространяется на:
- приборы для очистки воздуха, в которых прибор намеренно испускает вредное излучение;
- приборы, сконструированные исключительно для промышленного применения;
- приборы, предназначенные для применения в местах, где преобладают особые условия, например коррозионная или взрывоопасная среда (пыль, пар или газ);
- системы для очистки воздуха, входящие в структуру здания;
- приборы, предназначенные для медицинского применения (серия IEC 60601).

2 Нормативные ссылки
[bookmark: _Toc68904561]Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

Дополнение
IEC 60584-1, Thermocouples – Part 1: EMF specifications and tolerances [Термопары. Часть 1. Спецификация и допуски для электродвижущей силы (EMF)]

3 Термины и определения
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

3.1 Определения, относящиеся к физическим характеристикам
3.1.9 Изменение
нормальная работа (normal operation)

Заменить первый абзац следующим
Работа прибора в том виде, в каком он был поставлен изготовителем, или с закороченной выходной цепью высокого напряжения в зависимости от того, что наиболее неблагоприятно.

3.5 Определения, относящиеся к типам приборов
3.5.101 прибор для очистки воздуха (air-cleaning appliance): Автономный прибор с системой фильтрации или другой системой очистки, которая может содержать устройства для ионизации воздуха.
3.5.102 ультрафиолетовый излучатель (UV-C emitter): Излучающий источник, сконструированный для излучения неионизирующей электромагнитной энергии на длинах волн от 100 до 280 нм.
3.5.103 прибор для очистки воздуха ультрафиолетовым излучением (UV radiation air-cleaning appliance): Прибор, оснащенный ультрафиолетовыми излучателями для инактивации микробов, переносимых воздухом.

4 Общие требования
Применяют данный раздел части 1.

5 Общие условия испытаний
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

5.101 Приборы испытывают как электромеханические приборы.

6 Классификация
Применяют данный раздел части 1.

7 Маркировка и инструкции
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

7.1 Дополнение
Приборы для очистки воздуха ультрафиолетовым излучением, оснащенные сменными ультрафиолетовыми излучателями, должны иметь маркировку с указанием типа излучателя и символом IEC 60417-6040 (2010-08) или содержать следующее предупреждение:
ВНИМАНИЕ: Ультрафиолетовое излучение опасно для глаз и кожи. Не используйте ультрафиолетовый излучатель вне прибора.
Если предполагается, что замена ультрафиолетового излучателя может быть проведена пользователем самостоятельно, на прибор должна быть нанесена маркировка, содержащая надпись «Ознакомьтесь с инструкциями» или символ ISO 7000-0790 (2004-01).

7.6 Дополнение
	[image: ]
	[символ IEC 60417-6040 (2010-08)]
	Ультрафиолетовое излучение, меры предосторожности в соответствии с инструкциями



7.12 Дополнение
Инструкции должны содержать подробности чистки и других работ по обслуживанию пользователем прибора. В них должно быть указано, что до очистки или другого обслуживания прибор должен быть отключен от сети питания.
Инструкции к приборам для очистки воздуха ультрафиолетовым излучением должны содержать подробные сведения о:
- способе, периодичности чистки и меры предосторожности, которые необходимо соблюдать;
- мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать, при замене ультрафиолетовых излучателей и пускателей, если это применимо.
Инструкции к приборам, которые оснащены ультрафиолетовыми излучателями, должны содержать следующую информацию:
- если замена ультрафиолетового излучателя пользователем запрещена, это должно быть четко указано; и
- предупреждения:
- данный прибор оснащен ультрафиолетовым излучателем;
- запрещается эксплуатировать приборы, которые явно повреждены;
- непреднамеренное использование прибора или повреждение корпуса могут привести к утечке опасного ультрафиолетового излучения. Ультрафиолетовое излучение, даже в небольших дозах, может нанести вред глазам и коже.
Инструкции к приборам, которые оснащены сменными ультрафиолетовыми излучателями, также должны содержать следующую информацию:
- прежде чем открывать прибор, ознакомьтесь с инструкциями по техническому обслуживанию;
- перед заменой ультрафиолетового излучателя прибор необходимо отключить от сети питания;
- сменные ультрафиолетовые излучатели следует менять только на те типы, которые указаны в инструкции;
- замена не содержащих озон ультрафиолетовых излучателей на другие может представлять опасность для здоровья людей, находящихся в зоне эксплуатации прибора.
Если используется символ IEC 60417-6040 (2010-08), необходимо пояснить его значение.

7.12.1 Дополнение
Инструкции для закрепленных приборов, которые предназначены для установки на высоте более 850 мм при нормальной эксплуатации, должны содержать следующую информацию:
Не устанавливайте данное изделие на высоте ниже 850 мм от пола.

8 Защита от доступа к токоведущим частям
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

8.1.1 Изменение
Для приборов, которые в соответствии с инструкцией устанавливают на высоте свыше 1,8 м от пола, испытательный щуп 18 по IEC 61032 не применяют.
Для частей приборов, расположенных на высоте не более 850 мм от пола после установки или при обычной эксплуатации, в дополнение к испытательному щупу 18 также применяют испытательный щуп 19 по IEC 61032 при таких условиях испытаний. 

8.1.3 Дополнение
Испытательный щуп 19 по IEC 61032 не применяют.

8.1.4 Дополнение
Разряд от частей, доступ к которым возможен только после удаления крышки при чистке или другом обслуживании пользователем, измеряют через 2 с после того, как крышка удалена.

9 Пуск электромеханических приборов
Данный раздел части 1 не применяют.

10 Потребляемая мощность и ток
Применяют данный раздел части 1.

11 Нагрев
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

11.3 Дополнение
Если внешние доступные поверхности являются достаточно плоскими и допускают доступ, то для измерения повышения температуры внешних доступных поверхностей, указанных в таблице 101, используют испытательный щуп, показанный на рисунке 101. Щуп прикладывают к поверхности с усилием (4 ± 1) Н так, чтобы обеспечить наилучший возможный контакт между щупом и поверхностью. Измерение проводят после контакта в течение 30 с.
Щуп можно удерживать на месте с помощью зажима для лабораторной стойки или аналогичного устройства. Допускается использовать любой измерительный прибор, дающий те же результаты, что и щуп.

11.7 Изменение
Заменить первый абзац следующим
Приборы работают до достижения установившегося состояния.

11.8 Изменение
Заменить первый абзац следующим
Во время испытания постоянно контролируют повышение температуры, которое не должно превышать значений, указанных в таблицах 3 и 101.

Дополнение
Повышение температуры ручек или захватов вентиляционных отверстий и воздушных заслонок не должно превышать значения, указанного в таблице 3, для поверхностей ручек, рукояток, захватов и аналогичных деталей, которые при нормальной эксплуатации держат в руке кратковременно.
Допускается срабатывание устройства ограничения тока в цепи высокого напряжения.

Таблица 101 — Максимальное повышение температуры для указанных внешних доступных поверхностей при нормальных условиях эксплуатации
	Поверхность
	Повышение температуры внешних доступных поверхностей, a К

	
	Поверхности, расположенные на высоте не более 850 мм от пола при установке или обычном использовании
	Другие поверхности

	Оголенный металл
	38
	42

	Металл с покрытиемb
	42
	49

	Стекло и керамика
	51
	56

	Пластик и пластиковое покрытие толщиной более 0,4 мм c, d
	58
	62

	а Повышение температуры на поверхности, недоступной для щупа диаметром 75 мм с полусферическим концом, не измеряют.
b Металл считается покрытым, если используется покрытие толщиной не менее 90 мкм, выполненное эмалевым или непластмассовым покрытием.
c Предельное повышение температуры пластика также применяют к пластику, имеющему металлическую отделку толщиной менее 0,1 мм.
d Если толщина пластикового покрытия не превышает 0,4 мм, применяют пределы повышения температуры металла с покрытием или стекла и керамического материала.

	Примечание — Температурные пределы ручек, рукояток, захватов, кнопок, пультов управления и аналогичных деталей указаны в таблице 3.



12 Заряд металл-ионных батарей
Применяют данный раздел части 1.

13 Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре
Применяют данный раздел части 1.

14 Динамические перегрузки по напряжению
Применяют данный раздел части 1.

15 Влагостойкость
Применяют данный раздел части 1.

16 Ток утечки и электрическая прочность
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

16.101 Высоковольтные трансформаторы должны иметь необходимую внутреннюю изоляцию.
Соответствие проверяют следующим испытанием.
Удвоенное рабочее напряжение получают во вторичной обмотке трансформатора приложением синусоидального напряжения, имеющего частоту выше номинальной частоты, к зажимам первичной обмотки.
Длительность испытания составляет:
- 60 с - для частоты не более двухкратной номинальной частоты; или
- , но не менее 15 с - для более высоких частот.
Применяют одну треть испытательного напряжения и затем быстро увеличивают без создания перегрузки. В конце испытания напряжение понижают таким же образом приблизительно до одной трети полного значения, прежде чем отключить ток.
Не должно быть пробоя между обмотками или между соседними витками обмотки.

17 Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей
Применяют данный раздел части 1.

18 Износостойкость
Данный раздел части 1 не применяют.

19 Ненормальная работа
Применяют данный раздел части 1.


20 Устойчивость и механические опасности
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

20.2 Дополнение
Для приборов, которые в соответствии с инструкцией устанавливают на высоте свыше 1,8 м от пола, испытательный щуп 18 по IEC 61032 не применяют.
Для частей приборов, расположенных на высоте не более 850 мм от пола после установки или при обычной эксплуатации, в дополнение к испытательному щупу 18 также применяют испытательный щуп 19 по IEC 61032 при таких условиях испытаний. Во время испытания с применением испытательного щупа 19 прибор собирают без извлечения каких-либо фильтров.

21 Механическая прочность
Применяют данный раздел части 1.

22 Конструкция
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

22.40 Дополнение
Данные приборы не считают приборами, которые могут представлять опасность при продолжительной, автоматической или дистанционной работе.

22.49 Не применяют.

22.51 Не применяют.

22.101 В приборах не должно быть отверстий снизу, через которые могли бы проникнуть мелкие предметы и коснуться токоведущих частей.
Соответствие проверяют осмотром и измерением расстояния между опорной поверхностью и токоведущими частями через отверстия. Это расстояние должно быть не более 6 мм. Однако, если прибор оборудован ножками, расстояние увеличивают до 10 мм - если прибор предназначен для установки на столе, и до 20 мм - если он предназначен для установки на полу.

22.102 Выключатели блокировки, которые предотвращают доступ к токоведущим частям во время обслуживания пользователем, должны быть включены во входную цепь и расположены так, чтобы не допустить случайного срабатывания.
Соответствие проверяют осмотром и применением испытательного щупа В по IEC 61032 с приложением усилия 10 Н.

22.103 Приборы для очистки воздуха ультрафиолетовым излучением не должны излучать ультрафиолетовое излучение в опасных дозах:
- до, во время или после установки;
- во время эксплуатации;
- во время технического обслуживания;
- во время чистки;
- во время замены ультрафиолетового излучателя.
Соответствие проверяют осмотром и испытаниями по разделу 32. Если для обесточивания ультрафиолетового излучателя в соответствии с требованиями используют выключатель, то не должно быть возможности привести его в действие, приложив к нему испытательный щуп В по IEC 61032 с усилием 10 Н.

22.104 Если допускается замена ультрафиолетового излучателя пользователем, то прибор должен быть сконструирован таким образом, чтобы:
- обеспечить легкую замену ультрафиолетового излучателя;
- при неправильной установке, закреплении или отсутствии винтов и компонентов, прибор становился неработоспособным или явно некомплектным;
- ультрафиолетовый излучатель отключался с помощью блокировки, срабатывающей при открывании или удалении какой-либо детали для получения доступа.
Соответствие проверяют осмотром и испытанием вручную.

22.105 Если замена ультрафиолетового излучателя пользователем не предусмотрена, это должно быть недопустимо конструкцией прибора.
Соответствие проверяют осмотром и при необходимости испытанием вручную.

Примечание - Данное требование может быть выполнено, если излучатель может быть заменен только изготовителем или его сервисным центром вместе с какой-либо частью прибора.

23 Внутренняя проводка
Применяют данный раздел части 1.

24 Компоненты
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

24.1.3 Дополнение
Количество циклов работы для выключателей блокировок - 1000.

24.101 Выключатели блокировки, которые предотвращают доступ к токоведущим частям во время обслуживания пользователем, должны:
- отключать все полюсы, за исключением тех случаев, когда вторичная цепь питается через изолирующий трансформатор;
- иметь контактный зазор, обеспечивающий полное отключение в соответствии с IEC 61058-1:2016.
Соответствие проверяют осмотром.

25 Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры

Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

25.5 Дополнение
Крепление типа Z используют для приборов, имеющих массу не более 3 кг.

26 Зажимы для внешних проводов
Применяют данный раздел части 1.

27 Заземление
Применяют данный раздел части 1.

28 Винты и соединения
Применяют данный раздел части 1.

29 Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция
Применяют данный раздел части 1.

30 Теплостойкость и огнестойкость
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

30.2.2 Не применяют.

31 Стойкость к коррозии
Применяют данный раздел части 1.

32 Радиация, токсичность и подобные опасности
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

32.101 Концентрация озона, производимого приборами для очистки воздуха, не должна быть чрезмерной.
Соответствие проверяют следующим испытанием, которое проводят в помещении без отверстий, имеющем размер 2,5×3,5×3,0 м, стены которой покрыты слоем полиэтилена. Если в инструкциях установлено, что прибор закреплен в комнате, имеющей объем более 30 м2, то размеры испытательной комнаты соответственно увеличивают.
Приборы устанавливают в соответствии с инструкциями. Приборы, используемые на столе, устанавливают в центре комнаты, приблизительно на расстоянии 750 мм от пола.
В комнате поддерживается температура приблизительно 25 °С и относительная влажность 50%. Приборы работают при номинальном напряжении в течение 24 ч, съемные фильтры удаляют, если это более неблагоприятно.
Трубку для взятия озоновой пробы располагают в потоке воздуха в 50 мм от выходного отверстия прибора. Фоновые значения концентрации озона, измеренные в начале испытания, вычитают из максимального значения концентрации озона, измеренного во время испытания.
Процентное содержание озона в комнате должно быть не более 5×10-6.



[image: ]
A – клей; B – провода термопары диаметром 0,3 мм по IEC 60584-1, тип K; C – расположение рукоятки, обеспечивающее усилие контакта (4±1) Н; D – поликарбонатная трубка: внутренний диаметр 3 мм, наружный диаметр 5 мм; E – диск из луженой меди: диаметр 5 мм, толщина 0,5 мм

Рисунок 101 – Щуп для измерения температуры поверхности



Приложения

Применяют приложения части 1, за исключением следующего.


Приложение B
(обязательное)
Приборы с батарейным питанием, отделяемые батареи и съемные батареи для приборов с батарейным питанием

Применяют приложение части 1, за исключением следующего.

B.22.3 Дополнение
Для частей приборов, расположенных на высоте не более 850 мм от пола после установки или при обычной эксплуатации, в дополнение к испытательному щупу 18 также применяют испытательный щуп 19 по IEC 61032 при таких условиях испытаний.

B.22.4 Дополнение
Для батарей, расположенных на высоте не более 850 мм от пола после установки или при обычной эксплуатации, в дополнение к испытательному щупу 18 также применяют испытательный щуп 19 по IEC 61032 при таких условиях испытаний.




Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1
	Обозначение ссылочного международного стандарта
	Степень соответствия
	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта

	IEC 60584-1
	-
	*

	* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. 
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