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МКС 13.340.10
Изменение № 1 ГОСТ EN 14058–2023 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от прохладной окружающей среды. Технические требования и методы испытаний
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации  (протокол №              от                      ) 
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: 
[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Обозначение стандарта на титульном листе изложить в новой редакции:
«EN 14058:2017+A1:2023»
Предисловие. Пункт 5. Дополнить словами после «(«Protective clothing – Garments for protection against cool environments», IDT)»: «, включая изменение А1:2023»
Содержание. Приложение ZА. Наименование приложения изложить в новой редакции:
«Взаимосвязь между EN 14058:2017+A1:2023 и основными требованиями Регламента (ЕС) 2016/425 Европейского Парламента и Совета Европейского союза от 9 марта 2016 года на средства индивидуальной защиты, которые должны быть выполнены»;
исключить обозначение, статус и наименование приложения ZB.
Введение. Предложение «Таким образом, данные требования настоящего стандарта применимы, если изготовитель заявляет в эксплуатационной документации о защите от опасностей, связанных с указанными свойствами.» изложить в новой редакции: «Таким образом, данные требования настоящего стандарта применимы, если в инструкциях изготовителя заявлено о защите от опасностей, связанных с указанными свойствами.»
Раздел 1. Предложение «Требования настоящего стандарта охватывают воздействие не только низких температур воздуха, но также влажности и скорости воздуха.» изложить в новой редакции: «К таким воздействиям относится не только низкая температура воздуха, но также влажность и скорость воздуха.».
Перед словами «головные уборы» дополнить «отдельные».
Раздел 2. Сноски к разделу 2 исключить;
заменить ссылку EN 20811:1992 Textiles. Determination of resistance to water penetration - Hydrostatic pressure test (Ткани. Определение водоотталкивающей способности гидростатическим давлением) на «EN ISO 811:2018 Textiles — Determination of resistance to water penetration — Hydrostatic pressure test (ISO 811:2018) (Материалы текстильные. Определение водонепроницаемости. Испытание под гидростатическим давлением)»;
после ссылки EN ISO 13688:2013 дополнить новой ссылкой:
«EN ISO 13688:2013/A1:2021 Protective clothing — General requirements — Amendment 1 (ISO 13688:2013/Amd 1:2021) (Защитная одежда. Общие технические требования. Изменение 1)»;
заменить ссылки:
«EN ISO 13938-1:1999 Textiles - Bursting properties of fabrics - Part 1: Hydraulic method for determination of bursting strength and bursting distention (ISO 13938-1:1999) (Материалы текстильные. Свойства тканей при продавливании. Часть 1. Гидравлический метод определения прочности при продавливании и растяжения при продавливании)» на «EN ISO 13938-1:2019 Textiles – Bursting properties of fabrics – Part 1: Hydraulic method for determination of bursting strength and bursting distention (ISO 13938-1:2019) (Материалы текстильные. Свойства тканей при продавливании. Часть 1. Гидравлический метод определения прочности при продавливании и растяжения при продавливании)»;
«EN ISO 13938-2:1999 Textiles - Bursting properties of fabrics - Part 2: Pneumatic method for determination of bursting strength and bursting distention (ISO 13938-2:1999) (Материалы текстильные. Свойства тканей при продавливании. Часть 2. Пневматический метод определения прочности и растяжения при продавливании)» на: «EN ISO 13938-2:2019 Textiles – Bursting properties of fabrics – Part 2: Pneumatic method for determination of bursting strength and bursting distention (ISO 13938-2:2019) (Материалы текстильные. Свойства тканей при продавливании. Часть 2. Пневматический метод определения прочности и растяжения при продавливании)»;
«ISO 7000:2014» на «ISO 7000:2019».
Раздел 3. Пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3 комплект одежды (ensemble): Одежда, представляющая собой костюм из двух предметов или комбинезон или ряд предметов одежды, за исключением отдельных предметов для головы, кистей рук и ступней, покрывающие тело человека и обеспечивающие защиту от общего переохлаждения (гипотермии).»
Раздел 4. Пункт 4.1.1, абзац 2 изложить в новой редакции: 
«- одежда не должна иметь необработанные, острые или жесткие поверхности, которые могут вызвать раздражение или травмировать пользователя;»
Пункт 4.1.2. После слов «EN ISO 13688:2013 (пункт 4.2)» дополнить «включая EN ISO 13688:2013/A1:2021».
Пункт 4.6, последнее предложение. «комплекта предметов одежды» заменить на «комплекта одежды».
Пункт 4.7.1. «трикотажных полотен» заменить на «трикотажных материалов», «с удлинением» заменить на «с относительным удлинением». 
Пункт 4.8. Наименование пункта изложить в новой редакции: 
«Изменение размеров после чистки»;
второе предложение изложить в новой редакции:
«Изменение размеров после чистки должно соответствовать требованиям EN ISO 13688:2013 (пункт 5.3), включая EN ISO 13688:2013/A1:2021.»
Раздел 5. Содержание раздела изложить в новой редакции:
«Испытуемые пробы, используемые для испытаний, указанных в 6.2–6.7, проходят предварительную чистку, которую проводят в соответствии с инструкциями изготовителя на основе стандартных процессов. 
Если количество циклов чистки не указано, испытания должны проводить следующим образом: в случае процедуры ухода – после пяти циклов ухода (один цикл состоит из одной стирки и одной сушки), или в случае сухой чистки – после пяти циклов сухой чистки. Это должно быть указано в информации, предоставляемой изготовителем.
Если в инструкциях изготовителя указано, что допускаются оба метода чистки, испытуемая проба должна подвергаться только процедуре ухода.
Примечание –. В инструкциях изготовителя обычно приводят маркировку в соответствии с EN ISO 30023 и указывают один или несколько различных методов или процессов в соответствии с EN ISO 6330, EN ISO 15797 или эквивалентные стандартные процессы чистки.»
Раздел 6. Пункт 6.2.2. После слов «EN ISO 13688:2013 (пункт 4.2)» дополнить «включая EN ISO 13688:2013/A1:2021».
Пункт 6.5. Ссылку «EN 20811:1992» заменить на «EN ISO 811:2018».
Пункт 6.7, последнее предложение. «контрольным предметам» заменить на «стандартным предметам».
Пункт 6.8.2. Изложить в новой редакции:
«Испытания проводят на пяти испытуемых пробах в соответствии с EN ISO 13938-1:2019 или EN ISO 13938-2:2019»
Пункт 6.9. Наименование пункта изложить в новой редакции: 
«Изменение размеров после чистки»;
после слов «EN ISO 13688:2013 (пункт 5.3)» дополнить «включая EN ISO 13688:2013/A1:2021».
Раздел 7. После слов «EN ISO 13688:2013 (раздел 6)» дополнить «включая EN ISO 13688:2013/A1:2021».
Раздел 8. После слов «EN ISO 13688:2013 (раздел 7)» дополнить «включая EN ISO 13688:2013/A1:2021».
Раздел 9. После слов «EN ISO 13688:2013 (раздел 8)» дополнить «включая EN ISO 13688:2013/A1:2021».
Последний абзац изложить в новой редакции: «- соответствующие дополнительные предметы средств индивидуальной защиты (СИЗ) для тех частей тела, которые не защищены комплектом или предметом одежды.»
Приложение А. Перечисление с). Изложить в новой редакции:
«c) в 4.81) добавлено предложение о том, что изменение размеров после чистки соответствует требованиям EN ISO 13688:2013, включая EN ISO 13688:2013/A1:2021;»;
перечисление h) «стирки и сухой чистки» заменить на «чистки».
Приложение С. Таблица С.3. Изложить в новой редакции:
«Таблица С.3 – Влияние варианта исполнения куртки при минимальных температурах на основе стандартного комплекта одежды R





	Предполагаемая теплоизоляция одежды
	Двигательная активность

	Варианты исполнения куртки,
м2·К/Вт
	Низкая,
115 Вт/м2
	Средняя,
170 Вт/м2

	Rct,
м2·К/Вт
	Icler,
м2·К/Вт
	Скорость воздуха

	
	
	0,4 м/с
	3,0 м/с
	0,4 м/с
	3,0 м/с

	
	
	8 ч
	1 ч
	8 ч
	1 ч
	8 ч
	1 ч
	8 ч
	1 ч

	0,013
	0,175
	12
	0
	18
	6
	0
	13
	8
	5

	0,090
	0,208
	9
	5
	16
	3
	4
	19
	4
	9

	0,150
	0,234
	6
	9
	14
	1
	8
	24
	2
	13

	0,250
	0,278
	0
	14
	11
	6
	13
	32
	-3
	18


»;
таблица С.4. Изложить в новой редакции:
«Таблица С.4 – Влияние варианта исполнения брюк при минимальных температурах на основе стандартного комплекта одежды R
	Предполагаемая теплоизоляция одежды
	Двигательная активность

	Варианты исполнения брюк,
м2·К/Вт
	Низкая,
115 Вт/м2
	Средняя,
170 Вт/м2

	Rct,
м2·К/Вт
	Icler,
м2·К/Вт
	Скорость воздуха

	
	
	0,4 м/с
	3,0 м/с
	0,4 м/с
	3,0 м/с

	
	
	8 ч
	1 ч
	8 ч
	1 ч
	8 ч
	1 ч
	8 ч
	1 ч

	0,013
	0,175
	12
	0
	18
	6
	0
	13
	8
	5

	0,090
	0,207
	9
	5
	16
	3
	4
	19
	4
	9

	0,150
	0,232
	6
	8
	14
	1
	7
	24
	2
	12

	0,250
	0,273
	1
	14
	11
	6
	13
	31
	2
	18


»;
таблица С.5. Изложить в новой редакции:
 «Таблица С.5 – Влияние варианта исполнения куртки и брюк при минимальных температурах на основе стандартного комплекта одежды R
	Предполагаемая теплоизоляция одежды
	Двигательная активность

	Варианты исполнения курток и брюк,
м2·К/Вт 
	Низкая,
115 Вт/м2
	Средняя,
170 Вт/м2

	Rct,
м2·К/Вт
	Icler,
м2·К/Вт
	Скорость воздуха

	
	
	0,4 м/с
	3,0 м/с
	0,4 м/с
	3,0 м/с

	
	
	8 ч
	1 ч
	8 ч
	1 ч
	8 ч
	1 ч
	8 ч
	1 ч

	0,013
	0,175
	12
	0
	18
	6
	0
	13
	8
	5

	0,090
	0,240
	5
	10
	13
	1
	8
	25
	1
	13

	0,150
	0,291
	0
	16
	8
	6
	15
	33
	4
	20

	0,250
	0,376
	2
	18
	1
	15
	27
	-47
	13
	32


».
Приложение ZA. Изложить в новой редакции:
 «
Приложение ZА
(справочное)
Взаимосвязь между EN 14058:2017+А1:2023 и основными требованиями Регламента (ЕС) 2016/425 Европейского Парламента и Совета Европейского союза от 9 марта 2016 года на средства индивидуальной защиты, которые должны быть выполнены

EN 14058:2017+А1:2023 был подготовлен по запросу Комиссии по Стандартизации М/571 от 19.11.2020 г. для обеспечения единого добровольного подхода к подтверждению соответствия основным требованиям Регламента (ЕС) 2016/425 Европейского Парламента и Совета Европейского союза от 9 марта 2016 года на средства индивидуальной защиты. 
С момента включения EN 14058:2017+А1:2023 в список подтверждения требованиям Регламента (ЕС) 2016/425 и опубликования в официальном Журнале Европейского союза, соблюдение нормативных положений настоящего стандарта, приведенных в таблице ZА.1, в пределах области применения настоящего стандарта предполагает презумпцию соответствия основным конкретным требованиям правил Регламента (ЕС) 2016/425 и связанных с ними правил ЕАСТ.
Таблица ZА.1 – Соответствие между указанным стандартом и правилами Регламента (ЕС) 2016/425
	Основные требования Регламента (ЕС) 2016/425
	Раздел(ы), подраздел(ы), пункт(ы) настоящего стандарта
	Пометки/
записи

	1.1.1 Эргономика
	Не применимы
	

	1.2.1 Отсутствие присущих рисков и других неблагоприятных факторов
	4.1.1; 4.3; 4.5; 4.8
	

	1.2.1.1 Пригодность применяемых материалов 
	4.1.2
	

	1.2.1.2 Удовлетворительное состояние поверхности всех деталей СИЗ, находящихся в контакте с пользователем
	4.1.1


	

	1.2.1.3 Максимально допустимые ограничения для пользователя
	Не применимы
	

	1.3.1 Адаптация СИЗ к морфологии пользователя
	Не применимы
	

	1.3.2 Легкость и прочность
	4.7.1; 4.7.2
	

	1.3.3 Совместимость различных классов или типов СИЗ, предназначенных для одновременного использования
	Не применимы
	

	1.3.4 Специальная одежда, содержащая съемные защитные средства
	Не применимы
	

	1.4 Информация и инструкции, предоставляемые изготовителем
	Раздел 5, раздел 9
	

	2.4 СИЗ, подвергающееся старению
	Раздел 9
	

	2.12 СИЗ, имеющие один или несколько идентификационных или опознавательных знаков, прямо или косвенно связанных с охраной труда и техникой безопасности
	Раздел 8
	

	3.7 Защита от холода
3.7.1 Составные материалы и другие компоненты СИЗ
	4.2; 4.6
	

	3.7.2 Укомплектованное СИЗ, готовое для использования
	4.2; 4.4
	


Предупреждение 1 – Презумпция соответствия остается в силе только до тех пор, пока ссылка на настоящий стандарт сохраняется в списке, опубликованном в официальном Журнале Европейского союза. Пользователям настоящего стандарта следует регулярно обращаться к последнему списку, который опубликован в официальном Журнале Европейского союза.
Предупреждение 2 – К продукту (изделию), попадающему под сферу действия настоящего стандарта, могут быть применены другие нормативные документы.»
Приложение ZB. Исключить.
Приложение ДА. Таблица ДА.1. Изложить в новой редакции:
 «
	Обозначение ссылочного европейского, международного стандарта
	Степень соответствия 
	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта

	EN 342:2017
	—
	*

	EN ISO 811:2018
	IDT
	ГОСТ ISO 811—2021 «Материалы текстильные. Определение водоупорности. Испытание под гидростатическим давлением»

	EN ISO 4674-1:2016
	IDT
	ГОСТ ISO 4674-1—2021 «Материалы с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение сопротивления раздиру. Часть 1. Методы испытания на раздир с постоянной скоростью»

	EN ISO 9237:1995
	IDT
	ГОСТ ISO 9237—2013 «Материалы текстильные. Метод определения воздухопроницаемости»

	EN ISO 11092:2014
	IDT
	ГОСТ ISO 11092—2021 «Материалы и изделия текстильные. Физиологическое воздействие. Определение теплового сопротивления и сопротивления проникновению пара в стационарных условиях (метод испытания с использованием греющей пластины с имитацией потоотделения и горячей охранной зоной)»

	EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021
	IDT
	ГОСТ ISO 13688—2022 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования»

	EN ISO 13938-1:2019
	IDT
	ГОСТ ISO 13938-1—2021 «Материалы и изделия текстильные. Свойства материалов при продавливании. Часть 1. Гидравлический метод определения прочности и растяжения при продавливании»

	EN ISO 13938-2:2019
	IDT
	ГОСТ ISO 13938-2—2021 «Материалы и изделия текстильные. Свойства материалов при продавливании. Часть 2. Пневматический метод определения прочности и растяжения при продавливании»

	EN ISO 15831:2004
	IDT
	ГОСТ ISO 15831—2013 «Одежда. Физиологическое воздействие. Метод измерения теплоизоляции на термоманекене»

	ISO 7000:2019
	—
	*

	*Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного европейского, международного стандарта. 
Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:
- IDT — идентичные стандарты.


»
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