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Изменение № 1 ГОСТ 34587–2019 Краны грузоподъемные. Металлические конструкции. Требования к изготовлению
Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №          от                  )
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004] 

Дата введения _____________

Раздел 2. Дополнить ссылкой:
«ГОСТ 33709.1 Краны грузоподъемные. Термины и определения. Часть 1. Общие положения». 
Раздел 3. Заменить ссылки: «ГОСТ 32579.1, ГОСТ 33169» на «ГОСТ 33709.1».
Раздел 8. Таблица 1. Сноска 3. Заменить слова: «категории сварного соединения» на «уровня качества сварного соединения».
Приложение А. Таблица А.1. Графа «Значение» для «Скручивание балки (тангенс угла скручивания /H) (L – длина балки,  мм). Заменить:
«2  10-3 L при L ≤ 2000» на «2 10-6 L при L ≤ 2000»;
«1,5   10-3 L при 2000 < L < 10 000» на «1,5  10-6 L при 2000 < L ≤ 10 000»;
«0,8  10-3 L при L > 10 000» на «0,8  10-6 L при L > 10 000»
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