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Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены» 

Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) 
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                          №                    )
За принятие проголосовали:
	Краткое наименование 
страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	[bookmark: _Hlk130998846]Код страны по МК (ИСО 3166) 004―97 
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4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5 В настоящем стандарте учтены требования безопасности Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»





























Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств
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Введение

Настоящий стандарт разработан в обеспечение реализации ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к производящимся и эксплуатирующимся на территории СНГ зерноуборочным комбайнам для уборки производственных и селекционно-семеноводческих посевов. Стандарт включает классификацию зерноуборочных комбайнов по уровню производительности с целью установления единых подходов к проведению сравнительной оценки технического уровня моделей зерноуборочных комбайнов, поставляющихся на рынки стран СНГ.
Настоящий стандарт входит в комплекс межгосударственных стандартов по комбайнам:
[bookmark: _Hlk207124723]- ГОСТ 34915 ― 2022 Комбайны зерноуборочные и их сборочные единицы. сдача в ремонт и выпуск из ремонта. Технические условия;
[bookmark: _Hlk201503460]- ГОСТ 35113 ― 2024 Комбайны зерноуборочные и кормоуборочные и их сборочные единицы. Утилизация. Порядок проведения;
- ГОСТ          ― 2026 Комбайны зерноуборочные. Методы расчета пропускной способности и потерь зерна в условиях эксплуатации;
- ГОСТ          ― 2027 Комбайны зерноуборочные. Общие технические требования.
Настоящий стандарт разработан авторским коллективом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) в составе: М.Е. Чаплыгин, Э.В. Жалнин ,    И.А. Старостин, Е.В. Овчинников, А.С. Овчаренко, В.С. Герасимов, В.А. Казакова.
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 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ_

КОМБАЙНЫ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ 
Общие технические требования
Grain combines harvesters. General specifications


Дата введения —

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на зерноуборочные комбайны всех типов (далее — комбайны), предназначенные для уборки продовольственного и селекционного зерна зерновых колосовых, зернобобовых и масличных культур и семян трав прямым и раздельным комбайнированием.
1.2 Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к зерноуборочным комбайнам, классы комбайнов по производительности и методику их определения.
1.3 Стандарт является обязательным видом нормативной документации для использования при разработке, производстве и эксплуатации комбайнов, реализации научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в области инженерно-технической сферы АПК при проведении сравнительной оценки или испытаний комбайнов разных классов по пропускной способности молотилки.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 9.104 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации
ГОСТ 9.303 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору
_______________________________________________________________________ Проект, первая редакция 
ГОСТ 12.1.003 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.012 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.2.002.3 Система стандартов безопасности труда. Сельскохозяйственные и лесные транспортные средства. Определение тормозных характеристик
ГОСТ 12.2.019 Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.032 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.2.062 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные
ГОСТ 12.2.120 Система стандартов безопасности труда. Кабины и рабочие места операторов тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности
ГОСТ 17.2.2.02 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения дымности отработавших газов дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин
ГОСТ 17.2.2.05 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин[footnoteRef:1]) [1: ) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 41.96—2011 (Правила ЕЭК ООН № 96) «Единообразные предписания, касающиеся двигателей с воспламенением от сжатия, предназначенных для установки на сельскохозяйственных и лесных тракторах и внедорожной технике, в отношении выброса вредных веществ этими двигателями».] 

ГОСТ 20.39.108 Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора
ГОСТ 158 Сегменты, пластины противорежущие и полосы ножевые режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия
ГОСТ 959 Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия[footnoteRef:2]) [2: ) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53165—2020(МЭК 60095-1:2018) «Батареи стартерные свинцово-кислотные. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».] 

ГОСТ 3496 Прижимы ножа и прокладки режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия
ГОСТ 3497 Пластинки трения режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия
ГОСТ 3940 Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия
ГОСТ 4267 Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов. Технические условия
ГОСТ 6572 Покрытия лакокрасочные тракторов и сельскохозяйственных машин. Общие технические требования
ГОСТ 7463 Шины пневматические для тракторов и сельскохозяйственных машин. Технические условия
ГОСТ 7751 Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения
ГОСТ 8479 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия
ГОСТ 10354 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 12971 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры
ГОСТ 13568 Цепи приводные роликовые и втулочные. Общие технические условия
ГОСТ 13758 Валы карданные сельскохозяйственных машин. Технические условия
ГОСТ 14192 Маркировка грузов
ГОСТ 19027 Насосы шестеренные. Основные параметры
ГОСТ 19777 Пальцы режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия 
ГОСТ 20000 Дизели тракторные и комбайновые. Общие технические условия
ГОСТ 22269 Система «Человек-машина». Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования
ГОСТ 22851 Выбор номенклатуры показателей качества промышленной продукции. Основные положения[footnoteRef:3]) [3: ) В Российской Федерации действует РД 50-64—84 «Методические указания по разработке государственных стандартов, устанавливающих номенклатуру показателей качества групп однородной продукции».] 

ГОСТ 23000 Система "Человек-машина". Пульты управления. Общие эргономические требования
ГОСТ 26336 Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, самоходные механизмы для газонов и садов. Условные обозначения (символы) элементов систем управления, обслуживания и отображения информации
ГОСТ 26955-86[footnoteRef:4]) Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на почву [4: ) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58655—2019 «Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на почву».] 

ГОСТ 27388 Эксплуатационные документы сельскохозяйственной техники
ГОСТ 34629 Техника сельскохозяйственная. Жатки валковые. Методы испытаний
ГОСТ 34598 Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные прицепные, полуприцепные и полунавесные, прицепы и полуприцепы тракторные. Устройства прицепные. Общие технические требования
ГОСТ 34915 Комбайны зерноуборочные и их сборочные единицы. Сдача в ремонт и выпуск из ремонта. Технические условия
[bookmark: _Hlk202717771]ГОСТ 35113 Комбайны зерноуборочные и кормоуборочные и их сборочные единицы. Утилизация. Порядок проведения
ГОСТ ISO 898-1 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы
ГОСТ ISO 898-2 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 2. Гайки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы
ГОСТ ISO 4254-1 Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования
ГОСТ ИСО 4254-7 Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Технические средства обеспечения безопасности. Часть 7. Комбайны зерноуборочные, кормоуборочные и хлопкоуборочные[footnoteRef:5]) [5: ) В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 4254-7—2011 «Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 7. Комбайны зерноуборочные, кормоуборочные и хлопкоуборочные».] 





Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

[bookmark: _Toc535204096]3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1
	комбайн: Самоходная зерноуборочная машина, оснащенная системами среза и обмолота растений, очистки и транспортировки зерна, утилизации незерновой части урожая, оборудованная системами контроля, настройки и регулирования режимов работы его рабочих органов и выполняющая последовательно в неразрывном технологическом процессе: срезание или подбор валков убираемой культуры, подачу ее в молотильно-сепарирующее устройство, вымолот зерна из колосьев, сепарацию и очистку его от вороха, транспортировку и накопление очищенного зерна в бункере с системой выгрузки из него или в сменных специализированных емкостях, укладку незерновой части урожая на убираемый участок.
ГОСТ Комбайны зерноуборочные. Методы расчета пропускной способности и потерь зерна в условиях эксплуатации, пункт 3.1


3.2 класс комбайна: Технический показатель комбайна по отнесению его к определенному классу производительности, характеризующемуся пропускной способностью его молотилки при допустимых потерях зерна.
[bookmark: _Hlk227317340]Примечание — Определяется производительностью машины, измеряемой в килограммах обмолачиваемой массы в секунду (кг/с) при соотношении массы зерна к массе соломы и допустимым потерям зерна.
3.3 базовая модель комбайна: Наиболее распространенная и универсальная версия комбайна определенного класса, обладающая основными функциональными элементами и характеристиками, необходимыми для выполнения базовых операций, и являющаяся основой для дальнейшей комплектации и адаптации под конкретные задачи. 
3.4 модификация комбайна: Адаптированная к конкретным условиям эксплуатации или имеющая расширенные функциональные возможности базовая модель комбайна.
3.5 технический уровень комбайнов: Комплексная характеристика, которая отражает степень совершенства конструкции комбайнов, внедренных технологий и соответствия современным требованиям и определяется совокупностью различных показателей, влияющих на эффективность, надежность, безопасность и удобство эксплуатации.
3.6 типоразмерный ряд комбайнов: Серия зерноуборочных машин, объединенных по определенным параметрам, которые позволяют подобрать технику под конкретные задачи, условия эксплуатации и масштаб выполняемых ими работ.
Примечание — Типоразмерные ряды могут включать модели с разной производительностью, типом молотильно-сепарирующего устройства, мощностью силовой установки, шириной захвата и другими характеристиками.
3.7
	[bookmark: _Hlk198546491][bookmark: _Hlk213802472][bookmark: _Hlk213676450][bookmark: _Hlk198657245]пропускная способность комбайна qк, кг/с: Количество зерносоломистой массы в килограммах, обрабатываемой в комбайне за 1 секунду, при нормированном отношении зерна к соломе (1:1,5) и допустимых суммарных потерях за молотильно-сепарирующим устройством, соломоотделителем и очисткой, уровне дробления и засоренности зерна.
ГОСТ Комбайны зерноуборочные. Методы расчета пропускной способности и потерь зерна в условиях эксплуатации, пункт 3.4


Примечание — Для комбайнов при уборке производственных посевов допускаются суммарные потери до 1,5 % от всего обмолоченного зерна при уровне дробления до 2,0 % и засоренности зерна до 2,0 %. Для комбайнов при уборке селекционно-семеноводческих посевов сортосмешение не допускается, потери не должны превышать 1,0 % от всего обмолоченного зерна при уровне дробления до 1,0 % и засоренности зерна не более 1,0 %.




[bookmark: _Hlk223434499]4 Классификация комбайнов

4.1 Настоящий стандарт содержит расширенную классификацию комбайнов по пропускной способности молотилки, включающую селекционно-семеноводческие и современные высокопроизводительные комбайны.
4.2 Основу классификации зерноуборочных комбайнов составляют 8 классов с регламентированной по настоящему стандарту пропускной способностью молотилки от 1 до 16 и более кг/с при соотношении массы зерна к массе соломы 1:1,5, суммарному уровню потерь зерна комбайном до 1,5 % при уборке производственных посевов и до 1,0 % при уборке селекционно-семеноводческих посевов.
Классы комбайнов и их основные параметры должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 1.

Таблица 1
	Класс комбайна
	Пропускная способность молотилки при отношении массы зерна к массе соломы 1:1,5, кг/с
	Ширина молотилки, мм
	Мощность двигателя , кВт
	Площадь системы сепарации, , м2
	Площадь соломотряса
, м2
	Площадь решет очистки
, м2
	Масса, т

	1
	от 1 до 3
	Не более 850
	до 55
	до 0,52
	до 3,0
	до 1,5
	до 2,0

	2
	от 3 до 5
	850-900
	55-110
	0,52-0,93
	3,0-4,2
	1,5-3,0
	2,0-4,5

	3
	от 5 до 7
	900-1200
	110-140
	0,93-1,1
	4,2-4,4
	3,0-3,4
	4,5-10,5

	4
	от 7 до 9
	1200-1300
	140-170
	1,1-1,4
	4,4-5,0
	3,4-3,6
	10,5-11,5

	5
	от 9 до 11
	1300-1500
	170-200
	1,4-2,4
	5,0-6,1
	3,6-4,8
	11,5-15,5

	6
	от 11 до 13
	1500-1600
	200-260
	2,4-2,6
	6,1-6,5
	4,8-5,2
	15,5-16,5

	7
	от 13 до 16
	1600-1700
	260-330
	2,6*-3,0
	6,5*-7,0
	5,2-9,0
	16,5-18,5

	8
	свыше 16
	свыше 1700
	330 и более
	3,0* и более
	7,0* и более
	9,0 и более
	Свыше 18,5

	* — возможны вариации применения роторных и гибридных конструкций молотильно-сепарирующих аппаратов



[bookmark: _Hlk227918289]Класс зерноуборочного комбайна определяют по величине пропускной способности молотилки. За паспортную (номинальную) пропускную способность принимают количество зерносоломистой массы в килограммах, обработанной в молотильно-сепарирующем устройстве комбайна любого типа за 1 секунду, при суммарных потерях за молотильно-сепарирующим устройством, соломоотделителем и очисткой в количестве 1,5 % от всего обмолоченного зерна при уровне травмирования и дробления зерна (за селекционными и семеноводческими комбайнами — 1,0 %, по остальным — 1,5 %), засоренности зерна (не допускается за селекционными и семеноводческими комбайнами, по остальным не более 1,5 %) и нормированном отношении зерна к соломе (1:1,5). Проводят оценку комбайнов при обмолоте зерновых культур на участках с прямым стеблестоем, влажностью зерна 10 — 18 %, незерновой части —  10 — 20 % и отношением массы зерна к соломе 1:1,5.
4.3 Настоящий стандарт предусматривает классификацию комбайнов одновременно по классам пропускной способности и размерным сериям. За основу размерной серии комбайнов принимается расчетная номинальная производительность комбайна по зерну за 1 ч основной работы (без остановки) с размерностью: центнер зерна за     1 ч основной работы, которая определяется исходя из пропускной способности комбайна при разном отношении массы соломы к массе зерна в обмолачиваемом материале.
Методика расчета представлена в приложении А.
Показатели зерноуборочных комбайнов приведены в приложении Б.
Результаты пересчета класса комбайнов по пропускной способности в размерный номер по производительности приведены в приложении В.
4.4 Возможны следующие модификации комбайнов.
4.4.1 В зависимости от типа молотильного устройства различают:
- барабанные (одно, двух и более);
- роторные;
- комбинированные (гибридные).
4.4.2 В зависимости от ходовой системы различают:
- колесные:
а) моноприводные;
б) полноприводные.
- гусеничные;
- полугусеничные.
4.4.3 В зависимости от условий работы различают:
- равнинные;
- крутосклонные с выравнивающим устройством в поперечном направлении.
4.5 Показатели базовых моделей и модификаций зерноуборочных комбайнов приведены в Приложении Г.
5 Общие положения

5.1 Базовые модели комбайнов и их модификации должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и техническим требованиям на комбайны конкретных марок по ГОСТ 27388, ГОСТ 34915, ГОСТ 35113.
5.2 Для каждого комбайна допускается изменение комплектности сборочных единиц и деталей в зависимости от убираемой культуры, агроклиматической зоны, условий эксплуатации и конструктивных изменений, произведенных предприятием-изготовителем или специализированным ремонтным предприятием.
5.2.1 Допускается замена оригинальных сборочных единиц и деталей, в том числе двигателей, на аналогичные производимые в странах Евразийского экономического союза, обеспечивающие дальнейшую эксплуатацию комбайна, в соответствии с заявленными характеристиками и требованиями безопасности.
5.2.2 Регистрация внесенных изменений на стадии эксплуатации, осуществляется территориальными органами технического контроля (надзора) страны.

6 Технические требования 

6.1 Общие требования
6.1.1 Комбайн должен обеспечивать выполнение предусмотренного конструкцией технологического процесса уборки, в том числе скашивания и подбора хлебной массы, обмолота, очистки, сбора зерна и соломы, их выгрузки при уровне потерь зерна, не превышающем установленной эксплуатационной нормы. 
6.1.2 Конструкцией комбайна должна быть предусмотрена возможность оборудования их различными приспособлениями (адаптерами) для прямой и раздельной уборки продовольственного или селекционного зерна колосовых, зернобобовых и масличных культур и семян трав.
6.1.3 Основные сборочные единицы и агрегаты комбайнов и их модификаций (кабины, жатки, шасси, молотильные агрегаты, бункеры) и их составные части должны быть оптимально унифицированы.
6.1.4 Конструкцией комбайна должна быть обеспечена возможность настройки его режима работы в зависимости от убираемой культуры, условий уборки и состояния урожая.
6.1.5 В конструкции комбайна должно быть предусмотрено наличие системы, обеспечивающей очистку рабочих органов в технологическом процессе уборки без потерь и травмирования зерна для селекционных и семеноводческих комбайнов с целью исключения сортосмешения.
6.1.6 Конструкцией комбайна должна быть обеспечена возможность наличия устройства, предотвращающего попадание в молотильный аппарат во время работы посторонних предметов, способных привести к выходу его из строя.
6.1.7 Конструкцией комбайна должна быть обеспечена возможность наличия перед жатвенной частью систем металлодетекции и присутствия посторонних объектов в зоне работы комбайна, обеспечивающих мгновенную остановку комбайна.
6.1.8 Конструкция комбайна должна обеспечивать возможность механизированной очистки молотильного устройства в случае его забивании с места оператора. 
6.1.9 Выгрузное устройство должно обеспечивать выгрузку зерна пшеницы влажностью до 18 % без зависания его в бункере при номинальной частоте вращения вала двигателя за время не более 2 минут.
6.1.10 Значения потерь зерна за жаткой, молотилкой и подборщиком при заданной производительности должны быть указаны в технических условиях на комбайны конкретных моделей.
При уборке производственных посевов дробление зерна должно быть не более 1,5 %, содержание сорной примеси в зерновой массе бункера должно быть не более 1,5 %. При уборке селекционно-семеноводческих посевов дробление зерна должно быть не более 1 %, содержание сорной примеси в зерновой массе бункера не допускается.
Показатели качества работы комбайнов определяют при соблюдении правил эксплуатации и агротехнических требований.
6.1.11 Комбайны, предназначенные для уборки селекционных и семеноводческих посевов, должны быть оборудованы системами: пневмотранспортировки зернового материала; затаривания в мешки или контейнеры; взвешивания и маркировки убираемых делянок с функцией распечатки информационных этикеток непосредственно на борту комбайна.
6.1.12 Комбайны должны работать без нарушения технологического процесса на полях с уклоном до 8° в поперечном и продольном направлениях, а крутосклонные с уклоном до 20° в поперечном направлении.
6.1.13 Крутосклонные комбайны должны быть оборудованы креномерами или датчиками предельных углов крена, а рабочие органы иметь функцию автоматического выравнивания в горизонте независимо от того с каким углом он работает.
6.1.14 В технических условиях и эксплуатационной документации на комбайны конкретных моделей должны быть установлены эксплуатационные (ежесекундный и средний) расходы топлива для различных типовых условий эксплуатации при номинальной производительности комбайна. Также комбайны должны быть оборудованы расходомерами топлива, фиксирующими эксплуатационные расходы топлива.
6.1.15 Перевод в транспортное и рабочее положение рабочих органов комбайнов должен обеспечиваться оператором с рабочего места или посредством дистанционного управления.
6.1.16 Устройства для подъема рабочих органов комбайнов должны механически стопориться и удерживаться в транспортном положении.
6.1.17 Комбайны и их составные части, имеющие неудобную для зачаливания конструкцию, должны иметь специально обозначенные места для зачаливания при подъеме и места установки домкратов по ГОСТ 12.2.019, ГОСТ 26336.
6.1.18 Транспортирование комбайнов по дорогам общей сети должно осуществляться в соответствии с требованиями изготовителя и «Правилами дорожного движения» в регионе, где будет осуществляться эксплуатация.
6.1.19 Комбайны должны иметь транспортную и рабочую систему внешнего освещения.
6.1.20 Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов должны соответствовать требованиям конструкций комбайнов — по        ГОСТ 12.2.019 (на комбайнах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от других марок и моделей).
6.1.21 Комбайны в негабаритной комплектации должны быть оборудованы мигающим световым сигналом (проблесковым маячком) оранжевого или желтого цвета по ГОСТ 12.2.019.
Негабаритные рабочие органы должны быть оснащены механизмами складывания, или иметь возможность быстрой установки и съёма без применения специнструмента.
6.1.22 Вместимость топливного бака должна обеспечивать непрерывную работу комбайна в течение 10 ч.
6.1.23 По устойчивости к воздействию климатических факторов лакокрасочное покрытие должно соответствовать условиям эксплуатации по ГОСТ 9.104.
6.1.24 Ресурс до капитального ремонта комбайнов и их узлов и агрегатов определяется техническими условиями заводов-изготовителей для конкретных моделей и должен быть не менее 2500 моточасов.
6.1.25 Заложенный срок службы комбайнов должен составлять не менее 10 лет. 
6.2 Требования к силовой установке
6.2.1 Силовая установка может представлять собой дизельный двигатель, газодизельный двигатель, газовый двигатель, бензиновый двигатель, гибридный привод (двигатель внутреннего сгорания+электрогенератор), электродвигатели.
6.2.2 Двигатели, установленные на комбайнах, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.019, ГОСТ ISO 4254-1, ГОСТ 20000.
6.2.3 Двигатели комбайнов должны быть оборудованы прямым электростартерным запуском.
6.2.4 Выпускная система двигателя должна быть исправной и обеспечивать гашение искр до выхода отработавших газов в атмосферу.
[bookmark: _Hlk227848980]6.2.5 Движущиеся, вращающиеся части и элементы, имеющие температуру выше 70 0С, должны быть защищены исправным ограждением — по ГОСТ 12.2.062.
6.2.6 Содержание вредных веществ в отработавших газах (СО, СН, NOх) не должно превышать величин, регламентированных ГОСТ 17.2.2.02, ГОСТ 17.2.2.05[footnoteRef:6]). [6: ) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 41.96—2011 (Правила ЕЭК ООН № 96) «Единообразные предписания, касающиеся двигателей с воспламенением от сжатия, предназначенных для установки на сельскохозяйственных и лесных тракторах и внедорожной технике, в отношении выброса вредных веществ этими двигателями».] 

6.2.7 Уровни шума и вибраций на рабочих местах испытателей (около пульта управления) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.012.
6.2.8 При нецелесообразности проведения ремонта силовой установки и отсутствия на рынке в свободной продаже комплектующих или силовой установки в сборе допускается использование аналогичных силовых установок других производителей, не превышающих по массе и габаритам.
6.3 Требования к трансмиссии и ходовой системе
6.3.1 Передаточное отношение трансмиссии должно обеспечивать возможность ступенчатого или бесступенчатого выбора оптимальных рабочих скоростей комбайна в диапазоне от 1,0 до 15,0 км/ч. Максимальная транспортная скорость должна составлять от 15,0 до 40,0 км/ч.
6.3.2 Тормозные системы комбайна должны соответствовать требованиям, установленным изготовителем на конкретную модель комбайна в соответствии с ГОСТ 12.2.019.
Эффективность тормозной системы комбайна проверяется по ГОСТ 12.2.002.3.
6.3.3 Пневматические шины комбайнов должны соответствовать ГОСТ 7463.
6.3.4 Удельное давление движителей комбайна на почву должно удовлетворять нормам, приведенным в ГОСТ 26955-86[footnoteRef:7]). Для колесных комбайнов, работающих вне переувлажненных почв, с учетом движения движителей след в след, максимальное удельное давление на почву не должно превышать 80 кПа, для движителей, движущихся по отдельным колеям – 100 кПа. Для колесных и гусеничных комбайнов, работающих на переувлажненных почвах, а также в период осенней распутицы, максимальное удельное давление на почву не должно превышать 60 кПа. Для гусеничных комбайнов, работающих на затопленных чеках, рекомендуется максимальное удельное давление не более 45 кПа. [7: ) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58655—2019 «Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на почву».] 

6.3.5 Для обеспечения снижения удельного давления движителей комбайна на почву при работе на переувлажненных грунтах допускается применение спаренных колес или съемных гусеничных ходовых систем.
6.3.6 Для возможности заезда на поля углы въезда/съезда комбайна должны составлять не менее 15°.
6.4 Требования к органам управления и рабочему месту механизатора
6.4.1 Конструкцией комбайна должна быть обеспечена возможность управления им одним механизатором или системами беспилотного управления.
6.4.2 Комбайны должны быть снабжены осветительными приборами, обеспечивающими возможность работы в темное время суток.
6.4.3 Комбайны должны быть оборудованы бортовыми компьютерными системами контроля технологического процесса и предельных режимов работы основных органов.
6.4.4 Рулевое управление должно обеспечивать поворот рулевого колеса на 1,4 оборота вправо и влево от положения, соответствующего движению комбайна прямо. Угол поворота колеса в левую и правую стороны должен быть одинаковым.
6.4.5 Педали тормозов и муфт сцепления должны свободно перемещаться и возвращаться в исходное положение при прекращении воздействия на них. Подушки педалей тормозов должны находиться в одной плоскости.
6.4.6 Комбайны должны оснащаться комфортабельными кабинами с системами пылезащиты, вентиляции, кондиционирования и обогрева. Допускается производство и эксплуатация селекционных и селекционно-семеноводческих комбайнов без кабины.
6.4.7 Комбайны по эргономике рабочего места должны соответствовать требованиям ГОСТ 22269.
6.4.8 Комбайн должен соответствовать требования[footnoteRef:8]) ГОСТ 23000,                    ГОСТ 20.39.108, ГОСТ 12.2.032. Алгоритмы работы должны быть логически определенными и интуитивно понятным, а также по возможности быть подобным управлению имеющейся в эксплуатации техники. Управление должно иметь обратную связь и каждое действие оператора должно иметь визуальное или тактильное подтверждение принятия и исполнения поданной команды. Должна быть предусмотрена защита от неверных действий, противоречащих их техническому смыслу, а также от случайных и повторных действий. [8: ) В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 1503—2014 «Эргономика. Требования к пространственной ориентации и направлениям движения органов управления».] 

6.4.9 При оснащении зерноуборочного комбайна системами беспилотного управления они должны соответствовать требованиям стандартов по искусственному интеллекту в сфере обеспечения характеристик эксплуатационной безопасности систем автоматизированного управления движением сельскохозяйственной техники[footnoteRef:9]).  [9: ) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 59920—2021 «Системы искусственного интеллекта (ИИ) в сельском хозяйстве. Требования к обеспечению характеристик эксплуатационной безопасности систем автоматизированного управления движением сельскохозяйственной техники».] 

6.5 Требования к отдельным деталям, узлам и системам технологического оборудования комбайна
6.5.1 Шестеренчатые насосы гидравлических систем должны соответствовать ГОСТ 19027.
6.5.2 Роликовые и втулочные приводные цепи должны соответствовать         ГОСТ 13568.
6.5.3 Транспортерные цепи должны соответствовать ГОСТ 4267.
6.5.4 Крепежные детали должны быть изготовлены с защитным металлическим покрытием по ГОСТ 9.303. Класс прочности крепежных деталей, несущих нагрузку, должен быть не ниже 8,8 для болтов и 8 — для гаек по ГОСТ ISO 898-1 и                      ГОСТ ISO 898-2.
6.5.5 Шарниры карданных передач должны соответствовать ГОСТ 13758.
6.5.6 Электрооборудование комбайнов должно соответствовать ГОСТ 3940.
Компоненты системы электропитания должны устанавливаться в отдельном отсеке с классом защиты не ниже IP65 или иметь исполнение с аналогичным классом защиты при их открытой установке
Должна обеспечиваться электромагнитная совместимость электронных компонентов, в том числе от работы силовой электрики в диапазоне электромагнитных возмущений с частотой 50 — 60 Гц. Должна быть обеспечена защита от электромагнитных излучений естественного и искусственного происхождения таких, как радиоактивное излучение естественного фона земли, радиоволны УКВ, КВ. СВ и ДВ диапазонов, а также телеэфира. Необходимо обеспечить кратковременную защиту электрокомпонентов от СВЧ-излучения. Оператор должен быть защищен от воздействия собственного электромагнитного излучения компонентов.
6.5.7 Шнеки должны соответствовать ГОСТ 34598, ГОСТ 34629.
6.5.8 Пальцы режущих аппаратов должны соответствовать ГОСТ 19777.
6.5.9 Сегменты, противорежущие пластины и ножевые полосы должны соответствовать ГОСТ 158. Прижимы ножа и прокладки должны соответствовать ГОСТ 3496. Пластины трения должны соответствовать ГОСТ 3497.
6.5.10 Требования к режущим аппаратам должны быть указаны в технических условиях на комбайны конкретных моделей.
6.5.11 Поковки из углеродистой и легированной сталей — по группам I, II, III ГОСТ 8479.
6.5.12 Окраска комбайнов должна соответствовать ГОСТ 6572.
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7.1 Комбайны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.019.
7.2 Установленные в настоящем стандарте требования безопасности к комбайнам и их сборочным единицам контролируются органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также органами сертификации услуг по техническому сервису.
7.3 Контроль осуществляется непосредственно на предприятии, эксплуатирующем комбайн.
7.4 Комбайны должны быть оборудованы средствами пожаротушения с учетом рекомендаций изготовителя и ГОСТ 12.1.004.
7.5 Средства звуковой и световой сигнализации, установленные изготовителем на комбайне, должны срабатывать при выходе контролируемых параметров за допустимые пределы.
Транспортные сигнальные средства должны синхронно срабатывать при управлении комбайном. Работа приборов звуковой и световой сигнализации, освещения, приборов топливной и гидравлической систем должна соответствовать требованиям нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.
7.6 Батареи аккумуляторные стартерные должны быть герметизированы в выводах и зазорах между крышками и стенками моноблока и выдерживать испытания на герметичность — по ГОСТ 959[footnoteRef:10]). [10: ) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53165—2020(МЭК 60095-1:2018) «Батареи стартерные свинцово-кислотные. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».] 

7.7 Тяговые аккумуляторные батареи для осуществления питания электродвигателей, применяемых в качестве силовой установки, должны быть герметизированы в выводах и зазорах между крышками и стенками моноблока и выдерживать испытания на герметичность — по ГОСТ 9591), соответствовать требованиям по электробезопасности. 
7.8 Кабины комбайнов и рабочие места оператора должны соответствовать требованиям, установленным изготовителем в соответствии с техническими условиями на конкретную модель комбайнов, ГОСТ 12.2.120, ГОСТ ISO 4254-1,                              ГОСТ ИСО 4254-7[footnoteRef:11]). [11: ) В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 4254-7—2011 «Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 7. Комбайны зерноуборочные, кормоуборочные и хлопкоуборочные».] 

7.9 Органы управления комбайнов должны быть исправными и обеспечивать безопасность работы в течение регламентированного срока службы при обеспечении выполнения регулировок, предусмотренных руководством по эксплуатации и в соответствии требований ГОСТ 12.2.019.
7.10 Технические средства обеспечения безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 4254-1 и ГОСТ ИСО 4254-72).

8 Подготовка к отгрузке

8.1 Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП), руководство по эксплуатации должны входить в комплект поставки.
8.2 Комбайны, независимо от способа их доставки должны быть в состоянии, пригодном для транспортирования.
8.3 Комбайны должны иметь аккумуляторные батареи, залитые электролитом и заряженные, плотность электролита должна быть доведена до норм, в зависимости от времени года.
8.4 Комбайны и их сборочные единицы должны быть обработаны смазочными материалами и заправлены топливом, обкатаны (и испытаны по согласованию с заказчиком) и отрегулированы.
8.5 Предохранительные устройства приводов всех узлов комбайна мотовила, шнека жатки, выгрузного шнека бункера, зернового и колосового элеваторов и др. должны быть отрегулированы на величины момента срабатывания, установленные эксплуатационной документацией завода-изготовителя.
8.6 Не допускается подтекание и каплеобразование масла в соединениях маслопроводов через уплотнительные кольца, а также по штокам гидроцилиндров из внутренних полостей через уплотнения и прокладки.
8.7 Все трущиеся соединения механизмов, узлов и деталей должны быть смазаны и заправлены смазочными материалами в соответствии с картой смазки и руководством по эксплуатации завода-изготовителя. Не допускается наличие краски, масла и других загрязнений на рабочих поверхностях фрикционных дисков и других поверхностях трения.
8.8 Резьбовые соединения должны быть затянуты с усилием, соответствующим нормам, приведенным в руководстве по эксплуатации.
8.9 Конусные закрепительные втулки шарикоподшипников должны плотно прилегать к подшипникам, затянуты гайками и законтрены стопорными шайбами в соответствии с техническими условиями на изделия.
8.10 Канавки шкивов для клиновых ремней и венцы звездочек цепных передач, работающие в одном контуре, должны лежать в одной плоскости.
Допускается смещение канавок шкивов — 2 мм и отклонение от параллельности осей вращения -1 мм на 100 мм длины клиноременной передачи.
8.11 Отклонения от шкивов вариаторных передач не должно превышать 2 мм.

9 Маркировка и упаковка

9.1 На каждом комбайне должна быть прикреплена коррозионностойкая табличка — по ГОСТ 12971, содержащая следующую информацию:
– наименование страны производства;
– наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
– наименование и марку комбайна;
– порядковый номер комбайна по системе нумерации предприятия-изготовителя;
– тип установленной силовой установки;
– тип трансмиссии.
9.2 Способ упаковки комбайнов устанавливается предприятием-изготовителем. Маркировка транспортной тары должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192.
9.3 Составные части и сборочные единицы, не требующие специальных мер для сохранения товарного вида при транспортировке, отгружаются без упаковки, закрепленными на подставках.
9.4 Сопроводительная документация отгруженного заказчику комбайна должна быть упакована в пакет из полиэтиленовой пленки — по ГОСТ 10354.
9.5 Упаковка инструмента, принадлежностей и снятых частей комбайна должна обеспечивать их сохранность от повреждений.
9.6 На каждом упаковочном месте должны быть указаны номер места и модель комбайна.

10 Правила приемки и методы контроля

10.1 Каждый комбайн должен проходить приемо-сдаточные испытания и быть принят заказчиком в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.
10.2 Приемка комбайнов и их сборочных единиц производится в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации завода-изготовителя.
10.3 При передаче комбайна заказчику он должен подвергаться проверке по следующим параметрам:
– комплектность и наличие пломб в установленных местах;
– показатели приборов, контролирующих работу систем охлаждения, смазки и электрооборудования при работе двигателя без нагрузки на минимальной и максимальной частотах вращения;
– отсутствие видимых повреждений, течей в местах соединений и сальниковых уплотнений;
– зазоры в режущем аппарате;
– зазоры между пальцами, а также витками шнека и днищем жатки при нижнем положении шнека и пальцев;
– свободное, без заеданий, вращение валов и перемещение транспортера наклонной камеры;
– правильность монтажа молотильного агрегата на блок очистки;
– симметричность расположения грохота и решетного стана относительно боковин рамы и двуплечих рычагов и надежность их закрепления;
– монтаж блока очистки, шнеков, элеваторов; 
– отсутствие затирания ротора о решетки сепаратора и деки (зазор);
– фиксация шторок вентилятора в различных положениях;
– плоскостность и степень натяжения цепных и ременных передач;
– наличие видимых дефектов и зазоров между сопрягаемыми элементами;
– отсутствие перегибов, изменяющих сечение шлангов и трубопроводов;
– работоспособность тормозной системы;
– качество затяжки резьбовых соединений;
– наличие масла и смазки;
– срабатывание пневмосистемы;
– состояние лакокрасочных покрытий;
– плавность подъема и опускания мотовила. Мотовило должно равномерно подниматься и опускаться обоими гидроцилиндрами;
– правильность взаимодействия всех узлов, деталей и механизмов;
– плавное и равномерное, без стуков, рывков и заеданий, вращение или перемещение всех подвижных элементов комбайна;
– температура нагрева подшипников и срабатывание обгонных муфт;
– герметичность гидро- и пневмосистем.
10.4 Заказчик проверяет комбайны наружным осмотром и на ходу, а сборочные единицы — осмотром в местах, доступных для обзора без их разборки, с проверкой качества регулировки.
При осмотре допускается производить частичную разборку составных частей на комбайне и составных частей, выпускаемых отдельно (открытие люков, щитков, крышек), снятие которых не нарушает регулировки составных частей и герметичность.
10.5 Нагрев всех трущихся элементов не должен превышать температуру окружающей среды:
– основания головки ножа в направляющих, щечек и прижимов на 60 °С;
– подшипников сборочных единиц — на 50 °С;
– пальцев шнека — на 40 °С.
Температура нагрева масла редуктора не должна быть более 90 °С.
10.6 Допускается наличие местных зазоров до 1,5 мм на длине до 25 мм:
– между скатами и панелями корпуса молотилки;
– между сопрягаемыми поверхностями щитков и заслонов и корпусом молотильного агрегата;
– между крышками люков и корпусами зерновых и колосовых шнеков элеваторов;
– в зерновом и колосовом элеваторах;
– между колосовым шнеком и корпусом решетного стана.
10.7 В случае обнаружения неисправностей у комбайна (сборочной единицы) или несоответствия требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель обязано устранить их и предъявить комбайн для повторной сдачи.
10.8 Показатели однородности по ГОСТ 22851[footnoteRef:12]), применяемые для оценки стабильности показателей качества изготовления комбайнов, должны быть указаны в технических условиях на комбайны конкретных моделей. [12: ) В Российской Федерации действует РД 50-64—84 «Методические указания по разработке государственных стандартов, устанавливающих номенклатуру показателей качества групп однородной продукции».] 


11 Транспортирование и хранение

11.1 Транспортирование комбайнов и их сборочных единиц заказчику к месту назначения производится специализированным автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с требованиями национальных правил перевозки негабаритных грузов, обеспечивающим их сохранность.
11.2 Допускается транспортирование комбайна своим ходом по дорогам общей сети при наличии специального разрешения, выдаваемого в соответствии с национальными требованиями, и с соблюдением требований изготовителя.
Допускается транспортирование комбайна на небольшие расстояния (до 30 км) своим ходом при обеспечении его сохранности и безопасности.
11.3 Комбайны и их сборочные единицы должны храниться в соответствии с требованиями ГОСТ 7751. Приводные клиновые ремни и приводные цепи должны быть ослаблены.


Приложение А
(справочное)

Методика расчета номинальной производительности комбайна

Расчетная номинальная производительность комбайна по зерну Wн определяется, исходя из пропускной способности комбайна –  при разном отношении массы соломы к массе зерна в обмолачиваемом материале – , по формуле:
				          (А.1)
где 36 коэффициент перевода кг/с в ц/ч;  
 — пропускная способность комбайна в кг/с обмолачиваемого зерносоломистого материала.
Отношении массы соломы к массе зерна в обмолачиваемом материале определяется по формуле:
,					            (А.2)
где  — масса зерна в исходном обмолачиваемом материале, кг;
 — масса соломы в исходном обмолачиваемом материале, кг.
Пропускная способность комбайны определять по формуле:
					   (А.3)
где  — параметрический индекс комбайна.
Параметрический индекс комбайна определять по формулам: 
для классического комбайна (бильный барабан, клавишный соломотряс, двухрешетная очистка):
				       (А.4)
для аксиально-роторного комбайна:
				(А.5)
где   — номинальная мощность двигателя комбайна, л.с., 
, , , - — площади сепарации подбарабанья, соломотряса, решет очистки и подроторной решетки соответственно, м2. 



Приложение Б 
(справочное)

Показатели зерноуборочных комбайнов 

Таблица Б.1 — Показатели технического уровня комбайнов по классам пропускной способности
	Марка комбайна
	Пропускная способность молотилки qк, кг/с
	Эффективность использования ширины молотилки

	Эффективность активной площади сепарации

	Эффективность единицы массы комбайнов

	Эффективность
энергонасыщенности комбайнов


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Класс 1 (от 1 до 3 кг/с)
	 
	 
	 
	 
	 

	ВИМ-110 (Россия)
	2,0
	2,5
	0,23
	1,40
	37,5

	Zurn 110
	1,8
	2,3
	0,23
	1,30
	27,8

	СК-110 (Россия)
	1,8
	2,3
	0,23
	1,30
	27,8

	Wintersteiger Classic Plus
	1,6
	2,0
	0,28
	1,25
	32,5

	Wintersteiger Quantum
	2,5
	3,1
	0,21
	1,60
	30,0

	Wintersteiger Delta
	3,3
	4,2
	0,20
	1,25
	28,7

	Класс 2 (от 3 до 5 кг/с)
	
	
	
	
	

	Claas Dominator 130 (Германия)
	4,7
	4,43
	0,98
	1,55
	26,60

	Sampo Rosenlew SR2035M (Финляндия)
	4,5
	4,05
	1,07
	1,33
	22,67

	Класс 3 (от 5 до 7 кг/с)
	
	
	
	
	

	Sampo Rosenlew SR2065 «Standart» (Финляндия)
	5,3
	4,77
	1,00
	1,45
	24,7

	NOVA 340 Ростсельмаш (Россия)
	6,5
	5,42
	0,15
	1,63
	27,6

	Нива-Эффект (Россия)
	5,6
	4,67
	0,94
	1,19
	25,9

	Енисей 1200НМ (Россия)
	6
	5,00
	0,71
	1,20
	30,8

	New Holland ТС54 (США)
	5,9
	5,67
	0,80
	1,29
	28,8

	Класс 4 (от 7 до 9 кг/с)
	
	
	
	
	

	Вектор-410 (Россия)
	7,7
	6,42
	0,79
	1,23
	27,3

	Сlaas Mega 350 (Германия)
	7,7
	5,83
	0,82
	1,18
	28,6

	Sampo Rosenlew SR3045 (Финляндия)
	7,3
	5,49
	0,89
	1,53
	27,4

	John Deere 1450CWS (CША)
	7,3
	5,62
	0,77
	1,30
	24,8

	New Holland ТС56 (США)
	7,3
	5,62
	0,74
	1,16
	27,9

	Fendt 5220E (Германия)
	8
	5,97
	0,80
	1,26
	27,5

	Класс 5 (от 9 до 11 кг/с)
	
	
	
	
	

	Дон-1500Б (Россия)
	9,5
	6,33
	0,79
	1,05
	24,7



Продолжение таблицы Б.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Акрос-530 (Россия)
	9,7
	6,47
	0,77
	1,42
	25,8

	Енисей 960 (Россия)
	9,3
	7,75
	0,72
	1,29
	33,6

	Сlaas Lexion530 (Германия)
	9,5
	6,69
	0,75
	1,27
	31,7

	Fendt 6250E (Германия)
	9,7
	6,06
	0,79
	1,06
	25,8

	New Holland CХ760 (США)
	9,4
	7,23
	0,62
	1,51
	30,0

	Massey Ferguson MF7260 «Beta» (США)
	9,4
	7,01
	0,88
	1,17
	29,3

	Laverda M305 (Италия)
	9,9
	6,19
	0,79
	1,22
	27,8

	Класс 6 (от 11 до 13 кг/с)
	
	
	
	
	

	Торум-740 (Россия)
	12,6
	8,40
	0,56
	1,24
	31,7

	Сlaas Lexion580 
(Германия)
	12,5
	7,35
	0,66
	1,32
	34,4

	Massey Ferguson MF7278 «Cerea» (США)
	12,1
	7,20
	0,81
	1,15
	32,1

	John Deere 9680i WTS (CША)
	12,2
	7,31
	0,70
	1,15
	29,2










Таблица Б.2 — Показатели зерноуборочных комбайнов различных классов пропускной способности

	
	Фирма, (страна производитель)
	Модель комбайна
	Мощность двигателя, л.с.
	Размеры
молотильного
барабана (ротора), мм
	Угол обхв. град.
	Площадь, м2
	Парам. Индекс
	Пропуск.
способн.,
кг/с

	
	
	
	
	диаметр
	длина
	
	подбар.
	сепарац.
	очистки
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Класс 1 (от 1 до З кг/с)

	1
	“Wintersteiger-ВИМ” (Россия)
	Classic Plus
	52
	350
	785
	105
	0,42
	1,6
	0,65
	1,3
	1,5

	2
	“Zurn” (Германия)
	110
	50
	350
	780
	121
	0,45
	1,6
	0,8
	1,3
	1,6

	3
	"Sampo Rosenlew" (Финлян.)
	SR2010
	83
	500
	780
	105
	0,36
	1,4
	0,7
	1,4
	1,8

	4
	“Wintersteiger-ВИМ” (Россия)
	Quantum
	75
	400
	800
	121
	0,52
	1,5
	1,5
	1,8
	2,5

	Класс 2 (от 3 до 5 кг/с)

	5
	“Wintersteiger-ВИМ” (Россия)
	Delta
	85
	350
	780
	105
	0,65
	1,8
	2,18
	2,3
	3,3

	6
	"Claas" (Германия)
	«Dominator 140»
	121
	450
	1060
	105
	0,44
	4,15
	3
	3
	4,7

	7
	"Sampo Rosenlew " (Финлян.)
	SR 2035 М
	102
	500
	1110
	105
	0,51
	4,26
	3
	2,9
	4,5

	8
	"Sampo Rosenlew " (Финлян.)
	SR 2035 «Hydro»
	116
	500
	1110
	105
	0,51
	4,26
	3
	3
	4,7

	9
	ОАО "Таганр. КЗ" (Россия)
	КЗС-3 Русь
	101
	600
	1340
	131
	0,92
	3
	2,1
	2,8
	4,3

	10
	"Claas" (Германия)
	«Dominator 150»
	141
	450
	1060
	105
	0,44
	4,15
	3
	3,2
	4,9

	11
	"Deutz-Fahr" (Германия)
	5435 Н*
	116
	500
	1110
	119
	0,58
	3,86
	3
	3
	4,7

	12
	"Claas" (Германия)
	«Dominator 130»
	125
	450
	1060
	105
	0,44
	4,15
	3
	3
	4,7

	Класс 3 (от 5 до 7кг/с)

	13
	"Deutz-Fahr" (Германия)
	5445 Н*
	116
	500
	1110
	119
	0,58
	4,2
	3,4
	3,2
	5,1

	14
	"Deutz-Fahr" (Германия)
	5465 Н*
	150
	500
	1110
	119
	0,58
	4,2
	3,4
	3,5
	5,5

	15
	"Deutz-Fahr" (Германия)
	5485 НТ*
	176
	500
	1110
	119
	0,58
	4,2
	3,4
	3,7
	5,9

	16
	"New Holland" (Голландия)
	ТС 54
	170
	606
	1040
	122
	0,67
	4
	3,29
	3,7
	5,9

	17
	"Sampo Rosenlew " (Финлян.)
	SR 2045 «Hydro»
	116
	500
	1110
	105
	0,51
	4,8
	3,4
	3,3
	5,1

	18
	"Sampo Rosenlew" (Финлян.)
	SR 2065 «Standart»
	131
	500
	1110
	105
	0,51
	4,8
	3,4
	3,4
	5,3

	19
	"Sampo Rosenlew " (Финлян.)
	SR 2065 «Spezial»
	150
	500
	1110
	105
	0,51
	4,8
	3,4   '
	3,5
	5,6

	20
	"Sampo Rosenlew " (Финлян.)
	SR 2085 TS
	176
	500
	1110
	105
	0,51
	4,8
	3,4
	3,7
	6

	21
	ОАО "Краснояр.КЗ" (Россия)
	Енисей 1200 HM
	185
	550
	1200
	127
	0,73
	3,5
	3,16
	3,7
	6
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	22
	ОАО "Краснояр.КЗ" (Россия)
	Енисей 1200 РМ
	145
	550
	1200
	122
	0,7
	3,5
	3,16
	3,4
	5,4

	23
	ОАО "Ростсельмаш" (Россия)
	«Нива-Эффект»
	145
	600
	1200
	146
	0,92
	4,34
	2,42
	3,5
	5,6

	24
	ОАО "Ростсельмаш" (Россия
	NOVA 340
	180
	600
	1200
	146
	0,93
	4,34
	3,59
	4,0
	6,5

	25
	"Massey Ferguson" (США)
	MF 7242 «Ativa»
	181
	600
	1270
	ПО
	0,73
	5,25
	3,84
	4,2
	6,8

	26
	"Sampo Rosenlew " (Финлян.)
	SR 2085 TS
	176
	500
	1110
	105
	0,51
	4,8
	3,4
	3,7
	6

	27
	"Laverda" (Италия)
	184AL
	181
	600
	1080
	120
	0,68
	4,6
	3,75
	4
	6,5

	28
	"Laverda" (Италия)
	1950 LX
	196
	600
	1340
	106
	0,74
	4,8
	3,5
	4,1
	6,7

	29
	"Laverda" (Италия)
	2050 LX; 2050 LX riso
	196
	600
	1340
	96
	0,67
	4,96
	3,8
	4,2
	6,8

	30
	"Challenger" (Германия)
	СН640
	176
	560
	1270
	131
	0,72
	4,89
	3,6
	4
	6,5

	31
	"Sampo Rosenlew " (Финлян.)
	SR-2065
	204
	500
	1120
	105
	0,51
	4,8
	3,4
	4
	6,4

	32
	ОАО "Краснояр.КЗ" (Россия)
	Енисей 950
	185
	550
	1200
	127
	0,73
	4,4
	3,8
	4,1
	6,6

	33
	ОАО "Краснояр.КЗ" (Россия)
	Енисей 954
	185
	550
	1200
	127
	0,73
	3,5
	3,8
	3,9
	6,3

	34
	ОАО "Краснояр.КЗ" (Россия)
	Енисей 959
	185
	550
	1200
	127
	0,73
	3,5
	3,8
	3,9
	6,3

	35
	ОАО "Краснояр.КЗ" (Россия)
	Енисей 1200 НМ
	185
	550
	1200
	127
	0,73
	3,5
	3,16
	3,7
	6

	Класс 4 (от 7 до 9 кг/с)

	36
	"Claas" (Германия)
	«Mega 350»
	220
	450
	1320
	105
	0,54
	5,8
	4,7
	4,7
	7,7

	37
	"Claas" (Германия)
	«Mega 380»
	252
	450
	1320
	105
	0,54
	5,8
	4,25
	4,8
	7,9

	38
	"Fendt" (Германия)
	5220 Е
	220
	600
	1340
	105
	0,74
	5,73
	4,67
	4,8
	8

	39
	"Fendt" (Германия)
	5250 Е
	250
	600
	1340
	105
	0,74
	5,73
	4,67
	5Д
	8,5

	40
	"Deutz-Fahr" (Германия)
	«Ectron» 5530 Н
	180
	600
	1270
	127
	0,84
	5,25
	3,84
	4,3
	7

	41
	"Fendt" (Германия)
	5545 Н
	200
	500
	1330
	119
	0,69
	5,8
	4,1
	4,5
	7,4

	42
	"Fendt" (Германия)
	5565 Н
	220
	500
	1330
	119
	0,69
	6,3
	4,1
	4,7
	7,8

	43
	"Fendt" (Германия)
	5585 НТ
	250
	500
	1330
	119
	0,69
	6,3
	4,1
	5
	8,2

	44
	"New Holland" (Голландия)
	ТС 56
	204
	606
	1300
	122
	0,84
	4,36
	4,13
	4,4
	7,3

	45
	"Laverda" (Италия)
	AL59
	238
	606
	1300
	127
	0,87
	4,36
	4,13
	4,7
	7,8

	46
	"New Holland" (Голландия)
	CL560
	259
	606
	1300
	119
	0,82
	5,38
	4,32
	5,1
	8,4

	47
	ОАО "Гомсельмаш" 
(Беларусь)
	GS400
	230
	800
	1200
	130
	1,1
	4,92
	3,86
	4,9
	8,1

	48
	"New Holland" (Голландия)
	ТХ63
	238
	606
	1300
	127
	0,87
	4,36
	5,4
	5,1
	8,5
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	49
	"New Holland" (Голландия)
	CS520
	204
	607
	1300
	106
	0,73
	5,4
	4,32
	4,5
	7,5

	50
	"New Holland" (Голландия)
	CS540
	238
	607
	1300
	112
	0,77
	5,5
	4,32
	4,9
	8,1

	51
	"Massey Ferguson " (США)
	MF 7244 «Activa»
	218
	600
	1340
	96
	0,77
	6,72
	4,67
	5
	8,4

	52
	"John Deere" (США)
	1450 CWS
	181
	610
	1300
	115
	0,8
	4,83
	4,6    -
	4,4
	7,3

	53
	"John Deere" (США)
	95401 WTS
	215
	660
	1400
	104
	0,84
	6,4
	4,6
	5
	8,3

	54
	"Sampo Rosenlew " (Финлян.)
	SR3085TS
	250
	500
	1330
	112
	0,65
	6,3
	4,1
	4,9
	8,2

	56
	"Sampo Rosenlew " (Финлян.)
	SR 3065/ SR 3065 L
	220
	500
	1330
	112
	0,65
	6,3
	4,1
	4,7
	7,7

	57
	"Laverda" (Италия)
	225 «Rew»
	218
	600
	1340
	131
	0,92
	5,73
	4,76
	5
	8,4

	58
	"Laverda" (Италия)
	2350 LX; 2350 LX/LS
	235
	600
	1340
	96
	0,67
	5,2
	4,1
	4,6
	7,7

	59
	"Laverda" (Италия)
	21.50 LXE; 21.50 LXET
	211
	600
	1340
	116
	0,81
	5,73
	4,67
	4,8
	8

	60
	ОАО "Ростсельмаш" (Россия)
	Vector 410
	210
	800
	1200
	131
	1,1
	5,0
	3,6
	4,5
	7,4

	61
	ОАО "Ростсельмаш" (Россия)
	Vector 420
	219
	800
	1200
	131
	1,1
	5,0
	3,6
	4,5
	7,8

	62
	"Sampo Rosenlew" (Финлян.)
	SR-2085 TS
	252
	500
	1120
	105
	0,51
	4,8
	3,4
	4,3
	7,1

	63
	"Лида" (Беларусь)
	1300
	237
	570
	1400
	130
	0,9
	0,81
	4,6
	4,3
	7

	64
	"Claas" (Германия)
	«Mega 350»
	220
	450
	1320
	105
	0,54
	5,8
	4,7
	4,7
	7,7

	Класс 5 (от 9 до 11кг/с)

	65
	"Claas" (Германия)
	«Mega 360»
	245
	450
	1580
	105
	0,65
	7
	5,65
	5,5
	9,2

	66
	"Claas" (Германия)
	«Medion 340»
	333
	450
	1580
	105
	0,65
	7
	5,1
	6
	10,1

	67
	"Claas" (Германия)
	«Lexion 520»; «Lexion 520
	276
	600
	1420
	106
	0,79
	6,25
	4,8
	5,5
	9,2

	68
	"Claas" (Германия)
	«Lexion 540C»
	286
	600
	1700
	106
	0,94
	7,48
	5,8
	6,2
	10,5

	69
	"Fendt" (Германия)
	6250 E
	250
	600
	1600
	105
	0,88
	6,81
	5,88
	5,8
	9,7

	70
	"Fendt" (Германия)
	5270 С/5270 С-AL*
	180
	600
	1340
	105
	0,74
	5,73
	7,62
	5,4
	9,1

	71
	"Fendt" (Германия)
	8300/8300 AL
	299
	600
	1680
	112
	0,98
	6,68
	5,3
	6,1
	10,3

	72
	"Deutz-Fahr" (Германия)
	5670 H/HTS
	239
	600
	1521
	112
	0,89
	7,6
	6,32
	6
	10,1

	73
	"New Holland" (Голландия)
	TX 65 «Plus»
	282
	606
	1300
	112
	0,77
	4,36
	5,4
	5,4
	9

	74
	"New Holland" (Голландия)
	TX66
	282
	606
	1560
	127
	1,05
	5,23
	6,5
	6,1
	10,4

	75
	"New Holland" (Голландия)
	TX68
	299
	606
	1560
	106
	0,87
	5,23
	6,5
	6,1
	10,3

	76
	"New Holland" (Голландия)
	CS660
	282
	607
	1560
	119
	0,98
	4,2
	5,21
	5,5
	9,2

	77
	"New Holland" (Голландия)
	CX720
	231
	750
	1300
	119
	1,01
	4,94
	5,4
	5,3
	8,9

	78
	"New Holland" (Голландия)
	CX740
	252
	750
	1300
	106
	0,9
	4,94
	5,4
	5,3
	8,9

	79
	"New Holland" (Голландия)
	CX760
	282
	750
	1300
	106
	0,9
	4,94
	5,4
	5,6
	9,4
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	80
	"New Holland" (Голландия)
	CX780
	299
	750
	1300
	105
	0,89
	4,94
	5,4
	5,7
	9,6

	81
	"New Holland" (Голландия)
	CX820
	282
	750
	1560
	92
	0,94
	5,93
	6,5
	6,1
	10,4

	82
	"New Holland" (Голландия)
	CR960
	333
	432
	2638
	122
	1,21
	2,43
	5,4
	5,9
	9,9

	83
	"Massey Ferguson" (США)
	MF 7245 «Activa»
	253
	600
	1340
	100
	0,7
	6,72
	4,67
	5,2
	8,7

	84
	"Massey Ferguson " (США)
	MF 7246 «Activa»
	253
	600
	1600
	100
	0,84
	8,3
	5,58
	5,9
	10

	85
	"Massey Ferguson " (США)
	MF 7260 «Beta»
	275
	600
	1340
	106
	0,74
	7,62
	4,67
	5,6
	9,4

	86
	"Massey Ferguson " (США)
	MF 7256 «Cerea»
	276
	600
	1400
	112
	0,82
	7,44
	4,5
	5,6
	9,4

	87
	"John Deere" (США)
	1550 CWS
	224
	610
	1560
	122
	1,01
	5,79
	5,6
	5,4
	9,1

	88
	"John Deere" (США)
	9560i WTS
	246
	660 -
	1400
	104
	0,84
	6,4
	5,6
	5,5
	9,3

	89
	"Laverda" (Италия)
	2760 LX; 2760 LX/LS
	273
	600
	1600
	122
	1,02
	5,2
	4,6
	5,4
	9,1

	90
	"Laverda" (Италия)
	M303
	253
	600
	1340
	127
	0,89
	5,73
	4,67
	5,2
	8,8

	91
	"Laverda" (Италия)
	M 304 LS; M 304 LST
	275
	600
	1340
	127
	0,89
	5,73
	4,67
	5,4
	9,1

	92
	"Laverda" (Италия)
	M305
	275
	600
	1600
	105
	0,88
	6,81
	5,58
	5,9
	9,9

	93
	"Laverda" (Италия)
	M 306; M 306 T;
	306
	600
	1600
	105
	0,88
	6,81
	5,58
	6,1
	10,4

	94
	"Laverda" (Италия)
	M 306 LS T
	306
	600
	1600
	105
	0,88
	6,81
	5,58
	6,1
	10,4

	95
	"Laverda" (Италия)
	СТ 5060
	282
	606
	1300
	106
	0,73
	4,36
	5,4
	5,3
	8,9

	96
	"Laverda" (Италия)
	СТ 5070
	282
	606
	1560
	127
	1,05
	5,23
	6,5
	6,1
	10,4

	97
	"Laverda " (Италия)
	СТ 5080
	299
	606
	1560
	119
	0,98
	5,23
	6,5
	6,2
	10,5

	98
	"Challenger" (Германия)
	СН 652/ СН 652 AL
	306
	600
	1600
	127
	1
	3,8
	5,58
	5,7
	9,6

	99
	"Challenger" (Германия)
	СН654
	340
	600
	1680
	127
	1,07
	4,6
	5,3
	6,1
	10,4

	100
	"Challenger" (Германия)
	СН670
	355
	700
	1560
	127
	0,91
	4,1
	5,34
	6
	10,2

	101
	ОАО "Ростсельмаш" (Россия)
	«Дон-1500Б»
	235
	800
	1500
	130
	1,36
	6,15
	4,74
	5,7
	9,5

	102
	ОАО "Ростсельмаш" (Россия)
	Acros 530
	250
	800
	1500
	130
	1,38
	6,15
	4,74
	5,57
	9,4

	103
	ОАО "Ростсельмаш" (Россия)
	Acros 540
	264
	800
	1500
	130
	1,36
	6,15
	4,74
	5,9
	9,9

	104
	ОАО "Ростсельмаш" (Россия)
	Acros 595
	325
	800
	1500
	130
	1,38
	6,30
	5,20
	6,25
	10,6

	105
	"САМПО-Ростов" (Россия)
	SR-3065 L
	299
	500
	1200
	105
	0,55
	6,3
	4,1
	5,2
	8,7

	106
	"САМПО-Ростов" (Россия)
	SR-3085 L TS
	354
	500
	1200
	105
	0,55
	6,3
	4,1
	5,6
	9,5

	107
	ОАО "Краснояр.КЗ" (Россия)
	Енисей 960
	313
	720
	1200
	127
	0,96
	5,2
	4,1
	5,5
	9,3



Продолжение таблицы Б.2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	108
	"Полесье" (Беларусь)
	GS 10
	331
	800
	1500
	135
	1,41
	1,37
	6,15
	6,1
	10,3

	109
	"Полесье" (Беларусь)
	GS812
	331
	800
	1200
	131
	1,1
	1,1
	4,92
	5,4
	9

	110
	"Claas" (Германия)
	«Mega 370»
	279
	450
	1580
	106
	0,66
	7
	5,6
	5,7
	9,7

	Класс 6 (от 11 до 13кг/с)

	111
	"Claas" (Германия)
	«Lexion 550»
	321
	600
	1700
	106
	0,94
	7,48
	5,8
	6,5
	11

	112
	"Claas" (Германия)
	«Lexion 560»; «Lexion 560
	340
	600
	1700
	106
	0,94
	7,48
	5,8
	6,6
	11,3

	113
	"Claas" (Германия)
	«Lexion 570; «Lexion 570
	371
	600
	1700
	106
	0,94
	7,3
	4,8
	6,5
	11,1

	114
	"Claas" (Германия)
	Lexion 580; Lexion 580
	430
	600
	1700
	106
	0,94
	7,38
	5,8
	7,3
	12,5

	115
	"Claas" (Германия)
	6300 C/6300
	280
	600
	1600
	106
	0,89
	6,81
	9,06
	7
	12

	116
	"Claas" (Германия)
	8350/8350 AL
	350
	600
	1680
	112
	0,98
	6,68
	5,3
	6,4
	11

	117
	"Deutz-Fahr" (Германия)
	5680
	280
	600
	1521
	119
	0,95
	7,6
	6,32
	6,3
	10,8

	118
	"Deutz-Fahr" (Германия)
	5690
	320
	600
	1521
	119
	0,95
	7,6
	6,32
	6,7
	11,3

	119
	"New Holland" (Голландия)
	CX860
	333
	750
	1560
	105
	1,07
	5,93
	6,5
	6,7
	11,3

	120
	"New Holland" (Голландия)
	CX880
	374
	750
	1560
	105
	1,07
	5,93
	6,5
	7
	11,9

	121
	"New Holland" (Голландия)
	CR980
	429
	559
	2638
	92
	1,18
	3,06
	6,5
	7
	12

	122
	"Massey Ferguson " (США)
	MF 7260 «Beta»
	306
	600
	1600
	112
	0,94
	9,06
	5,58
	6,5
	11,2

	123
	"Massey Ferguson " (США)
	MF 7272 «Cerea»
	288
	600
	1680
	110
	0,97
	8,84
	5,3
	6,3
	10,7

	124
	"Massey Ferguson " (США)
	MF 7274 «Cerea»
	328
	600
	1680
	106
	0,93
	8,84
	5,3
	6,6
	11,2

	125
	"Massey Ferguson" (США)
	MF 7278 «Cerea»
	388
	600
	1680
	105
	0,92
	8,84
	5,3
	7
	12,1

	126
	"John Deere" (США)
	9580i WTS
	295
	660
	1400
	92
	0,74
	6,4
	7
	6,3
	10,7

	127
	"John Deere" (США)
	9640i WTS
	295
	660
	1670
	92
	0,88
	7,7
	6,4
	6,4
	11

	128
	"John Deere" (США)
	9660i WTS
	318
	660
	1670
	92
	0,88
	7,7
	6,4
	6,6
	11,3

	129
	"John Deere" (США)
	9680i WTS
	354
	660
	1670
	96
	0,92
	7,7
	7
	7,1
	12,2

	130
	"John Deere" (США)
	98801 STS
	472
	750
	3130
	122
	2,5
	7
	3,6
	8,4
	14,5

	131
	"Case Ш" (Италия)
	2366 X-clusive*
	254
	610
	2790
	119
	4,56
	4,7
	4,2
	6,4
	10,9

	132
	"Case Ш" (Италия)
	2388 X-clusive*
	294
	762
	2790
	92
	4,5
	5,2
	5,6
	7,4
	11,9

	133
	"Case IH" (Италия)
	AFX 8010*
	401
	762
	2612
	92
	4,21
	4,6
	5,4
	8
	12,1

	134
	"Challenger" (Германия)
	CH658
	388
	600
	1680
	127
	1,07
	4,4
	5,3
	6,5
	11


Продолжение таблицы Б.2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	135
	ОАО "Ростсельмаш" (Россия)
	«Дон-2600»*
	280
	762
	2600
	146
	2,52
	7
	4,56
	7,2
	12,4

	136
	ОАО "Ростсельмаш" (Россия)
	TORUM-740

	400
	762
	2600
	360
	5,4
4
	5,2
	8,4
	14,6
	

	137
	"Полесье" (Беларусь)
	GS 14
	362
	600
	1700
	116
	1,03
	1,8
	9,6
	7,1
	12,2

	138
	"Полесье" (Беларусь)
	1218
	330
	800
	1500
	213
	1,53
	6,15
	5
	6,6
	11,3

	139
	"Полесье" (Беларусь)
	K3P-10*
	330
	750
	3000
	119
	2,34
	6,4
	2,36
	6,6
	11,3

	140
	"Брянсксельмаш " (Россия)
	K3C-1218
	330
	800
	1500
	213
	2,39
	6,15
	5
	7,5
	12,8

	Класс 7 (от 13 до 16 кг/с)

	141
	"New Holland" (Голландия)
	CX 8080
	354
	750
	1560
	111
	2,54
	5,8
	7,1
	8,8
	15,3

	142
	"New Holland" (Голландия)
	CR9080
	431
	559
	2638
	123
	2,43
	5,4
	6.4
	9,0
	14,9

	143
	"Claas" (Германия)
	Lexion 600
	531
	600
	1700
	121
	2,10
	5,6
	6,2   -
	9,0
	15,7

	144
	"John Deere" (США)
	S690
	529
	843
	1400
	123
	2,40
	5,7
	6,1
	9,3
	16,1

	145
	ОАО "Гомсельмаш" (Беларусь)
	GR700
	420
	770
	4200
	360
	5,5
	5,0
	8,6
	15,0

	146
	ОАО "Гомсельмаш" (Беларусь)
	GS2124
	530
	600
	1700
	224
	1,95
	4,2
	5,8
	8,5
	14,8

	147
	ОАО "Ростсельмаш" (Россия)
	Н820
	510
	800
	1500
	130
	1,38
	5,0
	5,7
	8,0
	14,0

	Класс 8(свыше -16 кг/с)

	148
	Fendt (Германия)
	IDEAL 10T
	790
	600
	1400
	130
	4,54
	2,88
	7,45
	11,5
	20,3

	Итого потребность по всем классам по РФ


* - Аксиально-роторный



Приложение В 
(справочное)
Пересчет класса комбайна по пропускной способности 
в размерный номер серии 

Таблица В.1 — Таблица перевода класса комбайна по пропускной способности в номер серии комбайна при соотношении массы зерна к массе соломы  =1,5 и  =1,0
	Номер класса комбайна по пропускной способности при                       =  1,5
	=1,5
	=1,0

	
	Пропускная
способность,
кг/с
	Номер серии в ц/ч
	Пропускная способность кг/ч
	Номер серии ц/ч

	1
	1
	15
	1,25
	22,5

	2
	2
	30
	2,5
	45

	3
	3
	45
	3,75
	67,5

	4
	4
	58
	5
	90

	5
	5
	72
	6,25
	112,5

	6
	6
	90
	7,5
	135

	7
	7
	100
	8,75
	157,5

	8
	8
	115
	10
	180

	9
	9
	130
	11,25
	202,5

	10
	10
	145
	12,5
	225

	11
	11
	160
	13,75
	247,5

	12
	12
	173
	15
	270

	13
	13
	187
	16,25
	2325

	14
	14
	200
	17,5
	315

	15
	15
	216
	18,75
	337,5

	16
	16
	230
	20
	360





Приложение Г
(справочное)

Показатели базовых моделей и модификаций 
некоторых зерноуборочных комбайнов

Таблица Г.1 – Показатели комбайнов «ВИМ» серии 30 (перспективная модель,     аналог- «ВИМ-110»)
	Параметры комбайна
	Базовая модель
	Модификации

	
	
	Повышенной проходимости на колесном ходу
	Рисозерновой на гусеничном ходу

	Номер класса комбайна в
типаже
	2
	2
	2

	Пропускная способность, кг/с при λ= 1,5
	2,0
	2,0-2,5
	2,0-2,5

	Марка
	КЗ-2,0-30-К-ВИМ
	КЗ-2,0-30-ППК- ВИМ
	КЗ-2,0-30-РГ- ВИМ

	Шифр серии и основное назначение
	30
Зерновой
общего
назначения,
колесный
	30
Для зон со сложными условиями уборки, где нужна повышенная проходимость
	30
для уборки
риса, сои

	Номинальная
производительность, ц/ч
	30
	30-45
	30-45

	Рекомендуемые параметры

	Мощность двигателя л.с.
	65
	75
	75

	Площадь, м2
-подбарабанья
-соломосепаратора
-решет очистки
	
0,45
1,6
0,8
	
0,45
1,6
0,8
	
0,45
1,6
0,8

	Ширина захвата жатки, м
	1,25
1,5
	1,25
1,5
	1,25
1,5

	Вместимость бункера, м3
	6-7
	6-7
	6-7

	Масса, т
	2,6
	2,8
	3,0

	Удельное давление на почву, кПа
	100
	80
	45
















Таблица Г.2 — Показатели комбайнов семейства «Ростсельмаш» серии 110        (аналог-«Вектор 410»)
	Параметры комбайна
	Базовая модель
	Модификации

	
	
	Повышенной
проходимости на колесном ходу
	Рисозерновой на гусеничном ходу

	Номер класса
комбайна в
типаже
	8
	8
	8

	Пропускная способность, кг/с при λ= 1,5
	7,7
	7-8
	7-8

	Марка
	КЗ-8,0-110-К-РСМ (RSM)
	КЗ-8,0-110-ППК-РСМ (RSM)
	КЗ-8,0-110-РГ-РСМ (RSM)

	Шифр серии и основное назначение
	110
Зерновой
общего
назначения,
колесный
	110
Для зон со сложными условиями уборки, где нужна повышенная проходимость
	110
для уборки
риса, сои

	Номинальная
производительность, ц/ч
	110
	110
	110

	Рекомендуемые параметры

	Мощность двигателя л.с.
	255
	270
	270

	Площадь, м2
-подбарабанья
-соломосепаратора
-решет очистки
	
0,75
6,54
4,84
	
0,75
6,54
4,84
	
0,75
6,54
4,84

	Ширина захвата жатки, м
	5,0
6,0
7,0
	5,0
6,0
	5,0
6,0

	Вместимость бункера, м3
	6-7
	6-7
	6-7

	Масса, т
	10,8
	11,5
	12,5

	Удельное давление на почву, кПа
	100
	80
	45















Таблица Г.3 — Показатели комбайнов семейства «Гомсельмаш» серии 210      (аналог-«GS2124»)
	Параметры комбайна
	Базовая модель
	Модификации

	
	
	повышенной
проходимости на колесном ходу
	рисозерновой на гусеничном ходу

	Номер класса комбайна в типаже
	15
	15
	15

	Пропускная способность, кг/с при λ= 1,5
	14,8
	14-15
	14-15

	Марка
	КЗ-15,0-210-К-ГСМ (GSM)
	КЗ-15,0-210-ППК-ГСМ (GSM)
	КЗ-15,0-210-РГ-ГСМ (GSM)

	Шифр серии и
основное
назначение
	210
зерновой
общего
назначения,
колесный
	210
для зон со сложными условиями уборки, где нужна повышенная
проходимость
	210
для уборки
риса, сои

	Номинальная
производительность, ц/ч
	210
	210
	210

	Рекомендуемые параметры

	Мощность двигателя, л.с.
	530
	550
	550

	Площади, м2
подбарабанья
соломосепаратора
решет очистки
	
1,95
4,20
5,80
	
1,95
4,20
5,80
	
1,95
4,20
5,80

	Ширина захвата
жатки, м
	7
9
12
	7
9
	7
9

	Вместимость бункера, м3
	10-12
	10-12
	10-12

	Масса, т
	18,6
	19,5
	20,5

	Удельное давление на почву, кПа
	100
	80
	45
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Рисунок А.1 — Классы комбайнов по пропускной способности
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Перспективный   типаж   зерноуборочных   комбайнов  

1  класс   от   1  до   З   кг / с   2  класс   от   3   до   5   кг / с   3  класс   от   5   до   7   кг / с   4  класс   от   7   до   9   кг / с   5  класс   от   9   до   11   кг / с  

6  класс   от   11   до   13   кг / с   7  класс   от   1 3   до   16   кг / с  

Селек - цион - ный   с   адаптер ами    для   уборки   культур   ( базовая   модель )    

Селекци - онно -   семено - водчес - кий   с   адаптер ами   для   уборки   культур   ( базовая   модель )     Самоход - ный   колесный   с   адаптерами   для   уборки   культур   ( базовая   модель )    

Прицеп ной   с   адаптер ами   для   уборки   культур  

Самоходный   колесный   общего   назначения   с   адаптерами   сельскохозяй ственных   культур   ( базовая   модель )  

Самоходный   колесный   общего   назначения   с   адаптерами   сельскохозяй ственных   культур   ( базовая   модель )    

Самоходный   колесный   зерновой   с   адаптерами   сельскохозя йственных   культур  

Самоходный   колесный   зерновой   с   адаптерами   для   уборки   сельскохозяйс твенных   культур  

Самоходный   колесный   зерновой   гибридный   или   с   адаптерами   для   уборки   кукурузы   и   подсолнечника  

Селек - ционный   ( гусенична я )     Универ - сальный   селекци - онно - семено - водческий   ( гусеничная )     Семеновод - ческая   модифика - ция   ( гусеничн ая   или   полугусени чн ая )   Семено - водческая   модифика - ция     ( гусеничная   или   полугусени чная )     Крутосклон - ная   модифика - ция   ( гусеничная   или   полугусени чная )   М одифика - ция   ( полноприво дная ,  гусеничная   или   полугусеничн ая )    

Модифика - ция   полноприво дная ,  ( гусеничная   или   полугусени чная )    

Модифика - ция   ( полноприв одная ,  гусеничная   или   полугусени чная )    

8  класс   с выше   16   кг / с  

Самоходный   колесный   зерновой   гибридный   или   роторный   с   адаптерами   для   уборки   кукурузы   и   подсолнечника  

Модифика - ция   ( полноприв одная ,  гусеничная   или   полугусени чная )    

С емено - водчес - кий   с   адаптер ами   для   уборки   культур   ( базовая   модель )    

Семено - водческая   модифика - ция     ( колесная ,  гусеничная   или   полугусени чная )  

Модифика - ция    для   нечерноземн ой   и   северной   зон   ( полноприво дная )    
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