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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
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4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60335-2-101:2024 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-101. Частные требования к испарителям» («Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-101: Particular requirements for vaporizers», IDT).
Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации TC 61 «Безопасность бытовых и аналогичных электроприборов» Международной электротехнической комиссии (IEC).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
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Введение

Международный стандарт IEC 60335-2-65 разработан Техническим комитетом по стандартизации TC 61 «Безопасность бытовых и аналогичных электроприборов» Международной электротехнической комиссии (IEC).
Второе издание отменяет и заменяет первое издание, опубликованное в 2002 г., включая изменения Amd.1:2008 и Amd.2:2014. Настоящее издание представляет собой техническую редакцию.
Основные изменения в настоящем стандарте по сравнению с предыдущей редакцией заключаются в следующем:
a) текст стандарта приведен в соответствие с содержанием IEC 60335-1:2020;
b) текст некоторых примечаний переведен в основной текст стандарта (раздел 1, 7.1);
c) применен испытательный щуп 19 (8.1.1, 8.1.3, 20.2, B.22.3, B.22.4);
d) включены требования к пределам повышения температуры для доступных поверхностей (раздел 11).
Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ IEC 60335-1–2024, разработанным на основе шестого издания IEC 60335-1:2020.

Примечание 1 – В настоящем стандарте при упоминании «Часть 1» подразумевается IEC 60335-1.

Настоящий стандарт дополняет или изменяет соответствующие положения ГОСТ IEC 60335-1–2024.
Если конкретный пункт части 1 не упоминается в настоящем стандарте, этот пункт применяют в зависимости от возможности. Если в настоящем стандарте указано «дополнение», «изменение» или «замена», соответствующий текст в части 1 следует адаптировать соответствующим образом.

Примечание 2 – Используется следующая система нумерации:
- подразделы, таблицы и рисунки, пронумерованные начиная со 101, являются дополнительными к тем, что приведены в части 1;
- если примечания не включены в новый пункт или не включают примечания в части 1, они нумеруются, начиная с 101, включая примечания в замененном пункте или подпункте;
- дополнительные приложения обозначены буквами AA, BB и т.д.
Примечание 3 – В настоящем стандарте использованы следующие шрифтовые выделения:
- текст требований – светлый;
- методы испытаний – курсив;
- примечания – светлый петит.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, выделены полужирным шрифтом.

Выполнение требований настоящего стандарта допустимо проводить лицам, имеющим соответствующую квалификацию и опыт.
Настоящий стандарт устанавливает признанный международным сообществом уровень защиты от опасностей, создаваемых прибором при его нормальном применении, с учетом инструкций изготовителя, включая электрические, механические, термические, пожарные и радиационные опасности. В стандарте рассмотрены возможные нештатные ситуации, которые могут возникать на практике, а также вопросы влияния электромагнитных воздействий на безопасную работу приборов.
Настоящий стандарт, насколько это возможно, учитывает требования серии стандартов IEC 60364, с целью обеспечения совместимости с правилами подключения прибора к электросети.
Если устройство, входящее в область применения настоящего стандарта, также включает в себя функции, которые входят в область применения другого стандарта серии стандартов IEC 60335-2, соответствующий стандарт из серии IEC 60335-2, применяют к каждой функции отдельно, в зависимости от целесообразности. Если применимо, учитывают влияние одной функции на другую.
Если стандарт части 2 не содержит дополнительных требований для охвата опасностей, рассматриваемых в части 1, применяют часть 1.

Примечание 4 – Это означает, что технические комитеты, ответственные за стандарты, входящие в серию IEC 60335-2, определили, что нет необходимости указывать особые требования к рассматриваемому прибору сверх общих требований.

Настоящий стандарт относится к серии стандартов, рассматривающих безопасность приборов, и имеет приоритет над горизонтальными и общими стандартами, в область применения которых входят указанные аспекты стандартизации.

Примечание 5 – Горизонтальные и общие стандарты, рассматривающие аспекты безопасности, неприменимы, поскольку они учитывались при разработке общих и частных требований для серии стандартов IEC 60335.

Если при осмотре и испытании обнаружено, что прибор, соответствующий настоящему стандарту, имеет другие характеристики, которые снижают установленный уровень безопасности, то такой прибор не считают соответствующим требованиям безопасности, установленным настоящим стандартом.
Прибор, в котором используют материалы или формы конструкции, отличающиеся от указанных, допускается признавать соответствующим требованиям настоящего стандарта, если он выдержал испытания и установлено, что он эквивалентен приборам, указанным в настоящем стандарте.

Примечание 6 – Стандартами, касающимися аспектов, не связанных с безопасностью бытовой техники, являются:
- стандарты МЭК, опубликованные Техническим комитетом 59, касающиеся методов измерения производительности;
- CISPR 11, CISPR 14-1 и соответствующие стандарты серии IEC 61000-3, касающиеся электромагнитных излучений;
- CISPR 14-2, касающийся электромагнитной помехоустойчивости;
- стандарты IEC, опубликованные Техническим комитетом 111, касающиеся вопросов охраны окружающей среды.
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Часть 2-101
Частные требования к испарителям
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1 Область применения
Данный раздел части 1 заменен следующим.

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности к электрическим испарителям бытового и аналогичного назначения с номинальным напряжением не более 250 В, включая приборы питаемые постоянным током (DC) и приборы с батарейным питанием. 
Примерами таких приборов являются:
- освежители воздуха;
- отпугиватели насекомых. 
Их можно включать непосредственно в розетку или присоединять к питанию посредством гибкого шнура и вилки.
Приборы, не предназначенные для бытового использования, но которые, тем не менее, могут быть источником опасности для людей, например приборы, используемые неспециалистами в магазинах, в легкой промышленности и в фермерских хозяйствах, входят в область распространения настоящего стандарта.
Настоящий стандарт устанавливает основные виды опасностей при использовании приборов, с которыми пользователи сталкиваются внутри и вне дома. Настоящий стандарт не учитывает опасности, возникающие: 
- при использовании приборов без надзора и инструкций пользователями (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, препятствующие безопасной эксплуатации прибора без надзора и инструкций;
- при использовании приборов детьми для игр.
Следует учитывать, что:
- для приборов, предназначенных для использования в транспортных средствах, на борту судов и самолетов, могут быть необходимы дополнительные требования;
- во многих странах национальные органы здравоохранения, охраны труда и другие предъявляют к приборам дополнительные требования.
Настоящий стандарт не распространяется на:
- приборы, сконструированные исключительно для промышленного применения;
- приборы, предназначенные для применения в местах, где преобладают особые условия, например коррозионная или взрывоопасная среда (пыль, пар или газ);
- приборы для нагревания жидкостей (IEC 60335-2-15);
- приборы для уничтожения насекомых (IEC 60335-2-59);
- отпариватели тканей (IEC 60335-2-85);
- увлажнители воздуха (IEC 60335-2-98).

2 Нормативные ссылки
[bookmark: _Toc68904561]Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

Дополнение
IEC 60584-1, Thermocouples – Part 1: EMF specifications and tolerances [Термопары. Часть 1. Спецификация и допуски для электродвижущей силы (EMF)]

3 Термины и определения
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

3.1 Определения, относящиеся к физическим характеристикам
3.1.9 Изменение
нормальная работа (normal operation)

Заменить первый абзац следующим
Работа прибора, заполненного испаряющимся веществом в соответствии с инструкциями, или незаполненного, в зависимости от того, что является более неблагоприятным.

3.5 Определения, относящиеся к типам приборов
3.101 испаритель (vaporizer): Прибор, имеющий нагреватель для испарения вещества для того, чтобы воздействовать на воздух в помещении.

4 Общие требования
Применяют данный раздел части 1.

5 Общие условия испытаний
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

5.2 Дополнение
Испытание по 21.101 проводят на новом приборе.

6 Классификация
Применяют данный раздел части 1.

7 Маркировка и инструкции
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

7.1 Дополнение
Если номинальная потребляемая мощность не превышает 10 Вт, прибор может быть маркирован «10 Вт макс.».

7.12 Дополнение
Инструкции должны содержать следующее:
«Прибор должен быть использован только с рекомендованным испаряющимся веществом. Использование прочих веществ может привести к возникновению риска отравления или пожара».
Для приборов, которые напрямую включают в розетки, если повышение температуры доступных поверхностей в ходе испытания по разделу 11 превышает значение, указанное для ручек, кнопок, захватов и аналогичных частей, которые держат в руках кратковременно при обычном использовании, инструкции должны содержать следующее:
«Прибор имеет горячие поверхности для испарения активных веществ, не следует касаться этих поверхностей при использовании».

8 Защита от доступа к токоведущим частям
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

8.1.1 Изменение
Для частей приборов с контактами для подключения в розетку, и других приборов, расположенных на высоте не более 850 мм от пола после установки или при обычной эксплуатации, в дополнение к испытательному щупу 18 также применяют испытательный щуп 19 по IEC 61032 при таких условиях испытаний.

8.1.3 Дополнение
Испытательный щуп 19 по IEC 61032 не применяют.

9 Пуск электромеханических приборов
Данный раздел части 1 не применяют.

10 Потребляемая мощность и ток
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

10.1 Дополнение
Для приборов, маркированных «10 Вт макс.», потребляемая мощность не должна превышать данного значения.

11 Нагрев
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

11.3 Дополнение
Если внешние доступные поверхности являются достаточно плоскими и допускают доступ, то для измерения повышения температуры внешних доступных поверхностей, указанных в таблице 101, используют испытательный щуп, показанный на рисунке 101. Щуп прикладывают к поверхности с усилием (4 ± 1) Н так, чтобы обеспечить наилучший возможный контакт между щупом и поверхностью. Измерение проводят после контакта в течение 30 с.
Щуп можно удерживать на месте с помощью зажима для лабораторной стойки или аналогичного устройства. Допускается использовать любой измерительный прибор, дающий те же результаты, что и щуп.

11.4 Изменение
Вместо работы прибора при 1,15 номинальной потребляемой мощности он питается 1,06 номинального напряжения.

11.7 Изменение
Заменить первый абзац следующим
Приборы работают до достижения установившегося состояния.

11.8 Изменение
Заменить первый абзац следующим
Во время испытания постоянно контролируют повышение температуры, которое не должно превышать значений, указанных в таблицах 3 и 101.
В таблице 3 исключить значения, приведенные для частей, контактирующих с маслом с температурой воспламенения t°C.
Добавить следующее в сноску «k» таблицы 3:
К подобным поверхностям, которые кратковременно контактируют с рукой, относятся ручки, вентиляционные отверстия и воздушные заслонки.

Дополнение
Для приборов, которые напрямую включают в розетки, повышение температуры доступных поверхностей не должно превышать ограничение, указанное для ручек, кнопок, захватов и аналогичных частей, которые держат в руках кратковременно при обычном использовании. Данное требование не применяют к поверхностям решеток для выхода воздуха и прорезей для введения испаряющегося вещества и поверхностям в пределах 7 мм от таких частей.
Повышение температуры поверхности прибора, прилегающей к розетке, не должно быть более 40 К.

Таблица 101 — Максимальное повышение температуры для указанных внешних доступных поверхностей при нормальных условиях эксплуатации
	Поверхность
	Повышение температуры внешних доступных поверхностей, a К

	
	Поверхности, расположенные на высоте не более 850 мм от пола при установке или обычном использовании в соответствии с инструкцией по установке
	Другие поверхности

	Оголенный металл
	42
	38

	Металл с покрытиемb
	49
	42

	Стекло и керамика
	56
	51

	Пластик и пластиковое покрытие толщиной более 0,4 мм c, d
	62
	58

	а Не измеряют на:
- поверхностях приборов, которые непосредственно включают в розетки;
- поверхностях решеток для выхода воздуха и прорезей для введения испаряющегося вещества и поверхностям в пределах 7 мм от таких частей.
b Металл считается покрытым, если используется покрытие толщиной не менее 90 мкм, выполненное эмалевым или непластмассовым покрытием.
c Предельное повышение температуры пластика также применяют к пластику, имеющему металлическую отделку толщиной менее 0,1 мм.
d Если толщина пластикового покрытия не превышает 0,4 мм, применяют пределы повышения температуры металла с покрытием или стекла и керамического материала.

	Примечание — Температурные пределы ручек, рукояток, захватов, кнопок, пультов управления и аналогичных деталей указаны в таблице 3.



12 Заряд металл-ионных батарей
Применяют данный раздел части 1.

13 Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

13.1 Изменение
Вместо работы прибора при 1,15 номинальной потребляемой мощности он питается 1,06 номинального напряжения.

14 Динамические перегрузки по напряжению
Применяют данный раздел части 1.

15 Влагостойкость
Применяют данный раздел части 1.

16 Ток утечки и электрическая прочность
Применяют данный раздел части 1.

17 Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей
Применяют данный раздел части 1.

18 Износостойкость
Данный раздел части 1 не применяют.

19 Ненормальная работа
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

19.1 Дополнение
Приборы также подвергают испытанию по 19.101.

19.2 Дополнение
Прибор работает без испаряющегося вещества.

Изменение
Вместо работы прибора при 0,85 номинальной потребляемой мощности, он питается 0,9 номинального напряжения.

19.3 Изменение
Вместо работы прибора при 1,24 номинальной потребляемой мощности, он питается 1,1 номинального напряжения.

19.4 Изменение
Вместо работы прибора при 1,15 номинальной потребляемой мощности, он питается 1,06 номинального напряжения.

19.13 Дополнение
В ходе испытаний повышение температуры доступных поверхностей приборов, которые непосредственно включают в розетки, не должно быть выше:
- 55 К - если из металла;
- 65 К - если из фарфора или стекловидной эмали;
- 75 К - если из прессованного материала, каучука или дерева.
Это требование не применяют к поверхностям решеток для выхода воздуха и прорезей для введения испаряющегося вещества и поверхностям в пределах 7 мм от таких частей прибора.
Повышение температуры поверхности прибора, прилегающей к розетке, не должно быть более 65 К.

19.101 Прибор накрывают однослойной, сложенной пополам, предварительно постиранной сухой хлопковой тканью размером приблизительно 70×70 см, с удельной плотностью от 140 г/м2 до 170 г/м2. Он работает в условиях нормальной работы при номинальном напряжении.
Хлопковая ткань не должна тлеть или воспламеняться.

20 Устойчивость и механические опасности
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

20.2 Дополнение
Для частей приборов с контактами для подключения в розетку, и других приборов, расположенных на высоте не более 850 мм от пола после установки или при обычной эксплуатации, в дополнение к испытательному щупу 18 также применяют испытательный щуп 19 по IEC 61032 при таких условиях испытаний.

21 Механическая прочность
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

Приборы, которые непосредственно включают в розетки, испытывают с прибором, жестко удерживаемым за контактные штыри.

22 Конструкция
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

22.4 Не применяют.

23 Внутренняя проводка
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

23.3 Дополнение 
Приборы, которые непосредственно включают в розетки и могут вращаться по отношению к розетке, подлежат следующему испытанию.
Подвижную часть вращают по часовой стрелке и против часовой стрелки под самым большим углом, допустимым конструкцией. Ее поворачивают 100 раз со скоростью приблизительно 10 поворотов в минуту.

Примечание 101 - Поворот является одним движением или по часовой стрелке, или против часовой стрелки.

После испытания прибор должен удовлетворять требованиям разделов 8 и 29, и электрические соединения не должны ослабнуть.

24 Компоненты
Применяют данный раздел части 1.

25 Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры

Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

25.5 Дополнение
Крепление типа Z допустимо.

26 Зажимы для внешних проводов
Применяют данный раздел части 1.

27 Заземление
Применяют данный раздел части 1.

28 Винты и соединения
Применяют данный раздел части 1.

29 Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция
Применяют данный раздел части 1.

30 Теплостойкость и огнестойкость
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

30.2.2 Не применяют.

31 Стойкость к коррозии
Применяют данный раздел части 1.

32 Радиация, токсичность и подобные опасности
Применяют данный раздел части 1, за исключением следующего.

Дополнение

Примечание 101 - Токсичность испаряющихся материалов регулируется национальным законодательством.
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A – клей; B – провода термопары диаметром 0,3 мм по IEC 60584-1, тип K; C – расположение рукоятки, обеспечивающее усилие контакта (4±1) Н; D – поликарбонатная трубка: внутренний диаметр 3 мм, наружный диаметр 5 мм; E – диск из луженой меди: диаметр 5 мм, толщина 0,5 мм

Рисунок 101 – Щуп для измерения температуры поверхности



Приложения

Применяют приложения части 1, за исключением следующего.


Приложение B
(обязательное)
Приборы с батарейным питанием, отделяемые батареи и съемные батареи для приборов с батарейным питанием

Применяют приложение части 1, за исключением следующего.

B.22.3 Дополнение
Для частей приборов, расположенных на высоте не более 850 мм от пола после установки или при обычной эксплуатации, в дополнение к испытательному щупу 18 также применяют испытательный щуп 19 по IEC 61032 при таких условиях испытаний.

B.22.4 Дополнение
Для батарей, расположенных на высоте не более 850 мм от пола после установки или при обычной эксплуатации, в дополнение к испытательному щупу 18 также применяют испытательный щуп 19 по IEC 61032 при таких условиях испытаний.




Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1
	Обозначение ссылочного международного стандарта
	Степень соответствия
	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта

	IEC 60584-1
	-
	*

	* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. 
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