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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                          2026 г. №                        )
За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97
	Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                             IEC 60320-2-1:2018 «Соединители электроприборов бытового и аналогичного общего назначения. Часть 2-1. Соединители для швейных машин» (Appliance couplers for household and similar general purposes – Part 2-1: Sewing machine coupler, IDT).
Международный стандарт разработан подкомитетом 23G «Соединительные устройства для электроприборов бытового назначения» Технического комитета TC 23 «Электрические принадлежности» Международной электротехнической комиссии (IEC). 
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВЗАМЕН ГОСТ IEC 60320-2-1–2017


Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
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Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств
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Введение
При применении настоящего стандарта совместно со стандартом IEC 60320-1 термины «соединитель для электроприбора», «переносная розетка» и «вилка» следует, соответственно, заменять терминами «соединитель для швейных машин», «приборный ввод для швейных машин» и «приборная вилка для швейных машин».



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ БЫТОВОГО И 
АНАЛОГИЧНОГО ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Часть 2-1
Соединители для швейных машин
Appliance couplers for household and similar general purposes. Part 2-1. Sewing machine couplers

      Дата введения –	
[bookmark: _Toc99525433]1 Область применения
[bookmark: _Toc99525434]Раздел 1 стандарта IEC 60320-1 заменен следующим:
Настоящая часть стандарта IEC 60320 устанавливает дополнительные требования к соединителям для швейных машин, предназначенных для применения в сетях переменного тока с номинальным напряжением не более 250 В и номинальным током не более 2,5 А.
Настоящий стандарт распространяется на соединители, имеющие два и более контактов, в зависимости от элементов и схемы управления, необходимых для работы швейной машины. Соединители могут быть с заземляющим контактом или без заземляющего контакта.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:
IEC 60320-1, Соединители приборные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования.
[bookmark: _Toc99525435]3 Термины и определения
Применяют IEC 60320-1 со следующим дополнением:
3.101 соединитель для швейных машин (sewing machine coupler): Соединитель для электроприборов, применяемый исключительно для швейных машин.
Примечание – Соединитель состоит из двух частей:
- приборный ввод для швейной машины, которая является неотъемлемой ее частью или которая предназначена для соединения с ней шнуром или шнурами; 
- приборная вилка для швейной машины, которая является встроенной в нее или предназначена для встраивания, или предназначена для крепления на ней.
[bookmark: _Toc99525436]4 Общие требования 
[bookmark: _Toc99525437]Применяют IEC 60320-1, раздел 4.
5 Общие примечания по испытаниям
Применяют IEC 60320-1, раздел 5.
[bookmark: _Toc99525439]6 Стандартные номинальные значения
Применяют IEC 60320-1, раздел 6 за исключением следующего:
6.2 Заменить:
Значение номинального тока соединителя для швейных машин не должно превышать 2,5 А.
[bookmark: _Toc99525440]7 Классификация приборных соединителей
Применяют IEC 60320-1, раздел 7 за исключением следующего:
7.1 Заменить:
Соединитель для швейных машин предназначен только для работы в условиях невысокой температуры (максимальная температура штырей соединителя не должна превышать 70°С).
7.2 Заменить:
Соединители для швейных машин классифицируют в зависимости от типа подключаемой швейной машины:
- соединители для швейных машин класса I;
- соединители для швейных машин класса II.
8 Маркировка
[bookmark: _Toc99525441]Применяют IEC 60320-1, раздел 8.
9 Размеры и совместимость
[bookmark: _Toc99525442]Применяют IEC 60320-1, раздел 9 за исключением следующего:
9.3 Добавить:
Для соединителей швейных машин листы стандартных размеров не прилагают, но применяют следующие требования к размерам.
В соединителях для швейных машин гнездовые контакты должны быть утоплены на расстояние, указанное в разделе 26. Это расстояние должно быть равно, если возможно, размеру, указанному в листах стандартных размеров IEC 60320-3 для соответствующих соединителей.
Соединители для швейных машин с углублением для ввода имеющим диаметр или ширину, не превышающие 3 мм и углубленные не более чем на 3 мм, если приемлемо, измеряют со стороны плоскости сочленения; см. IEC 60320-3, листы стандартных размеров С 1, С 5 и С 7.
Внутренняя длина гнездовых контактов обеспечивает в соединенном положении расстояние между гнездовыми контактами и соответствующими штырями не менее 4 мм.
Добавить (после пункта 9.5).
9.101 Взаимозаменяемость
Соединители для швейных машин не должны быть взаимозаменяемыми с соединителями или приборными вводами, соответствующими листам стандартных размеров IEC 60320-3.
10 Защита от поражения электрическим током
Применяют IEC 60320-1, раздел 10.
11 Заземление
Применяют IEC 60320-1, раздел 11.
12 Выводы и наконечники
Применяют IEC 60320-1, раздел 12 за исключением следующего:
12.2 Добавить:
Разборные соединители для швейных машин должны быть снабжены зажимами для присоединения гибких проводников номинальным поперечным сечением 1 мм2. 
Добавить (после пункта 12.2).
12.101 Зажимы в разборных соединителях для швейных машин, предназначенные для присоединения более чем одного проводника, должны быть проверены с необходимым числом проводников.
13 Конструкция
Применяют IEC 60320-1, раздел 13 за исключением следующего:
Добавить (после пункта 13.1).


13.101 Расположение контактов
Соединители для швейных машин не должны иметь контактов, расположенных в углублениях, выемках или подобных элементах.
Примечание – Данное требование применяется во всех случаях, даже когда контакты не доступны для стандартного испытательного пальца.
Соответствие проверяют осмотром. 
Добавить (после подраздела 13.11):
13.102 Соединители с дополнительными контактами БСНН
Соединители для швейных машин, содержащие оба контакта для питающего напряжения и для безопасного сверхнизкого напряжения, должны быть неразборными.
Соответствие проверяют осмотром.
14 Влагостойкость
Применяют IEC 60320-1, раздел 14.
15 Сопротивление и электрическая прочность изоляции
Применяют IEC 60320-1, раздел 15.
16 Усилия, необходимые для включения и выключения приборной вилки/приборного вывода
Применяют IEC 60320-1, раздел 16.
17 Работа контактов 
Применяют IEC 60320-1, раздел 17.
18 Нагревостойкость приборных соединителей для горячих и очень горячих условий
IEC 60320-1, раздел 18 не применяют.
19 Отключающая способность 
Применяют IEC 60320-1, раздел 19.
20 Нормальная работа
Применяют IEC 60320-1, раздел 20.
21 Превышение температуры 
Применяют IEC 60320-1, раздел 21.
22 Шнуры и их присоединения
Применяют IEC 60320-1, раздел 22 за исключением следующего:

22.1 Таблица 9 заменить на следующую таблицу: 

	Тип соединителя 
	Тип шнура а 
	Номинальное сечение
мм2

	Соединитель для швейных машин 
	60227 IEC 52
60245 IEC 53 
	0,75
0,75 

	Примечание – Для шнуров длиной не более 2 м в соответствии с IEC 60335-1 и IEC 60335-2-28 допускается использование шнуров сечением 0,5 мм2.
a Также допускается использование других кабелей или шнуров с эквивалентными характеристиками.



22.2.3 Дополнение к требованиям испытаний:
Если соединители для швейных машин соединены или предназначены для соединения с более чем одним шнуром, испытания проводят следующим образом:
- неразборные соединители для швейных машин испытывают с имеющимися шнурами (в состоянии поставки);
- разборные соединители для швейных машин испытывают с типами и размерами шнуров, установленными изготовителем соединителей;
- соединители для швейных машин испытывают с каждым шнуром отдельно, другие шнуры отрезают на длине примерно 100 мм.
22.3 Дополнение к требованиям испытаний:
Если соединители для швейных машин соединены или предназначены для соединения с более чем одним шнуром, испытания проводят следующим образом:
- неразборные соединители для швейных машин испытывают с имеющимися шнурами (в состоянии поставки);
- разборные соединители для швейных машин испытывают с типами и размерами шнуров, установленными изготовителем соединителей;
- соединители для швейных машин испытывают с каждым шнуром отдельно, другие шнуры отрезают на длине примерно 100 мм.
Примечание – Для данных испытаний необходим один дополнительный образец с дополнительным шнуром.
23 Механическая прочность
Применяют IEC 60320-1, раздел 23 за исключением следующего:
23.2 Дополнение к требованиям испытаний:
Если соединители для швейных машин соединены или предназначены для соединения с более чем одним шнуром, испытания проводят следующим образом:
- неразборные соединители для швейных машин испытывают с имеющимися шнурами (в состоянии поставки);
- разборные соединители для швейных машин испытывают с типами и размерами шнуров, установленными изготовителем соединителей;
- другие шнуры должны имеют длину примерно 100 мм. 
23.5 Не применяют 
24 Устойчивость к нагреву и старению 
Применяют IEC 60320-1, раздел 24.
25 Винты, токопроводящие части и соединения
Применяют IEC 60320-1, раздел 25 за исключением следующего:
25.1 Дополнить:
Номинальное поперечное сечение проводников, применяемых при испытании винтовых зажимов соединителей для швейных машин - 1 мм2.
26 Пути утечки тока, расстояния по изоляционному материалу и воздушные зазоры
Применяют IEC 60320-1, раздел 26.
27 Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к токам поверхностного разряда 
Применяют IEC 60320-1, раздел 27.
28 Коррозиеустойчивость
Применяют IEC 60320-1, раздел 28.
29 Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС)
Применяют IEC 60320-1, раздел 29.
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[bookmark: _Toc99525453]Приложение A
(обязательное)
Индекс устойчивости к токам поверхностного разряда
Применяют настоящее приложение IEC 60320-1.


Приложение B
(обязательное)
Приемо-сдаточные испытания заводских приборных соединителей, связанные с безопасностью

Применяют настоящее приложение IEC 60320-1.




Приложение C
(обязательное)
График испытаний

Применяют настоящее приложение IEC 60320-1.


Приложение D
(справочное)
Сравнение типовых площадей поперечного сечения проводника

Применяют настоящее приложение IEC 60320-1.



[bookmark: _Toc99525454]Приложение ДА
(обязательное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1
	Обозначение международного стандарта, документа
	Степень 
соответствия
	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта

	IEC 60320-1
	IDT
	ГОСТ 60320-1-2021 «Соединители электроприборов бытового и аналогичного общего назначения. Часть 1. Общие требования»


	Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:
- IDT – идентичный стандарт.




[bookmark: _Toc99525455]
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	IEC 60335-2-28
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