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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом пищевых добавок – филиалом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем имени В.М. Горбатова» РАН (ВНИИПД – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН)
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от											                        №                      )
За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК(ИСО 3166) 004–97
	Код страны по МК(ИСО 3166) 004–97
	Сокращенное наименование
Национального органа по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	



4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».





















Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств
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III
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
		ДОБАВКИ ПИЩЕВЫЕ	
АЦЕТАТЫ НАТРИЯ Е262
Технические условия
Food additives.
Sodium acetates E262.  Specifications



Дата введения – 
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на пищевую добавку ацетаты натрия E262, представляющую собой натриевую соль уксусной кислоты (i) и молекулярное соединение натриевой соли уксусной кислоты и уксусной кислоты (ii) (далее - ацетаты натрия) и предназначенную для использования в пищевой промышленности в качестве консерванта и регулятора кислотности.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 10354 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 11078 Натр едкий очищенный. Технические условия
ГОСТ 12.0.004[footnoteRef:1]1) Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения [1: 1) Не действует в Российской Федерации до 1 сентября 2026 г. ] 

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.009 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования
ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
ГОСТ 14192 Маркировка грузов
ГОСТ 14919 Электроплиты, электроплитки и жарочные электро-шкафы бытовые. Общие технические условия
ГОСТ 14961 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия
ГОСТ 15113.1 Концентраты пищевые. Методы определения качества упаковки, массы нетто, объемной массы, массовой доли отдельных компонентов, размера отдельных видов продукта и крупности помола
ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 17308 Шпагаты. Технические условия 
ГОСТ 1770 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 18389Проволока из платины и сплавов на её основе. Технические условия
ГОСТ 19360 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия
ГОСТ 2080 Натрий уксуснокислый технический. Технические условия
ГОСТ 2226 Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия
ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 25794.1 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования
ГОСТ 25794.1 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования
ГОСТ 26932 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца
ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ 29227 (ИСО 835-1–81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования
ГОСТ 29251 (ИСО 385-1–84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования
ГОСТ 30090 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия
ГОСТ 30178 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов
ГОСТ 30538 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом
ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия
ГОСТ 33824 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)
ГОСТ 34033 Упаковка из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. Технические условия
ГОСТ 34361 Продукты пищевые, продовольственное сырье, корма для животных. Определение содержания кадмия, свинца, мышьяка, ртути, хрома атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией
ГОСТ 4147 Реактивы. Железо (III) хлорид 6-водный. Технические условия
ГОСТ 4201 Реактивы. Натрий углекислый кислый. Технические условия
ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота серная. Технические условия
ГОСТ 4220 Реактивы. Калий двухромовокилый. Технические условия
ГОСТ 4232 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия
ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия
ГОСТ 450 Кальций хлористый технический. Технические условия
ГОСТ 4919.1 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления     растворов индикаторов
ГОСТ 4919.2 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления буферных растворов
ГОСТ 5100 Сода кальцинированная техническая. Технические условия
ГОСТ 5817 Реактивы. Кислота винная. Технические условия
ГОСТ 5850 Реактивы. Фенолфталеин. Технические условия
ГОСТ 5962 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия
ГОСТ 61 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия
ГОСТ 6341 Кислота янтарная. Технические условия
ГОСТ 6709[footnoteRef:2] Вода дистиллированная. Технические условия [2:  В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144 Вода дистиллированная. Технические условия.] 

ГОСТ 6825 (МЭК 81–84)[footnoteRef:3] Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения [3:  В Российской Федерации действует ГОСТ Р 59175 (МЭК 60081:2002) Лампы люминесцентные двухцокольные. Эксплуатационные требования.] 

ГОСТ 6898 Кислота уксусная. Технические условия
ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте
ГОСТ 83 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия
ГОСТ 9142 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
ГОСТ 9147 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
ГОСТ EN 14083. Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение свинца, кадмия, хрома и молибдена с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии с атомизацией в графитовой печи с предварительной минерализацией пробы при повышенном давлении
ГОСТ EN 14084 Межгосударственный стандарт. Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии после микроволнового разложения
ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ ISO 2859-1[footnoteRef:4] Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества [4:  В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 2859-1 Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества] 

СТБ ИСО 5725-6[footnoteRef:5]2) Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике [5: 2) В Российской Федерации действует ГОСТ ИСО 5725-6 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике
] 

П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования
3.1 Характеристики
3.1.1 Ацетаты натрия должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов и (или) технических регламентов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, настоящего стандарта, изготавливаться по технологической инструкции с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.  
П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е – Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении А.
3.1.2 Обозначение, наименование и характеристики ацетатов натрия приведены в таблице 1.
Т а б л и ц а  1 
	Наиме
нование

	Индекс
в европейской кодификации пищевых добавок
	Номер
в международной системе нумерации пищевых добавок
(INS)
	Номер
в международной классификации химических веществ
(CAS №)
	Молекулярная масса, г/моль
	Химическое наименование

	Форму
лы

	Ацетат натрия
	Е262(i)
	262(i)
	127-09-3
	82,03
	Натрий уксуснокислый
	С2Н3O2Na (безводный)

	
	
	
	6131-90-4
	136,08
	Натрий уксуснокислый 3-водный
	C2H3O2Na∙3H2O
(тригидрат)

	Диацетат натрия
	Е262(ii)
	262(ii)
	126-96-5
	142,09
	Натрий уксуснокислый, кислый
	C4H7O4Na (безводный)



3.1.3 По органолептическим показателям ацетаты натрия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 
	Наименование  показателя
	Характеристика показателя

	
	Е262(i) безводный
	Е262(i) тригидрат
	E262(ii)

	Внешний вид 
	Порошок или гранулы 
	Кристаллы либо зернистый кристаллический порошок
	Гигроскопичные кристаллы

	Цвет
	Белый или бесцветный
	Бесцветный прозрачный
	Белый

	Запах
	Без запаха либо со слабым запахом уксусной кислоты
	Без запаха либо со слабым запахом уксусной кислоты
	Запах уксусной кислоты



3.1.4 По физико-химическим показателям ацетаты натрия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.
Т а б л и ц а  3 
	Наименование показателя
	Характеристика, значение 

	Растворимость 
Е262(i)



E262(ii)
	
Очень легко растворим в воде 
Растворим в этиловом спирте
Легко растворим в воде

	Тест на натрий-ионы
	Положительный

	Тест на калий-ионы 
 Е262(i)
	Отрицательный

	Тест на ацетат-ионы
	Положительный

	Тест на нагревание
E262(i)
	Выдерживает испытание

	Массовая доля ацетата натрия:
	

	E262(i) после высушивания, %, не менее
	98,5

	E262(ii), %, 
	От 58,0 до 60,0 включ.

	Массовая доля уксусной кислоты, %
 E262(ii)
	От 39,0 до 41,0 включ.

	Массовая доля потерь при высушивании
	

	E262(i):
безводный, %, не более:
тригидрат, %
	
2,0
От 36,0 до 42,0 включ.

	Массовая доля воды, %, не более
E262(ii)
	
2,0

	pH водного раствора ацетата натрия E262(i) массовой долей 1%
	От 8,0 до 9,5 включ.

	pH водного раствора диацетата натрия E262(ii) массовой долей 10 %
	От 4,5 до 5,0 включ.

	Тест на кислотность и щелочность
E262(i)
	Выдерживает испытание

	Тест на муравьиную кислоту и окисляющиеся примеси
E262(ii)
	Отрицательный

	Тест на альдегиды
E262(ii)
	Отрицательный



3.1.5 По содержанию токсичных элементов (свинца) ацетаты натрия должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт. 
П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е – Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении А.
3.2 Требования к сырью
Для изготовления ацетатов натрия применяют нижеуказанное сырье, технологические вспомогательные средства, соответствующие требованиям, установленным в документах, в соответствии с которыми они изготовлены и могут быть идентифицированы, и (или) товаросопроводительной документации, обеспечивающей их прослеживаемость и удостоверяющей их качество и безопасность (далее — техническая документация изготовителя):
- кислоту уксусную по ГОСТ 6968; 
- натр едкий очищенный по ГОСТ 11078;
- натрия гидроокись по ГОСТ 4328;
- натрий углекислый по ГОСТ 83;
- соду кальцинированную марки Б по ГОСТ 5100;
- натрий углекислый кислый по ГОСТ 4201.
В случае изготовления ацетатов натрия иным промышленным способом применяют сырье, технологические вспомогательные средства в соответствии с перечнем, установленным изготовителем в технологической документации. Конкретные требования (характеристики) к сырью, технологическим вспомогательным средствам устанавливает изготовитель ацетатов натрия в технологической документации.
3.3 Маркировка
Маркировка транспортной упаковки должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, с нанесением манипуляционных знаков по ГОСТ 14192 и содержать следующую информацию:
- обозначение настоящего стандарта;
- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование пищевой добавки и ее индекс [ацетаты натрия Е262(i)] или [ацетаты натрия Е262(ii)];
- артикул (при наличии);
- торговую марку (при наличии);
- номер партии;
- дату изготовления;
- количество ацетатов натрия Е262: масса нетто, масса брутто;
- срок годности;
- условия хранения;
- наименование и место нахождения изготовителя и место изготовления, в случае если адреса различаются;
- надпись «не для розничной продажи» или «для промышленной переработки»;
- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.
П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е – Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении А.
3.4 Упаковка
3.4.1 Упаковка, упаковочные материалы и укупорочные средства должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, обеспечивать сохранность и качество ацетатов натрия при транспортировании и хранении в течение всего срока годности.
П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е – Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении А.
3.4.2 Ацетаты натрия упаковывают в продуктовые мешки из мешочных тканей по ГОСТ 30090, бумажные открытые мешки марки НМ и ПМ по ГОСТ 2226, ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов по ГОСТ 9142 или ГОСТ 34033. Внутрь продуктовых мешков из мешочных тканей, бумажных мешков марки НМ, ящиков из гофрированного картона должны вставляться мешки-вкладыши по ГОСТ 19360 из пищевой полиэтиленовой нестабилизированной пленки марки Н толщиной не менее 0,08 мм по ГОСТ 10354.
Тип и размеры мешков, предельную массу упаковываемых ацетатов натрия устанавливает изготовитель.
3.4.3 Полиэтиленовые мешки-вкладыши после их заполнения заваривают или завязывают шпагатом из лубяных волокон по ГОСТ 17308.
3.4.4 Верхние швы тканевых и бумажных мешков должны быть зашиты машинным способом льняными нитками по ГОСТ 14961 или другими, обеспечивающими механическую прочность шва.
3.4.5 Допускается применение других видов упаковки и упаковочных средств, соответствующих требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт. 
П р и м е ч а н и е – Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении А.
3.4.6 Масса нетто упаковочной единицы устанавливается изготовителем.
3.4.7.Отрицательное отклонение массы нетто от номинальной массы каждой упаковочной единицы должно соответствовать требованиям ГОСТ 8.579 (таблицы А.1 и А.2). 
Отклонение от номинального количества массы нетто в большую сторону не ограничивается и устанавливается изготовителем.
3.4.8 Ацетаты натрия, отправляемые в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, упаковывают по ГОСТ 15846.

4 Требования безопасности
4.1 По степени воздействия на организм человека ацетаты натрия, в соответствии с ГОСТ 12.1.007, относят к веществам мало опасным – четвертому классу опасности.
4.2 Ацетаты натрия относят к пожаровзрывобезопасным веществам по ГОСТ 12.1.044.
4.3 При работе с ацетатами натрия необходимо использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011 и соблюдать правила личной гигиены. 
4.4 При проведении испытаний необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.4.103.
4.5 Организация обучения работающих безопасности труда – по ГОСТ 12.0.004 или в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.
4.6 Производственные помещения, в которых проводят работы с ацетатами натрия, и помещения, где проводят работы с реактивами, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.
4.7 Электробезопасность при работе с электроустановками – по ГОСТ 12.2.007.0.
4.8 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.
4.9 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005 и нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

5 Правила приемки
5.1 Ацетаты натрия принимают партиями. Определение партии – в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.
П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е – Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении А.
5.2 Для проверки соответствия ацетатов натрия требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные испытания по качеству упаковки, правильности нанесения маркировки, массе нетто, органолептическим и физико-химическим показателям и периодические испытания по показателям, обеспечивающим безопасность в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.
П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е – Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении А.
5.3 При проведении приемо-сдаточных испытаний применяют одноступенчатый выборочный план при нормальном контроле и специальном уровне контроля S-4 при приемлемом уровне качества AQL, равном 6,5, по ГОСТ ISO 2859-1.
Выборку упаковочных единиц осуществляют методом случайного отбора в соответствии с таблицей 4.
Т а б л и ц а  4
	Число упаковочных единиц в партии, шт.
	Объем
выборки, шт.
	Приемочное 
число
	Браковочное 
число

	От      2     до      15  включ.
	2
	0
	1

	»       16     »        25    »
	3
	0
	1

	»       26     »        90    »
	5
	1
	2

	»       91     »      150    »
	8
	1
	2

	»     151     »      500    » 
	13
	2
	3

	»     501     »    1200 и более
	20
	3
	4



5.4 Контроль качества упаковки и правильности маркировки проводят внешним осмотром всех упаковочных единиц, попавших в выборку.
5.5 Контроль массы нетто ацетатов натрия в каждой упаковочной единице, попавшей в выборку, проводят по 6.2.
5.6 Приемка партии ацетатов натрия по массе нетто, качеству упаковки и правильности маркировки упаковочных единиц
5.6.1 Партию принимают, если число упаковочных единиц в выборке, не отвечающих требованиям по качеству упаковки, правильности маркировки и массе нетто ацетатов натрия, меньше или равно приемочному числу (см. таблицу 4).
5.6.2 Если число упаковочных единиц в выборке, не отвечающих требованиям по качеству упаковки, правильности маркировки и массе нетто ацетатов натрия, больше или равно браковочному числу (см. таблицу 4), контроль проводят на удвоенном объеме выборки от этой же партии. Партию принимают, если выполняются условия 5.6.1. 
Партию бракуют, если число упаковочных единиц в удвоенном объеме выборки, не отвечающих требованиям по качеству упаковки, правильности маркировки и массе нетто ацетатов натрия, больше или равно браковочному числу.
Массу нетто, качество упаковки и правильность маркировки упаковочных единиц контролируют в каждой партии.
5.7 Приемка партии ацетатов натрия по органолептическим и физико-химическим показателям
5.7.1 Для контроля органолептических, физико-химических показателей и показателей безопасности ацетатов натрия из каждой упаковочной единицы, попавшей в выборку в соответствии с требованиями таблицы 4, проводят отбор мгновенных (точечных) проб и составляют суммарную (объединенную) пробу по 6.1.
5.7.2 При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из органолептических, физико-химических показателей и показателей безопасности проводят повторный контроль по этому показателю (признаку, критерию) на удвоенном объеме выборки от этой же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.
При получении неудовлетворительных результатов при повторном испытании партию бракуют.
5.7.3 Органолептические и физико-химические показатели ацетатов натрия в поврежденной упаковке проверяют отдельно. Результаты контроля распространяют только на ацетаты натрия в этой упаковке.
5.7.4 Органолептические и физико-химические показатели контролируют в каждой партии. Порядок и периодичность контроля показателей безопасности (содержание свинца) устанавливает изготовитель в программе производственного контроля.

6 Методы контроля
6.1 Отбор проб
6.1.1 Для составления суммарной (объединенной) пробы ацетатов натрия из разных мест каждой упаковочной единицы, отобранной по 5.3, отбирают мгновенные (точечные) пробы с помощью пробоотборника (щупа), погружая его не менее, чем на 3/4 глубины.
Массы мгновенных (точечных) проб от каждой упаковочной единицы, попавшей в выборку, должны быть одинаковыми. 
Масса одной мгновенной (точечной) пробы должна быть не более 100 г.
Число мгновенных (точечных) проб от каждой упаковочной единицы, попавшей в выборку, должно быть одинаковыми.
6.1.2 Для получения суммарной (объединенной) пробы мгновенные (точечные) пробы помещают в сухую чистую емкость из стекла или полимерных материалов и тщательно перемешивают.
Рекомендуемая масса суммарной (объединенной) пробы должна быть не менее 500 г.
При необходимости уменьшения суммарной (объединенной) пробы может быть использован метод квартования. Для этого суммарную (объединенную) пробу высыпают на чистый стол и разравнивают тонким слоем в виде квадрата. Затем пробу деревянными планками со скошенными ребрами ссыпают с двух противоположных сторон на середину так, чтобы образовался валик. Пробу с концов валика также ссыпают на середину стола, и пробу снова разравнивают слоем от 1,0 до 1,5 см в виде квадрата и планкой делят по диагонали на четыре треугольника. Две противоположные части пробы отбрасывают, а две оставшиеся соединяют, перемешивают и вновь делят на четыре треугольника. Деление повторяют необходимое число раз.
6.1.3 Подготовленную суммарную (объединенную) пробу делят на две равные части, каждую из которых помещают в чистую, сухую, плотно закрывающуюся стеклянную или полимерную емкость.
Емкость с первой частью суммарной (объединенной) пробы направляют в лабораторию для проведения испытаний.
Емкость со второй частью пробы опечатывают, пломбируют и хранят для повторного контроля в случае возникновения разногласий в оценке качества и безопасности ацетатов натрия. Срок хранения пробы в темном месте при температуре (20 ± 5) °С и относительной влажности не более 60 % – до окончания срока годности ацетатов натрия.
6.1.4 Емкости с пробами снабжают этикетками, на которых должны быть указаны:
- наименование пищевой добавки и ее индекс [ацетаты натрия Е262(i)] или [ацетаты натрия Е262(ii)]
- наименование и местонахождение изготовителя;
- номер партии;
- масса нетто партии;
- число упаковочных единиц в партии;
- дата изготовления;
- дата отбора проб;
- срок и условия хранения;
- фамилии лиц, проводивших отбор данной пробы;
- обозначение настоящего стандарта.
6.2 Определение массы нетто упаковочной единицы
Определение массы нетто ацетатов натрия в упаковочной единице проводят по разности массы брутто и массы упаковочной единицы, освобожденной от содержимого по ГОСТ 15113.1, п.3. 
6.3 Определение органолептических показателей 
Метод основан на органолептической оценке внешнего вида, цвета и запаха ацетатов натрия.
6.3.1 Требования к условиям проведения испытаний
6.3.1.1 При подготовке и проведении испытаний в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:
- температура окружающего воздуха……… от 18 ºС до 25 ºС;
- относительная влажность воздуха …….… не более 80 %.
Помещение для проведения испытаний должно быть обеспечено приточно-вытяжной вентиляцией. Все операции с реактивами проводят в вытяжном шкафу.
6.3.1.2 К проведению испытаний допускаются специалисты, изучившие методику, владеющие техникой работы на приборах и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
6.3.2 Отбор проб – по 6.1.
6.3.3 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы и реактивы
Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,1 г.
Секундомер механический или электрический.
Термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерения температуры от 0 °С до 100 °С, с ценой деления шкалы 0,5 °С по ГОСТ 28498.
Бумага белая или пластинка стеклянная.
Лампы люминесцентные типа ЛД по ГОСТ 6825.
Стаканчики для взвешивания СН-34/12 по ГОСТ 25336.
Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.
6.3.4 Проведение испытаний
6.3.4.1 Внешний вид и цвет ацетатов натрия определяют просмотром испытуемой пробы массой 50 г, помещенной на лист белой бумаги или на стеклянную пластинку, при рассеянном дневном свете или освещении люминесцентными лампами типа ЛД. Освещенность поверхности рабочего стола должна быть не менее 500 лк. Внешний вид и цвет должны соответствовать требованиям 3.1.3.
6.3.4.2 Для определения запаха ацетатов натрия наполняют на 2/3 объема чистый, без постороннего запаха стаканчик, закрывают крышкой и выдерживают в течение 1 ч при температуре воздуха (20 ± 2) °С. Запах определяют органолептически на уровне края стаканчика сразу же после открывания крышки. Запах должен соответствовать требованиям 3.1.3.
6.4 Определение растворимости
6.4.1 Определение растворимости ацетатов натрия E262(i)
6.4.1.1 Сущность метода
Метод основан на визуальном определении полноты растворения ацетатов натрия E262(i) в дистиллированной воде и в этиловом спирте.
6.4.1.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы
Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,01 г.
Пипетки 2-2-1-1(2) по ГОСТ 29227.
Секундомер механический или электрический.
Палочка стеклянная.
Пробирки с пробкой П2-14(16)-100(150) по ГОСТ 25336.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962, объемной долей не менее 96 %.
Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.
6.4.1.3 Отбор проб – по 6.1.
6.4.1.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.
6.4.1.5 Проведение испытания
В пробирку помещают 1 г растертой в порошок испытуемой пробы и прибавляют 1 см3 дистиллированной воды. Содержимое пробирки перемешивают в течение не менее 30 с, но не более 5 мин. Полное растворение ацетата натрия E262(i) указывает, что испытуемая проба очень легко растворима в воде и соответствует требованиям 3.1.4.
В пробирку помещают 100 мг растертой в порошок испытуемой пробы и прибавляют 1 см3 этилового спирта. Содержимое пробирки перемешивают в течение не менее 30 с, но не более 5 мин. Ацетат натрия E262(i) не должен полностью раствориться. В пробирку добавляют 2 см3 этилового спирта и продолжают растворение Полное растворение ацетата натрия E262(i) указывает, что испытуемая проба растворима в этиловом спирте и соответствует требованиям 3.1.4.
6.4.2 Определение растворимости ацетата натрия E262(ii)
6.4.2.1 Сущность метода
Метод основан на визуальном определении полноты растворения ацетата натрия E262(ii) в дистиллированной воде.
6.4.2.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы
Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,01 г.
Пипетки 2-2-1-1 по ГОСТ 29227.
Секундомер механический или электрический.
Палочка стеклянная.
Пробирки с пробкой П2-14(16)-100(150) по ГОСТ 25336.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962, объемной долей не менее 96 %.
Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.
6.4.2.3 Отбор проб – по 6.1.
6.4.2.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.
6.4.2.5 Проведение испытания
В пробирку помещают 1 г растертой в порошок испытуемой пробы и прибавляют 1 см3 дистиллированной воды. Содержимое пробирки перемешивают в течение не менее 30 с, но не более 5 мин. Ацетат натрия E262(ii) не должен полностью раствориться 
В пробирку помещают 100 мг растертой в порошок испытуемой пробы и прибавляют 1 см3 дистиллированной воды. Содержимое пробирки перемешивают в течение не менее 30 с, но не более 5 мин. Полное растворение ацетата натрия E262(ii) указывает, что испытуемая проба легко растворима в воде и соответствует требованиям 3.1.4.
6.5 Тест на натрий-ионы 
6.5.1 Сущность метода
Метод основан на качественном определении натрий-ионов по окрашиванию пламени в желтый цвет.
6.5.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы
Горелка газовая или спиртовая.
Пробирки с пробкой П2-14(16)-100(150) по ГОСТ 25336.
Проволока из платины по ГОСТ 18389.
Кислота соляная по ГОСТ 3118, х.ч.
Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.
6.5.3 Отбор проб – по 6.1.
6.5.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.
6.5.5 Проведение испытания
Петлю из платиновой проволоки, впаянную в стеклянную палочку, нагревают в пламени горелки и быстро вносят в пробу ацетатов натрия, растертую в порошок. Испытуемое вещество, прилипшее к раскаленной проволоке, спекают в пламени горелки, затем на мгновение окунают в концентрированную соляную кислоту. Образующиеся при этом летучие хлористые соединения натрия окрашивают бесцветное пламя в характерный желтый цвет, что свидетельствует о присутствие в пробе ионов натрия и подтверждает соответствие испытуемой пробы требованиям 3.1.4.
6.6 Тест на калий-ионы 
6.6.1 Сущность метода
Метод основан на установлении отсутствия калий-ионов в ацетате натрия Е262(i) по качественной реакции с гидротартратом натрия либо по окрашиванию пламени.
6.6.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы
Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,01 г.
Колбы мерные 1-100-2 по ГОСТ 1770.
Пипетки 1-2-2-1(2) по ГОСТ 29227.
Цилиндры 1-100-1 по ГОСТ 1770.
Горелка газовая или спиртовая.
Палочка стеклянная.
Пробирки П1(2)-14-150 ХС по ГОСТ 25336.
Проволока платиновая по ГОСТ 18389.
Стаканы В(Н)-1-250 ТХС по ГОСТ 25336.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Кислота винная по ГОСТ 5817, ч.
Кислота соляная по ГОСТ 3118, х.ч.
Натрий уксуснокислый по ГОСТ 2080, ч. 
Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962, объемной долей не менее 96 %.
Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.
6.6.3 Отбор проб – по 6.1.
6.6.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.
6.6.5 Подготовка к проведению испытанию
[bookmark: _Ref230212936]6.6.5.1 Приготовление раствора винной кислоты массовой долей 20 %.
Винную кислоту массой 20,0 г помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды. Доводят содержимое колбы до метки дистиллированной водой. 
Раствор готовят непосредственно перед использованием. 
[bookmark: P577][bookmark: _Ref230212967]6.6.5.2 Приготовление раствора уксуснокислого натрия массовой долей 10 %.
Уксуснокислый натрий массой 10,0 г помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды. Доводят содержимое колбы до метки дистиллированной водой. 
Раствор готовят непосредственно перед использованием.
6.6.6 Проведение испытания
6.6.6.1 Способ 1. Испытуемую пробу массой от 1,5 до 2,0 г помещают в стакан вместимостью 250 см3 и растворяют в 100 см3 дистиллированной воды. В пробирку пипеткой вносят 2 см3 приготовленного раствора, добавляют 1 см3 раствора винной кислоты по 6.6.5.1, 1 см3 раствора уксуснокислого натрия по 6.6.5.2, 0,5 см3 этилового ректификованного спирта и встряхивают. Отсутствие образования белого кристаллического осадка свидетельствует об отсутствии ионов калия в растворе и подтверждает соответствие испытуемой пробы требованиям 3.1.4.
6.6.6.2 Способ 2. При проведении испытания по 6.5.5 не должно наблюдаться окрашивания пламени в фиолетовый цвет, что свидетельствует об отсутствии ионов калия в пробе и подтверждает соответствие испытуемой пробы требованиям 3.1.4.
6.7 Тест на ацетат-ионы 
6.7.1 Сущность метода
Метод основан на качественном определении ацетат-ионов по реакции образования этилацетата или по реакции с хлоридом железа (III).
6.7.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы
Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,01 г.
Колбы мерные 1-100-2 по ГОСТ 1770.
Пипетки 1-2-2-1(2) по ГОСТ 29227.
Цилиндры 1-100-1 по ГОСТ 1770.
Электроплитка по ГОСТ 14919.
Пробирки П1(2) -14-150 ХС по ГОСТ 25336.
Палочка стеклянная.
Стаканы В(Н)-1-25(250) ТС (ТХС) по ГОСТ 25336.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Железо (III) хлорид 6-водный по ГОСТ 4147, ч.
Кислота серная по ГОСТ 4204, х.ч.
Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962, объемной долей не менее 96 %.
Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.
6.7.3 Отбор проб – по 6.1.
6.7.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.
6.7.5 Подготовка к проведению испытанию
[bookmark: _Ref230213244]6.7.5.1 Приготовление раствора хлорида железа (III) массовой долей 3 %
Хлорид железа (III) массой 3,0 г помещают в мерную колбу вместимостью 100см3, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды. Доводят содержимое колбы до метки дистиллированной водой. 
Раствор готовят непосредственно перед использованием. 
6.7.6. Проведение испытания
6.7.6.1 Способ 1. Испытуемую пробу массой от 2,0 до 2,5 г помещают в стакан вместимостью 250 см3 и растворяют в 100 см3 дистиллированной воды. В термостойкий стакан вместимостью 25 см3 пипеткой вносят 2 см3 приготовленного раствора, 2 см3 концентрированной серной кислоты, 0,5 см3 этилового спирта и осторожно нагревают до кипения. Образование этилацетата, определяемого по характерному запаху, свидетельствует о присутствие ацетат-ионов в растворе и подтверждает соответствие испытуемой пробы требованиям 3.1.4.
6.7.6.2 Способ 2.  Испытуемую пробу массой от 2,0 до 2,5 г помещают в стакан вместимостью 250 см3 и растворяют в 100 см3 дистиллированной воды. В пробирку пипеткой вносят 2 см3 приготовленного раствора и 0,5 см3 раствора хлорида железа (III) по 6.7.5.1. Окрашивание раствора в красно-коричневый цвет, обусловленное образованием комплексных ионов гексаацетата железа (III), свидетельствует о наличии ацетат-ионов в пробе и подтверждает соответствие испытуемой пробы требованиям 3.1.4.
6.8 Тест на нагревание 
6.8.1 Сущность метода
Метод основан на медленном нагревании ацетата натрия E262(i) до разложения и проводится с целью идентификации его гидратной формы.
6.8.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы
Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,01 г.
Бумага универсальная индикаторная.
Тигли фарфоровые по ГОСТ 9147.
Щипцы тигельные.
Электроплитка по ГОСТ 14919.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.
6.8.3 Отбор проб – по 6.1.
6.8.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.
6.8.5. Проведение испытания
Испытуемую пробу ацетатов натрия массой от 1,5 до 2,0 г помещают в фарфоровый тигель и медленно нагревают на электроплитке до разложения пробы.
Безводный ацетат натрия Е262(i) при нагревании постепенно плавится и затем разлагается, издавая неприятный запах ацетона. Раствор остатка должен давать щелочную реакцию по универсальной индикаторной бумаге, что подтверждает соответствие испытуемой пробы требованиям 3.1.4.
Ацетат натрия тригидрат Е262(ii) при нагревании быстро расплавляется, затем вода испаряется и образуется порошок, который при дальнейшем нагревании плавится и разлагается, издавая неприятный запах ацетона. Раствор остатка должен давать щелочную реакцию по универсальной индикаторной бумаге, что подтверждает соответствие испытуемой пробы требованиям 3.1.4.
6.9 Определение массовой доли ацетата натрия
6.9.1 Сущность метода
Метод основан на титровании ацетата натрия хлорной кислотой в среде безводной уксусной кислоты в присутствии индикатора.
6.9.2 Отбор проб – по 6.1.
6.9.3 Условия проведения испытания – по 6.3.1.
6.9.4 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы
Бюретка 1-1-2-50-0,1 по ГОСТ 29251.
Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,01 г.
Колбы конические Кн-1-250-19/26 ТХС по ГОСТ 25336.
Пипетки 2-2-20(50) по ГОСТ 29227.
Секундомер механический или электрический.
Термометр жидкостный стеклянный диапазоном измерения от 0 °C до 200 °C, с ценой деления 1 °C по ГОСТ 28498.
Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание температуры от 20 °C до 200 °C с погрешностью ± 2 °C.
Цилиндры 1-50-1 по ГОСТ 1770.
Стаканчики СВ 34/12 по ГОСТ 25336.
Капельница 2-50 ХС по ГОСТ 25336.
Трубка ТХ-П-1-13(17) по ГОСТ 25336.
Стаканчики для взвешивания СВ-19/9 (24/10) или СН-34/12 по ГОСТ 25336.
Эксикатор по ГОСТ 25336.
Калия гидрофталат массовой долей основного вещества 99,8% - 100,2%, х.ч.
Кальция хлорид по ГОСТ 450.
Кислота уксусная по ГОСТ 61, х.ч., ледяная.
Кислота хлорная массовой долей основного вещества не менее 60,0 %, ч.
Кристаллический фиолетовый (индикатор).
Натрий углекислый по ГОСТ 83, ч.
Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.
6.9.5 Подготовка к проведению испытания
[bookmark: _Ref230213560]6.9.5.1 Уксуснокислый раствор хлорной кислоты молярной концентрации с (HClO4) = 0,1 моль/дм3 (0,1Н) готовят по ГОСТ 25794.3.
Коэффициент поправки (K) уксуснокислого раствора хлорной кислоты молярной концентрации с (HClO4) = 0,1 моль/дм3 определяют по натрию углекислому или по калию фталевокислому кислому по ГОСТ 25794.3.
[bookmark: _Ref230213525]6.9.5.2 Раствор в уксусной кислоте кристаллического фиолетового готовят по ГОСТ 4919.1.
6.9.6 Проведение испытания
6.9.6.1. Определение массовой доли ацетата натрия в ацетате натрия Е262(i)
Перед проведением испытания пробу массой 1,0-2,0 г высушивают в предварительно высушенных стаканчиках при температуре 120 °C в сушильном шкафу в течение 4 ч. После высушивания пробы охлаждают в эксикаторе с осушителем до температуры (20 ± 2) °С.
Испытуемую заранее высушенную пробу массой (0,20±0,02) г с записью результата взвешивания до второго десятичного знака помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3, растворяют в 40 см3 ледяной уксусной кислоты, прибавляют 1 - 2 капли раствора индикатора по 6.9.5.2 и титруют раствором хлорной кислоты по 6.9.5.1 до перехода окраски раствора в зеленую. Цвет раствора при титровании меняется от фиолетового к синему, от синего к зеленому. Концом титрования считают переход от сине-зеленого к зеленому. При титровании бюретка, наполненная титрованным раствором хлорной кислоты, должна быть закрыта поглотительной трубкой с хлористым кальцием.
Одновременно в тех же условиях проводят контрольное определение. Для этого в коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 40 см3 ледяной уксусной кислоты, 1 - 2 капли раствора индикатора и титруют раствором хлорной кислоты до перехода окраски раствора в зеленую.
6.9.6.2. Определение массовой доли ацетата натрия в ацетате натрия Е262(ii)
Испытуемую пробу массой (0,50 ± 0,05) г с записью результата взвешивания до второго десятичного знака помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3, растворяют в 50 см3 уксусной кислоты, прибавляют одну - две капли раствора индикатора по 6.9.5.2 и титруют раствором хлорной кислоты по 6.9.5.1 до перехода окраски раствора в зеленую.
Одновременно в тех же условиях проводят контрольное определение. Для этого в коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 50 см3 уксусной кислоты, 1 - 2 капли раствора индикатора и титруют раствором хлорной кислоты до перехода окраски раствора в зеленую.
6.9.7 Обработка результатов 
Массовую долю ацетата натрия E262(i) и диацетата натрия E262(ii) Х1, %, вычисляют по формуле

	, 
	(1)



где V - объем уксуснокислого раствора хлорной кислоты молярной концентрации 0,1 Н, израсходованный на титрование пробы, см3;
V1 - объем уксуснокислого раствора хлорной кислоты молярной концентрации 0,1 Н, израсходованный на титрование в контрольном определении, см3;
0,008203 - масса ацетата натрия, эквивалентная количеству хлорной кислоты, содержащейся в 1 см3 0,1 Н раствора, г;
K - коэффициент поправки уксуснокислого раствора хлорной кислоты молярной концентрации 0,1 Н, определенный по 6.9.5.1;
100 - коэффициент пересчета в проценты;
m - масса пробы по 6.9.6.1 (для E262(i)), 6.9.6.2 (для E262(ii)), г.
Вычисления проводят до второго десятичного знака.
За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое значение X1ср, %, двух параллельных определений, округленное до первого десятичного знака, если выполняется условие приемлемости: абсолютное значение разности между результатами двух определений, полученными в условиях повторяемости при P = 95%, не превышает предела повторяемости r, приведенного в таблице 5.
6.9.8 Метрологические характеристики метода
Метод обеспечивает получение достоверных результатов измерений массовой доли ацетата натрия при работе в указанном диапазоне измерений. Метрологические характеристики метода представлены в таблице 5.
Таблица 5
	Диапазон измерений массовой доли ацетата натрия, %
	Предел повторяемости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных измерений), r, %, при Р = 95 %, n = 2
	Предел воспроизводимости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами единичных измерений, полученных в условиях воспроизводимости), R, %, при Р = 95 %, m = 2
	Показатель точности (границы абсолютной погрешности при доверительной вероятности P = 95 %) ∆, %

	40,0 – 100,0
	0,3
	0,6
	± 0,4


Массовая доля ацетата натрия в испытуемой пробе должна соответствовать требованиям, приведенным в 3.1.4.
6.9.9 Оформление результатов
Результат испытания представляют в виде

	, при Р = 95 %,
	(2)



где X1ср – среднеарифметическое значение результатов двух определений, признанных приемлемыми, %;
 – границы абсолютной погрешности определений, % (см. таблицу 5).
6.10 Определение массовой доли уксусной кислоты 
6.10.1 Сущность метода
Метод основан на нейтрализации уксусной кислоты диацетата натрия E262(ii) гидроокисью натрия в присутствии кислотно-основного индикатора.
6.10.2 Отбор проб – по 6.1.
6.10.3 Условия проведения испытания – по 6.3.1.
6.10.4 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы
Бюретка 1-1-2-50-0,1 по ГОСТ 29251.
Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,01 г.
Колбы конические Кн-1-250-19/26 ТХС по ГОСТ 25336.
Цилиндры 1-50(100)-1 по ГОСТ 1770.
Стаканчики СВ 34/12 по ГОСТ 25336.
Палочка стеклянная.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Кислота серная по ГОСТ 4204, х.ч.
Кислота соляная по ГОСТ 3118, х.ч.
Кислота янтарная по ГОСТ 6341, х.ч.
Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, х.ч.
Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962, объемной долей не менее 96 %.
Фенолфталеин по гост ГОСТ 5850
Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.
6.10.5 Подготовка к проведению испытания
[bookmark: _Ref230181347]6.10.5.1 Раствор гидроокиси натрия молярной концентрации c (NaOH) = 1 моль/дм3 (1 Н) готовят по ГОСТ 25794.1. Коэффициент поправки водного раствора гидроокиси натрия молярной концентрации c (NaOH) = 1 моль/дм3 определяют по ГОСТ 25794.1 по соляной, серной или янтарной кислоте.
[bookmark: _Ref230181329]6.10.5.2 Спиртовой раствор фенолфталеина готовят по ГОСТ 4919.1.
6.10.6 Проведение испытания
Испытуемую пробу диацетата натрия E262(ii) массой 4,00 г с записью результата взвешивания до второго десятичного знака помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3, растворяют в 50 см3 дистиллированной воды, добавляют 2 - 3 капли раствора фенолфталеина по 6.10.5.2 и титруют раствором гидроокиси натрия по 6.10.5.1 до появления неисчезающей розовой окраски раствора.
6.10.7 Обработка результатов 
Массовую долю уксусной кислоты диацетата натрия E262(ii) X2, %, вычисляют по формуле

	, 
	(3)



где V – объем раствора гидроокиси натрия молярной концентрации c (NaOH) = 1 моль/дм3, израсходованный на титрование пробы, см3;
K – коэффициент поправки раствора гидроокиси натрия молярной концентрации c (NaOH) = 1 моль/дм3 по 6.10.5.1;
0,06005 – масса уксусной кислоты, израсходованная на нейтрализацию 1 см3 1 Н раствора NaOH
100 - коэффициент пересчета в проценты;
m - масса пробы по 6.10.6, г.
Вычисления проводят до второго десятичного знака.
За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое значение X1ср, %, двух параллельных определений, округленное до первого десятичного знака, если выполняется условие приемлемости: абсолютное значение разности между результатами двух определений, полученными в условиях повторяемости при P = 95%, не превышает предела повторяемости r, приведенного в таблице 6.
6.10.8 Метрологические характеристики метода
Метод обеспечивает получение достоверных результатов измерений массовой доли уксусной кислоты при работе в указанном диапазоне измерений. Метрологические характеристики метода представлены в таблице 6.
Таблица 6
	Диапазон измерений массовой доли уксусной кислоты, %
	Предел повторяемости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных измерений), r, %, при Р = 95 %, n = 2
	Предел воспроизводимости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами единичных измерений, полученных в условиях воспроизводимости), R, %, при Р = 95 %, m = 2
	Показатель точности (границы абсолютной погрешности при доверительной вероятности P = 95 %) ∆, %

	30,0 – 100,0
	0,2
	0,4
	± 0,3



Массовая доля уксусной кислоты в испытуемой пробе должна соответствовать требованиям, приведенным в 3.1.4.
6.10.9 Оформление результатов
Результат испытания представляют в виде

	, при Р = 95 %,
	(4)



где X2ср – среднеарифметическое значение результатов двух определений, признанных приемлемыми, %;
 – границы абсолютной погрешности определений, % (см. таблицу 6).
6.11 Определение массовой доли потерь при высушивании
6.11.1 Сущность метода 
Метод основан на способности ацетата натрия E262(i) освобождаться от летучих веществ при нагревании до температуры 120 °C. Массовую долю потерь при высушивании определяют по разности массы ацетата натрия до и после высушивания.
6.11.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы
Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,001 г.
Секундомер механический или электрический.
Термометр жидкостный стеклянный диапазоном измерения от 0 °C до 200 °C, с ценой деления 1 °C по ГОСТ 28498.
Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание температуры от 20 °C до 200 °C с погрешностью ± 2 °C.
Стаканчики СН 45/13 по ГОСТ 25336.
Эксикатор по ГОСТ 25336.
Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.
6.11.3 Отбор проб – по 6.1.
6.11.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.
6.11.5 Проведение испытания
Чистый пустой стаканчик для взвешивания сушат вместе с крышкой в открытом виде в сушильном шкафу при температуре (120 ± 2) °C в течение 30 – 40 мин. Стаканчик закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе с осушителем до температуры (20 ± 2) °С и взвешивают с записью результата до третьего десятичного знака.
Испытуемую пробу ацетата натрия E262(i) массой от 1,000 до 2,000 г с записью результата взвешивания до третьего десятичного знака распределяют равномерным слоем по дну осторожным постукиванием стаканчика, помещают в открытом виде вместе с крышкой в сушильный шкаф и сушат при температуре (120 ± 2) °C в течение 4 ч. После этого стаканчик быстро закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе с осушителем до температуры (20 ± 2) °С и взвешивают с записью результата взвешивания до третьего десятичного знака.
6.11.6 Обработка результатов
Массовую долю потерь при высушивании ацетата натрия E262(i) Х3, %, вычисляют по формуле

	 , 
	(5)



где m – масса сухого стаканчика с пробой до высушивания, г;
m1 – масса стаканчика с пробой после высушивания, г;
100 – коэффициент пересчета результата в проценты;
m2 – масса сухого стаканчика, г.
Вычисления проводят до второго десятичного знака.
За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое значение X3ср, %, двух параллельных определений, округленное до первого десятичного знака, если выполняется условие приемлемости: 

	, 
	(6)



где  – результаты определений двух параллельных определений массовой доли потерь при высушивании, %;
X3ср – среднее значение двух параллельных определений массовой доли потерь при высушивании, %;
r – значение предела повторяемости, приведенное в таблице 7.
6.11.7 Метрологические характеристики метода
Метрологические характеристики метода определения массовой доли потерь при высушивании представлены в таблице 7.
Таблица 7
	Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных измерений), r, %, при Р = 95 %, n = 2
	Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами единичных измерений, полученных в условиях воспроизводимости), R, %, при Р = 95 %, m = 2
	Показатель точности (границы относительной погрешности при доверительной вероятности P = 95 %) δ, %

	5,0
	7,5
	5,0



Массовая доля потерь при высушивании должна соответствовать требованиям, приведенным в 3.1.4.
6.11.8 Оформление результатов
Результат испытания представляют в виде

	, при Р = 95 %, 
	(7)



где X3ср – среднеарифметическое значение результатов двух определений, признанных приемлемыми, %;
δ – границы относительной погрешности определений, % (см. таблицу 7).
6.12 Определение массовой доли воды
6.12.1 Отбор проб – по 6.1.
6.12.2 Условия проведения испытания – по 6.3.1.
6.12.3 Массовую долю воды в диацетатах натрия E262(ii) определяют методом титрования по Фишеру по ГОСТ 14870.
6.13 Определение pH водного раствора
6.13.1 Сущность метода 
Метод основан на определении показателя активности ионов водорода в растворе ацетата натрия E262(i) массовой долей 1 % и в растворе диацетата натрия E262(ii) массовой долей 10 % путем измерения pH при помощи pH-метра со стеклянным электродом.
6.13.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы
Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,01 г.
Колбы мерные 1-100-2 по ГОСТ 1770.
pH-метр со стеклянным электродом диапазоном измерения от 2 до 12 ед. pH, с абсолютной допускаемой погрешностью измерений ± 0,05 ед. pH.
Палочка стеклянная.
Стаканы В(Н)-1-50(100) ТС(ТХС) по ГОСТ 25336.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.
6.13.3 Отбор проб – по 6.1.
6.13.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.
6.13.5 Определение pH водного раствора E262(i) массовой долей 1 %
1,0 г испытуемой пробы с записью результата взвешивания до первого десятичного знака, помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, затем доводят до метки дистиллированной водой. Перемешивают. Раствор переносят в химический стакан проводят измерение pH раствора при температуре (20 ± 2) °C согласно инструкции к прибору. 
6.13.6 Определение pH водного раствора E262(ii) массовой долей 1 %
10,0 г испытуемой пробы с записью результата взвешивания до первого десятичного знака, помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, затем доводят до метки дистиллированной водой. Перемешивают. Раствор переносят в химический стакан проводят измерение pH раствора при температуре (20 ± 2) °C согласно инструкции к прибору. 
6.13.7 Обработка результатов
Результаты измерений записывают до второго десятичного знака.
За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое значение X4ср, ед. рН, двух параллельных определений, округленное до первого десятичного знака, если выполняется условие приемлемости: абсолютное значение разности между результатами двух определений, полученными в условиях повторяемости при P = 95%, не превышает предела повторяемости r, приведенного в таблице 8.
6.13.8 Метрологические характеристики метода
Метрологические характеристики метода определения рН представлены в таблице 8.
Таблица 8
	Предел повторяемости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных измерений), r, ед. рН, при Р = 95 %, n = 2
	Предел воспроизводимости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами единичных измерений, полученных в условиях воспроизводимости), R, ед. рН, при Р = 95 %, m = 2
	Показатель точности (границы абсолютной погрешности при доверительной вероятности P = 95 %) ∆, ед. рН

	0,10
	0,20
	0,1



Значения рН должны соответствовать требованиям, приведенным в 3.1.4.
6.13.9 Оформление результатов
Результат испытания представляют в виде

	, при Р = 95 %,
	(8)



где X4ср – среднеарифметическое значение результатов двух определений, признанных приемлемыми, ед. рН;
∆ – границы абсолютной погрешности определений, ед. рН (см. таблицу 8).
6.14 Тест на кислотность и щелочность
6.14.1 Сущность метода
Метод основан на нейтрализации свободной кислоты или свободной щелочи в ацетате натрия E262(i) гидроокисью натрия или соляной кислотой в присутствии кислотно-основного индикатора.
6.14.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы
Бюретка 1-1-2-2-0,01 по ГОСТ 29251.
Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,001 г.
Пипетки 2-2-2 по ГОСТ 29169.
Термометр жидкостный стеклянный диапазоном измерения от 0 °C до 100 °C, с ценой деления 1 °C по ГОСТ 28498.
Цилиндры 1-25-1 по ГОСТ 1770.
Капельница 2-50 ХС по ГОСТ 25336.
Колбы Кн-1-100-19/26 ТХС по ГОСТ 25336.
Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, х.ч.
Кислота соляная по ГОСТ 3118, х.ч.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962, объемной долей не менее 96 %.
Фенолфталеин по ГОСТ 5850
Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.
6.14.3 Отбор проб – по 6.1.
6.14.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.
6.14.5 Подготовка к проведению испытанию
[bookmark: _Ref230185496]6.14.5.1 Спиртовой раствор фенолфталеина готовят по ГОСТ 4919.1.
[bookmark: _Ref230185559]6.14.5.2 Раствор соляной кислоты молярной концентрации c (HCl) = 0,1 моль/дм3 готовят по ГОСТ 25794.1.
[bookmark: P648][bookmark: _Ref230185525]6.14.5.3. Раствор гидроокиси натрия молярной концентрации c (NaOH) = 0,1 моль/дм3 готовят по ГОСТ 25794.1.
6.14.6. Проведение испытания
Испытуемую пробу ацетата натрия E262(i) массой 1,20 г (безводная форма) или 2,0 г (тригидрат) помещают в коническую колбу вместимостью 100 см3, растворяют в 20 см3 дистиллированной воды, охлаждают раствор до температуры (10±1) °C, добавляют две капли раствора фенолфталеина по 6.14.5.1 и перемешивают. Если при этом раствор остается бесцветным, его титруют раствором гидроокиси натрия по 6.14.5.3 до появления неисчезающей розовой окраски. Если же раствор окрашен в розовый цвет, то титруют раствором соляной кислоты по 6.14.5.2 до исчезновения розовой окраски.
Ацетаты натрия E262(i) выдерживают испытание, если объем раствора гидроокиси натрия или объем раствора соляной кислоты, израсходованные на титрование, не превышают 0,1 см3, что подтверждает соответствие испытуемой пробы требованиям 3.1.4.
6.15 Тест на муравьиную кислоту и окисляющиеся примеси
6.15.1 Сущность метода
Метод основан на окислении муравьиной кислоты и других окисляющихся примесей диацетата натрия E262(ii) бихроматом калия в кислой среде и на окислении непрореагировавшим бихроматом калия йодистого калия с образованием свободного йода, окрашивающего испытуемый раствор в коричневый цвет.
6.15.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы
Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,01 г.
Колбы мерные 1(2)-100-2 по ГОСТ 1770.
Пипетки 1-2-1-1(5,10) по ГОСТ 29227.
Термометр жидкостный стеклянный диапазоном измерения температур от 0 °C до 100 °C, с ценой деления шкалы 1 °C по ГОСТ 28498.
Цилиндры 1(3)-25(50)-1 по ГОСТ 1770.
Часы песочные на 1 мин или секундомер.
Колбы Кн-1-50-14/23 ТХС, Кн-1-50-19/26 ТХС по ГОСТ 25336.
Стаканы В(Н)-1-100 по ГОСТ 25336.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Калий двухромовокислый по ГОСТ 4220, х.ч.
Калий йодистый по ГОСТ 4232, х.ч.
Кислота серная по ГОСТ 4204, х.ч.
Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.
6.15.3 Отбор проб – по 6.1.
6.15.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.
6.15.5 Подготовка к проведению испытанию
[bookmark: _Ref230181828]6.15.5.1. Раствор двухромовокислого калия молярной концентрации с (K2Cr2O7)=0,1моль/дм3 (0,1Н) готовят по ГОСТ 25794.2.
[bookmark: P671][bookmark: _Ref230181885]6.15.5.2. Приготовление раствора йодистого калия массовой долей 16,5 %
Навеску йодистого калия массой 16,5 г помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, вносят 50 см3 дистиллированной воды и тщательно перемешивают. Доводят объем до метки дистиллированной водой. 
Раствор готовят непосредственно перед использованием.
6.15.6 Проведение испытания
Испытуемую пробу диацетата натрия E262(ii) массой 2,50 г помещают в коническую колбу с притертой пробкой вместимостью 50 см3, растворяют в 5 см3 дистиллированной воды, добавляют 2,5 см3 раствора двухромовокислого калия по 6.15.5.1, 6 см3 серной кислоты, перемешивают и оставляют на 1 мин. Затем вносят 20 см3 дистиллированной воды, охлажденной до температуры (15 ± 1) °C, и 1 см3 раствора йодистого калия по 6.15.5.2.
Диацетат натрия E262(ii) выдерживает испытание при условии приобретения раствором светло-желтого или светло-коричневого оттенка, что свидетельствует о присутствии окисляющихся примесей не более, чем в следовых количествах, что подтверждает соответствие испытуемой пробы требованиям 3.1.4.
[bookmark: _Toc230186700]6.16 Тест на щелочную реакцию зольного остатка
6.16.1 Сущность метода
Метод основан на озолении диацетата натрия E262(ii) и обработке полученной золы кислотой, сопровождающейся образованием газообразного соединения.
6.16.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы
Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,1 г.
Пипетки 1-2-1-1 по ГОСТ 29227.
Электропечь камерная с диапазоном автоматического регулирования рабочей температуры от 400 °C до 1100 °C.
Тигли фарфоровые по ГОСТ 9147.
Электроплитка по ГОСТ 14919.
Кислота соляная по ГОСТ 3118, х.ч.
Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.
6.16.3 Отбор проб – по 6.1.
6.16.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.
6.16.5 Проведение испытания
Испытуемую пробу диацетата натрия E262(ii) массой от 1,5 до 2,0 г помещают в фарфоровый тигель, предварительно прокаленный при температуре (650 ± 50) °C, осторожно обугливают на электроплитке до прекращения выделения дыма. Тигель с остатком помещают в электропечь при температуре 250 °C и озоляют, постепенно поднимая температуру до 700 °C. Минерализацию считают законченной, когда зола станет белой или слегка окрашенной, без обугленных частиц. После охлаждения золу в тигле обрабатывают 0,5 см3 концентрированной соляной кислоты.
Вспенивание зольного остатка свидетельствует о присутствии в нем щелочного металла и подтверждает соответствие испытуемой пробы требованиям 3.1.4.
6.17 Тест на альдегиды
6.17.1 Сущность метода
Метод основан на дистилляции раствора диацетата натрия E262(ii) и качественном определении альдегидов в дистилляте по реакции восстановления альдегидами хлорной ртути (II) HgCl2 до труднорастворимой хлористой ртути (I) Hg2Cl2, определяемой визуально по помутнению испытуемого раствора.
6.17.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы, реактивы
Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,001 г.
Колбы мерные 2-100(1000)-2 по ГОСТ 1770.
Пипетки 1-2-1-5(10) по ГОСТ 29227.
Секундомер механический или электрический.
Термометр жидкостный стеклянный диапазоном измерения температур от 0 °C до 100 °C, с ценой деления шкалы 1 °C по ГОСТ 28498.
Цилиндры 1-50(100)-1 по ГОСТ 1770.
Каплеуловитель с отводной трубкой КО-14/23-60 ХС или прямой КП-14/23 ХС по ГОСТ 25336.
Колбы К-1-25(50)-14/23 ТС по ГОСТ 25336.
Соединительные элементы по ГОСТ 25336.
Стаканы В(Н)-1-100 ТС (ТХС) по ГОСТ 25336.
Универсальная индикаторная бумага.
Холодильники ХШ-1-100-14/23 ХС или ХПТ-1-100-14/23 ХС по ГОСТ 25336.
Электроплитка по ГОСТ 14919.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Кислота серная по ГОСТ 4204, х.ч.
Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, х.ч.
Ртуть (II) хлорид, ч.д.а.
Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не ниже вышеуказанных.
6.17.3 Отбор проб – по 6.1.
6.17.4 Условия проведения испытания – по 6.3.1.
6.17.5 Подготовка к проведению испытанию
6.17.5.1. Установка для отгонки альдегидов состоит из круглодонной дистилляционной колбы, холодильника с каплеуловителем, приемника дистиллята, градуированного по объему, соединительных элементов для обеспечения герметичного соединения компонентов установки. Отгонку осуществляют при нагревании раствора исследуемой пробы.
[bookmark: _Ref230187663]6.17.5.2. Приготовление раствора хлорида ртути (II)
Хлорид ртути (II) массой 6,5 г помещают в стакан вместимостью 100 см3, растворяют в 60 см3 дистиллированной воды при температуре (50±5) °C, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, объем колбы доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают.
Срок хранения раствора в емкости с притертой пробкой в защищенном от света месте – не более 1 месяца.
[bookmark: P703][bookmark: _Ref230187700]6.17.5.3 Раствор гидроокиси натрия молярной концентрации c (NaOH) = 1 моль/дм3 готовят по ГОСТ 25794.1.
[bookmark: P704][bookmark: _Ref230187715]6.17.5.4 Раствор серной кислоты молярной концентрации с (H2SO4)=2 моль/дм3 (2 Н)  готовят по ГОСТ 25794.1 
6.17.6 Проведение испытания
Испытуемую пробу диацетата натрия E262(ii) массой (5,0 ± 0,1) г вносят в дистилляционную колбу установки по 6.17.5.1, добавляют 10 см3 дистиллированной воды для растворения пробы и несколько кусочков пористого стекла. Полученный раствор нагревают до кипения и осуществляют отгон альдегидов в приемник дистиллята.
К первым 5 см3 дистиллята добавляют 10 см3 раствора хлорида ртути (II) по 6.17.5.2 и раствор гидроокиси натрия по 6.17.5.3 до щелочной реакции среды по универсальной индикаторной бумаге, закрывают притертой пробкой и оставляют на 5 мин. Затем дистиллят подкисляют раствором серной кислоты по 6.17.5.4 до кислой реакции среды по универсальной индикаторной бумаге.
Диацетат натрия E262(ii) выдерживает испытание, если раствор остается прозрачным или появляется только слабая мутность, что свидетельствует о присутствии альдегидов не более, чем в следовых количествах и подтверждает соответствие испытуемой пробы требованиям 3.1.4.
6.18 Определение токсичных элементов
6.18.1 Отбор проб – по 6.1.
6.18.2 Условия проведения испытаний – по 6.3.1.
6.18.3 Определение массовой доли свинца проводят по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, ГОСТ 33824, ГОСТ 34361, ГОСТ EN 14083, ГОСТ EN 14084.
При проведении испытаний допускается применять другие методики исследований (испытаний) и измерений, действующие на территории государства, принявшего настоящий стандарт, в том числе включенные в перечень международных и межгосударственных)стандартов, а в случае их отсутствия – национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.
П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е – Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении А.
6.19 Контроль качества результатов измерений 
Контроль качества результатов измерений в лаборатории предусматривает проведение контроля стабильности результатов измерений с учетом требований СТБ ИСО 5725-6 (раздел 6). 
Периодичность контроля и процедуры контроля стабильности результатов измерений регламентируют в документах системы менеджмента лаборатории в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025.

7 Транспортирование и хранение
7.1 Ацетаты натрия перевозят в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортирования грузов, действующими на соответствующих видах транспорта.
7.2 Ацетаты натрия хранят в упаковке изготовителя в сухих отапливаемых складских помещениях на деревянных стеллажах или поддонах при температуре (20 ± 5) ºС и относительной влажности воздуха не более 60 %.
7.3 Срок годности ацетатов натрия устанавливает изготовитель в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт. 
П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е – Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении А.


Приложение А
(справочное)

Информация о применяемых нормативных правовых актах в государствах – участниках СНГ

	Структурный элемент
	Нормативный правовой акт
	Государство-
участник СНГ

	3.1.1, 3.1.5, 3.3, 5.1, 5.2, 6.18.3, 7.3
	ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
	AM, BY, KZ, KG, RU

	3.1.1, 3.1.5, 3.3, 5.2, 6.18.3
	ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
	AM, BY, KZ, KG, RU

	3.3, 5.1, 5.2
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