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Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Некоммерческой организацией «Масложировой союз России» (НО «МЖСР») совместно с Республикой Узбекистан

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации       МТК 238 «Масла растительные и продукты их переработки» 

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от             202  г. №   )
За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК 
(ИСО 3166) 004–97
	Код страны по МК (ИСО 3166) 
004–97
	Сокращенное наименование
национального органа
по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4 В настоящем стандарте учтены отдельные положения международного стандарта Комиссии Кодекса Алиментариус CXS 210–1999 «Стандарт на поименованные растительные масла» («Standard for named vegetable oils») в части требований к хлопковому маслу, определенных в таблице Б.1 настоящего стандарта

5 ВЗАМЕН ГОСТ 1128–75 



Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»























Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств 
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V
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

МАСЛО ХЛОПКОВОЕ РАФИНИРОВАНОЕ
Технические условия
Сotton oil refined. Specifications
Дата введения – 

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на хлопковое рафинированное масло, полученное путем рафинации (очистки) хлопкового нерафинированного масла, вырабатываемого прессованием и/или экстракцией из семян хлопчатника (Gossypium spp.).  
Хлопковое рафинированное масло предназначено для непосредственного употребления в пищу и/или применения в различных отраслях пищевой промышленности, в том числе в качестве продовольственного (пищевого) сырья, подлежащего повторной рафинации на предприятиях по производству масложировой продукции.

[bookmark: _Hlk144212481][bookmark: _Hlk132357888]Примечание – Хлопковое рафинированное масло допускается использовать на непищевые цели. Показатели и их нормы согласовывают с приобретателем в договорах купли-продажи.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте
ГОСТ 3560 Лента стальная упаковочная. Технические условия 
ГОСТ 5472 Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности
ГОСТ 5475 Масла растительные. Методы определения йодного числа
ГОСТ 5477 Масла растительные. Методы определения цветности
ГОСТ 5478 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Метод определения числа омыления
ГОСТ 5479 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Метод определения неомыляемых веществ
ГОСТ 5480 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Методы определения мыла
ГОСТ 5481 Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя
ГОСТ 5487 Масла растительные. Качественная реакция на хлопковое масло
ГОСТ 5947 Семена хлопчатника технические. Технические условия
ГОСТ 7376 Картон гофрированный. Общие технические условия
ГОСТ 7933 Картон для потребительской тары. Общие технические условия
ГОСТ 9142 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
ГОСТ 9287 Масла растительные. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле
ГОСТ 10117.2 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры
ГОСТ 10354 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 11812 Масла растительные. Методы определения влаги и летучих веществ
ГОСТ 13511 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств. Технические условия
ГОСТ 13950 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия
ГОСТ 14192 Маркировка грузов
ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 17133 Пластины резиновые для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. Технические условия
ГОСТ 18251 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия
ГОСТ 18848 Масла растительные. Органолептические и физико-химические показатели. Термины и определения


ГОСТ 20477 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия
ГОСТ 21314 Масла растительные. Производство. Термины и определения
ГОСТ 21650 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования
ГОСТ 22477 Средства крепления транспортных пакетов в крытых вагонах. Общие технические требования
ГОСТ 23285 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия
ГОСТ 24597 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры 
ГОСТ 25776 Упаковка. Упаковывание сгруппированных единиц продукции в термоусадочную пленку
ГОСТ 25951 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия 
ГОСТ 26381 Поддоны плоские одноразового использования. Общие технические условия 
ГОСТ 26593 Масла растительные. Метод измерения перекисного числа
ГОСТ 26663 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования
ГОСТ 26927 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути
ГОСТ 26928 Продукты пищевые. Метод определения железа
ГОСТ 26929 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов 
ГОСТ 26930 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка
ГОСТ 26931 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди 
ГОСТ 26932 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца
ГОСТ 26933 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия 
ГОСТ 30178 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов 
ГОСТ 30418 Масла растительные. Метод определения жирно-кислотного состава
ГОСТ 30538 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом
ГОСТ 30623–2018 Масла растительные и продукты со смешанным составом жировой фазы. Метод обнаружения фальсификации
ГОСТ 31266 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка
ГОСТ 31628 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка
ГОСТ 31663 Масла растительные и жиры животные. Определение методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров жирных кислот
ГОСТ 31745 Продукты пищевые. Определение содержания полициклических ароматических углеводородов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
ГОСТ 31933 Масла растительные. Методы определения кислотного числа и кислотности
ГОСТ 32122 Масла растительные. Определение хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии
ГОСТ 32161 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137 
ГОСТ 32163 Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90
ГОСТ 32164 Продукты пищевые. Метод отбора проб для определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137
ГОСТ 32190–2013 Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб 
ГОСТ 32686 Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей. Общие технические условия
ГОСТ 33441 Масла растительные. Определение показателей качества и безопасности методом спектроскопии в ближней инфракрасной области
ГОСТ 33757 Поддоны плоские деревянные. Технические условия
ГОСТ 33824 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)
ГОСТ 34033 Упаковка из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. Технические условия
ГОСТ 34150 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генно-модифицированных организмов (ГМО) растительного происхождения с применением биологического микрочипа
ГОСТ 34427 Продукты пищевые и корма для животных. Определение ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана
ГОСТ 34900 Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания 2-монохлорпропандиола и эфиров жирных кислот 2-монохлорпропандиола, 3-монохлорпропандиола и эфиров жирных кислот 3-монохлорпропандиола и глицидиловых эфиров жирных кислот с применением ферментативного гидролиза
ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ ISO 662 Жиры и масла животные и растительные. Определение массовой доли влаги и летучих веществ
ГОСТ ISO 3657 Жиры и масла животные и растительные. Определение числа омыления
ГОСТ ISO 3960 Жиры и масла животные и растительные. Определение перекисного числа. Йодометрическое (визуальное) определение по конечной точке
ГОСТ ISO 3961 Жиры и масла животные и растительные. Определение йодного числа
ГОСТ ISO 5555 Жиры и масла животные и растительные. Отбор проб
ГОСТ ISO 6320 Жиры и масла животные и растительные. Метод определения показателя преломления
ГОСТ ISO 6883 Жиры и масла животные и растительные. Определение условной плотности (масса литра в воздухе)
ГОСТ ISO 15302 Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания бенз(а)пирена. Метод обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии
ГОСТ ISO 18363-1 Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания сложных эфиров жирных кислот монохлорпропандиолов (МХПД) и глицидола с применением ГХ/МС. Часть 1. Метод с использованием быстрой щелочной переэтерификации и измерения содержания 3-МХПД и дифференциальное измерение содержания глицидола
ГОСТ ISO 18363-2 Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания сложных эфиров жирных кислот монохлопропандиолов (МХПД) и глицидола с применением ГХ/МС. Часть 2. Метод с использованием медленной щелочной переэтерификации и измерения содержания 2-МХПД, 3-МХПД и глицидола
ГОСТ ISO 18363-3 Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания сложных эфиров жирных кислот монохлорпропандиолов (МХПД) и глицидола с применением ГХ/МС. Часть 3. Метод с использованием кислотной переэтерификации и измерение содержания 2-МХПД, 3-МХПД и глицидола
ГОСТ ISO 18363-4 Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания сложных эфиров монохлорпропандиолов (МХПД) и глицидола с применением ГХ/МС. Часть 4. Метод с использованием быстрой щелочной переэтерификации и измерение содержания 2-МХПД, 3-МХПД и глицидола с применением ГХ/МС/МС
ГОСТ ISO 27107 Жиры и масла животные и растительные. Определение перекисного числа потенциометрическим методом по конечной точке титрования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 18848, ГОСТ 21314, техническим регламентам или нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

Примечание – Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А.





4 Классификация

4.1 В зависимости от степени очистки, органолептических и физико-химических показателей хлопковое рафинированное масло подразделяют на сорта с соответствующим назначением использования в соответствии с таблицей 1.
[bookmark: _Hlk19267106]Таблица 1
	Степень очистки
	Сорт
	Назначение использования

	Рафинированное дезодорированное 
	Высший сорт
	Для непосредственного употребления в пищу;
для применения в различных отраслях пищевой промышленности;
в качестве продовольственного (пищевого) сырья, подлежащего повторной рафинации на предприятиях по производству масложировой продукции

	
	Первый сорт
	

	Рафинированное недезодорированное прессовое
	Высший сорт
	Для непосредственного употребления в пищу;
для применения в различных отраслях пищевой промышленности;
в качестве продовольственного (пищевого) сырья, подлежащего повторной рафинации на предприятиях по производству масложировой продукции

	
	Первый сорт
	

	Рафинированное недезодорированное экстракционное
	Высший сорт
	В качестве продовольственного (пищевого) сырья, подлежащего повторной рафинации на предприятиях по производству масложировой продукции

	
	Первый сорт
	

	Примечание – Смешивание масел, полученных путем прессования и экстракции, не допускается. При установлении факта смешивания такая партия масла считается партией, полученной путем экстракции.



5 Технические требования

5.1 Хлопковое рафинированное масло должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по документам изготовителя с соблюдением требований, установленных в технических регламентах или нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего стандарт, и договорах на его поставку.

5.2 Характеристики

5.2.1 [bookmark: _Hlk19268883][bookmark: _Hlk19268946][bookmark: _Hlk193468104]По органолептическим показателям хлопковое рафинированное масло должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.
5.2.2 По физико-химическим показателям хлопковое рафинированное масло должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.




ГОСТ 1128– 
(Проект, RU, первая редакция)
ГОСТ 1128– 
(Проект, RU, первая редакция)

Проект, RU, первая редакция 		2
29
Таблица 2
	[bookmark: _Hlk166847440]Наименование показателя
	Характеристика показателя для хлопкового рафинированного масла

	
	дезодорированного
	недезодорированного прессового
	недезодорированного экстракционного

	
	сорта

	
	высший
	первый
	высший
	первый
	высший
	первый

	Вкус 
	Вкус обезличенного масла 
	Свойственный хлопковому рафинированному маслу, без посторонних привкусов 
	–

	Запах
	Без запаха
	Свойственный хлопковому рафинированному маслу, без посторонних запахов
	–

	Прозрачность при температуре 20 ºС
	Прозрачное





Таблица 3
	[bookmark: _Hlk144933295]Наименование показателя
	Характеристика показателя для хлопкового рафинированного масла

	
	дезодорированного

	недезодорированного прессового
	недезодорированного экстракционного

	
	сорта

	
	высший
	первый
	высший
	первый
	высший
	первый

	Цветное число по шкале Ловибонда,                   [133,4 мм (5 1/4ʺ)], красных у.е. Ловибонда, не более 
	
	
	
	
	

	при 35 желтых
	7
	10
	7
	10
	–

	при 35-105 желтых
	–
	16

	Кислотное число, мг KOH/г, не более
	0,2
	0,3
	0,5

	Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более
	0,10
	0,20

	Массовая доля нежировых примесей, %, не более
	Отсутствие
	0,05

	Содержание мыла (качественная проба)
	Отсутствие




Окончание таблицы 3
	Наименование показателя
	Характеристика показателя для хлопкового рафинированного масла

	
	дезодорированного

	недезодорированного прессового
	недезодорированного экстракционного

	
	сорта

	
	высший
	первый
	высший
	первый
	высший
	первый

	Температура вспышки*, °С, не ниже
	234
	–
	232

	Перекисное число, мэкв активного кислорода/кг, не более
	10

	* Показатель «температура вспышки» определяется только для экстракционного масла.


[bookmark: _Hlk166854479]
2
5.2.3 Содержание бенза(а)пирена, глицидиловых эфиров жирных кислот, в пересчете на глицидол, пестицидов [ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты], токсичных элементов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, железо, медь), радионуклидов (цезий Cs-137, стронций Sr-90), генно-модифицированных организмов (ГМО) и диоксинов в хлопковом рафинированном масле не должно превышать уровни, установленные в технических регламентах или нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего стандарт.
[bookmark: _Hlk166854617]
[bookmark: _Hlk163046455][bookmark: _Hlk166854599]Примечание – Содержание глицидиловых эфиров жирных кислот в пересчете на глицидол определяют в хлопковом рафинированном масле, за исключением предназначенного для использования в качестве продовольственного (пищевого) сырья, подлежащих повторной рафинации на предприятиях по производству масложировой продукции.

5.2.4 Идентификационные характеристики

[bookmark: _Hlk166855745]5.2.4.1	Жирно-кислотный состав хлопкового масла должен соответствовать ГОСТ 30623–2018 (таблица Б.4).
5.2.4.2	Значения показателей «число омыления», «показатель преломления», «условная плотность», «массовая доля неомыляемых веществ», «йодное число», «массовая доля свободного госсипола» в хлопковом рафинированном масле, качественная реакция на хлопковое масло приведены в приложении Б.

5.3 Требования к сырью

5.3.1 Хлопковое рафинированное масло вырабатывают из хлопкового нерафинированного масла, соответствующего требованиям технических регламентов или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.
5.3.2 [bookmark: _Hlk144393662]Нерафинированное хлопковое масло вырабатывают из семян хлопчатника, соответствующих требованиям ГОСТ 5947 и технических регламентов или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.
5.3.3 [bookmark: _Hlk166855860]Содержание токсичных элементов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть), микотоксинов (афлатоксин В1), радионуклидов (цезий Cs-137, стронций Sr-90), пестицидов [ГХЦГ (α, β, γ -изомеры), ДДТ и его метаболиты], ГМО, зараженность вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи) в семенах хлопчатника не должно превышать уровни, установленные в технических регламентах или нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего стандарт.
5.3.4 [bookmark: _Hlk166856114]При производстве хлопкового рафинированного дезодорированного масла допускается применение пищевых добавок и технологических вспомогательных средств, соответствующих требованиям технических регламентов или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт. Содержание пищевых добавок и остаточных количеств технологически вспомогательных средств не должно превышать максимально допустимых уровней, установленных в технических регламентах или нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

5.4 Маркировка

5.4.1 [bookmark: _Hlk166856361][bookmark: _Hlk22119537][bookmark: _Hlk158295114]Маркировка единицы упаковки хлопкового рафинированного масла должна соответствовать требованиям, установленным в технических регламентах или нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего стандарт.
5.4.2 На потребительскую упаковку хлопкового рафинированного масла должна быть нанесена следующая информация:
· [bookmark: _Hlk141781566][bookmark: _Hlk151631718][bookmark: _Hlk166856566]наименование масла с указанием степени очистки, которой оно подвергнуто;
· сорт;
· состав (при применении пищевых добавок);
· [bookmark: _Hlk144330405]пищевая ценность (энергетическая ценность, содержание жиров) в 100 г хлопкового рафинированного масла (расчет приведен в приложении В);
· дата изготовления;
· дата розлива; 
· масса нетто и/или объем;
· срок годности;
· наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и при несовпадении с юридическим адресом адрес(а) производств(а) и организации на территории государства, принявшего стандарт, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии)];
· условия хранения;
· обозначение настоящего стандарта;
· фирменное наименование (при наличии);
· товарный знак изготовителя (при наличии);
· рекомендации по хранению после вскрытия упаковки;
· [bookmark: _Hlk156557265][bookmark: _Hlk156557163]сведения о наличии в хлопковом рафинированном масле компонентов, полученных с применением ГМО;
· [bookmark: _Hlk178597714]знак, подтверждающий прохождение процедур оценки (подтверждения) соответствия, и соответствие требованиям, установленным в технических регламентах или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт (при наличии).
5.4.3 На каждую единицу транспортной упаковки хлопкового рафинированного масла наносят маркировку, содержащую следующую информацию:
· наименование масла с указанием степени очистки, которой оно подвергнуто;

[bookmark: _Hlk163732773]Примечание – Для хлопкового рафинированного масла, предназначенного для использования в качестве продовольственного (пищевого) сырья и подлежащего повторной рафинации на предприятиях по производству масложировой продукции, в наименовании дополнительно указывают его назначение и необходимость проведения повторной рафинации. 

Примеры

1	«Масло хлопковое рафинированное недезодорированное прессовое «Высший сорт». Предназначено для использования в качестве продовольственного (пищевого) сырья. Подлежит повторной рафинации на предприятиях по производству масложировой продукции».





2	«Масло хлопковое рафинированное недезодорированное экстракционное «Высший сорт». Предназначено для использования в качестве продовольственного (пищевого) сырья. Подлежит повторной рафинации на предприятиях по производству масложировой продукции».
3	«Масло хлопковое рафинированное недезодорированное экстракционное «Первый сорт». Предназначено для использования в качестве продовольственного (пищевого) сырья. Подлежит повторной рафинации на предприятиях по производству масложировой продукции».

· сорт;
· состав (при применении пищевых добавок) (для хлопкового рафинированного масла, помещенного непосредственно в транспортную упаковку);
· пищевую ценность (энергетическая ценность, содержание жиров) в 100 г масла (расчет приведен в приложении В);
· дату изготовления;
· дату налива;
· массу нетто единицы продукции для хлопкового рафинированного масла, упакованного в потребительскую упаковку;
· общую массу нетто транспортной упаковки и количество единиц продукции для хлопкового рафинированного масла, упакованного в потребительскую упаковку;
· массу нетто (для хлопкового рафинированного масла, помещенного непосредственно в транспортную упаковку);
· срок годности;
· наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и при несовпадении с юридическим адресом адрес(а) производств(а) и организации на территории государства, принявшего стандарт, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии)];
· условия хранения;
· номер партии;
· обозначение настоящего стандарта;
· товарный знак изготовителя (при наличии);
· сведения о наличии в хлопковом рафинированном масле компонентов, полученных с применением ГМО (для хлопкового рафинированного масла, помещенного непосредственно в транспортную упаковку);
· знак, подтверждающий прохождение процедур оценки (подтверждения) соответствия, и соответствие требованиям, установленным в технических регламентах или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт (при наличии).
5.4.4 Для хлопкового рафинированного масла, транспортируемого наливом в емкостях, маркировка должна содержать следующую информацию, которую приводят в товаросопроводительных документах:
· наименование масла с указанием степени очистки, которой оно подвергнуто;

Примечание – Для хлопкового рафинированного масла, предназначенного для использования в качестве продовольственного (пищевого) сырья и подлежащего повторной рафинации на предприятиях по производству масложировой продукции, в наименовании дополнительно указывают его назначение и необходимость проведения повторной рафинации. 

Примеры

1	«Масло хлопковое рафинированное недезодорированное прессовое «Высший сорт». Предназначено для использования в качестве продовольственного (пищевого) сырья. Подлежит повторной рафинации на предприятиях по производству масложировой продукции».
2	«Масло хлопковое рафинированное недезодорированное экстракционное «Высший сорт». Предназначено для использования в качестве продовольственного (пищевого) сырья. Подлежит повторной рафинации на предприятиях по производству масложировой продукции».
3	«Масло хлопковое рафинированное недезодорированное экстракционное «Первый сорт». Предназначено для использования в качестве продовольственного (пищевого) сырья. Подлежит повторной рафинации на предприятиях по производству масложировой продукции».




· сорт;
· состав (при применении пищевых добавок);
· пищевую ценность (энергетическая ценность, содержание жиров) в 100 г масла (расчет приведен в приложении В);
· дату изготовления;
· дату налива
· массу нетто;
· срок годности;
· наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и при несовпадении с юридическим адресом адрес(а) производств(а) и организации на территории государства, принявшего стандарт, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии)];
· условия хранения;
· обозначение настоящего стандарта;
· товарный знак изготовителя (при наличии);
· сведения о наличии в хлопковом рафинированном масле компонентов, полученных с применением ГМО;
· знак, подтверждающий прохождение процедур оценки (подтверждения) соответствия, и соответствие требованиям, установленным в технических регламентах или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт (при наличии).
5.4.5 Маркировку наносят на потребительскую и транспортную упаковку и (или) этикетку, и (или) листок-вкладыш и (или) на листок-вкладыш, помещаемый в каждую упаковочную единицу либо прилагаемый к каждой упаковочной единице в соответствии с требованиями технических регламентов или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.
5.4.6 Дату изготовления (дату розлива, дату налива) хлопкового рафинированного масла наносят любым способом, обеспечивающим ее четкое прочтение.




5.4.7 При групповой упаковке в термоусадочную пленку дополнительного нанесения маркировки, характеризующей продукцию, не требуется. Открытые ящики для упаковывания бутылок с маслом не маркируют.
5.4.8 При необходимости маркировка единицы упаковки хлопкового рафинированного масла может содержать дополнительные сведения.
5.4.9 На каждую единицу транспортной упаковки наносят манипуляционные надписи или знаки: «Беречь от солнечных лучей», «Беречь от влаги», «Вверх» в соответствии с ГОСТ 14192.
5.4.10 Для хлопкового рафинированного масла в полимерной и стеклянной упаковке на каждую единицу транспортной упаковки дополнительно наносят манипуляционный знак или надпись «Хрупкое. Осторожно» по ГОСТ 14192.

5.5 Упаковка

5.5.1 [bookmark: _Hlk158296510]Упаковка и укупорочные средства для хлопкового рафинированного масла должны соответствовать требованиям технических регламентов или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.
5.5.2 Упаковка и укупорочные средства должны обеспечивать сохранность хлопкового рафинированного масла и его соответствие требованиям технических регламентов или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.
5.5.3 Упаковка и укупорочные средства должны быть чистыми, сухими и не должны иметь посторонних запахов.
5.5.4 Хлопковое рафинированное масло выпускают в фасованном виде – упакованным в потребительскую и транспортную упаковку.
5.5.5 [bookmark: _Hlk167103792]Хлопковое рафинированное масло фасуют по массе или объему в стеклянные бутылки по ГОСТ 10117.2, бутылки из полимерных материалов по                    ГОСТ 32686, затем укладывают их в ящики из гофрированного картона ГОСТ 9142, ГОСТ 13511, ГОСТ 34033 или другие ящики по нормативному документу, в соответствии с которым они изготавливаются, обеспечивающие сохранность продукции, или формируют для упаковывания в термоусадочную пленку по                           ГОСТ 25951 или другую пленку с аналогичными свойствами по нормативному документу, в соответствии с которым она изготавливается. Клапаны картонных ящиков заклеивают клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251, полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477 или другой клеевой лентой, разрешенной для укупоривания пищевой продукции, соответствующей требованиям нормативных документов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.
5.5.6 [bookmark: _Hlk167103686]Групповую упаковку формируют с помощью лотков или прокладок из гофрированного картона по ГОСТ 7376, или картона для потребительской упаковки по ГОСТ 7933, или без прокладочных средств. Групповое упаковывание осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 25776.
5.5.7 [bookmark: _Hlk167103708]При необходимости продукцию, упакованную в термоусадочную пленку, формируют в пакеты на плоских поддонах по ГОСТ 26381 или ГОСТ 33757. Для скрепления упаковок в пакет применяют полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, стальную ленту по ГОСТ 3560, полипропиленовую ленту или растягивающуюся пленку по нормативному документу, в соответствии с которым они изготавливаются.
5.5.8 Пакетирование на поддонах проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 22477, ГОСТ 23285 и ГОСТ 24597. При формировании транспортных пакетов с помощью термоусадочной пленки не допускается сварка ее с пленкой групповой упаковки. 
5.5.9 Нефасованное хлопковое рафинированное масло упаковывают в алюминиевые фляги по нормативному документу, в соответствии с которым они изготавливаются, с уплотняющими кольцами из маслостойкой резины по ГОСТ 17133 и других материалов, разрешенных для контакта с пищевой продукции в установленном порядке, в стальные неоцинкованные бочки для пищевых продуктов по ГОСТ 13950, в бочки из полимерных материалов, разрешенных для контакта с пищевой продукцией в установленном порядке, а также в другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность продукции и изготовленные из материалов, разрешенных для контакта с пищевой продукцией в установленном порядке.
5.5.10 [bookmark: _Hlk167103871]Допускается использовать другие типы упаковки и укупорочных средств, разрешенных для контакта с пищевой продукцией, соответствующих требованиям технических регламентов или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.
5.5.11 [bookmark: _Hlk167104051][bookmark: _Hlk167104030]Допускается выпуск в обращение хлопкового рафинированного масла наливом.
5.5.12 Упаковка хлопкового рафинированного масла, предназначенного для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местности, – по ГОСТ 15846.
5.5.13 Пределы допускаемых отрицательных отклонений содержимого нетто от номинального количества – по ГОСТ 8.579. Положительные отклонения содержимого упаковочной единицы от номинального количества не ограничиваются.

6 Правила приемки

6.1 Приемку хлопкового рафинированного масла осуществляют по результатам проведения производственного контроля и включенных в него приёмо-сдаточных испытаний готовой продукции на соответствие требованиям настоящего стандарта и                               ГОСТ 32190–2013 (за исключением 5.7).
6.2 Хлопковое рафинированное масло принимают партиями. Каждая партия должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей ее прослеживаемость.
6.3 Приемо-сдаточные испытания хлопкового рафинированного масла проводят на соответствие показателям, установленным в 5.2, а также требованиям 5.4, 5.5 в технологическом процессе производства, включая упаковку (фасовку), при передаче на склад, хранении, отгрузке приобретателю по программе производственного контроля в  соответствии с требованиями настоящего стандарта, а также требованиями, установленными в технических регламентах или нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего стандарт. 
6.4 Контроль за содержанием диоксинов проводят в случаях ухудшения экологической ситуации, связанной с авариями, техногенными и природными катастрофами, приводящими к образованию и попаданию диоксинов в окружающую среду, и обоснованного предположения о возможном их наличии в сырье для производства хлопкового рафинированного масла.
6.5 При приемке транспортной упаковки, содержащей потребительскую упаковку (в том числе групповые упаковки в термоусадочной пленке), проверяют на соответствие требованиям, установленным в 5.4.3, технических регламентах или нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего стандарт, по маркировке, внешнему виду и целостности упаковки. При обнаружении промасленных единиц транспортной упаковки их вскрывают и определяют фактическое количество единиц потребительской упаковки с нарушенной герметичностью. Если количество дефектных единиц потребительской упаковки менее или равно 10 % по отношению к общему количеству единиц потребительской упаковки в партии, партию принимают. Если это количество превышает 10 % – бракуют всю партию.

7 Методы контроля

7.1	Отбор и подготовка проб

7.1.1 Отбор проб – по ГОСТ 32190, ГОСТ ISO 5555. 
7.1.2 Отбор проб для определения   радионуклидов – по ГОСТ 32164.
7.1.3  Подготовка проб для определения токсичных элементов – по ГОСТ 26929.

7.2	Определение вкуса

Вкус определяют органолептически при температуре (20±2) ºС. При определении вкуса количество продукта должно быть достаточным для распределения по всей полости рта в течение 20–30 с без проглатывания.

7.3 Определение запаха и прозрачности – по ГОСТ 5472.
7.4 [bookmark: _Hlk142910200]Определение цветного числа по шкале Ловибонда – по ГОСТ 5477.
7.5 Определение массовой доли влаги и летучих веществ – по ГОСТ 11812, ГОСТ ISO 662.
7.6 Определение кислотного числа – по ГОСТ 31933, ГОСТ 33441.
7.7 Определение перекисного числа – по ГОСТ 26593, ГОСТ 33441,                                ГОСТ ISO 3960, ГОСТ ISO 27107.
7.8 Определение массовой доли нежировых примесей – по ГОСТ 5481.
7.9 Определение содержания мыла (качественная проба) – по ГОСТ 5480.
7.10 [bookmark: _Hlk167104730]Определение бенз(а)пирена – по ГОСТ 31745, ГОСТ ISO 15302 или по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.
7.11 Определение пестицидов – по ГОСТ 32122.




7.12 [bookmark: _Hlk167104764]Определение токсичных элементов по ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, 
а также:
· ртути – по ГОСТ 26927, ГОСТ 34427;
· железа – по ГОСТ 26928;
· мышьяка – по ГОСТ 26930, ГОСТ 31266, ГОСТ 31628;
· меди – по ГОСТ 26931, ГОСТ 33824;
· свинца – по ГОСТ 26932, ГОСТ 33824;
· кадмия – по ГОСТ 26933, ГОСТ 33824.
7.13 Определение радионуклидов:
· цезия Cs-137 – по ГОСТ 32161;
· стронция Sr-90 – по ГОСТ 32163.
7.14 Определение содержания диоксинов – по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.
7.15 [bookmark: _Hlk167105119]Определение жирно-кислотного состава – по ГОСТ 30418, ГОСТ 31663.
7.16 Определение температуры вспышки – по ГОСТ 9287.
7.17 [bookmark: _Hlk167105164]Определение содержания глицидиловых эфиров жирных кислот в пересчете на глицидол – по ГОСТ 34900, ГОСТ ISO 18363-1, ГОСТ ISO 18363-2,                                                           ГОСТ ISO 18363-3, ГОСТ ISO 18363-4.
7.18 Определение наличия ГМО – по ГОСТ 34150. 
7.19 Определение числа омыления – по ГОСТ 5478, ГОСТ ISO 3657.
7.20 Определение показателя преломления – по ГОСТ ISO 6320.
7.21 Определение условной плотности – по ГОСТ ISO 6883.
7.22 Определение массовой доли неомыляемых веществ – по ГОСТ 5479.
7.23 [bookmark: _Hlk167105186]Определение йодного числа – по ГОСТ 5475, ГОСТ ISO 3961.
7.24 Определение массовой доли свободного госсипола – по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.
7.25 Качественная реакция на хлопковое масло – ГОСТ 5487.
7.26 Определение содержания пищевых добавок, остаточных количеств технологических вспомогательных средств осуществляют по документам, включенным в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, или с использованием иных документов, действующих на территории государства, принявшего стандарт. При отсутствии соответствующих методов до момента их разработки — по закладке (согласно рецептуре) с использованием весов по                ГОСТ OIML R 76-1, среднего (III) класса точности или выше, с пределом взвешивания, соответствующим измеряемому количеству.
7.27 Допускается осуществлять отбор проб и контроль показателей по другим утвержденным в установленном порядке нормативным документам на методы, методикам выполнения измерений, прошедшим метрологический контроль в установленном порядке и обеспечивающим сопоставимость испытаний при их использовании, а также включенным в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, или с использованием иных методов, действующих на территории государства, принявшего стандарт. 
7.28 В случае наличия двух и более аттестованных методик измерений одной и той же величины при возникновении спорных ситуаций арбитражная методика измерения определяется соглашением заинтересованных юридических лиц.

8 Транспортирование и хранение

8.1 [bookmark: _Hlk167105332]Хлопковое рафинированное масло транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с требованиями, установленными в технических регламентах или нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего стандарт.
8.2 [bookmark: _Hlk167105398]Упакованное хлопковое рафинированное масло транспортируют в крытых транспортных средствах (автофургонах, универсальных крытых железнодорожных вагонах, универсальных крупнотоннажных и среднетоннажных контейнерах) без специального оборудования для охлаждения, в которых грузоотправителем обеспечивается соблюдение условий, установленных изготовителем для транспортирования хлопкового рафинированного масла, в том числе  защита груза от температурных колебаний наружного воздуха (укрытие по периметру груза термоизоляционными материалами в летний период или использование других средств), от механических повреждений (защита груза от выступающих частей конструкции вагона).
Пригодность специально оборудованных (подготовленных) универсальных крытых вагонов к транспортированию хлопкового рафинированного масла определяет грузоотправитель с учетом обеспечения сохранности и безопасности хлопкового рафинированного масла в течение установленного изготовителем срока годности. 
8.3 Транспортирование ящиков с хлопковым рафинированным маслом транспортными пакетами проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 21650,   ГОСТ 22477, ГОСТ 26663. 
8.4 [bookmark: _Hlk167105466]Транспортирование наливом хлопкового рафинированного масла осуществляется водными видами транспорта в резервуарах, пригодных для этих целей, автомобильным и железнодорожным транспортом в специализированных автомобильных цистернах, железнодорожных вагонах-цистернах, контейнерах-цистернах, используемых только для перевозки пищевой продукции, либо иной масложировой продукции в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.
8.5 Резервуары водных видов транспорта, специализированные автомобильные цистерны, железнодорожные вагоны-цистерны, контейнеры-цистерны для транспортирования хлопкового рафинированного масла должны быть подготовлены в порядке, исключающим риски загрязнения хлопкового рафинированного масла.
8.6 Налив хлопкового рафинированного масла в резервуары водных видов транспорта, специализированные автомобильные цистерны железнодорожные вагоны-цистерны, контейнеры-цистерны осуществляют способом, минимизирующим аэрацию при наливе.
8.7 Резервуары транспортных средств, допущенных для перевозки хлопкового рафинированного масла, кроме предназначенного для использования в качестве продовольственного (пищевого) сырья и подлежащего рафинации на предприятиях по производству масложировой продукции, должны быть выполнены из нержавеющей стали или из других материалов, разрешенных для контакта с пищевой продукцией.
8.8 Железнодорожные цистерны для транспортирования наливом хлопкового рафинированного масла должны иметь специальный трафарет и надписи в соответствии с [1]. 
8.9 При хранении и транспортировании наливом хлопкового рафинированного масла рекомендуется учитывать нормы и правила, установленные в [2]. 
8.10 Условия хранения хлопкового рафинированного масла устанавливает изготовитель в соответствии с требованиями технических регламентов или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.
Хлопковое рафинированное дезодорированное масло до розлива в бутылки хранят в закрытых баках не более 1 мес.
Хлопковое рафинированное масло, фасованное в потребительскую упаковку, хранят в крытых затемненных помещениях, во флягах и бочках и других упаковках, разрешенных для контакта с пищевой продукцией и соответствующих требованиям технических регламентов или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, – в крытых помещениях.

9 Срок годности

9.1 [bookmark: _Hlk167105558]Срок годности хлопкового рафинированного масла устанавливает изготовитель в соответствии с техническими регламентами или нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.
[bookmark: _Hlk182912063]
Примечание - После вскрытия потребительской упаковки хлопкового рафинированного масла рекомендуется хранить в холодильнике.

9.2 Минимально гарантируемые сроки годности (со дня розлива) для фасованного хлопкового рафинированного масла для:
- дезодорированного - 3 мес;
- недезодорированного - 6 мес.







Приложение А
(справочное)

Информация о применяемых технических регламентах и нормативных правовых актах в государствах-участниках СНГ 
Таблица А.1
	[bookmark: _Hlk178697308]Раздел/ подраздел/ пункт настоящего стандарта
	Технический регламент или нормативный правовой акт 
	Государство-участник СНГ

	3, 5.1, 5.2.3, 5.3.1, 5.5.2, 6.3, 7.27, 8.1, 8.10, 9.1
	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
	AM, BY, KZ, KG, RU

	3, 5.1, 5.2.3, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.10, 6.3, 6.5, 7.27, 8.1, 8.10, 9.1
	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»
	AM, BY, KZ, KG, RU

	5.3.2, 5.3.3
	ТР ТС 015/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна»
	AM, BY, KZ, KG, RU

	5.3.4, 7.26
	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
	AM, BY, KZ, KG, RU

	5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 6.5
	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
	AM, BY, KZ, KG, RU

	
5.5.1, 5.5.10
	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»
	AM, BY, KZ, KG, RU





Приложение Б
(справочное)

Значения показателей «число омыления», «показатель преломления», «условная плотность», «массовая доля неомыляемых веществ», «йодное число», «массовая доля свободного госсипола», качественная реакция на хлопковое масло

Б.1	Значения показателей «число омыления», «показатель преломления», «условная плотность», «массовая доля неомыляемых веществ», «йодное число», «массовая доля свободного госсипола», качественная реакция на хлопковое масло представлены в таблице Б.1.
Таблица Б.1
	Наименование 
показателя
	Значение показателя для хлопкового рафинированного масла

	
	дезодорированного
	недезодорированного прессового
	недезодорированного экстракционного

	
	сорта

	
	высший
	первый
	высший 
	первый
	высший
	первый

	Число омыления, мг КОН/г
	189–198

	Показатель преломления 
	1,458–1,466

	Условная плотность при температуре 20 ºС, г/см3 
	0,918–0,926

	Массовая доля неомыляемых веществ, %, не более
	1,5

	Йодное число, г I2/100г
	100–123

	Массовая доля свободного госсипола, %, не более
	0,01

	Качественная реакция на хлопковое масло
	Положительная

	Примечание – Показатели определяют по требованию приобретателя. 






Приложение В
(справочное)

Расчет энергетической ценности (калорийности), массовой доли жира

В.1		Энергетическую ценность ЭЦ*, ккал/100 г, вычисляют по формуле
ЭЦ = 9 · (100 – W – N),                                            (В.1)
где 9 – коэффициент энергетической ценности для жиров, ккал/г;
W – массовая доля влаги и летучих веществ, %;
[bookmark: _Hlk21527399]N – массовая доля нежировых примесей, %.

В.2	Энергетическую ценность ЭЦ[footnoteRef:1]*, кДж/100 г, вычисляют по формуле [1: * Округление значения энергетической ценности проводят до ближайшего целого числа кратного 10.] 

ЭЦ = 37· (100 – W – N),                                            (В.2)
где 37 – коэффициент энергетической ценности для жиров, кДж / г;
W – массовая доля влаги и летучих веществ, %;
N – массовая доля нежировых примесей, %.

В.3	Массовую долю жира F, %, вычисляют по формуле
F = (100 – W– N),                                                (В.3)
где W – массовая доля влаги и летучих веществ, %;
N – массовая доля нежировых примесей, %.
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