
МКС 45.060
ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 34805-2021 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний по оценке пожароопасных свойств неметаллических материалов
Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации
_________________________________________________________________________________
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации (по управлению строительством) следующих государств: ____________________________
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации (по управлению строительством)

Таблица 1 строка 7 исключить требование «В2» для напольных покрытий полов, в том числе ковровых. 

Таблица 1 сноска 5 исключить.

Пункт 5.1.3 изложить в новой редакции:
«Корпуса аккумуляторов и футляров аккумуляторов должны изготавливаться из трудногорючих или горючих трудновоспламеняемых материалов. При использовании аккумуляторов с металлическим корпусом допускается использование изоляционных резиновых чехлов»

Пункт 10.5 второе предложение первого абзаца исключить. 

Пункт 10.7 ввести в редакции: 
«Первый и последний однотамбурные вагоны в составе поезда должны быть ориентированы тамбурами к локомотиву или «хвосту» поезда для возможности выхода через боковые двери, оборудованные подножками»

