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Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров «АИДТ» (Ассоциация «АИДТ»)
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 181 «Игрушки и товары для детства»
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                                   202    г. №                  )
За принятие проголосовали: 
	Краткое наименование страны по МК 
(ИСО 3166) 004–97
	Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97
	Сокращенное наименование 
национального органа 
по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 


Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ОРУЖИЕ ИГРУШЕЧНОЕ
 Общие технические условия 

Toy weapons. General specifications


                                                                        Дата введения – 202         

[bookmark: _Toc193103868][bookmark: _Toc198198903]1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на игрушечное оружие (игрушка), предназначенное для игры детей в возрасте до 14 лет, и устанавливает общие требования к нему. 
Настоящий стандарт не распространяется: 
- на пневматическое оружие (ружья и пистолеты, использующие сжатый газ, за исключением водяных ружей и пистолетов), точные копии огнестрельного оружия;
- катапульты, арбалеты, рогатки и устройства для метания (за исключением предназначенных изготовителем для детей в качестве игрушки);
- изделия и игры, в которых используют снаряды для метания типа дротиков с металлическими наконечниками;
- луки для стрельбы, длина которых в ненатянутом состоянии превышает 1200 мм; 
- оружие для коллекционеров при условии, что оружие или его упаковка имеют видимое и разборчивое указание на то, что он предназначен для коллекционеров в возрасте от 14 лет и старше. 
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В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты: 
ГОСТ 9.301 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования
ГОСТ 9013 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу
ГОСТ 24971 Игрушки. Виды и порядок проведения испытаний. Правила приемки
ГОСТ 24972 Игрушки. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 25779 Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля
ГОСТ EN 71-1–2022 Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства
ГОСТ CISPR 14-1 Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия
ГОСТ CISPR 14-2 Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
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В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 
игрушка: Изделие или материал, предназначенные для игры ребенка (детей) в возрасте до 14 лет.
[ГОСТ 35099–2024, пункт 5.10]

3.2 игрушечное оружие: Игрушка, имитирующая по внешнему виду и/или принципу действия оружие (огнестрельное, пневматическое, метательное, холодное и др.), не являющаяся его точной копией и сконструированная таким образом, чтобы исключить причинение травмы ребенку или иным лицам.
Примечание — Игрушечное оружие может воспроизводить форму реального оружия или быть выполнено в стилизованной форме (фантазийное оружие).
3.3 рукоять: Часть игрушечного оружия, с помощью которой оно удерживается рукою и управляется при применении.
3.4 лук: Игрушка со снарядом, состоящая из дуг (дуги) и тетивы и не имеющая механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии.
3.5 применение по назначению: Использование игрушки в соответствии с ее назначением, указанным изготовителем на игрушке и (или) в эксплуатационных документах
3.6
игрушка со снарядом и накопителем энергии: Игрушка со снарядом, выпускаемым при помощи пускового механизма, способного накапливать энергию независимо от пользователя, включающая в себя механизм высвобождения энергии. 
[ГОСТ EN 71-1–2022, пункт 3.54]
3.7
игрушка со снарядом без накопителя энергии: Игрушка со снарядом, который запускается энергией, создаваемой пользователем, или посредством пускового механизма, не способная накапливать энергию независимо от пользователя. 
[ГОСТ EN 71-1–2022, пункт 3.55]

3.8 метательное (метаемое) игрушечное оружие: Игрушка со снарядом, предназначенная для поражения цели на расстоянии снарядом, получившим направленное движение при помощи мускульной силы ребенка или механического устройства. 
Примечание —  Метательное оружие может быть с накопителем и без накопителя энергии.
3.9  снаряд: Отдельный элемент, выбрасываемый или вылетающий из игрушки при ее действии (например, стрела, пуля, дротик, шарик, вода и т. п.)
3.10 безопасность игрушки: Состояние игрушки, при котором отсутствует недопустимый риск причинения вреда жизни или здоровью играющего ребенка, а также иным лицам и окружающей среде при использовании по назначению.
Примечание — Безопасность игрушечного оружия включает в себя физическую, механическую, химическую, электрическую безопасность, а также безопасность звуковых, световых, термических и прочих воздействий, связанных с игрушкой.


3.11 
светодиод: Полупроводниковое устройство с р-n переходом, которое может быть создано для получения электромагнитного излучения в диапазоне длин волн от 180 нм до 1 мм путем излучательной рекомбинации в полупроводнике.
[ГОСТ IEC 60825-1–2023, пункт 3.52]
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[bookmark: _Toc193103872]4.1 В зависимости от возрастной категории пользователей выделяют игрушечное оружие для детей: 
- до трех лет – игрушки для детей раннего возраста – простой формы, крупного размера, выполненные из мягких и/или цельнолитых материалов, без мелких съемных деталей.
П р и м е ч а н и е – К таким изделиям могут быть отнесены мягкий пластмассовый молоточек, меч из поролона  и т. д. 
- от трех до семи лет – игрушки для детей дошкольного возраста – более сложной формы, чем для детей младшего возраста, выполненные из различных материалов, в том числе твердых.
П р и м е ч а н и е – К таким изделиям могут быть отнесены пистолеты с присосками, световые мечи, водяные пистолеты, сабли из пластика и др.
- от 7 до 14 лет – игрушки для детей младшего школьного и подросткового возраста, для обращения с которыми требуется наличие у пользователя определенных навыков, препятствующих созданию ситуаций применений изделия не по назначению. Это более сложные по конструкции или крупные изделия. 
П р и м е ч а н и е – К таким изделиям могут быть отнесены наборы с метанием поролоновых стрел, имитация бластеров, капсюльные пистолеты и др.
4.2  В зависимости от конструктивного исполнения игрушечное оружие может быть выполнено в виде имитации по внешнему виду:
- холодного и ударно-развивающего оружия (мечи, кинжалы, сабли, ножи, дубинки, щиты, нунчаки и т. п.); 
- ударных устройств (молоточки, булавы).
4.3 В зависимости от принципа действия игрушечное оружие подразделяется:
- на метательное игрушечное оружие без накопителя энергии – игрушки, метающие снаряд непосредственно приложением силы ребенка без пружин/механизмов (ручные рогатки, в которых ребенок натягивает резинку и сразу отпускает; метательные самолетики или копья, запускаемые броском рукой; некоторые виды луков, где стрелу запускают простым усилием без фиксированного механизма); 
- пневматическое игрушечное оружие – игрушки, в которых для метания используют сжатый воздух/газ, создаваемый вручную или за счет предварительного нагнетания. К такому игрушечному оружию относят водяные пистолеты (водяные пушки) и бластеры с насосом, воздушные ружья, стреляющие легкими шариками или ракетками с помощью насоса, ракеты на сжатом воздухе. Требования аналогичны метательному игрушечному оружию с накопителем энергии – ограничение давления и энергии вылета снаряда, использование мягких снарядов, предотвращение выстрела опасными предметами;
- игрушечное оружие со взрывными элементами (капсюльное) – пистолеты и револьверы с пистонами. Хлопок при выстреле создается за счет мини-взрыва пиротехнического капсюля. Такие игрушки подразделяются по типу используемых пистонов (бумажные ленты, пластиковые диски и др.). Для них особенно актуальны требования по акустической безопасности (уровень шума) и отсутствию опасных искр/осколков при выстреле;
- электрическое и электронное игрушечное оружие – любое игрушечное оружие, имеющее электрическое питание. 
Возможны различные подтипы данного игрушечного оружия:
- электромеханическое оружие: сочетает электрический привод и механическое метание (например, автомат с батарейным моторчиком, стреляющий поролоновыми дисками; пулемет с лентой мягких пуль);
- электронное имитационное оружие: не метает снаряды, но оснащено электроникой для имитации выстрелов (звук, свет, вибрация, счетчики и пр.), например электронные бластеры;
- комбинированное: метает снаряд и параллельно создает электронные эффекты.

[bookmark: _Toc198198908]5 Общие технические требования 
5.1 Требования безопасности
5.1.1 Требования гигиенической безопасности 
Игрушечное оружие по показателям гигиенической безопасности должно соответствовать требованиям настоящего стандарта, технической документации, технических регламентов или нормативных документов, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт. 
Примечание – Информация о технических регламентах приведена в 
приложении А.
5.1.2 Требования механической безопасности
Основные требования механической безопасности игрушечного оружия, включая требования к конструкции, крепежным деталям, острым концам, проволоке и проводам, жестким деталям, приводным механизмам, пружинам  – по ГОСТ 25779.
5.1.3 Требования к игрушечному оружию, предназначенному для контакта со ртом ребенка[footnoteRef:1]* [1: * К игрушечному оружию, предназначенному для контакта со ртом ребенка, не относятся надувные игрушки, которые предназначены для постоянного использования в надутом виде.] 

Требования к игрушечному оружию, предназначенному для контакта со ртом ребенка – в соответствии с ГОСТ EN 71-1–2022 (подраздел 4.11). 
5.1.4 Требования к игрушечному оружию со снарядами
Требования к игрушечному оружию со снарядами – в соответствии с 
ГОСТ EN 71-1–2022 (подраздел 4.17).
5.1.5 Акустические (звуковые) эффекты и требования по шуму
Эквивалентный уровень звука (звукового давления) игрушечного оружия должен соответствовать требованиям настоящего стандарта, технической документации, технических регламентов или нормативных документов, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт. 
Для импульсных звуков (хлопок пистона, выстрел) устанавливают требования по пиковому уровню. Максимальный уровень звука (звукового давления)  игрушечного оружия, издающего импульсный звук в качестве игрового момента (одиночный выстрел, хлопок) с пистонами или другим взрывным действием не должен превышать 90 дБА. 
Требования к игрушечному оружию с пистонами в соответствии с 
ГОСТ EN 71-1–2022 (подпункт 4.20.2.11). 
Если по конструктивным причинам импульсный звук превышает 90 дБ, производитель обязан предусмотреть предупреждения о возможном вреде для слуха. На таких игрушках и/или их упаковке должно быть предупреждение: «Не использовать в закрытых помещениях. Не подносить близко к ушам!». Все игрушечное оружие, имитирующее выстрел, должно снабжаться предупреждением о недопустимости поднесения к уху.
Конструкция оружия с пистонами должна исключать вылет опасных продуктов взрыва: при срабатывании капсюля не должно образовываться открытого пламени или разлетающихся горячих частиц и иных осколков, способных травмировать ребенка. Это достигается либо использованием слабых пистонов, либо наличием глушащего кожуха вокруг места взрыва.
5.1.6 Требования к игрушечному оружию, содержащему источник тепла
Игрушечное оружие, содержащее источники тепла, не должно воспламеняться во время или после эксплуатации.
В процессе эксплуатации температура частей игрушечного оружия, предназначенных для касания рукой ребенка (ручки, кнопки, рычаги управления, рукоятки), не должна быть более 25 °С для металлических, 30 °С для фарфоровых и стеклянных, 35 °С для пластмассовых и деревянных частей игрушечного оружия. Температура других доступных частей игрушечного оружия не должна быть более 
45 °С для металлических и 55 °С для неметаллических.
Игрушечное оружие, имеющее источник тепла и содержащее жидкость или газы, не должно достигать таких температур и давления при эксплуатации, при которых может произойти утечка содержимого, за исключением случаев, когда это необходимо для нормального функционирования игрушки.
5.1.7 Требования к копиям холодного оружия
Копии холодного оружия (ножи, сабли, топоры, рапиры и т. п.) должны быть без функциональных острых кромок и функциональных острых концов.
5.1.8 Требования к игрушечному оружию, имитирующему защитные средства
Детали игрушечного оружия, имитирующие защитное средство (щит, маска), изготовленные из прозрачного материала, должны быть устойчивы к удару.
5.1.9 Требования к игрушечному оружию, имеющему защитно-декоративное покрытие
Защитно-декоративное покрытие игрушечного оружия должно быть стойким к действию слюны, пота и влажной обработке.
Прочность сцепления (адгезия) металлических и неметаллических неорганических покрытий по ГОСТ 9.301, лакокрасочных покрытий должна быть не более 1 балла.

5.1.10 Требования к оптическому игрушечному оружию
Игрушечное оружие с коррекцией зрения должно давать изображение предмета в фокусе высотой не менее 2,8 мм и иметь устойчивую фокусировку оптической системы без ее самопроизвольного изменения.
Игрушечное оружие без коррекции зрения должно иметь минимальное расстояние от глаза до рассматриваемого предмета 250 мм.
Игрушечное оружие без коррекции зрения должно быть с плоскими параллельными стеклами.
Игрушечное оружие с подвижной оптической системой должно иметь устройство, обеспечивающее изменение межцентрового расстояния от 50 до 64 мм.
 Конструкция игрушечного оружия со светорассеивающим стеклом должна иметь коэффициент пропускания не менее 0,5.
Окуляр игрушечного оружия должен быть с кратностью увеличения не менее 6х.
В игрушечном оружии, предназначенном для просмотра изображения на просвет одним глазом, должна быть специальная заслонка для защиты второго глаза от света, находящаяся на расстоянии не менее 15 мм и не более 30 мм от глаза. Обращенная к глазу сторона этой заслонки должна быть темной и матовой.
5.1.11 Электрическая безопасность и электромагнитная совместимость 
Электрическое игрушечное оружие должно иметь номинальное питание не выше 24 В постоянного тока или эквивалентно по безопасности (это общее требование для всех электрических игрушек). Чаще всего используют батарейки 1,5–9 В или аккумуляторы 3–12 В, что удовлетворяет данному критерию. Если игрушечное оружие работает от сети через адаптер, сам адаптер должен соответствовать стандартам безопасности (например, иметь выходное безопасное низкое напряжение и защиту от перегрузки).
Конструкция игрушечного оружия должна исключать риск поражения электрическим током. Все токоведущие части и провода внутри игрушки должны быть надежно изолированы и закрыты от доступа. Корпус, открываемый пользователем (например, батарейный отсек), не должен предоставлять доступ к опасным элементам (сеть 220 В должна быть полностью внутри изолированного блока).
Батарейные отсеки должны быть устроены таким образом, чтобы дети не могли самостоятельно получить доступ к батарейкам (особенно к мелким батарейкам «таблеткам», представляющим риск проглатывания). Крышку батарейного отсека фиксируют винтом или двумя одновременными защелками, требующими одновременного нажатия. Это особенно важно для игрушек, предназначенных детям до трех лет.
Электрические цепи должны иметь защиту от короткого замыкания и перегрева. Например, мотор игрушечного автомата при заклинивании не должен вызвать плавление пластика вокруг из-за перегрева. Необходимо предусмотреть ограничитель тока (предохранитель, резистор) или сам отключающийся мотор.
Электронное игрушечное оружие не должно создавать недопустимых электромагнитных помех и должно быть устойчиво к воздействию внешних электромагнитных полей. Изделие должно соответствовать требованиям нормативных документов по электромагнитной совместимости (ЭМС) для игрушек или бытовой аппаратуры. В частности, уровни излучения радиопомех от игрушечного оружия не должны превышать установленных норм (например, в диапазонах частот радиовещания), а само игрушечное оружие должно работать нормально при воздействии типичных помех (от мобильных телефонов, радиопередатчиков и т. п.). Соответствие ЭМС достигается путем выполнения требований нормативных документов по предельно допустимым уровням излучения (например, ГОСТ CISPR 14-1 для бытовых приборов) и устойчивости (см. 
ГОСТ CISPR 14-2). Схемы игрушечного оружия должны иметь фильтры, подавляющие помехи, экранирование при необходимости, а также то, что при внешних наводках игрушечное оружие не переходит в опасный режим.
Если игрушечное оружие имеет функцию радиоуправления (радиоуправляемый  танк, стреляющий шариками), то радиочастотный модуль должен соответствовать требованиям по радиочастотному спектру и мощности.
5.1.12 Световые эффекты и требования по световой безопасности
Яркие светодиодные (LED) вспышки и другие высокоинтенсивные источники света на игрушке необходимо использовать с осторожностью. Вспышки, имитирующие выстрел, не должны быть ослепляющими. Рекомендуется ограничивать яркость вспышек и длительность импульса, чтобы избежать риска повреждения сетчатки при близком рассмотрении. Любые лампы или светодиоды не должны выделять ультрафиолетовое излучение в опасных количествах.
Стробоскопические эффекты (мигающий свет) не должны иметь частоту, способную вызвать дискомфорт или приступы у детей, чувствительных к мерцанию. В общем случае, если игрушечное оружие имеет быстро мигающий световой эффект (например, сирена с частым миганием), рекомендуется ограничить частоту мигания примерно до 2–5 Гц и предусмотреть предупреждение в инструкции для детей, склонных к эпилепсии.
При использовании в игрушечном оружии источника света, способного нагреться (например, лампа в фонарике игрушечного автомата), необходимо исключить доступ к нему пользователя или контролировать температуру поверхности. Температура прикосновения открытых поверхностей игрушки не должна превышать 40 °C – 45 °C при длительной работе, чтобы ребенок не получил ожог.
5.2 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям 
Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям для изготовления игрушечного оружия – по ГОСТ 25779.
[bookmark: _Toc198198909]5.3 Маркировка
5.3.1  Маркировка должна соответствовать требованиям настоящего стандарта, технической документации, технических регламентов или нормативных документов, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт. 
5.3.2 Маркировка должна содержать одну из следующих предупредительных надписей, если игрушка имеет потенциальную опасность для ребенка:
- «Внимание! Не рекомендовать детям до трех лет» (на игрушечном оружии, представляющих опасность для детей в возрасте до трех лет, имеющем мелкие детали);
- «Внимание! Пользоваться только под непосредственным наблюдением взрослых» (на игрушечном оружии функционального назначения[footnoteRef:2]*, представляющем опасность для детей); [2: * К игрушечному оружию функционального назначения относятся игрушки, которые выполняют те же функции, что и изделия, устройства, приборы, предназначенные для взрослых и являющиеся их уменьшенной копией.] 

- «Внимание! Не обеспечивает защиты при несчастном случае!» или «Внимание! Не обеспечивает защиты от ультрафиолетового излучения!» (на игрушках, имитирующих защитные средства);
- «Внимание! Не использовать вблизи линий электропередач!» (на стреляющем игрушечном оружии);
- «Внимание! При использовании необходимо надеть защитное снаряжение!» (на стреляющем игрушечном оружии);
- «Внимание! Не стрелять вблизи глаз или ушей! Не носить пистоны в карманах без упаковки!» (на игрушечном оружии, стреляющем пистонами);
- «Внимание! Не целиться в лицо или глаза!»; 
- «Внимание! Не направлять пистолет в людей или животных!»;
- «Внимание! Не стрелять снарядами, не входящими в комплект игрушечного оружия!».
5.3.3 Маркировку по возрасту для конкретного изделия устанавливает изготовитель, при этом необходимо строго следовать принципу «игрушка не должна быть передана ребенку, для которого она не предназначена».
5.3.4 Руководящие указания по маркировке игрушечного огнестрельного оружия приведены в приложении Б. 
[bookmark: _Toc198198910]5.4 Упаковка 
Упаковка игрушечного оружия – по ГОСТ 24972.

6 Правила приемки
Правила приемки игрушечного оружия – по ГОСТ 24971.

[bookmark: _Toc198198912]7 Методы контроля 
7.1 Методы контроля – в соответствии с ГОСТ EN 71-1 и ГОСТ 25779.
7.2 Основные размеры игрушечного оружия проверяют стандартными средствами измерений, обеспечивающими заданную точность. 
Примечание — Погрешность измерений, не более:
- линейных размеров ±0,1 мм;
- массы ±0,1 г;
- углов ±1'.
7.3 Твердость клинков проверяют прибором для измерения твердости по методу Роквелла – в соответствии с ГОСТ 9013.
7.4 Силу натяжения лука игрушечного оружия, выполненного по типу метательного оружия (луки), проверяют динамометром или специальным устройством.
7.5 Игрушечное оружие, изготовленное по типу длинноклинкового холодного оружия, не должно выдерживать без разрушений более одного–двух ударов, соотносимых по энергии с ударами, рассчитанными на поражение человека (энергия удара  от 20–50 Дж), поперек сухого соснового бревна диаметром 150–200 мм. 
7.6 Невозможность поражения цели игрушечным оружием, изготовленным по типу ударного оружия, устанавливают в ходе испытаний. Ударную нагрузку определяют с использованием силы удара. Максимальная сила удара не должна превышать 300 Н/см2 (30 кгс/см2).
7.7 Невозможность поражения цели игрушечным оружием, изготовленным по типу метаемого оружия (метательные ножи, сюрикены и т. п.), устанавливают в ходе испытаний.
Примечание — В ходе испытаний определяют, как размерные характеристики (например, длина лучей сюрикенов не должна превышать 8 мм), так и невозможность целенаправленного метания метательных ножей, сюрикенов и т. п. на расстояние свыше 
3 м. При попадании в цель с расстояния 3 м относительная глубина повреждений мишени — сухой сосновой доски толщиной 30—50 мм (при поперечном расположении волокон) – должна быть не более 4 мм (относительная глубина повреждений специальной пластиковой мишени, имитирующей мышечные ткани человека, — не более 7 мм). 
7.8 Метод оценки безопасности кольцевых обойм пистонов для игрушечного оружия – в соответствии с приложением В.

[bookmark: _Toc198198911]8 Транспортирование и хранение
 8.1 Общие правила транспортирования и хранения игрушечного оружия – по ГОСТ 24972.
8.2 Игрушечное оружие следует хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре от 5 °C до 35 °C и относительной влажности не более 80 %, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Следует соблюдать осторожность при штабелировании. Не допускается хранить игрушечное оружие во влажных условиях, чтобы избежать коррозии металлических деталей и плесени на пластиковых/резиновых частях. 
8.3 Электронное игрушечное оружие следует хранить вдали от сильных электромагнитных полей и источников пыли. 
8.4 Если игрушечное оружие имеет механический накопитель энергии (пружину, тетиву) – его следует хранить в ненатянутом (разряженном) состоянии, чтобы пружины не ослабевали и не было случайных выстрелов при падении. Например, пистолет с затвором следует хранить разряженным, без взведенной пружины. Капсюльный пистолет – без пистонов в барабане.
8.5 Игрушечное оружие не имеет ограниченного срока годности, но рекомендуется реализация потребителю в течение двух лет с даты производства. Если игрушечное оружие содержит элементы, имеющие срок годности (например, клейкие свойства присосок, пиротехнические пистоны), то срок хранения до использования может быть ограничен (производитель указывает это на упаковке).
8.6 Транспортировать игрушечное оружие следует в заводской упаковке, защищающей от загрязнений и механических повреждений. При транспортировании в условиях отрицательных температур перед игрой игрушечное оружие рекомендуется выдержать при комнатной температуре не менее 2 ч, чтобы конденсат испарился и материалы приобрели исходные свойства. Электронное игрушечное оружие рекомендуется перевозить при вынутых батарейках (чтобы избежать случайного включения) или в выключенном состоянии.
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Приложение А
(справочное)
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нормативных правовых актах в государствах – участниках СНГ

Таблица А.1
	Структурный элемент настоящего стандарта
	Технический регламент или нормативный правовой акт 
	Государство –участник СНГ

	5.1.1, 5.1.5, 5.3.1
	Технический регламент Таможенного союза 
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»
	AM, BY, KZ, KG, RU

























Приложение Б
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[bookmark: _Toc198198921]Руководящие указания по маркировке игрушечного огнестрельного оружия 

Б.1 Цель 
Руководящие указания данного приложения предназначены для сведения к минимуму возможности ошибочного принятия игрушечного огнестрельного оружия за настоящее. 
Б.2 Общие положения 
Данное руководство применимо ко всем игрушкам, похожим на огнестрельное оружие или являющимся имитацией огнестрельного оружия, имеющим общий с ним внешний вид, форму, конфигурацию или их сочетание. К таким игрушкам относятся  нестреляющее оружие, водяное оружие, пневматическое оружие с резиновыми пулями, пистолеты с пистонами, светоизлучающее оружие и оружие, стреляющее неметаллическими снарядами. 
Данное руководящее указание не применяют к следующим типам игрушечного оружия: 
- игрушечному футуристическому оружию, которое общим видом, формой, конфигурацией или сочетанием вышеперечисленного не напоминает оружия; 
-   нестреляющим копиям античного оружия, которые выглядят как настоящее, могут быть копиями в масштабе и не предназначены для игры; 
- традиционному оружию, ружьям для пейнтбола или неогнестрельному (пневматическому) оружию, выпускающему снаряд за счет силы сжатого воздуха, сжатого газа или за счет действия механической пружины или обладающее перечисленными характеристиками в сочетании; 
-  декоративным, поделочным и миниатюрным объектам, имеющим с настоящим оружием общий вид, форму, конфигурацию или их сочетание, при условии, что их размеры в высоту достигают не более 38 мм на 70 мм в длину, причем измерение длины исключает длину ружейной ложи. К ним относятся входят предметы, предназначенные для настольных украшений или для ношения на браслетах, шее и на цепочках для ключей. 
Б.3 Маркировка 
Игрушечное оружие следует маркировать, или производить, или то и другое вместе, любым из представленных далее способов. Маркировка должна быть постоянной и оставаться на месте после испытаний на обоснованно прогнозируемое неправильное обращение. Слово «постоянная» исключает применение обычной краски или этикеток для целей настоящего пункта. 
Варианты маркировки:
- пробка огненно-оранжевого или ярко-оранжевого цвета, прикрепленная на конце ствола как неотделимая часть игрушки. Пробка не должна заглубляться более чем на 6 мм от среза ствола оружия;
- полоса огненно-оранжевого или ярко-оранжевого цвета, покрывающая край ствола на расстоянии не менее 6 мм;
- окрашивание всей наружной поверхности в белый, ярко-красный, ярко-оранжевый, ярко-желтый, ярко-зеленый, ярко-синий, ярко-розовый или ярко-фиолетовый цвет индивидуально или в качестве основного цвета в сочетании с другим цветом в любом рисунке. 
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В.1 Сущность метода
Сущность метода заключается в сдавливании пистонов между площадкой и стержнем и определении уровня давления, при котором происходит срабатывание пистона.
В.2 Средства испытаний и вспомогательные устройства
Машина для испытания пружин и рессор 
Металлический стержень с плоскими торцами, диаметр которого соответствует внутреннему диаметру пистона.
Устройство для удержания стержня в вертикальном положении.
В.3 Порядок подготовки к проведению испытания
Закрепляют стержень в устройстве для удержания его в вертикальном положении. Надевают пистон на стержень. Устанавливают сборку на машину.
В.4 Порядок проведения испытания
Нагружают сборку с помощью машины до срабатывания пистона (величины, указанной в инструкции) и определяют усилие срабатывания F, Н (кгс). 
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