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Введение
Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области внешних воздействующих факторов. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи. 
В стандарте приведены эквиваленты стандартизованных терминов на английском языке.
В стандарте приведен алфавитный указатель терминов на русском языке, а также алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке.


ГОСТ2009
(проект, окончательная редакция)
ГОСТ  2009
 (проект, окончательная редакция)
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
[bookmark: _Toc34413784]
ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Термины и определения

Exposure factors. Terms and definitions

[bookmark: _Toc27739849]Дата введения — 2011–01–01

[bookmark: _Toc232710135]Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области внешних воздействующих факторов (ВВФ) и распространяется на машины, приборы и другие технические изделия всех видов (далее – изделия). Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности. 
Настоящий стандарт должен применяться совместно с РМГ 78-2005 в части радиационных ВВФ, ГОСТ 9.102-91 в части биологических ВВФ, ГОСТ 23281-78 в части аэродинамики летательных аппаратов.  
Использование стандартизованных терминов позволит избежать двусмысленного и неточного толкования, обеспечит согласованность применения содержащих их стандартов и иных нормативных документов. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте. 
[bookmark: _Toc232710136]Нормативные ссылки
ГОСТ 23281-78 Аэродинамика летательных аппаратов. Термины, определения и буквенные обозначения
ГОСТ 24346-80 Вибрация. Термины и определения
ГОСТ 9.102-91 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Воздействие биологических факторов на технические объекты. Термины и определения
ГOCТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
РМГ 78-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Излучения ионизирующие и их измерения. Термины и определения
ГOCТ 30630.0.0-99 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования
[bookmark: _Hlk213864593]ГOCТ P 51368-99 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры
ГOCТ P 51370-99 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытание на воздействие солнечного излучения
ГОСТ Р 54437 Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер (без загрузки) для испытаний на стойкость к воздействию давлением воздуха»
ГОСТ Р МЭК 60068-2-2 Испытания на воздействие внешних факторов. 
Часть 2-2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло
ГОСТ Р 53614 Воздействие природных внешних условий на технические изделия. Общая характеристика. Давление воздуха
[bookmark: _Toc232710137]Термины и определения
[bookmark: _Toc232710138]3.1 Общие понятия
	[bookmark: _Ref14211082][bookmark: _Toc15473295][bookmark: _Toc16180158]1 внешний воздействующий фактор, ВВФ: Явление, процесс или среда, внешние по отношению к изделию или его составным частям, которые вызывают или могут вызвать ограничение или потерю работоспособности изделия в процессе его эксплуатации
	en
	exposure factor

	Примечание – В нормативно-технических документах (НТД) рассматривают внешние воздействующие факторы, вызывающие ограничение или потерю работоспособного состояния изделий, т.е. оказывающие на них вредное воздействие, хотя в ряде случаев они могут благоприятно влиять на работоспособность, например, при низких температурах работоспособность холодильных установок повышается.

	2 опорное значение ВВФ: Значение ВВФ, статистически обработанное и усредненное на основе многократных наблюдений для определенной области эксплуатации изделия или группы изделий 
	en
	reference value of exposure factor

	3 номинальные значения ВВФ: Нормируемые в технических заданиях, стандартах или технических условиях значения ВВФ, в том числе ограничивающие  диапазоны значений, в пределах которых сохраняется работоспособность и обеспечивается нормальная эксплуатация конкретных видов изделий
	en
	nominal values of exposure factor

	Примечания:
1 За номинальные значения ВВФ принимают нормируемые изменяющиеся или неизменные верхние и нижние значения ВВФ, при которых изделия сохраняют работоспособность (без перегрева или разрушения элементов). В НТД в числе номинальных значений ВВФ также могут быть заданы рабочие и предельные рабочие значения.
2 Предельные рабочие значения ВВФ – значения ВВФ, в пределах которых изделия могут редко оказываться в эксплуатации и должны при этом:
а) сохранять работоспособность, но могут не сохранять требуемые метрологические и эксплуатационные характеристики (при этом в стандарте или технических условиях на изделия указывают допустимые отклонения значений метрологических и эксплуатационных характеристик, если эти отклонения имеют место);
б) восстанавливать требуемые значения метрологических и эксплуатационных характеристик после прекращения действия ВВФ в области границ диапазона.

	4 номинальные условия эксплуатации: Совокупность номинальных значений ВВФ, определяющих условия эксплуатации, для которых рассчитаны и изготовлены изделия или группы изделий
	en
	nominal operating conditions

	5 эффективное значение ВВФ: Условное постоянное значение ВВФ, принимаемое при расчетах номинальных параметров изделия, влияющих на срок службы и(или) сохраняемости, существенно зависящих от данного ВВФ и нормированных для работы в течение срока службы и(или) сохраняемости
	en
	effective value of exposure factor

	Примечание – Воздействие ВВФ на уровне эффективного значения, как правило, эквивалентно воздействию данного фактора при переменном значении в процессе эксплуатации.

	6 стойкость изделия к ВВФ: Сохранение работоспособности изделия во время и после воздействия на него определенного ВВФ в пределах заданного диапазона значений в течение всего срока службы
	en
	product resistance to external factor

	7 устойчивость изделия к ВВФ: Свойство изделия сохранять работоспособность во время действия на него определенного ВВФ в пределах заданного диапазона значений
	en
	product stability to external factor

	8 прочность изделия к ВВФ: Свойство изделия сохранять работоспособность после воздействия на него определенного ВВФ в пределах заданного диапазона значений
	en
	product strength to external factor


[bookmark: _Toc232710139]3.2 Механические ВВФ
	9 шум: Нерегулярное или статистически случайное колебание воздуха
	en
	noise

	10 механический удар: Кратковременное внешнее механическое воздействие на изделие, возникающее вследствие его столкновения с другим твёрдым телом или резкого изменения скорости движения
	en
	mechanical shock

	Примечания:
1 При механическом ударе возникает ударное ускорение и сопутствующие механические напряжения в материале.
2 Механический удар может быть однократного и многократного действия.
3 Разновидностью механического удара является баллистический удар. Баллистический удар – удар тела при его встрече с преградой в процессе баллистического полета.
Баллистический полет – полет тела, происходящий при отсутствии аэродинамической подъемной силы. 

	11 гидравлический удар: Механическое воздействие жидкости в результате перепада давления, связанного с резким изменением скорости ее потока 
	en
	hydraulic shock

	Примечания:
1 Гидравлический удар может приводить к резкому повышению или понижению давления, например, при слишком быстрой остановке потока жидкости, при наличии в трубопроводе воздушных пробок или кавитационных полостей, разрыве труб и других нарушениях в работе гидравлической системы. 
2 Гидравлический удар сопровождается образованием ударной волны, распространяющейся по всей системе.
3 Перепад давления, возникающий при гидравлическом ударе, может значительно превышать номинальные значения.

	12 аэродинамический удар: Механическое воздействие ударной волны на летательный аппарат в момент достижения им сверхзвуковой скорости при движении в атмосфере
	en
	аerodynamic shock

	Примечания:
1 Аэродинамический удар связан с резким изменением характера обтекания корпуса летательного аппарата потоком воздуха, сопровождающимся быстрым увеличением аэродинамического сопротивления
2 Аэродинамический удар проявляется в виде толчков, тряски и вибрации частей конструкции летательного аппарата

	13 звуковой удар: Акустический эффект воздействия на окружающую среду ударных волн, образующихся при движении летательных аппаратов в атмосфере на сверхзвуковой скорости 

[ГОСТ 23281-78, статья 114]
	en
	supersonic boom

	Примечание – В отличии от аэродинамического удара звуковой удар является результатом постоянного образования ударных волн при движении летательного аппарата на сверхзвуковой скорости. 

	14 ударная волна: Распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью переходная область газа, жидкости или твердого тела, в которой происходит скачкообразное изменение параметров
	en
	shock wave, 
overpressure wave

	Примечание – При переходе через фронт волны резко изменяются давление, плотность, температура, вязкость и другие параметры среды.

	15 сейсмическое воздействие: Подземное или поверхностное колебательное движение земной коры, вызванное естественными (природными) или техногенными факторами
	en
	seismic impact

	Примечание – Сейсмическое воздействие охватывает все виды колебаний земной коры, вызванные сдвигом тектонических плит, оползнями, взрывами, строительными работами.  природные (сдвиги тектонических плит.

	16 воздействие землетрясения: Сейсмическое воздействие, вызванное естественными причинами
	en
	earthquake effect

	17 сейсмический удар: Кратковременное сейсмическое воздействие, вызванное неприродными явлениями (подземными взрывами) и колебаниями земной коры
	en
	seismic shock

	18 качка: Динамическое явление, связанное с колебанием изделия относительно положения равновесия
	en
	rocking

	Примечание – Различают качку бортовую и килевую (изменение угла наклона вертикальной оси при повороте вокруг продольной или поперечной оси), и вертикальную (возвратно-поступательное движение вдоль вертикальной оси).

	19 крен: Наклон изделия, при котором его вертикальная ось в поперечной плоскости симметрии отклонена от вертикали к поверхности земли
	en
	heeling

	Примечания:
1 Крен возникает при повороте изделия вокруг его продольной оси.
2 Термин «крен» наиболее часто применяют в авиации и судоходстве.

	20 дифферент: Наклон изделия, при котором его вертикальная ось в продольной плоскости симметрии отклонена от вертикали к поверхности земли
	en
	different

	Примечания:
1 Дифферент возникает при повороте изделия вокруг его поперечной оси.
2 Термин «дифферент» наиболее часто применяют в авиации и судоходстве.
3 Дифферент устраняют перераспределением грузов по длине изделия (в судах перераспределением водяного балласта).

	21 механические колебания: Колебания значений кинематической или динамической величины, характеризующей механическую систему 
	en
	mechanical oscillation


	22 вибрация: Движение точки или механической системы, при котором происходят колебания характеризующих его скалярных величин
[ГОСТ 24346-80, статья 3]
	en
	vibration

	23 случайные колебания (вибрация): Колебания (вибрация), представляющие собой случайный процесс
[ГОСТ 24346-80, статья 81]
	en
	random vibrations

	24 гармонические колебания (вибрация): Колебания (вибрация), при которых значения колеблющейся величины (характеризующей вибрацию) изменяются во времени по синусоидальному закону
[ГОСТ 24346-80, статья 29]
	en
	harmonic vibrations

	25 механическое давление: Давление, характеризующееся интенсивностью нормальных сил, с которой одно тело или среда действует на поверхность другого тела или среды
	en
	mechanical pressure

	Примечание – Механическое давление может быть следующих видов: гидравлическое, пневматическое, давление света, давление газовой среды.

	26 статическое давление: Механическое давление, интенсивность, точка приложения и направление действия которого изменяются во времени настолько медленно, что силами инерции можно пренебречь
	en
	static pressure

	27 динамическое давление: Механическое давление, интенсивность, точка приложения и направление действия которого изменяются во времени настолько быстро, что силы инерции необходимо учитывать
	en
	dynamic pressure


[bookmark: _Toc232710140]3.3 Климатические ВВФ
	28 атмосферные осадки: Выпадающие или конденсированные осадки
	en
	atmosphere precipitation

	29 атмосферные выпадающие осадки: Вода в жидком и твердом состоянии, выпадающая из облаков
	en
	atmospheric falling rain

	Примечание – Из облаков осадки выпадают в виде дождя, мороси, снега, мокрого снега, снежной и ледяной крупы, снежных зёрен, града, ледяного дождя, ледяных игл.

	30 атмосферные осадки конденсированные: Вода в жидком и твердом состоянии, образующаяся на земной поверхности и на предметах, находящихся вблизи от нее, в результате конденсации водяного пара, находящегося в воздухе
	en
	condensed atmospheric precipitation

	Примечание – В результате конденсации образуются роса, иней, жидкий налёт, изморось. Осаждение переохлаждённого дождя, мороси, тумана на земной поверхности и предметах приводит к образованию гололёда.

	31 морской туман: Конденсационный аэрозоль с жидкой дисперсной фазой морской воды, характеризующейся постоянным содержанием солей, в которой массовая доля ионов , , , , , , , , ,  составляет 99,99 %
	en
	sea fog

	32 статическая(ий) пыль (песок): Аэрозоль с твердой дисперсной фазой пылью (песком), находящийся в статическом состоянии
	en
	static dust (sand)

	Примечания
1 Статическая(ий) пыль (песок) может быть причиной коррозии изделий, засорения механизмов и закупорки отверстий, нарушения теплоизоляции, коротких замыканий электрооборудования и других неблагоприятных явлений. 

	33 динамическая(ий) пыль (песок): Аэрозоль с твердой дисперсной фазой пылью (песком), находящийся в динамическом состоянии
	en
	dynamic dust (sand)

	Примечания
1 Динамическая(ий) пыль(песок) в отличии от статической(ого) находится во взвешенном состоянии и циркулирует под действием потоков воздуха.
2 Динамическая(ий) пыль (песок) оказывает абразивное воздействие на изделия и материалы.

	34 ветер: Движение воздуха относительно земной поверхности, возникающее в результате неравномерного распределения атмосферного давления и направленное от области с высоким давлением к области с низким давлением.
	en
	wind

	Примечания
1 Ветер – это направленное движение потока воздуха со скоростью более 0,6 м∙с-1. 
2 Направление ветра определяют по азимуту с началом отсчета от географического севера и выражают в градусах угла (). Скорость (силу) ветра выражают в м/с, км/ч или баллах по шкале Бофорта.

	35 коррозионно-активный агент морской воды: Вещество, находящееся в морской воде и приводящее к ускорению процессов разрушения изделия в результате коррозии.
	en
	seawater corrosive agent

	Примечание – В морской воде коррозионной активностью обладают электролиты (кислоты, щелочи, соли, главным образом, хлориды, сульфаты, карбонаты щелочных и щелочно-земельных металлов), кислород, углекислый газ, ионы тяжелых металлов и другие вещества, способные вступать в специфические окислительно-восстановительные реакции.

	36 коррозионно-активный агент почвенно-грунтовой среды: Вещество, находящееся в почве и грунте и приводящее к ускорению процессов разрушения изделия в результате коррозии. 
	en
	corrosive agent of soil-subsoil environment 

	Примечания 
1 Коррозионно-активные агенты почвы – это электролиты (кислоты, щелочи, соли, главным образом, хлориды, нитраты, сульфаты, карбонаты щелочных и щелочно-земельных металлов), соединения входящие в состав гумуса, продукты метаболизма микроорганизмов и другие.

	37 коррозионно-активный агент окружающей среды: Вещество, находящееся в атмосфере и приводящее к ускорению процессов разрушения изделия в результате коррозии. 
	en
	environmentally corrosive agent

	Примечание – Коррозионно-активные агенты воздуха – это, например, сернистый газ, а также электролиты, растворенные в водяном паре.

	38 тепловой удар: Возникающий в результате воздействия энергии в форме теплоты перегрев изделия
	en
	heat stroke

	Примечания 
1 Тепловой удар является следствием избыточного накопления тепла, связанного с неисправностями самого оборудования или систем охлаждения или длительным воздействием аномально высокой температуры окружающей среды.
2 Последствиями теплового удара могут быть ускоренное старение и износ изделия, избыточное термическое расширение, выход из строя полупроводниковых устройств и др.

	39 атмосферное давление: Абсолютное давление околоземной атмосферы
	en
	atmospheric pressure

	40 интегральное солнечное излучение: Электромагнитное излучение, охватывающее заданный фильтрованный спектр длин волн (частот)
	en
	integral solar radiance

	Примечание – На поверхности земли интегральное солнечное излучение представляет собой сумму прямого и рассеянного света.


[bookmark: _Toc232710141]3.4 Биологические ВВФ
	41 биологический ВВФ: Организмы или их сообщества, оказывающие внешние воздействия и вызывающие нарушение исправного и работоспособного состояния изделия
	en
	biological exposure factor

	42 бактерия: Микроорганизм, обладающий клеточной оболочкой, но не имеющий клеточного ядра, размножающийся простым делением и способствующий разрушению изделий
	en
	bacterium

	43 плесневый гриб: Микроорганизм, развивающийся на материалах в виде бархатистого налета, выделяющий органические кислоты и другие метаболиты, способствующие разрушению изделий
	en
	mold fungus, mold-line fungi

	44 обрастание: Заселение и развитие биологического ВВФ на поверхности объекта в водной среде
[адаптировано по ГОСТ 9.102-91, статья 7]
	en
	fouling

	45 обрастатель: Биологический ВВФ, участвующий в обрастании
[адаптировано по ГОСТ 9.102-91, статья 9]
	en
	fouling organism, fouler

	Примечание – К обрастателям относят водные организмы (животные и растения морских и пресных вод), поселяющиеся на каменных сооружениях, подводных частях судов, буев, портовых и других гидротехнических сооружениях, внутри поверхности водяных систем, водозаборных труб, на подводных кабелях и т.п., снижающие скорость хода судов, уменьшающие ток воды в водопроводах, снижающие эффективность охлаждающих устройств и способствующие коррозии металлических и бетонных подводных сооружений.


[bookmark: _Toc232710142]3.5 ВВФ специальных сред
	46 специальная среда: Газообразная или жидкая среда, содержащая неорганические и органические соединения, масла, смазки, растворители, топлива, рабочие растворы, рабочие тела, внешние по отношению к изделию, которые вызывают или могут вызвать ограничение или потерю работоспособного состояния изделия в процессе эксплуатации или хранения
	en
	specialized environment

	47 среда заполнения: Среда, используемая для заполнения объема, в котором эксплуатируется изделие
	en
	filling environment

	48 рабочее тело: Газообразное или жидкое вещество, с помощью которого осуществляется преобразование одного вида энергии в другой 
	en
	working medium

	Примечание – Например, рабочее тело расширяется при подведении к нему энергии в форме теплоты, или сжимается при охлаждении, тем самым осуществляя механическую работу. 

	49 испытательная среда: Специальная среда, воздействующая на изделие при проведении испытаний
	en
	test medium

	50 рабочий раствор: Специальная среда, представляющая собой раствор органических и(или) неорганических веществ, применяемый для дезинфекции, дезактивации, стерилизации и дегазации
	en
	working solution

	51 радиоактивный аэрозоль: Аэрозоль, в состав дисперсной фазы которого входят радионуклиды
	en
	radioactive aerosol, radioaerosol


[bookmark: _Toc232710143]3.6 Термические ВВФ
	52 термический удар: Воздействие резкого (одноразового) практически мгновенного и при этом неоднородного изменения температуры на изделие.
	en
	heat shock; temperature shock; thermal shock

	Примечания
1 Термический удар возникает как при быстром охлаждении, так и при быстром нагревании изделия и характеризуется значительной скоростью изменения температуры.
2 Наиболее опасен термический удар для хрупких материалов, материалов с высоким коэффициентом теплового расширения (полимеры) или конструкций, сочетающих материалы, имеющие значительно отличающиеся коэффициенты теплового расширения.
3 Результатом воздействия термического удара могут быть трещины и расслоения материалов, разрушение и потеря герметичности соединений.

	53 радиационное разогревание: Повышение температуры конструктивных элементов изделий, облучаемых ионизирующим излучением, в результате превращения поглощенной материалами этих изделий энергии излучения в тепловую энергию
	en
	radiative heating

	54 электрическое разогревание: Повышение температуры конструктивных элементов изделия под действием электрического поля, в результате превращения электрической энергии в тепловую энергию
	en
	electric heating

	55 ультразвуковое разогревание: Повышение температуры конструктивных элементов изделия под действием ультразвука, в результате превращения энергии ультразвуковых колебаний в тепловую энергию
	en
	ultrasound heating

	56 аэродинамический нагрев: Нагревание обтекаемой газом поверхности тела, движущегося в газообразной среде с большой скоростью при наличии конвективного, а при гиперзвуковых скоростях и радиационного теплообмена с газовой средой в пограничном или ударном слое

[ГОСТ 23281-78, статья 115]
	en 
	aerodynamic heating

	57 термоциклирование: Многократное чередование воздействия высокой и низкой температуры 
	en
	thermal cycling

	58 сухое тепло: Длительное воздействие высокой температуры на изделия в условиях пониженной влажности
	en
	dry heat

	59 холод: Длительное воздействие низкой температуры на изделия 
	en
	cold

	60 влажное тепло: Длительное воздействие высокой температуры на изделия в условиях повышенной влажности
	en
	damp heat


[bookmark: _Toc232710144]3.7 ВВФ электромагнитных полей
	61 лазерное излучение: Электромагнитное хроматическое излучение видимого, инфракрасного и ультрафиолетового диапазона, основанное на вынужденной эмиссии излучения атомов и молекул
	en
	laser emission

	Примечание – Вынужденное излучение представляет собой когерентное электромагнитное излучение, возникающее при вынужденных переходах электронов между энергетическими уровнями атома или молекулы (совпадающее по направлению, частоте, фазе и поляризации с возбуждающим излучением).
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Алфавитный указатель терминов
[bookmark: _Toc78298264][bookmark: _Toc108418236][bookmark: _Toc109475836][bookmark: _Toc109476528][bookmark: _Toc109482355]В таблице А.1 приведен алфавитный указатель терминов, установленных в настоящем стандарте. Для предпочтительных терминов использован прямой шрифт, для синонимов – курсив.

Таблица А.1 – Указатель установленных терминов
	Термин
	Пункт (подпункт)

	атмосферное давление
	39

	атмосферные выпадающие осадки
	29

	атмосферные осадки
	28

	атмосферные осадки конденсированные
	30

	аэродинамический нагрев
	56

	аэродинамический удар
	12

	бактерия
	42

	биологический ВВФ
	41

	ветер
	34

	вибрация
	22

	влажное тепло
	60

	внешний воздействующий фактор
	1

	воздействие землетрясения
	16

	гармонические колебания (вибрация)
	24

	гидравлический удар
	11

	динамическое давление
	27

	динамическая(ий) пыль (песок)
	33

	дифферент
	20

	звуковой удар
	13

	интегральное солнечное излучение
	40

	испытательная среда
	49

	качка
	18

	коррозионно-активный агент морской воды
	35

	коррозионно-активный агент окружающей среды
	37

	коррозионно-активный агент почвенно-грунтовой среды
	36

	крен
	19

	лазерное излучение
	61

	механические колебания
	21

	механический удар
	10

	механическое давление
	25

	морской туман
	31

	номинальные значения ВВФ
	3

	номинальные условия эксплуатации
	4

	обрастание
	44

	обрастатель
	45



Окончание таблицы А.1
	Термин
	Пункт (подпункт)

	опорное значение ВВФ
	2

	плесневый гриб
	43

	прочность изделия к ВВФ
	8

	рабочее тело
	48

	рабочий раствор
	50

	радиационное разогревание
	53

	радиоактивный аэрозоль
	51

	сейсмический удар
	17

	сейсмическое воздействие
	15

	случайные колебания (вибрация)
	23

	специальная среда
	46

	среда заполнения
	47

	статическая(ий) пыль (песок)
	32

	статическое давление
	26

	стойкость изделия к ВВФ
	6

	сухое тепло
	58

	тепловой удар
	38

	термический удар
	52

	термоциклирование
	57

	ударная волна
	14

	ультразвуковое разогревание
	55

	устойчивость изделия к ВВФ
	7

	холод
	59

	шум
	9

	электрическое разогревание
	54

	эффективное значение ВВФ
	5
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(справочное) 
Алфавитный указатель терминов на английском языке
В таблице А.1 приведен алфавитный указатель терминов, установленных в настоящем стандарте. Для предпочтительных терминов использован прямой шрифт, для синонимов – курсив.
Таблица В.1 – Указатель установленных терминов на английском языке
	Термин
	Пункт (подпункт)

	aerodynamic heating
	56

	аerodynamic shock
	12

	atmosphere precipitation
	28

	atmospheric pressure
	39

	atmospheric falling rain
	29

	bacterium
	42

	biological exposure factor
	41

	cold
	59

	condensed atmospheric precipitation
	30

	corrosive agent of soil-subsoil environment
	36

	damp heat
	60

	different
	20

	dry heat
	58

	dynamic dust (sand)
	33

	dynamic pressure
	27

	earthquake effect
	16

	effective value of exposure factor
	5

	electric heating
	54

	environmentally corrosive agent
	37

	exposure factor
	1

	filling environment
	47

	fouler
	45

	fouling
	44

	fouling organism
	45

	harmonic vibrations
	24

	heat shock
	52

	heat stroke
	38

	heeling
	19

	hydraulic shock
	11

	integral solar radiance
	40

	laser emission
	61

	mechanical oscillation
	21

	mechanical pressure
	25

	mechanical shock
	10




Окончание таблицы В.1
	Термин
	Пункт (подпункт)

	mold fungus
	43

	mold-line fungi
	43

	noise
	9

	nominal operating conditions
	4

	nominal values of exposure factor
	33

	overpressure wave
	14

	product resistance to external factor
	6

	product stability to external factor
	7

	product strength to external factor
	8

	radiative heating
	53

	radioactive aerosol
	51

	radioaerosol
	51

	random vibrations
	23

	reference value of exposure factor
	2

	rocking
	18

	sea fog
	31

	seawater corrosive agent
	35

	seismic impact
	15

	seismic shock
	17

	shock wave
	14

	specialized environment
	46

	static dust (sand)
	32

	static pressure
	26

	supersonic boom
	13

	thermal cycling
	57

	thermal shock
	52

	temperature shock
	52

	test medium
	49

	ultrasound heating
	55

	vibration
	22

	wind
	34

	working medium
	48

	working solution
	50
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