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Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом крахмала и переработки крахмалсодержащего сырья – филиалом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха» (ВНИИК – филиал ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха»).

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                                      №                 ) 

За принятие проголосовали:
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(ИСО 3166) 004–97
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4 ВЗАМЕН ГОСТ 6034–2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ДЕКСТРИН ТЕХНИЧЕСКИЙ
Технические условия

Technical dextrin. Specifications

                                                      Дата введения – 202          
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1 Область применения 
[bookmark: _Toc69997826][bookmark: _Toc80393417]Настоящий стандарт распространяется на технический декстрин, получаемый термическим методом обработки картофельного, тапиокового, тритикалевого, кукурузного, пшеничного крахмалов.
Технический декстрин (далее – декстрин) применяют в качестве клеящих, связующих и загущающих компонентов в различных отраслях промышленности. 

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 8.135 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов рН 2-го и 3-го разрядов. Технические и метрологические характеристики. Методы их определения
ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте
ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования. 
ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ 12.1.030 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление
ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.009 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования
ГОСТ 450 Кальций хлористый технический. Технические условия
ГОСТ 701 Кислота азотная концентрированная. Технические условия
ГОСТ 857 Кислота соляная синтетическая техническая. Технические условия
ГОСТ 1770 (ИСО 1042–83, ИСО 4788–80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 2226 Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия
ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия
ГОСТ 4329 Реактивы. Квасцы алюмокалиевые. Технические условия
ГОСТ 4403 Ткани для сит из шелковых и синтетических нитей. Общие технические условия
ГОСТ 5100 Сода кальцинированная техническая. Технические условия
ГОСТ 5962 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия
ГОСТ 6613 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 7697 Крахмал кукурузный. Технические условия
ГОСТ 7698 (ИСО 1666–73, ИСО 3188–78, ИСО 3593–81, ИСО 3946–82, 
ИСО 3947–77, ИСО 5378–78, ИСО 5379–83, ИСО 5809–82, ИСО 5810–82) Крахмал. Правила приемки и методы анализа
ГОСТ 7699 Крахмал картофельный. Технические условия
ГОСТ 9147 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
ГОСТ 12026 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
ГОСТ 12966 Алюминия сульфат технический очищенный. Технические условия
ГОСТ 14192 Маркировка грузов
ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 19360 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия
ГОСТ 21650 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования
ГОСТ 24597 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры
ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 26663 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования
ГОСТ 27752 Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы-будильники. Общие технические условия
ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ 29169 (ИСО 648–77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой
ГОСТ 29251 (ИСО 385-1–84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть I. Общие требования
ГОСТ 30090 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия
ГОСТ 31935 Крахмал пшеничный. Технические условия
ГОСТ 32159 Крахмал кукурузный. Общие технические условия
ГОСТ 32522 Мешки тканые полипропиленовые. Общие технические условия
ГОСТ 33776 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды Определение pH, кислотности и щелочности
ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 32902, техническим регламентам или нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт[footnoteRef:1]*, а также следующие термины с соответствующим определением: [1: * Информация о применяемых технических регламентах и нормативных правовых актах в государствах-участниках СНГ, приведена в приложении А.] 

3.1 технический декстрин: Декстрин, получаемый термической обработкой сухого крахмала с применением кислот или щелочей в качестве катализаторов или без них.
3.2 щелочной декстрин: Декстрин, получаемый термической обработкой сухого крахмала с применением щелочей в качестве катализаторов.
4 Технические требования
4.1 Характеристики 
4.1.1 Декстрин должен соответствовать требованиям настоящего стандарта, нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт. 
4.1.2 Декстрин в зависимости от вида крахмала, применяемого для их производства, подразделяют на картофельный, кукурузный, пшеничный, тритикалевый и тапиоковый, а в зависимости от вида катализатора – щелочной, кислотный и бескислотный.
4.1.3 Различают два сорта декстрина (по каждому цвету в отдельности): высший и первый. 
4.1.4 По органолептическим показателям декстрин должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.



Таблица 1
	Наименование показателя
	Характеристика показателя

	Внешний вид
	Однородный порошок

	Цвет
	Белый, палевый, желтый

	Запах
	Свойственный данному виду декстрина, без постороннего запаха



4.1.5 По физико-химическим показателям декстрин должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.
Таблица 2
	Наименование показателя
	Характеристика/значение показателя для декстрина

	
	белого
	палевого
	желтого

	
	высшего
сорта
	первого
сорта
	высшего
сорта
	первого
сорта
	высшего
сорта
	первого
сорта

	Массовая доля влаги, %, не более
	
5,0

	Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество, %, не более:
для декстрина картофельного или тапиокового кислотного
декстрина кукурузного или пшеничного, или тритикалевого кислотного
декстрина картофель-ного или тапиокового бескислотного
декстрина кукурузного или пшеничного, или тритикалевого бескислотного
декстрина картофельного или тапиокового щелочного
декстрина кукурузного или пшеничного, или тритикалевого щелочного
	




0,40


0,22


0,80



0,60


0,80


0,60
	




0,60


0,35


1,00



0,80


1,00


0,80
	




0,40


0,22


0,80



0,60


0,80


0,60
	




0,60


0,35


1,00



0,80


1,00


0,80
	




0,40


0,22


0,80



0,60


0,80


0,60
	




0,60


0,35


1,00



0,80


1,00


0,80


Окончание таблицы 2
	Наименование показателя
	Характеристика/значение показателя для декстрина

	
	белого
	палевого
	желтого

	
	высшего
сорта
	первого
сорта
	высшего
сорта
	первого
сорта
	высшего
сорта
	первого
сорта

	Кислотность – объем раствора гидроокиси натрия концентрацией 
0,1 моль/дм3 (0,1 н) на нейтрализацию кислот и кислых солей, содержащихся в 100 г сухого вещества декстрина, см3, не более:
для декстрина картофельного или тапиокового кислотного
декстрина кукурузного или пшеничного, или тритикалевого кислотного
декстрина картофель-ного или тапиокового бескислотного
декстрина кукурузного или пшеничного,  или тритикалевого бескислотного
	










50


50


70



70

	Водородный показатель pH для щелочного декстрина
	

7,5–12 

	Степень  растворимости декстрина в пересчете на сухое вещество при температуре 20 °С, %, не менее 
	



62
	



78
	



95

	Примечания
1 По согласованию с потребителем допускается массовая доля влаги декстрина до 10 %.
2 Для бескислотного декстрина, применяемого в целлюлозно-бумажной промышленности, допускается степень растворимости в пересчете на сухое вещество от 12 % до 50 %.
3 Значение pH для щелочного декстрина допускается согласовывать с потребителем. 


4.2 Требования к сырью и вспомогательным материалам
4.2.1 Для производства декстрина применяют:
- крахмал картофельный по ГОСТ 7699; 
- крахмал кукурузный по ГОСТ 7697, ГОСТ 32159;
- крахмал тапиоковый; 
- крахмал пшеничный по ГОСТ 31935;
- крахмал тритикалевый; 
- кислоту соляную синтетическую техническую по ГОСТ 857;
- кислоту азотную концентрированную по ГОСТ 701;
- квасцы алюмокалиевые по ГОСТ 4329;
- алюминия сульфат технический очищенный по ГОСТ 12966;
- соду кальцинированную техническую по ГОСТ 5100;
- гидроокись натрия по ГОСТ 4328;
- сетку проволочную тканую с квадратными ячейками № 0315 по ГОСТ 6613;
- ткань капроновую для сит №№ 58, 64, 67 по ГОСТ 4403.
4.2.2 Сырье и вспомогательные материалы, используемое для производства декстринов, должно соответствовать требованиям настоящего стандарта, нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт. 
4.3 Маркировка
4.3.1 Маркировка транспортной упаковки должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт, ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака: «Беречь от влаги».
4.3.2 На каждый мешок с декстринами маркировку наносят типографским способом на ярлык или непосредственно на мешок с использованием трафарета или штампа несмывающейся и не имеющей запаха краской, или любым другим способом, обеспечивающим ее четкое изображение.
Ярлык из плотной бумаги или из плотной бумаги на тканевой или трикотажной основе, или из клееного нетканого полотна, или из других материалов закладывают одним концом в горловину мешка или прикладывают к ней и прошивают одновременно с зашиванием мешка.
На бумажные мешки с декстринами допускается наклеивание ярлыка из плотной бумаги.
Допускаются другие способы маркировки, обеспечивающие сохранность информации при транспортировании и хранении.
На мягкие контейнеры ярлык с маркировкой помещают в карманы.
4.3.3 На каждую единицу транспортной упаковки с декстрином наносят маркировку, содержащую следующую информацию:
- наименование, цвет и сорт декстрина. 
Пример записи наименования – «Декстрин технический картофельный щелочной, белый, высший сорт».
- наименование и местонахождение производителя (юридический адрес);
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- дата изготовления;
- номер партии;
- масса нетто;
- условия хранения. 
Пример записи – «Хранить при относительной влажности воздуха складского помещения не более 75 %»; 
- срок годности;
- обозначение настоящего стандарта;
4.3.4 В маркировке дополнительно указывают:
- сведения рекламного характера;
- штрих-код.
4.4 Упаковка
4.4.1 Транспортная упаковка должна соответствовать требованиям технических регламентов или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт.
4.4.2 Декстрины упаковывают:
- массой нетто не более 40 кг в мешки по ГОСТ 2226; 
- массой нетто 500 кг, 750 кг, 1000 кг в мягкие специализированные контейнеры разового использования из полипропиленовой ткани для сыпучих продуктов (контейнеры типа «Биг-Бэг»), а также допускается транспортировать насыпью в специальных транспортных средствах;
- массой не более 40 кг в полипропиленовые мешки по ГОСТ 30090 с пленочным мешком-вкладышем по ГОСТ 19360, в полипропиленовые мешки с ламинированным внутренним слоем, в полипропиленовые мешки с вшитым полиэтиленовым мешком, тканые полипропиленовые мешки по ГОСТ 32522.
4.4.3 Допускается упаковка декстрина в мешки из других упаковочных материалов, а также другие виды упаковки, обеспечивающие сохранение качества и веса продукта. 
4.4.4 Предел допускаемых отрицательных отклонений содержимого нетто мешка или контейнера – по ГОСТ 8.579.
4.4.5 Упаковка декстрина, отправляемого в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, – по ГОСТ 15846.

5 Требования безопасности
5.1 Склады для размещения декстрина должны быть оснащены вентиляционными системами по ГОСТ 12.4.021, соответствовать требованиям пожаробезопасности по ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.018, электробезопасности — по ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.
5.2 Производственное оборудование должно соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003.
5.3 Содержание пыли в воздухе рабочей зоны не должно превышать допустимых значений по ГОСТ 12.1.005.

6 Правила приемки
6.1 Декстрин принимают партиями.
Партией считают определенное количество продукции одного наименования, цвета и сорта, одинаково упакованной, произведенной одним изготовителем по одному документу в определенный промежуток времени, сопровождаемое товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость продукции.
6.2 Правила приемки декстрина – по ГОСТ 7698 со следующими дополнениями:
- для декстрина, упакованного в контейнеры, – проверяют каждый контейнер;
- для декстрина, упакованного в специализированное транспортное средство, – проверяют каждое транспортное средство.
6.3 Органолептические показатели определяют в каждой партии.
6.4 Физико-химические показатели (массовую долю влаги, массовую долю общей золы, кислотность, водородный показатель (pH), степень растворимости) определяют не реже одного раза в десять дней, а также при поступлении новой партии сырья или по требованию потребителя. 
6.5 При получении неудовлетворительных результатов анализов хотя бы по одному показателю проводят повторные анализы на удвоенной выборке, взятой от той же партии.
Результаты повторных анализов распространяются на всю партию и считаются окончательными.

7 Методы контроля
7.1 Требования к условиям измерений 
При подготовке и проведении анализа должны быть соблюдены следующие условия:
- температура окружающего воздуха.......................................от 18 °С до 25 °С;
- относительная влажность воздуха ........................................ от 40 % до 75 %.
Помещение, в котором проводят анализ, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
7.2 Отбор и подготовка проб к анализу – по ГОСТ 7698.
7.3 Метод определения внешнего вида – визуально.
7.4 Определение цвета, запаха – по ГОСТ 7698.
7.5 Метод определения массовой доли влаги
7.5.1 Сущность метода
Сущность метода заключается в высушивании навески декстрина при температуре (130 ± 2) °С в течение 40 мин.
7.5.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда и материалы
Весы по ГОСТ OIML R 76-1, обеспечивающие точность взвешивания с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,003 г.
Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание заданного температурного режима от 20 °С до 200 °С с погрешностью ±2 °С.
Термометр жидкостной стеклянный с диапазоном измерения от 0 °С до 
200 °С, с ценой деления шкалы 2 °С по ГОСТ 28498.
Стаканчики стеклянные для взвешивания (бюксы) типа СВ-19/9 по ГОСТ 25336 или бюксы металлические.
Эксикатор исполнения 2 по ГОСТ 25336 с фарфоровой вставкой по 
ГОСТ 9147.
Кальций хлористый технический по ГОСТ 450.
Часы электронно-механические кварцевые по ГОСТ 27752.
Шпатель.
Щипцы металлические лабораторные.
Вазелин технический.
Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам, а также посуды и материалов, по качеству не уступающих вышеуказанным.
7.5.3 Подготовка к анализу 
Подготовленный эксикатор заполняют осушителем (кальций хлористый).
Пришлифованную поверхность крышки эксикатора смазывают тонким слоем вазелина. При открывании крышки ее сдвигают в сторону, не поднимая в вертикальное положение.
 В зависимости от продолжительности работы, но не менее одного раза в месяц, проводят регенерацию (обезвоживание) хлористого кальция. Реактив насыпают слоем не толще 1-2 см в фарфоровую чашку вместимостью 500 см3 и прокаливают в сушильном шкафу при температуре (110 ± 2) °С. Когда вся вода испарится, прокаливание продолжают еще один-два часа, затем разбивают спекшуюся соль на более мелкие куски и еще теплой помещают в заранее подготовленную сухую емкость.
Открытый стеклянный стаканчик для взвешивания (бюксу) или металлическую бюксу вместе с крышкой помещают в сушильный шкаф, нагретый до температуры (130 ± 2) °С. Выдерживают в течение одного часа. Стаканчик или бюксу закрывают крышкой перед взвешиванием, помещают для охлаждения в эксикатор выдерживают перед взвешиванием не менее 30 мин. Взвешивание проводят с записью результата до второго десятичного знака.
Измерения проводят в двух параллелях. В предварительно подготовленную бюксу взвешивают навеску декстрина приблизительно 5 г с записью результата до второго десятичного знака.
7.5.4 Проведение анализа
В предварительно подготовленную бюксу взвешивают навеску декстрина примерно 5 г с записью результата до второго десятичного знака.
При достижении в сушильном шкафу температуры (130 ± 2) °С открытую бюксу с навеской и крышку помещают в шкаф и сушат в течение 40 мин. Началом сушки считают момент достижения  температуры (130 ±  2) °С после внесения бюксы в шкаф.
По истечении 40 мин бюксу вынимают из шкафа, закрывают крышкой и ставят в эксикатор на 30 мин для охлаждения и взвешивают с записью результата до второго десятичного знака.
7.5.5 Обработка результатов
Массовую долю влаги Х1, %, вычисляют по формуле 
			                        	X₁ ,				           (1)
где m₁ – масса бюксы с навеской до высушивания, г;
m₂ – масса бюксы с навеской после высушивания, г;
m – масса навески декстрина, г;
100 – коэффициент пересчета массовой доли декстрина в проценты.
Результаты вычислений записывают до второго десятичного знака.
За окончательный результат определения массовой доли влаги принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений, округленное до первого десятичного знака.
Предел повторяемости (сходимости) r – абсолютное значение разности между результатами двух измерений, полученными в условиях повторяемости при 
Р = 95 %, не должен превышать 0,5 %.
Предел воспроизводимости R – абсолютное значение разности между результатами двух измерений, полученными в условиях воспроизводимости при 
Р = 95 %, не должен превышать 1,0 %.
Граница абсолютной погрешности метода ±0,7 % при Р = 95 %.
Результат анализа в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде
                                               X̅ ± Δ при Р = 0,95,                                                (2)
где X̅ – среднеарифметическое значение двух измерений, выполненных в условиях
повторяемости, %;
±Δ – значение границ абсолютной погрешности результата анализа при Р = 95 %, %.
7.6 Метод определения массовой доли общей золы в пересчете на сухое вещество – по ГОСТ 7698.
7.7 Метод определения кислотности
7.7.1 Сущность метода
Сущность метода заключается в нейтрализации 100 г декстрина раствором гидроокиси натрия с молярной концентрацией 0,1 моль/дм3 (0,1 н) в присутствии индикатора фенолфталеина.
7.7.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда и реактивы
Весы по ГОСТ OIML R 76-1, обеспечивающие точность взвешивания с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,003 г.
Колбы конические Кн-2-250-34, Кн-2-500-34 ТС или ТХС по ГОСТ 25336.
Цилиндры 1-100, 1-250, 1-500 по ГОСТ 1770.
Пипетки 2-2-25 по ГОСТ 29169.
Бюретка 1-1(2;3)-2-50-0,1 по ГОСТ 29251.
Секундомер механический однострелочный с ценой деления шкалы 0,2 с с погрешностью ±1,6 с за 60 мин.
Капельница 2-50 ХС по ГОСТ 25336.
Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, водный раствор концентрацией 
0,1 моль/дм3 (0,1 н).
Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962 или спирт этиловый питьевой. 
Фенолфталеин, спиртовой раствор с массовой долей фенолфталеина 1 %.
Палочка стеклянная или пластиковая.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам, а также посуды и реактивов, по качеству не уступающих вышеуказанным.
7.7.3 Подготовка к анализу
В коническую колбу приливают цилиндром 500 см3 дистиллированной воды, прибавляют несколько капель фенолфталеина и нейтрализуют раствором гидроокиси натрия до появления устойчивой розовой окраски.

7.7.4 Проведение анализа
В коническую колбу взвешивают навеску декстрина примерно 5 г с записью результата до второго десятичного знака, приливают не менее 100 см3 дистиллированной нейтрализованной воды (чем темнее декстрин, тем больше приливают воды), тщательно перемешивают стеклянной палочкой, затем прибавляют три-пять капель раствора фенолфталеина и титруют раствором гидроокиси натрия с молярной концентрацией 0,1 моль/дм3 до заметной розовой окраски, не исчезающей в течение 1 мин.
Так как декстрин адсорбирует фенолфталеин, то в конце титрования добавляют еще две-три капли фенолфталеина.
7.7.5 Обработка результатов
Кислотность Х2, см3, раствора гидроокиси натрия на 100 г сухого вещества декстрина вычисляют по формуле
                                                   ,                           	                     (3)
где V – объем раствора гидроокиси натрия, концентрацией 0,1 моль/дм3 (0,1 н), пошедший на титрование, см3;
100 – коэффициент пересчета навески на 100 г сухих веществ;
100 – коэффициент пересчета массовой доли декстрина в проценты;
m – масса навески декстрина, г;
100 – W – массовая доля сухих веществ в декстрине, %.
Результаты вычислений записывают до первого десятичного знака.
За окончательный результат определения кислотности принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений, округленное до целого числа.
Предел повторяемости (сходимости) r – абсолютное значение разности между результатами двух измерений, полученными в условиях повторяемости при 
Р = 95 %, не должен превышать 0,3 см3.
Предел воспроизводимости R – абсолютное значение разности между результатами двух измерений, полученными в условиях воспроизводимости при 
Р = 95 %, не должен превышать 0,6 см3.
Граница абсолютной погрешности метода ±0,4 см3 при Р = 95 %.
Результат анализа в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде
                                            X̅ ± Δ, при Р = 0,95,                                                      (4)
где X̅ – среднеарифметическое значение двух измерений, выполненных в условиях повторяемости, см3;
±Δ – значение границ абсолютной погрешности результата анализа при Р = 95 %.
7.8 Метод определения водородного показателя pH
7.8.1 Сущность метода
Сущность метода заключается в потенциометрическом определении активности ионов водорода (pH).
7.8.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда,  реактивы и материалы
Весы по ГОСТ OIML R 76-1, пределами обеспечивающие точность взвешивания с допускаемой абсолютной погрешностью не более ±0,003 г.
pH-метр лабораторный со стеклянным электродом с диапазоном измерения от 1 до 14 ед. pH и термокомпенсатором с допускаемой абсолютной погрешностью измерения ±0,05 ед. pH.
Стаканы стеклянные типа В(Н)—1(2)—150 ТС или ТХС по ГОСТ 25336.
Цилиндры мерные типа 1(3)—100—2 по ГОСТ 1770.
Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Палочка стеклянная или шпатель пластиковый.
Стандарт-титры для приготовления буферных растворов по ГОСТ 8.135.
Мешалка лабораторная.
Часы электронно-механические по ГОСТ 27752.
Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам, а также посуды, реактивов и материалов, по качеству не уступающих вышеуказанным.
7.8.3 Подготовка к проведению анализа
Проводят калибровку pH-метра по буферным растворам согласно инструкции по эксплуатации прибора.
7.8.4 Проведение анализа
Перед проведением каждого анализа электроды тщательно промывают дистиллированной водой и насухо протирают фильтровальной бумагой.
В стеклянный стакан помещают декстрин массой (10,0 ± 0,1) г, с помощью цилиндра приливают 90 см3 дистиллированной воды и тщательно перемешивают стеклянной палочкой в течение одного часа и фильтруют. В полученном фильтрате определяют величину pH в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.
Проводят два параллельных определения.
7.8.5 Обработка и оформление результатов измерений
Результаты измерений записывают до второго десятичного знака.
За окончательный результат измерений pH принимают средне-арифметическое значение двух параллельных измерений, округленное до первого десятичного знака.
Предел повторяемости (сходимости) r – абсолютное значение разности между результатами двух измерений, полученными в условиях повторяемости при 
Р = 95 %, не должен превышать 0,10 ед. pH.
Предел воспроизводимости R – абсолютное значение разности между результатами двух измерений, полученными в условиях воспроизводимости при 
Р = 95 %, не должен превышать 0,20 ед. pH.
Граница абсолютной погрешности метода ±0,10 ед. pH при Р = 95 %.
Результат анализа в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде
                                                X̅ ± Δ, при Р = 0,95,                                                 (5)
где X̅ – среднеарифметическое значение двух параллельных измерений, ед. pH;
±Δ – значение границ абсолютной погрешности результата анализа при 
Р = 95 %, ед. pH.
7.9 Метод определения степени растворимости
7.9.1 Сущность метода
Сущность метода заключается в растворении навески декстрина в воде и определении количества декстрина, перешедшего в раствор.
7.9.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда и материалы
Весы по ГОСТ OIML R 76-1, обеспечивающие точность взвешивания с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,003 г.
Рефрактометр лабораторный, шкала которого градуирована в единицах массовой доли сахарозы, с ценой деления не более ±0,2 % .
Термометр ртутный стеклянный лабораторный по ГОСТ 28498 с диапазоном измерений от 0 °С до 100 °С и пределом допускаемой погрешности не более ±0,5 °С.  
- ступка и пестик фарфоровые по ГОСТ 9147.
- цилиндры 1-100 по ГОСТ 1770.
- воронка стеклянная по ГОСТ 25336.
- колбы мерные 2–250–2 по ГОСТ 1770.
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам, а также посуды и материалов, по качеству не уступающих вышеуказанным.
7.9.3 Проведение анализа
На белом листе бумаги взвешивают навеску декстрина массой 25 г с записью результата до второго десятичного знака и осторожно переносят в фарфоровую ступку, наливают до 100 см3 дистиллированной воды и тщательно растирают пестиком декстрин с водой до полного исчезновения комков. Полученную смесь осторожно, через стеклянную воронку переливают в мерную колбу вместимостью 250 см3, ступку, пестик и воронку тщательно ополаскивают и все промывные воды сливают в колбу. Мерную колбу доливают водой до метки, дисперсию взбалтывают в течение 5 мин и фильтруют через воронку с бумажным фильтром.
Несколько капель фильтрата помещают между плоскостями двух призм рефрактометра и определяют содержание сухих веществ.
Измерения проводят в соответствии с инструкцией к прибору.
Если рефрактометр не снабжен средством регулирования температуры, то измерения допускается проводить при температуре от 15 °С до 25 °С. В полученное значение вносят температурную поправку, значение которой указано в 
приложении Б.
Определяют по шкале прибора массовую долю сухих веществ по сахарозе в процентах до первого десятичного знака.
Проводят два параллельных определения.
7.9.4 Обработка результатов измерений
Степень растворимости декстрина Х3 ,%, вычисляют по формуле
                                                 ,                                                              (6)
где а – сухое вещество декстрина, найденное по рефрактометру, %;
100 – коэффициент пересчета массовой доли декстрина в проценты;
10 – коэффициент пересчета на 100 г декстрина;
100 – W – массовая доля сухих веществ в испытуемом декстрине, %.
Результаты вычислений записывают до первого десятичного знака.
За окончательный результат определения степени растворения декстрина принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений, округленное до целого числа.
Предел повторяемости (сходимости) r – абсолютное значение разности между результатами двух измерений, полученными в условиях повторяемости при 
Р = 95 %, не должен превышать 0,5 %.
Предел воспроизводимости R – абсолютное значение разности между результатами двух измерений, полученными в условиях воспроизводимости при 
Р = 95 %, не должен превышать 1,0 %.
Граница абсолютной погрешности метода ±0,7 % при Р = 95 %.
Результат анализа в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде
                                          X̅ ± Δ, при Р = 0,95,                                                         (7)
где X̅ – среднеарифметическое значение двух измерений, выполненных в условиях повторяемости, %;
±Δ – значение границ абсолютной погрешности результата анализа при Р = 95 %,%.
7.10 Допускается проводить испытания по другим нормативным документам на методы испытаний, а также методикам выполнения измерений, прошедшим метрологическую аттестацию и обеспечивающим сопоставимость результатов испытаний с указанными методами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.
7.11 При необходимости, для предоставления результата с учетом неопределенности, ее вычисляют по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

8 Транспортирование и хранение
8.1 Декстрин транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
Пакетирование при транспортировании – по ГОСТ 24597, ГОСТ 26663 и 
ГОСТ 21650.
Не допускается перевозка декстрина в транспортных средствах, в которых транспортировались ядовитые и резко пахнущие грузы, а также с продуктами, обладающими специфическими запахами.
8.2 Декстрин хранят в сухих, хорошо проветриваемых складских помещениях, без постороннего запаха, не загрязненных вредителями хлебных запасов, с относительной влажностью воздуха не более 75 %.
8.3 Срок годности декстрина устанавливает изготовитель и вносит в технологическую документацию на производство декстрина.


























Приложение А
(справочное)

Информация о применяемых технических регламентах и
нормативных правовых актах в государствах – участниках СНГ

Таблица А.1 
	Структурный элемент настоящего стандарта
	Технический регламент или нормативный правовой акт
	Государство –участник СНГ

	Раздел 3, 4.4.1
	ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки»
	AM, BY, KZ, KG, RU

	Раздел 3, 4.4.1
	ТР РУз «О безопасности упаковки и укупорочных средств», утвержденный  ПКМ РУз № 109 от 24 февраля 2025 г.
	UZ





















Приложение Б
(обязательное)

Температурные поправки при рефрактометрических измерениях

Таблица Б.1
	Температура,
°С
	Содержание сахарозы, % (° Брикса)

	
	5
	10
	15
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	75

		От показания прибора следует вычесть

	15
	0,25 
	0,27
	0,31
	0,31
	0,34
	0,35
	0,36
	0,37
	0,36
	0,36

	16
	0,21 
	0,23
	0,27
	0,27
	0,29
	0,31
	0,31
	0,32
	0,31
	0,23

	17
	0,16 
	0,18
	0,20
	0,20
	0,22
	0,23
	0,23
	0,23
	0,20
	0,17

	18
	0,11 
	0,12
	0,14
	0,15
	0,16
	0,16
	0,15
	0,12
	0,12
	0,09

	19
	0,06 
	0,07
	0,08
	0,08
	0,08
	0,09
	0,09
	0,08
	0,07
	0,05

	От показания прибора следует вычесть

	21
	0,06 
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	22
	0,12  
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	23
	0,18 
	0,20
	0,20
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,22
	0,22
	0,22

	24
	0,24 
	0,26
	0,26
	0,27
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,29
	0,29

	25
	0,30 
	0,32
	0,32
	0,34
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,37
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