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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОНСТРУКЦИИ ФАСАДНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ 

Общие технические условия
Дата введения ____ -__-__

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на конструкции фасадные светопрозрачные (КФС), применяемые в качестве наружных ненесущих ограждающих конструкций зданий и сооружений, включая стоечно-ригельные, модульные, фахверковые, вантовые, бескаркасные, комбинированные и двухслойные фасадные конструкции.
Настоящий стандарт распространяется на навесные фасады, устанавливаемые вертикально на конструкции здания или под углом до 15° к вертикали. 
Настоящий стандарт распространяется на фасадные светопрозрачные конструкции из алюминиевых сплавов и иных элементов системы, включая профили, ригели, стойки, модули, кронштейны, крепежные элементы, уплотнители, герметики, стекло, стеклопакеты, непрозрачные заполнения, закладные детали и иные комплектующие, необходимые для изготовления, поставки и монтажа фасадной системы.
Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к КФС, требования к комплектности, маркировке, упаковке, транспортированию, хранению, правилам приемки, методам контроля, идентификации продукции, прослеживаемости комплектующих, отбору образцов для испытаний и оформлению результатов контроля.
Требования настоящего стандарта не заменяют проектные расчеты и требования проектной и рабочей документации конкретного объекта строительства, а применяются совместно с ними.

2 Нормативные ссылки 

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:
СТ РК EN 1090-2-2021 Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 2. Технические требования к стальным конструкциям.
ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию.
ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.020-80 Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности.
ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
ГОСТ 111-2014 Стекло листовое бесцветное. Технические условия.
ГОСТ 481-80 Паронит и прокладки из него. Технические условия.
ГОСТ 14791-79 Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия.
ГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент.
ГОСТ 22233-2018 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия.
ГОСТ 21631-2023 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия.
ГОСТ 24767-2018 Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. технические условия.
ГОСТ 24866-2014 Стеклопакеты клееные. Технические условия.
ГОСТ 25621 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования.
ГОСТ 26602.1-2023 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче.
ГОСТ 26602.4-2012 Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света.
ГОСТ 26996-86 Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия.
ГОСТ 27296-2012 Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций.
ГОСТ 27772-2021 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия.
ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.
ГОСТ 30247.4-2022 Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытания на огнестойкость.
ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.
ГОСТ 30698-2014 Стекло закаленное. Технические условия.
ГОСТ 30733-2014 Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. Технические условия.
ГОСТ 30778-2001 Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия.
ГОСТ 30826-2014 Стекло многослойное. Технические условия.
ГОСТ 31014-2002 Профили полиамидные стеклонаполненные. Технические условия.
ГОСТ 31364-2014 Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия.
ГОСТ 33017-2014 Стекло с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием. Технические условия.
ГОСТ 33086-2014 Стекло с солнцезащитным или декоративным мягким покрытием. Технические условия.
ГОСТ 33792-2021 Конструкции фасадные светопрозрачные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости.
ГОСТ 33793-2021 Конструкции фасадные светопрозрачные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке.
ГОСТ 34379-2018 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Правила обследования технического состояния в натурных условиях.
ГОСТ EN 673-2016 Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Метод расчета сопротивления теплопередаче.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Бескаркасная фасадная конструкция: Светопрозрачная ограждающая конструкция без собственного силового каркаса, в которой светопрозрачные элементы крепятся с помощью кронштейнов, точечных креплений или иных элементов непосредственно к строительным конструкциям здания.
3.2 Вантовая фасадная конструкция: Фасадная светопрозрачная конструкция, в которой светопрозрачная оболочка крепится к силовому каркасу из стальных тросов, стержней или иных натянутых элементов с применением точечных креплений.
3.3 Встраиваемая фасадная светопрозрачная конструкция: Фасадная светопрозрачная конструкция, устанавливаемая в стеновой проем, между плитами перекрытий либо в иной предусмотренный проектом строительный проем.
3.4 Двухслойная фасадная конструкция: Фасадная светопрозрачная конструкция, состоящая из наружного и внутреннего слоев остекления и воздушной прослойки между ними.
3.5 Изготовитель: Организация-переработчик системы конструктивных элементов системодержателя, непосредственно изготавливающая конструкции фасадные светопрозрачные.
3.6 Комбинированная фасадная конструкция: Фасадная светопрозрачная конструкция, представляющая собой сочетание двух и более конструктивных решений, выполненных в одной или нескольких плоскостях.
3.7 Кронштейн: Крепежное приспособление, рассчитанное для передачи на несущее основание всех действующих на навесной фасад нагрузок.
3.8 Модульная фасадная конструкция: Фасадная светопрозрачная конструкция, состоящая из набора модулей заводской готовности и межмодульных уплотнений, образующих единую ограждающую оболочку здания.
3.9 Навесная фасадная светопрозрачная конструкция: Фасадная светопрозрачная конструкция, устанавливаемая на относе от каркаса здания с применением кронштейнов, закладных и иных элементов крепления.
3.10 Ригель: Горизонтальный несущий элемент для крепления заполнения навесного фасада. Ригель может быть верхний, нижний и центральный.
3.11 Системный комплект: Набор элементов фасадной светопрозрачной конструкции, поставляемый для изготовления или монтажа фасадной системы в соответствии с технической документацией системодержателя и проектной документацией объекта.
3.12 Системодержатель: Организация, являющаяся разработчиком системы конструктивных элементов, предназначенных для изготовления конструкций фасадных светопрозрачных.  
3.13 Светопрозрачная фасадная конструкция: Наружная ненесущая ограждающая конструкция здания, состоящая из каркаса, крепежных элементов, уплотнителей, светопрозрачного и(или) непрозрачного заполнения, обеспечивающая восприятие эксплуатационных воздействий и передачу нагрузок на несущие конструкции здания.
3.14 Стеклопакет: Объемное изделие, состоящее из двух или трех листов стекла, соединенных между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков, образующих герметически замкнутые камеры, заполненные осушенным воздухом или другим газом.
3.15 Стоечно-ригельная конструкция: Фасадная светопрозрачная конструкция, состоящая из стоек, ригелей, заполнения и соединительных элементов, совместно образующих единую ограждающую оболочку.
3.16 Стойка: Вертикальный несущий элемент для крепления заполнений, который, как правило, воспринимает нагрузки от всей навесной фасадной конструкции и передает их через кронштейны на несущее основание.
3.17 Уплотнитель: Эластичный профиль, служащий для защиты элементов конструкции от попадания влаги.
3.19 Фахверковая фасадная конструкция: Фасадная светопрозрачная конструкция, состоящая из фахверкового силового каркаса и закрепленной на относе от него светопрозрачной оболочки.

4 Классификация

4.1 КФС в зависимости от типа несущей системы подразделяют на:
– стоечно-ригельные;
– модульные;
– фахверковые;
– вантовые;
– бескаркасные;
– комбинированные;
– двухслойные.
4.2 В зависимости от способа поставки КФС подразделяют на:
– поставляемые отдельными элементами;
– поставляемые комплектами;
– поставляемые системными наборами;
– поставляемые укрупненными блоками;
– поставляемые модулями заводской готовности.
4.3 В зависимости от назначения и условий применения КФС подразделяют на конструкции для:
– вертикальных фасадов;
– наклонных фасадов;
– входных групп;
– атриумов;
– витражей;
– зимних садов;
– переходов;
– иных элементов зданий и сооружений в соответствии с проектной документацией.

Примечание - Настоящий стандарт распространяется на указанные конструкции только в случаях, когда они применяются в качестве наружных ненесущих светопрозрачных ограждающих конструкций зданий и сооружений.


5 Общие положения 

5.1 КФС должны обладать свойствами, обеспечивающими ее эксплуатационную пригодность, безопасность и долговечность.
5.2 Техническая документация на КФС, разработанная системодержателем, должна включать:
- альбом технических решений, с полной номенклатурой применяемых материалов и элементов КФС, их техническими характеристиками, базовыми узловыми решениями;
- рекомендации для изготовителя по правилам эксплуатации КФС;
- рекомендации для изготовителя по применению в соответствии с ГОСТ 34379 при определении им периодичности обследования КФС, контроля состояния материалов, их соединений, крепежных элементов, состояния антикоррозионных покрытий.
5.3 Техническая документация на КФС, передаваемая системодержателем изготовителю, может включать: технические условия, технологические карты изготовления КФС и ее элементов, протоколы испытаний, экспертные заключения, произведенные системодержателем расчеты конструкций, программные комплексы для выполнения расчетов при проектировании и т.д.
5.4 Нанесение декоративно-защитного покрытия на поверхности изготавливаемых элементов КФС должно осуществляться в заводских условиях с соблюдением требований ГОСТ 9.402.
5.5 Рабочую документацию на изготовление КФС для конкретного объекта разрабатывает изготовитель или проектная организация на основании технической документации системодержателя (альбома технических решений) и расчетов согласно действующих нормативных документов. Рабочий проект с учетом требований к рабочей документации выполняется по ГОСТ 21.101.


6 Технические требования

6.1 Общие требования

6.1.1 КФС должны быть рассчитаны, изготовлены и смонтированы таким образом, чтобы воспринимать собственный вес, ветровые нагрузки, температурные воздействия, эксплуатационные воздействия, перемещения несущего каркаса здания и иные воздействия, предусмотренные проектной документацией.
6.1.2 КФС должны передавать нагрузки на несущие конструкции здания через предусмотренные проектом элементы крепления, кронштейны, закладные детали и иные узлы без возникновения недопустимых деформаций, повреждений и потери эксплуатационной пригодности.
6.1.3 Расчет ветровых нагрузок, действующих на КФС, должен выполняться в соответствии с [1]. 
6.1.4 При воздействии расчетных ветровых нагрузок прогибы несущих элементов светопрозрачных фасадных конструкций (стоек, ригелей, модулей, кронштейнов и других элементов каркаса) не должны превышать значений, установленных проектной документацией и технической документацией изготовителя системы.
При отсутствии в проектной документации иных требований предельный прогиб каждого несущего элемента каркаса под действием расчетной ветровой нагрузки не должен превышать 1/200 расстояния между его ближайшими опорами.
6.1.5 Жесткость КФС должна определяться расчетным путем. При расчете несущей способности каркаса влияние стекла или стеклопакета, повышающее жесткость каркаса, не должно учитываться, если иное не подтверждено расчетом, испытанием и технической документацией системодержателя.
6.1.6 Механические напряжения в элементах каркаса, кронштейнах, крепежных элементах, закладных деталях и иных несущих элементах не должны превышать расчетных сопротивлений и предельных значений, установленных проектной документацией и нормативными документами на соответствующие материалы и изделия.
6.1.7 КФС должны выдерживать нагрузку от собственного веса, а также от дополнительных присоединяемых элементов, предусмотренных проектом, включая солнцезащитные устройства, декоративные элементы, эксплуатационные площадки, инженерное оборудование и иные элементы, если они передают нагрузку на фасадную систему.
6.1.8 Для зданий, расположенных в сейсмических районах, КФС, их узлы крепления, деформационные швы, зазоры и герметизация должны проектироваться с учетом расчетных сейсмических воздействий, а также межэтажных перемещений и деформаций несущих конструкций здания в соответствии с [2].
6.1.9 Конструктивные решения светопрозрачной фасадной конструкции должны обеспечивать организованный отвод воды, компенсацию температурных деформаций, возможность замены поврежденных элементов без нарушения работоспособности конструкции, а также сохранение эксплуатационных свойств уплотнителей и герметизирующих материалов в течение установленного срока службы конструкции.
6.1.10 Проектирование модульных, фахверковых, вантовых, бескаркасных, комбинированных и иных фасадных светопрозрачных конструкций должно выполняться на основании проектной документации объекта и технической документации системодержателя с подтверждением основных эксплуатационных характеристик, установленных настоящим стандартом.
6.1.11 Установка светопрозрачного заполнения должна осуществляться через прокладки, исключающие непосредственный контакт заполнения с металлом.
6.1.12 Для всех металлических элементов КФС согласно [8] не допускается прямой контакт разнородных металлов, составляющих гальваническую пару. Соединение элементов из алюминиевых сплавов к основанию или металлическим конструкциям оцинкованными анкерами (болтами) допускается с применением специальных заглушек-фиксаторов или дополнительных полимерных прокладок. 
6.1.13 Допускается производить соединение и крепление элементов из алюминиевых сплавов с помощью крепежных изделий из коррозийно-стойкой стали на хромоникелевой основе, без применения прокладок и дополнительной защиты от контактной коррозии.
6.1.14 Крепление кронштейна к несущему основанию должно быть предусмотрено через терморазрывы во избежание мостиков холода и возможной контактной коррозии кронштейна с материалом несущего основания. 
6.1.15 Внешний вид КФС и ее элементов после сборки и монтажа должен соответствовать требованиям ГОСТ 34379. Наличие заусенцев, острых кромок, вмятин на металлических элементах, сколов и трещин на элементах светопрозрачного заполнения, порезов, волнистости или неплотного прилегания уплотнителей или герметиков не допускается.

6.2 Основные эксплуатационные характеристики

6.2.1. Требования к основным эксплуатационным характеристикам КФС, а также к их нормируемым значениям устанавливаются в проектной документации в соответствии с нормами проектирования конкретного объекта. 
6.2.2 В общем случае КФС должна обеспечивать: 
- теплотехнические характеристики (сопротивление теплопередаче) по [3].
- звукоизоляцию ограждающей конструкции по [4] и ГОСТ 27296, защиту от внешнего шума по [5]. 
- защиту от избыточного солнечного излучения и естественное освещение; 
- сопротивление ветровой нагрузке по [1];
- воздухопроницаемость по ГОСТ 33792; 
- отсутствие водопроницаемости при нормативном значении положительного ветрового давления, рассчитанном по [1];
- прочность и надежность конструкции по [1]; 
6.2.3 Сбор нагрузок и определение соответствия КФС заданным значениям осуществляется на стадии разработки рабочей документации. 
6.2.4 При наличии в КФС открывающихся створок ригель, расположенный на уровне от пола в соответствии с проектной документацией и выполняющий функцию поручня перильного ограждения, центральный ригель, должен быть стойким к равномерно распределенной горизонтальной нагрузке согласно [1].
Допускается не определять стойкость КФС к равномерно распределенным горизонтальным нагрузкам при наличии перед КФС с внутренней стороны дополнительных стационарных перильных ограждений. 
6.2.5 В КФС в соответствии с рабочей документацией и с учетом рекомендаций системодержателя должна быть обеспечена система отвода воды из внутренних полостей конструкции. 
6.2.6 При наличии электроприборов, установленных на КФС, и специальных требований по уравниванию потенциалов и обеспечению защиты от поражения электрическим током следует предусматривать соединение КФС с системой защитного заземления здания. Электрическое сопротивление элементов КФС, образующих электрическую цепь, должно быть не более 10 Ом. 
6.2.7 Если системодержателем предусмотрена возможность применения КФС в сейсмических районах, сейсмостойкость конструкции должна соответствовать требованиям [2].
6.2.8 Для обеспечения пожарной безопасности КФС на всех стадиях их жизненного цикла должны выполняться требования в соответствии с [6].

6.3 Требования к применяемым элементам и материалам

6.3.1 Для изготовления алюминиевых профильных элементов КФС должны применяться профили прессованные по ГОСТ 22233 и  ГОСТ 24767 из алюминиевых сплавов марок АД31, EN AW-6060, EN AW-6063.
6.3.2 В качестве термоизоляционных вставок применяют профили полиамидные стеклонаполненные по ГОСТ 31014.
6.3.3. Для изготовления алюминиевых кронштейнов должны применяться листовой прокат по ГОСТ 21631 ил профили прессованные из алюминиевых сплавов марок АД31, EN AW-6060, EN AW-6063.
6.3.4. Стальные кронштейны должны быть выполнены из проката листового горячекатанного по ГОСТ 19903 с учетом требований ГОСТ 27772 и СТ РК EN 1090-2. Толщина листового проката должна обеспечивать требуемую расчетную несущую способность кронштейна. Кронштейны должны иметь защитное покрытие, обеспечивающее соблюдение требований [8] и [9].
6.3.5 Для обеспечения терморазрыва при креплении кронштейнов к несущему основанию следует использовать паронитовые прокладки по ГОСТ 481 или прокладки из  эластомерных материалов по ГОСТ 26996.
6.3.6 В качестве непрозрачного заполнения могут применяться сэндвич-панели трехслойные теплоизоляционные по технической документации предприятия-изготовителя.
6.3.7 Для светопрозрачного заполнения КФС, если иное не оговорено в проектной документации следует применять стеклопакеты клееные по ГОСТ 24866, либо стекло:
- листовое бесцветное марок М0, М1, М2 по ГОСТ 111;
- с низкоэмиссионным твердым покрытием по ГОСТ 30733;
- с низкоэмиссионным мягким покрытием по ГОСТ 31364;
- с солнцезащитным твердым покрытием по ГОСТ 33017;
- с солнцезащитным мягким покрытием по ГОСТ 33086;
- закаленное по ГОСТ 30698;
- многослойное по ГОСТ 30826.
6.3.3 Герметизирующие и уплотняющие материалы, устанавливаемые в зазоры сборных элементов КФС, должны соответствовать ГОСТ 25621, ГОСТ 14791.
6.3.4 Для устройства полуструктурного и структурного остекления должны использоваться однои двухкомпонентные силиконовые герметики с нейтральным типом отверждения или двусторонние клейкие ленты на вспененной основе. Герметики должны быть совместимы со всеми материалами, с которыми они будут контактировать в конструкции, а также с покрытиями, нанесенными на светопрозрачные и металлические элементы КСР. Клейкие ленты на вспененной основе должны полностью состоять из акрилового полимера, не содержать каучуков, полиолефиновых или полиуретановых полимеров и быть совместимы с покрытиями, нанесенными на светопрозрачные и металлические элементы КСР, а также с герметиками, применяемыми для наружной герметизации монтажных швов.
6.3.5 Материалы для устройства монтажных швов должны быть устойчивы к атмосферным, температурно-влажностным и деформационным воздействиям.
6.3.4 Для элементов заполнения в КФС следует применять уплотняющие прокладки из эластомерных материалов групп I-III по ГОСТ 30778. Допускается применение уплотняющих прокладок IV группы по ГОСТ 30778 для конструкций, неподверженных воздействию отрицательных температур.
6.3.6 Монтажные швы в КСР должны состоять из трех слоев, которые подразделяются по основному функциональному назначению на слои: 
- наружный водоизоляционный, паропроницаемый; 
- центральный теплоизоляционный; 
- внутренний пароизоляционный. 

6.4 Комплектность

6.4.1 КФС, системные комплекты, модули, укрупненные блоки и отдельные элементы должны поставляться в комплектности, обеспечивающей возможность их идентификации, приемки, хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации в соответствии с проектной и технической документацией.
6.4.2 Каждая поставка КФС должна сопровождаться документом о качестве (паспортом качества или иным документом), оформленным изготовителем.
Паспорт качества должен содержать:
- наименование и адрес изготовителя;
- сведения о системодержателе (при наличии);
- обозначение фасадной системы (для системных конструкций);
- тип (вид) конструкции;
- дату изготовления;
- номер партии (при наличии);
- комплектность поставки;
- сведения об основных применяемых материалах и комплектующих изделиях;
- сведения о документе, подтверждающем соответствие продукции требованиям технических регламентов и (или) документов по стандартизации (при наличии);
- отметку службы технического контроля изготовителя;
- условия транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.
6.4.3 Для идентификации модульных светопрозрачных фасадных систем каждый модуль или группа модулей должны иметь  маркировку, обеспечивающую возможность идентификации изготовителя, номера партии (при наличии), объекта применения (при необходимости), места установки в соответствии с монтажной схемой, а также документа о качестве, относящегося к данному модулю или группе модулей.
6.4.4 В состав сопроводительной документации рекомендуется включать спецификацию элементов, монтажные схемы, узлы крепления, инструкции по монтажу, инструкции по эксплуатации и обслуживанию, документы качества на основные комплектующие, протоколы испытаний, сертификаты или иные документы подтверждения соответствия, если они предусмотрены законодательством или договором.
6.4.5 Сопроводительная документация должна обеспечивать прослеживаемость происхождения существенных комплектующих КФС, включая профили, стекло, стеклопакеты, герметики, уплотнители, кронштейны, крепежные элементы, закладные детали и иные элементы, влияющие на безопасность и эксплуатационные характеристики конструкции.

6.5 Маркировка 

6.5.1 Маркировка КФС осуществляется в соответствии с рабочей документацией или по согласованию с заказчиком.
6.5.2 В общем случае маркировка наносится на этикетку (самоклеящийся ярлык), прикрепляется на КФС в любом месте, доступном для ее считывания, и должна содержать: 
- наименование и адрес изготовителя КФС, его товарный знак; 
- обозначение КФС в соответствии с рабочей документацией; 
- обозначение настоящего стандарта. 
6.5.3 Допускается на усмотрение изготовителя указывать в маркировке дополнительные сведения, необходимые для потребителя. 

6.6 Упаковка 

6.6.1 Все применяемые элементы КФС должны быть упакованы в соответствии с технологической документацией изготовителя. Допускается сохранять упаковку поставщика. 
6.6.2 При отсутствии нарушения целостности упаковки поставщика дополнительная упаковка изготовителя не требуется. 
6.6.3 В случае нарушения упаковки поставщика изготовитель должен обеспечить сохранность элементов и их упаковку согласно своей технологической документации. 
6.6.4 Допускается применять любые материалы для упаковки, исключающие механические повреждения и загрязнение элементов КФС.


7 Правила приемки 

7.1 КФС, системные комплекты, модули, укрупненные блоки и отдельные элементы до поставки должны быть приняты службой технического контроля изготовителя.
7.2 Качество КФС подтверждается результатами:
- входного контроля материалов и комплектующих, 
-операционного производственного контроля, 
-приемочного контроля готовых элементов, модулей и комплектов, а также объектного контроля смонтированной конструкции.
7.3 Приемка смонтированной КФС на объекте строительства проводится в соответствии с проектной и рабочей документацией, требованиями настоящего стандарта и документацией системодержателя ГОСТ 34379.
7.4 Приемочный контроль КФС проводят на соответствие требованиям пунктов 6.1- 6.3 настоящего стандарта и проектной документации. Приемочный контроль осуществляется путем проведения приемо-сдаточных испытаний (там, где это возможно и необходимо), принятием результатов расчета конструкции на стадии разработки рабочей документации, результатов входного и операционного контроля, в том числе результатов контроля скрытых работ, получением от системодержателя протоколов испытаний и экспертных заключений, соблюдением технических решений и рекомендаций технической документации системодержателя.
7.4 Объектный контроль включает проверку монтажных узлов, крепежных элементов, зазоров, герметизации, водоотвода, геометрического положения конструкции, актов скрытых работ и исполнительной документации.
7.5 Операционный контроль проводится в соответствии с технологической документацией изготовителя непосредственно на строительной площадке с регистрацией результатов контроля скрытых работ.


8 Методы контроля

8.1 Объектами контроля по настоящему стандарту являются КФС, системные комплекты, модули, укрупненные блоки, отдельные элементы, материалы и комплектующие, влияющие на безопасность, эксплуатационную пригодность и долговечность фасадной системы.
8.2 Для проведения испытаний изготовитель (поставщик, импортер) обеспечивает отбор образцов КФС, их элементов либо испытательных образцов (фрагментов конструкции), изготовленных в соответствии с технической документацией системодержателя и проектной документацией.
8.4 Соответствие фасадных светопрозрачных конструкций требованиям настоящего стандарта устанавливают путем анализа документации, идентификации продукции, визуального контроля, измерительного контроля, расчетной проверки, испытаний образцов и (или) испытательных фрагментов конструкции, проверки комплектности, маркировки, упаковки, условий хранения и транспортирования.
 Для проведения испытаний при контрольной проверке изготовителем, поставщиком или импортером в присутствии выезжающего к фактическому месту нахождения предприятия-изготовителя или производственной площадки представителя аккредитованной на территории Республики Казахстан испытательной лаборатории производится идентификация продукции, визуальный и измерительный контроль, проверка комплектности, маркировки, упаковки, условий хранения и транспортирования, а также отбор образцов и (или) испытательных фрагментов фасадных светопрозрачных конструкций. 
Контрольная проверка проводится в обязательном порядке на каждую партию поставки при импорте готовых фасадных светопрозрачных конструкций, модулей, укрупненных блоков, системных комплектов и готовых элементов фасадной системы, предназначенных для непосредственного применения на объектах строительства Республики Казахстан. 
Требования настоящего пункта не распространяются на отдельные материалы и комплектующие, ввозимые или приобретаемые казахстанским изготовителем для собственного производства фасадных светопрозрачных конструкций, при наличии документов, подтверждающих их качество и соответствие применимым нормативным документам. Указанные материалы и комплектующие подлежат входному контролю изготовителя в порядке, установленном его технологической документацией, требованиями настоящего стандарта и нормативными документами на соответствующие материалы и изделия.
В случае если отдельные материалы и комплектующие поставляются в составе импортируемого системного комплекта, готового комплекта фасадной системы, партии модулей, укрупненных блоков или готовых элементов, предназначенных для монтажа без переработки казахстанским изготовителем, такие материалы и комплектующие рассматриваются как часть импортируемой фасадной системы и подлежат контрольной проверке в составе соответствующей партии. 
Отобранные образцы и (или) испытательные фрагменты конструкции должны быть идентифицированы, промаркированы, опломбированы и направлены в аккредитованную испытательную лабораторию вместе с актом отбора образцов, содержащим сведения о месте отбора, изготовителе, поставщике, импортере, партии продукции, сопроводительной документации и задании на проведение испытаний.
Проведение идентификации продукции, визуального и измерительного контроля, отбора образцов и (или) испытательных фрагментов конструкции, а также проверка условий производства, хранения, упаковки и маркировки должны фиксироваться фото- и видеоматериалами. Материалы фото- и видеофиксации прилагаются к акту отбора образцов и (или) документам по результатам контроля.
8.5 Оплата работ, связанных с выездом представителя аккредитованной испытательной лаборатории к фактическому месту нахождения предприятия-изготовителя или производственной площадки, отбором, упаковкой, опломбированием, доставкой образцов и (или) испытательных фрагментов конструкции в лабораторию, а также проведением испытаний, осуществляется на основании договора изготовителя, поставщика или импортера с испытательной лабораторией.
8.5 Сопротивление фасадных светопрозрачных конструкций ветровой нагрузке определяют в соответствии с ГОСТ 33793 и [1].
8.6 Воздухопроницаемость и водопроницаемость фасадных светопрозрачных конструкций определяют по ГОСТ 33792.
8.7 Приведенное сопротивление теплопередаче фасадных светопрозрачных конструкций и узловых сечений определяют по ГОСТ 26602.1, ГОСТ EN 673.
8.8 Показатели светопропускания определяют по ГОСТ 26602.4
8.9 Геометрические параметры профилей и внешнего вида покрытия  определяют по ГОСТ 22233.
8.11 Для конструкций, применяемых в сейсмических районах, расчетная и(или) экспериментальная проверка должна учитывать межэтажные перемещения, деформационные зазоры, работоспособность узлов крепления, уплотнений и герметиков при предусмотренных проектом воздействиях.
8.12 Результаты контроля должны быть оформлены документально и позволять установить связь между проверенной продукцией, проектом, партией, изготовителем, системодержателем, объектом применения и протоколами испытаний.
8.13 Расчетный срок службы КФС должен быть обоснован технической документацией и подтвержден результатами испытаний, расчетов и (или) экспертной оценкой долговечности и коррозионной стойкости применяемых материалов и защитных покрытий.
8.14 Звукоизоляцию КФС и защиту от шума определяют расчетным методом по [5].
8.15 Сейсмостойкость определяют расчетами по [2].
8.16 Огнестойкость КФС и светопрозрачных заполнений определяют по ГОСТ 30247.4.
8.17 Параметры естественного освещения и защиты от избыточного солнечного излучения определяют расчетами с использованием специализированных программных расчетных комплексов либо испытаниями по ГОСТ 26602.4.

9 Транспортирование и хранение элементов  

9.1 Элементы КФС следует хранить упакованными в условиях согласно технологической документации изготовителя. При хранении следует обеспечить защиту изделий и их упаковки от механических повреждений, загрязнений, воздействия влаги и химически активных веществ. 
9.2 Элементы КФС перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, размещения и крепления грузов, действующими на данном виде транспортного средства. 
9.3 Погрузка и разгрузка элементов КФС должны осуществляться с учетом положений ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020.
 

10 Гарантии изготовителя 

Гарантийный срок на КФС - 12 месяцев от даты приемки конструкции техническим надзором.
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