Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**ИЗМЕНЕНИЕ №1 к**

**СТ РК 2.343-2015**

**Масса грузов, перевозимых железнодорожным транспортом.  
Измерения и учет массы груза при взаиморасчетах между грузоотправителем и грузополучателем**

*Настоящий проект изменения*

*не подлежит применению до его утверждения*

**Комитет технического регулирования и метрологии**

**Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан**

**(Госстандарт)**

**Астана**

**Изменение № 1 к СТ РК 2.343-2015 «Масса грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. Измерения и учет массы груза при взаиморасчетах между грузоотправителем и грузополучателем»**

**Утверждено и введено в действие** Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года №\_\_\_\_.

**Дата введения 20\_\_.\_\_.\_\_**

**Раздел 3 «Термины и определения» дополнить**

3.8 Партия (маршрутная отправка) – любое количество нефтепродуктов, однородных по компонентному составу и показателям качества, отгруженных одновременно/прибывших по одному товаросопроводительному документу и соответствующих одному паспорту качества, а также отгруженных/прибывших одновременно по нескольким транспортным документам одного поставщика в рамках одной отгрузочной разнарядки. Отгрузка и прием – передача нефтепродуктов грузополучателями осуществляется по Партиям.

**Раздел 7 «Определение массы груза» дополнить**

7.7 В обязательном учете грузополучателями излишков массы груза нефтепродукта в прибывающих партиях (маршрутах) вагон цистерн. Руководствоваться, при приеме грузов и оформление фактического количества полученного или утраченного груза нефтепродуктов с учетом суммарных предельных величин расхождений массы груза и естественной убыли нефтепродукта на всю поставляемую партию (маршрутную отправку).

**Раздел 8 «Порядок проведения контрольных перевесок» дополнить**

8.5 В случаях несогласия грузополучателя, с результатами подсчёта количества прибывшего груза нефтепродуктов на станции назначения, в случае отсутствия действующих сертификатов на базовую высоту котла и калибровку цистерны, согласно требований ПМГ 65-2003 ГСИ, контрольный перевес и подсчёт массы груза должен осуществляться методом аналогичным использованным грузоотправителем на станции отгрузки либо с применением дополнительной погрешности на цистерну являющейся не средством измерения, а емкостью для перемещения нефтепродуктов 0,5 % от массы отправленного груза.

**МКС 17.060**

**Ключевые слова:** партия, нефтепродукт, цистерна, контрольный перевес.

**МКС 17.060**

**Ключевые слова:** партия, нефтепродукт, цистерна, контрольный перевес.

**РАЗРАБОТЧИК**

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заместитель**  **генерального директора** |  | **И. Хамитов** |
| **Руководитель**  **Департамента разработки стандартов** |  | **А. Сопбеков** |
| **Ведущий специалист**  **Департамента разработки стандартов** |  | **С. Балдикова** |