Изображение государственного Герба Республики Казахстан

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**Оценка соответствия**

**ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕМЕНТОВ**

**И КЛИНКЕРА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО**

Изменение № 1 к СТ РК 3361-2022

*Настоящий проект изменения не подлежит применению до его утверждения*

**Комитет технического регулирования и метрологии**

**Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан**

**(Госстандарт)**

**Астана**

Изменение № 1 к СТ РК 3361-2022 «**Оценка соответствия. Порядок подтверждения соответствия цементов и клинкера портландцементного»**

Утверждено и введено в действие приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_ года № \_\_

Дата введения

1 Раздел 2. Изложить в новой редакции:

«Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

СТ РК 3.1 Государственная система сертификации Республики Казахстан. Знак соответствия. Технические требования.

СТ РК 3.25 Государственная система сертификации Республики Казахстан. Порядок маркирования продукции и услуг знаком соответствия.

СТ РК 3.4 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Формы сертификатов соответствия, декларации о соответствии и порядок их заполнения.

СТ РК 3.58 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок обращения с образцами, используемые при проведении подтверждения соответствия продукции.

СТ РК EN 196-7 Методы испытаний цемента. Часть 7. Методы отбора и подготовки проб цемента.

СТ РК EN 197-1 Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия обычных цементов.

СТ РК 1014 Идентификация продукции. Общие положения.

СТ РК 2804 Портландцемент М 700 Д 0. Технические условия.

СТ РК 3184 Клинкер портландцементный. Технические условия.

СТ РК 3716 Цементы для транспортного строительства. Технические условия.

СТ РК 3839 Портландцемент композиционный и цемент композиционный. Технические условия.

ГОСТ 965 Портландцементы белые. Технические условия.

ГОСТ 969 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия.

ГОСТ 1581 Портландцементы тампонажные. Технические условия.

ГОСТ 11052 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся.

ГОСТ 15825 Портландцемент цветной. Технические условия.

ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

ГОСТ 22266 Цементы сульфатостойкие. Технические условия.

ГОСТ 25328 Цемент для строительных растворов. Технические условия.

ГОСТ 30108 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

ГОСТ 30515 Цементы. Общие технические условия.

ГОСТ 31108 Цементы общестроительные. Технические условия.

ГОСТ 31815 Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Проект, 1 редакция*

ГОСТ 33174 Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические условия.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

2 Пункт 4.2. Дополнить следующими нормативными ссылками: «СТ РК 3716, СТ РК 3839».

3 Пункт 4.2. Исключить следующую нормативную ссылку: «ГОСТ 10178».

4 Пункт 4.7.3. Изложить в новой редакции:

«В случае, если заявителем при подтверждении соответствия цемента и (или) клинкера является уполномоченное иностранным изготовителем лицо, то инспекционный контроль проводится не реже чем 1 раз в год, но не позднее чем через 6 месяцев со дня выдачи сертификата и включает в себя испытания проб продукции и анализ состояния производства.

Дополнительно орган по подтверждению соответствия осуществляет контроль каждой поставляемой партии цемента и (или) клинкера, включающий отбор проб на границе, испытание и контроль всех характеристик, предусмотренных межгосударственными и национальными стандартами, на соответствие которым сертифицирован цемент».

5 Пункт 5.2. Четвертое перечисление после слова «предоставляет» дополнить словами: «и обеспечивает».

6 Пункт 5.2. Шестое и седьмое перечисление после слова «предпринимает» исключить слово: «все».

7 Пункт 5.2. Десятое перечисление после слов «применяет сертификат соответствия» исключить слова: «(копии сертификата соответствия)».

8 Пункт 5.2. Одиннадцатое перечисление изложить в новой редакции:

«- хранит комплект доказательных материалов, подтверждающих соответствие цемента и сертификат соответствия в течение пяти лет».

9 Пункт 6.3. Второе перечисление перед словами «копию договора о передаче» дополнить словами: «- нотариально заверенную и легализованную в соответствие с [5] и [6], переведенную на русский язык и/или государственный язык».

10 Пункт 6.3. Пятое перечисление дополнить предложением: «В случае если Изготовитель является Иностранным изготовителем, копии документов по стандартизации, по которым изготавливается продукция, должны быть переведены на русский язык и/или государственный язык, перевод должен быть легализован и нотариально заверен в соответствии с [5] и [6]».

11 Пункт 6.3. Шестое перечисление дополнить предложением: «В случае если Изготовитель является Иностранным изготовителем, паспорт качества и сведения, необходимые для идентификации продукции (данные о составе, сырье, назначении, особенностях применения и др.), должны быть переведены на русский язык и/или государственный язык, перевод должен быть легализован и нотариально заверен в соответствии в соответствии с [5] и [6]».

12 Пункт 6.3. Девятое перечисление дополнить предложением: «В случае если Изготовитель является Иностранным изготовителем, технологический регламент процесса (описание технологического процесса) должен быть переведен на русский язык и/или государственный язык, перевод должен быть легализован и нотариально заверен в соответствии с [5] и [6]».

13 Пункт 6.4. В четвертом абзаце заменить слова: «о документа» на «о документе», слово «которых» заменить на «которого».

14 Пункт 6.9.3. В первом абзаце исключить ссылку: «[3]».

15 Пункт 6.10.3. Первый абзац изложить в новой редакции:

«В случае выявления значительных несоответствий, орган по подтверждению соответствия приостанавливает работы по сертификации до устранения несоответствий.

Заявитель должен провести корректирующие мероприятия, согласованные с органом по подтверждению соответствия в сроки, установленные органом по подтверждению соответствия».

16 Пункт 6.10.3. Последний абзац исключить.

17 Пункт 6.4.10. В четвертом абзаце слово «представляет» заменить на слова: «может представить».

18 Пункт 6.12. Изложить в новой редакции: «6.12 Сертификат соответствия оформляется в электронном виде посредством формирования в информационной системе технического регулирования с использованием ЭЦП и регистрируется в реестре технического регулирования. Сертификат соответствия заполняется на государственном и русском языках».

19 Пункт 8.2.2. В первом предложении исключить ссылку: «[3]».

20 Приложение А. Примечание схемы сертификации цемента и клинкера № 2 изложить в новой редакции: «Маркируется вся выпускаемая продукция данного типа. Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия сертификата, но не реже 1 раза в год, не позднее чем через 6 месяцев со дня выдачи сертификата, и включает в себя испытания проб продукции, отобранных у иностранного изготовителя, и анализ состояния производства иностранного изготовителя.

Дополнительно орган по подтверждению соответствия осуществляет контроль каждой поставляемой партии цемента и (или) клинкера, включающий отбор проб на границе, испытание и контроль всех характеристик, предусмотренными межгосударственными и национальными стандартами, на соответствие которым сертифицирован цемент».

21 Библиография. Второй абзац изложить в новой редакции: «[2] Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» утвержденный приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435».

22 Библиография. Четвертый абзац изложить в новой редакции: «[4] Приказ и.о. Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 29 июня 2021 года № 433-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июля 2021 года № 23364 «Об утверждении Правил оценки соответствия»».

23 Библиография. Дополнить следующими ссылочными документами:

«[5] Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 31 января 2012 года № 32 «Об утверждении Правил по нотариальному делопроизводству»

[6] Приказ и.о. Министра иностранных дел Республики Казахстан от 6 декабря 2017 года № 11-1-2/576 «Об утверждении Правил легализации документов»».

24 Библиография. Исключить сноску.