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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 34534–2019 «Упаковка. Бутыли полимерные для пищевых жидкостей. Общие технические условия»
Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                   от                       202   )
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС 
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:                                     [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 2. заменить: 
«ГОСТ 17527 (ISO 21067:2007) на «ГОСТ 17527»;
«ГОСТ 25776 Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка групповая в термоусадочную пленку» на «ГОСТ 25776 Упаковка. Упаковывание сгруппированных единиц продукции в термоусадочную пленку»;
дополнить ссылками:
«ГОСТ ISO/IEC 15459-1 Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Идентификация уникальная. Часть 1. Индивидуальные транспортируемые единицы;
ГОСТ ISO/IEC 15459-4 Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Идентификация уникальная. Часть 4. Штучные изделия и упакованные единицы продукции»;

Раздел 3 дополнить пунктами 3.3–3.4:
3.3 рециклированный полимерный материал: Полимерный материал (пластмасса), полученный в ходе производственного процесса переработки из восстановленного (утилизированного) полимерного материала и являющийся готовой продукцией или компонентом, предназначенным для включения в состав готовой продукции.
Примечание – Примером рециклированного полимерного материала является материал, полученный из расплава вторичного и первичного полимера в различных долях, либо из термолизата в соответствии с утвержденной в установленном порядке технической документацией, в том числе технологическим регламентом.
3.4 механически рециклированные полимерные материалы: Рециклированные полимерные материалы (пластмассы), которые перерабатывают во вторичное сырье с неизменной химической структурой, например, размолом/дроблением/измельчением в порошок, пластинки или гранулы, или непосредственно новую продукцию».
Раздел 5. Пункт 5.1.10. Заменить слова: «Бутыли, контактирующие с пищевыми жидкостями» на «Бутыли, предназначенные для контакта с пищевыми жидкостями».
Пункт 5.2 дополнить подпунктом 5.2.5:
«5.2.5 Не допускается применение механически рециклированных полимерных материалов при изготовлении бутылей, предназначенной для контакта с пищевой продукцией».
Пункт 5.3.2 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Рекомендуется предусмотреть место для размещения символа штрихового кода на бутыли, свободное от иной информации. Рекомендуется размещать линейный символ штрихового кода в нижней правой части оборотной стороны бутыли с отступом от края бутыли, учитывающим размер свободной зоны вокруг символа штрихового кода и его ориентацию, в соответствии с установленными к такой зоне и ориентации требованиями. Для линейного символа штрихового кода рекомендуется его горизонтальная ориентация

Примечание – Допускается осуществлять указанную идентификацию по ГОСТ ISO/IEC 15459-1 и ГОСТ ISO/IEC 15459-4».

Раздел 7. Пункт 7.1 дополнить абзацем в следующей редакции:
«В документ о качестве допускается вносить другую информацию, касающуюся качества бутылей, а также информацию о прослеживаемости в цепи поставок и уникальной идентификации продукции, в том числе символ штрихового кода».
Раздел 10. Пункт 10.3. Заменить слова: «в соответствии с нормами и правилами, принятыми на предприятиях пищевой промышленности» на «в соответствии с законодательством государства, принявшего настоящий стандарт».
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