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Изменение № 1 ГОСТ 32037—2013 Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы. Метод определения двуокиси углерода
Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протоколом…)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают национальные органы по стандартизации

Раздел 1. Изложить в новой редакции: «1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на газированные безалкогольные, слабоалкогольные, слабоалкогольные спиртованные напитки, слабоалкогольные напитки брожения (в том числе пуаре, медовуха, сидр, сидр фруктовый, сидр фруктовый ароматизированный), сидр безалкогольный, квасы и устанавливает метод определения массовой доли двуокиси углерода.
Примечание – Допускается применение настоящего стандарта к продукции, не указанной в области применения при достаточном обосновании и (или) наличии в нормативном документе прямой ссылки на                        ГОСТ 32037-2013.».
Раздел 2. Дополнить ссылкой: «ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний».
Раздел 4. Наименование раздела изложить в новой редакции: «4 Средства измерений, вспомогательное оборудование».
Дополнить стандарт разделом 4а. «4а Условия проведения определения 
При проведении определения массовой доли двуокиси углерода соблюдают следующие условия:
- температура окружающего воздуха, С	;
- атмосферное давление, кПа	;
- относительная влажность воздуха, %	.».
Пункт 4.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Термометр ртутный стеклянный лабораторный по ГОСТ 13646 или термометр жидкостной стеклянный по ГОСТ 28498 с пределом измерения от 0 °С до 100 °С и ценой деления 1 °С.
Пункт 4.2. Изложить в новой редакции: «4.2 Допускается применение других средств измерений и вспомогательного оборудования с техническими характеристиками не ниже указанных».
Раздел 6. Наименование раздела изложить в новой редакции: «6 Проведение определения».
Раздел 6 дополнить пунктами 6.8. и 6.9.:
«6.8 За результат определения принимают среднее арифметическое значение двух измерений. Результат выражают с точностью до первого десятичного знака после запятой.
6.9. Допускается использовать анализаторы с возможностью получения результата измерения в цифровом виде.».
Раздел 7. Наименование раздела изложить в новой редакции: «7 Правила оформления результатов определения».
Пункт 7.2. исключить.
Приложение А. Заменить статус приложения «справочное» на «обязательное».
[bookmark: _Toc196751338]Приложение А. Таблица. Заменить слова: «Давление, () на «Давление, ()»;
Дополнить примечанием: «Для перевода давления из  в  применяют соотношение: ».
Сведения о разработчике
Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (ВНИИПБиВП – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН).
119021, г. Москва, ул. Россолимо, 7 
[bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK97]Телефон +7 (499) 246-67-69 
Тел/факс +7 (499) 246-03-23
Электронная почта: vniipbivp@fncps.ru, www.vniinapitkov.ru

	Руководитель разработки:

	Заместитель директора по инновационной деятельности, д.т.н.
	
	
	
	Кобелев К.В.

	должность
	
	подпись
	
	Фамилия И.О.

	Разработчики:

	Заведующая отделом стандартизации
	
	
	
	Моисеева А.А.

	должность
	
	подпись
	
	Фамилия И.О.

	Заведующая отделом технологии пивоварения, безалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод, к.т.н.
	
	
	
	Лазарева И.В.

	должность
	
	подпись
	
	Фамилия И.О.



1
2
3
