ОКС 21.200
Изменение № 2 ГОСТ 13552-81 Цепи приводные зубчатые. Технические условия. Первая редакция.

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ________ от ___________________)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: ________________________
[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 2. Пункт 2.5 исключить.

Раздел 2. Пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«Цепь в собранном виде должна иметь подвижность в шарнирных соединениях и свободно укладываться в звездочку по п.4.3 под собственным весом».

Раздел 5. Пункт 5.2 изложить в новой редакции:
«Цепи перед упаковкой должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 9.014-78 для группы изделий 1-2».

Раздел 5. Пункт 5.3 изложить в новой редакции:
«Цепи допускается транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта при условии предохранения их от коррозии, абразивного загрязнения и механических повреждений.
При транспортировании и хранении должна обеспечиваться:
- в части воздействия климатических факторов - группа 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150-69;
- в части воздействия механических факторов - средняя (с) по ГОСТ 23170-78.
Не допускается хранение и транспортирование цепей совместно с агрессивными веществами».

Раздел 5. Пункт 5.4 исключить.

Раздел 6. Пункт 6.1 изложить в новой редакции:
«Изготовитель гарантирует соответствие цепей требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения правил хранения, транспортирования и эксплуатации. Срок предъявления претензий 12 месяцев с даты приемки».

Раздел 6. Пункт 6.2 исключить.
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